HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Tor zeit Am Freq port= Danke o/t (von kai - 6.6.2001 19:07)
> Falls kürzere Torzeiten als eine Sekunde benötigt werden, muß man die Firmwareroutinen des Betriebssystems, die für den FREQ-Interrupt zuständig sind, durch eigene Assemblerroutinen ersetzen. > > Einfacher ist es, einen 8-MHZ-Quarz einlöten. Man kommt dann auf eine Torzeit von einer halben Sekunde (die dabei auftretenden Probleme habe ich in der FAQ beschrieben). > > Ansonsten solltest Du Dich mal an den PKi wenden. Der hat ein Softwaremodul für eine ähnliche Aufgabe schon einmal programmiert und stellt sie kostenlos zur Verfügung. > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel