# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

nur A/D-Wandlung? (von sl - 16.6.2001 23:27)
> Möchte Variationen einer 2V Gleichspannung mit etwa 8bit Genauigkeit und einer Wiederholrate im zweistelligen ms-Bereich protokollieren. Kann ich das mit vertretbarem Aufwand mit der C-Control realisieren? > Gruß Josch Hallo Josch die Abarbeitung eines Basic-Befehls dauert ca 2ms ein Progrämmchen der Form define Spannung AD[1] #Schleife print Spannung goto Schleife würde ca. alle 5ms einen Meßwert liefern Wenn Du die Werte auch noch in der C-Control speichern willst dauert es dementsprechend länger und der Speicher wäre nach 4kB / 20 b/s = 200 Sekunden voll (alle 50ms ein Meßwert = 20 pro Sekunde) Die A/D-Wandler können mit einer externen Referenzspannung "geeicht" werden entsprechende ICs je nach Genaugkeit 5-100 DM 2V 8 bit = ca. 8mV oder 0,4% AUFLÖSUNG (relative Genauigkeit) wie wichtig ist denn die ABSOLUTE Genauigkeit?? Wenn Du das ganze am PC auswerten willst würde es auch ein reiner A/D-Wandler mit serieller Schnittstelle tun da gibt es was von ELV mit 24 bit! für 59 DM Wandlungszeit 160ms Best.-Nr. 10-371-68 oder ein 12bit-Typ Meßzeit 1ms Best.-Nr. 10-163-71 für 99 DM oder ein Messmodul mit 10 bit 0-5V = 5mV Auflösung für 49 DM Best.Nr. 10-292-30 Auswertesoftware ELV-Graph 98 DM mfg sl Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel