HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: Hochfrequente Töne beim Dimmen mit BUK100-50GL (von Dietmar - 10.5.2001 19:17)
Hallo Robert, wenn das Problem wirklich an der Taktung liegt, dann könntest Du die lästigen Töne dadurch wegbekommen, indem Du mit dem PWM-Signal der C-Control einen weiteren Taktgenerator ein- und ausschaltest, der mit einer wesentlich höheren Frequenz arbeitet. Du zerhackst also das von der C-Control kommende Signal, und erreichst Frequenzen, die das menschliche Ohr nicht mehr wahrnimmt. Der weitere Taktgenerator kann ein Multivibrator sein. Oder Du nimmst ein 555'er IC. Grüße, Dietmar > Hallo! > Ich hab letztens versucht, 12V-21W-Lämpchen mittels zwei BUK100-50GL anzusteuern (über die PWM-Ausgänge der M-Unit). Nun habe ich, je nach Aussteuerung, ein hochfrequentes Fiepen. Es scheint aus den Lampemn selber zu kommen. Angeschlossen ist das ganze an ein Netzteil 13,8V-4A. Wie krieg ich die Töne weg? > > MfG > Robert Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel