# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Dietmar - 6.6.2001 13:29)
Bei der M-Unit sind die CTS- und RTS-Leitungen gar nicht herausgeführt. Darum bringt HANDSHAKE ON überhaupt nix. Ich weiß nicht, wie es bei der normalen Unit aussieht. Wer die besitzt, kann es ja mal testen und das Ergebnis hier posten. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel