HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

gibt das nicht Motorgestottere?? (von Kai-Uwe - 28.5.2001 17:33)
> > Hallo leutz > > Ich habe mal eine frage. > > Und zwar möchte ich in meinen Motor Roller einen drehzal begrenzer ein bauen(C-Control) > > Das ganze sollte so aus sehen:ich möchte gerne die drehzahl festlegen z.b. mit einen Poti bei erreichen der drehzahl soll die Zündung unterbrochen werden Z.B. jede zweite zündung wird weg gelassen. > > Und ich möchte denn begrenzer jeder zeit ausschalten können(falls mann es mal braucht) > > Der Roller hat eine Elektronische zündanlage. > > Wie müsste das programm aussehen? > > Wie kann ich am besten die drehzal erfassen? > > > > wenn jemand tips hat wäre ich dankbar > > Ach ja ich bin absoluter anfänger habe zwar den C-C schon fast 2 Jahre aber nicht viel mit gemacht. > > > > MFG Kai-Uwe > > > > > > > Also ich bin überhaupt kein Fachman für Explosionsmotoren > aber ich vermute mal das das ABSCHALTEN der Zündung ein ziemliches Motorgestottere erzeugt > > Du kannst ja mal Spaßeshalber einen Adapterkabel mit Schalter bauen das zwischen Zündkerzenstecker und > Zündkerze einbauen und dann mal von Hand ein/ausschalten > > Spotz-Spotz-Fehlzünd-Knall-Bumm-Qualm > > sl Hallo Ich glaube einen schalter zwischen dem zündkabel wird nichts nutzen,weil der zündfunke eine ganz schöne strecke überbrückt. Aber das ganze wird in jeden modernen PKW genauso gemacht bei einer bestimten drehzahl wird einfach das signal vom Hall geber unter drückt. Mann musste doch auch z.b. jede zweite zündung unterbrechen können. So ungefähr wollte ich das auch machen,einfach das signal unter brechen(relais,transistor?). weist du vieleicht wie ich am besten die drehzahl messen kann? Ich dachte mir vieleicht mit einen Reed kontackt am hinterrad. aber wie muss das programm aussehen? Ich habe es mal mit dem Freq.eingang versucht und mit einen reed kontackt. Aber auf meinen Terminal programm macht es immer einen zeilen vor schub oder schreibt die zahlen nach einander. #loop Print freq pause 10 Goto loop Wie bekomm ich das hinn das das Terminal mir die zahlen nicht fortlaufend sondern auf und ab Zählend anzeigt? MFG Kai-Uwe Delmenhorst Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
möglichst konkrete Fragen stellen (von sl am 29.5.2001, 9:56) möglichst konkrete Fragen stellen (von Kai-Uwe am 29.5.2001, 13:11) Das wird eine spannende Suche (von sl am 30.5.2001, 0:02) Das wird eine spannende Suche (von Kai-Uwe am 30.5.2001, 14:09)
Zum Bezugsartikel