HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

1000-Ohm-Widerstand zum Schutz der Digiports (von Harald - 14.5.2001 16:35)
> > > Hallo zusammen, > > > bin Anfänger an der C-Control 1, und möchte wissen, wie ich einen der Digitalausgänge als Eingang > > > programieren kann. > > > Wer kann helfen ? > > > Danke im voraus. > > > > > Hallo Harald, > > Die Digital-Ports sind solange als Eingang konfiguriert, bis man sie schaltet(Ein oder Aus). > > Wenn ein Port als Ausgang konfiguriert war, muß man ihn mit "deact" wieder deaktivieren, > > damit er wieder ein als Eingang funktioniert. > > MfG André H. > > > > Wenn man einen Digiport als Eingang benutzt, sollte man zum Schutz des Ports > Einen 1000 Ohm-Widerstand zu dem Schaltkontakt in Reihe schalten (siehe unten) > > Wenn man einen Digiport als Eingang benutzt wird er über den Schaltkontakt mit Masse verbunden > > Sollte der Digiport versehentlich als Ausgang auf "ON" programmiert werden > und ist der Schaltkontakt gegen Masse geschlossen > fließt ein estrem hoher Kurzschlußstrom der den Port SOFORT zerstört ! > (Aus einem Digi-Port kann man maximal 10mA rausziehen) > > Um diesen Strom auf ungefärliche 5V / 1000 Ohm = 5mA zu begrenzen wird > der 1000-Ohm-Widerstand zum Schaltkontakt in Reihe geschaltet > > Trotz des 1000 Ohm-Widerstands werden die Schaltzustände "Schaltkontakt offen" bzw. "geschlossen" > eindeutig erkannt. > > > Versuch eines "Text"-Schaltplans > > max. 5mA > Digiport----1000Ohm-Widerstand-----Schaltkontakt------Masse > > > > Wenn Digiport als Ausgang und auf ON geschaltet ist Kurzschlußstrom!!!! > Digiport----Schaltkontakt------Masse > > mfg sl ich glaube das habe ich kapiert, ich versuch´s mal, danke im voraus mfg. Harald Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel