HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Digi-Port mit ASM ansteuern. (von Dietmar - 15.5.2001 9:26)
Hallo Robert, Du hast Dich im Programm etwas vertan: > LDA $FF ; Akku mit FF laden Der Befehl muß natürlich LDA #$FF heißen, denn Du möchtest den Wert $ff in den Akku laden. LDA $FF liest aber den Wert von Adresse $FF. Gruß, Dietmar > Hi Leute! > Bin mittlerweile echt am verzweifeln: Ich kriege PortB nicht unter Assembler angesprochen... Also: Die UNit scheint den ASM-Code zu nehmen, und startet ihn wohl mit dem SYS-Befehl auch (wenn ich ne endlos-Schleife progge hängt sich das Ding wie gewünscht auf). Auch kann ich den Port unter Basic völlig fehlerfrei ansprechen. > Habe schon die Interrupts gesperrt (sei) und versucht, andere Fehlerquellen aufzuschliessen. > SEI > LDA $FF ; Akku mit FF laden > STA $05 ; DDR POrt B > STA $01 ; Port B > CLI > > Warum funktioniert der Scheiss nicht???? > > MfG > Robert > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Digi-Port mit ASM ansteuern. (von Robert Budde am 15.5.2001, 14:33)
Zum Bezugsartikel