HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

1000-Ohm-Widerstand zum Schutz der Digiports (von sl - 13.5.2001 22:05)
> > Hallo zusammen, > > bin Anfänger an der C-Control 1, und möchte wissen, wie ich einen der Digitalausgänge als Eingang > > programieren kann. > > Wer kann helfen ? > > Danke im voraus. > > > Hallo Harald, > Die Digital-Ports sind solange als Eingang konfiguriert, bis man sie schaltet(Ein oder Aus). > Wenn ein Port als Ausgang konfiguriert war, muß man ihn mit "deact" wieder deaktivieren, > damit er wieder ein als Eingang funktioniert. > MfG André H. > Wenn man einen Digiport als Eingang benutzt, sollte man zum Schutz des Ports Einen 1000 Ohm-Widerstand zu dem Schaltkontakt in Reihe schalten (siehe unten) Wenn man einen Digiport als Eingang benutzt wird er über den Schaltkontakt mit Masse verbunden Sollte der Digiport versehentlich als Ausgang auf "ON" programmiert werden und ist der Schaltkontakt gegen Masse geschlossen fließt ein estrem hoher Kurzschlußstrom der den Port SOFORT zerstört ! (Aus einem Digi-Port kann man maximal 10mA rausziehen) Um diesen Strom auf ungefärliche 5V / 1000 Ohm = 5mA zu begrenzen wird der 1000-Ohm-Widerstand zum Schaltkontakt in Reihe geschaltet Trotz des 1000 Ohm-Widerstands werden die Schaltzustände "Schaltkontakt offen" bzw. "geschlossen" eindeutig erkannt. Versuch eines "Text"-Schaltplans max. 5mA Digiport----1000Ohm-Widerstand-----Schaltkontakt------Masse Wenn Digiport als Ausgang und auf ON geschaltet ist Kurzschlußstrom!!!! Digiport----Schaltkontakt------Masse mfg sl Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
1000-Ohm-Widerstand zum Schutz der Digiports (von Harald am 14.5.2001, 16:35)
Zum Bezugsartikel