23.3.2002;16:25;1016897134;;Matthias Huck;m_huck@gmx.de;http://www.huckflight.de.vu;12MHz-Wie RS232 anpassen?;"Hallo,<br>vielleicht ein triviales Problem:<br>Ich möchte einen 12MHz-Schwinger in die CC-M-Unit einlöten; es gibt Patches für die Programmübertragung und die DCF-Uhr; wie bekomme ich aber eine Datenübertragung über RS232 hin, wenn die Schnittstelle jetzt mit 3facher Geschwindigkeit läuft? Ich kann bei meinem PC-Terminalprogramm keine Rate von 28800 Baud einstellen.<br><br>Matthias Huck, Oelde";;http://;; 172.178.21.79 
23.3.2002;14:39;1016890760;;Sebastian;s-scheller@web.de;http://www.IO-Control.de.vu;Schaltbild von Seriellem Kabel zur Stiftleiste;Ich suche ein Schaltbild, von dem Kabel mit dem Seriellen Anscluss zu der Stiftleiste auf der CC1.<br><br>M.f.G. Sebastian Scheller;;http://;; 217.3.231.40 
22.3.2002;16:36;1016811368;;Wolfgang Dephoff;wdephoff@web.de;http://;C-Control-Starterboard;In der Beschreibung des C-Control-Starterboards ist von einem Beispielprogramm "Relais" die Rede. Doch weder in der Beschreibung, noch auf den mitgelieferten Disketten des Basic-Sets / Starterboards ist dieses Beispielprogramm zu finden.<br>Hat jemand dieses Programm ?;;http://;; 217.0.243.168 
21.3.2002;17:09;1016726948;;Michi Grahammer;michi.grahammer@web.de;http://;Re: IR Fernbedienung, Ausgabe der Daten;1. IR Fernbedienung:<br><br>Ich möchte mit einer Fernbedienung die C-Control Steuern.<br>Wie mache ich das, gibt es da eine Steuerung derfür ohne das ich<br>das Modul für IR Kaufen muss? und woher weiß ich welche Frequenz die <br>Fernbedinung hat?<br><br><br>2. Ausgabe der Daten<br><br>Ich möchte mir der C-Control daten aufzeichnen, <br>(um z.b. ein Räumliches abbild zu erstellen [mit Kapazitiven sennsor....])<br>wie zeichne ich die daten auf, b.z.w. <br>wie frage ich sie über ein Terminal programm ab?<br><br>MFG<br><br>Michi;;http://;; 217.184.109.197 
20.3.2002;19:53;1016650422;;Dirk;d-h@schleswig-holstein.de;http://www.tef.6x.to;Fehler beim lesen des Tastatur-ports?;Also, ich habe das Problem, dass manchmal(keine Ahnung warum und wann, es ist an nichts spezielles gekoppelt) ein falscher Wert vom Tastatur-Port ausgegeben wird. Also wenn ich null drücke, kommt nicht der richtige Wert an (90 oder 70, weiß gerade nicht den richtigen WErt) sonder meinetwegen 237, auf jeden fall etwas vollkommen anderes. Hat jemand selbst erfahrng damit oder kennt so einen Fall.<br><br><br>p.s. wenn ich dann einen Tag so ungefähr warte dann funzt alles wieder ganz normal;;http://;; 62.214.14.36 
20.3.2002;19:05;1016647529;1016617874;Th. Klostermann;th.klostermann@t-online.de;http://;Re: ungerade Parität;> Wer kann mir helfen?<br>> <br>> 19200 Baud, 8 Bit, ungerade Parität, 2 Stopp-Bits<br>> <br>> dieses Protokoll sollte ich mit C-Control-Unit auswerten können.<br>> Baudrate mit 8 MHz-Quarz kein Problem, nur die Parität macht Schwierigkeiten.<br>> <br>> Vielen Dank<br>> <br>> Lothar Stöckel<br>> <br>> Telefon: 0160   - 3662180<br>> Telefax: 07031 - 811389<br>> E-Mail:  lothar.stoeckel@t-systems.com<br>> <br><br>Dieses etwas exotische Format läßt sich mit folgendem Aufruf realisieren:<br><br>     sys &H91 &H819d, &Hb70e, &Ha610<br><br>Hiermit wird das M-Bit (Bit 4) des SCCR1-Registers gesetzt, so daß der Prozessor 9 Bit erwartet. Das empfangene Paritätsbit liegt dann in Bit 7 des SCCR1-Registers an, von wo es bei Bedarf ausgewertet werden kann. Das zweite Stoppbit kann zumindest empfangsseitig ignoriert werden.<br><br>Obiger sys-Befehl startet folgendes Assembler-Programm vom Stapel aus:<br><br>  ld a, #%00010000<br>  sta $0E<br>  rts<br><br>th.klostermann@t-online.de;;http://;; 217.0.128.39 
20.3.2002;10:51;1016617874;;Lothar Stöckel;lothar.stoeckel@t-systems.com;http://;ungerade Parität;Wer kann mir helfen?<br><br>19200 Baud, 8 Bit, ungerade Parität, 2 Stopp-Bits<br><br>dieses Protokoll sollte ich mit C-Control-Unit auswerten können.<br>Baudrate mit 8 MHz-Quarz kein Problem, nur die Parität macht Schwierigkeiten.<br><br>Vielen Dank<br><br>Lothar Stöckel<br><br>Telefon: 0160   - 3662180<br>Telefax: 07031 - 811389<br>E-Mail:  lothar.stoeckel@t-systems.com<br>;;http://;; 217.6.184.194 1.0 proxy.zentrale.debis.pcm:8080 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS), 1.0 dmz.mainproxy2.debispcm.de:8080 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
18.3.2002;20:36;1016480189;1016448957;Dieter;dieter.huckenbeck@t-online.de;http://home.t-online.de/home/dieter.huckenbeck/;Re: IR-CTRL;"Hallo CTC,<br>Die Masseverbindung war&#39;s.<br>Vielen Dank für den Tip !";;http://;; 217.81.248.93 
18.3.2002;11:55;1016448957;1016348792;CTC;;http://;Re: IR-CTRL;> Hallo,<br>> Habe ein Problem mit dem IR-CTRL-Modul (121260).<br>> Das mitgelieferte Testprogramm IRCTRL_RX (TX) bleibt beim<br>> Aufruf der Assemblerroutine (irdriv) hängen.<br>> Anschlüsse, Ports, Spannungen sind O.K. Strom fließt (ca. 7mA).<br>> Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Modul ?<br>> Hilfreich wäre auch ein Sourcefile des IR-Treibers.<br>> <br><br>das IR-CTRL ist bei Aufruf des Treibers erst nach 30ms wieder für einen<br>neuen Aufruf bereit (bei Sendebetrieb)weil in dieser Zeit IR-Daten gesendet werden.<br>Ein Aufruf während dieser Zeit führt zum Hängen des Treibers.<br><br>Wenn das (unmodifizierte !) Testprogramm nicht läuft liegt ein Schnittstellenproblem vor.<br>Uns da fällt mir eigentlich spontan nur die Stromversorgung ein.<br>-> Besteht eine GND-Verbindung zwischen IRCTRL und C-Control? <br>;;http://;; 194.174.253.2 
17.3.2002;16:06;1016377574;1015938517;sl;;http://;bisher keine Antworten weil Frage zu GLOBAL und ungenau;> wer hat Ideen oder komplettes Programm für die c-unit zur Berechnung und Aufzeichung von Drehzahlen????<br>> <br>> Programmzweck: Berechnung und Aufzeichnung in eine Datenbank (PC in Fahrzeug vorhanden) von bis zu 4 Drehzahlen (Motor, Getriebe usw.) aus einem Rennwagen über eine Zeitdauer von 20 Sek.<br>> <br>> Übertragung der Daten von c-unit auf Datenbank über RS232 Schnittstelle Realtime<br>> <br>> Mechanische  Ermittlung der Frequenz über 3-Draht-Näherungsschalter.<br>> <br>> <br>> <br><br>Hallo,<br><br>Rückfragen<br><br>Modellrennwagen oder großer Rennwagen?<br><br>PC im Rennwagen oder im "Auswertewagen?"<br><br>wenn im Rennwagen selbst<br><br>was heißt realtime? Welche zeitliche Auflösung?<br><br>alle 10 Sekunden oder jede Billionstel-Sekunde???<br><br>bei kleiner "alle 5 Sekunden" mindesten c-control 2<br><br>warum den Umweg über c-control wenn Doch ein PC vorhanden<br>ist?<br><br>digitale Meßkarte mit 4 Eingängen an den PC dran und fertig<br><br>oder ist das ein Kostenproblem?<br><br>wieviel darf es denn Kosten???<br><br><br>mfg sl<br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.3.2002;16:00;1016377209;1015693239;sl;;http://;pauschale Frage -pauschale Antwort Frage runterbrechen;> Ich wüsste gerne wie man 2 C-Control`s miteinander verbindet<br>> ohne die RS232 Schnittstellen zu blockieren .Die Funktin sollte folgende<br>> sein : C-control1 ist mit Diversen Ein/Ausgängen Belegt.C-Contol2 ist<br>> zur Anzeige und Eingabe(Applications Board) diverser Parameter bestimmt und Soll gelegentlich<br>> die Messwerte und Eingangszustände an einen PC übertragen.<br>> <br>> Im voraus Herzlichen Dank Achim<br><br>Hallo Achim<br><br>auf pauschale Fragen gibt es meist keine Antworten oder <br>ebenso pauschale<br><br>"Du mußt Dir halt ein Datenübertragungsprotokoll für serielle Übertragung<br>über zwei bis drei Digiports programmieren"<br><br>also Frage "runterbrechen" auf das erste KONKRETE Detailproblem<br><br>Beispiel<br><br>"mit welchen Ein/Ausgängen der c-control kann man eine Datenübertragung<br>zwischen zwei c-control aufbauen?"<br><br>Antwort:<br>" sofern jeweils drei Digiports frei sind<br>mit diesen"<br><br>Wenn keine Digiports mehr frei zur Not auch mit den Analogports und DA-Ausgängen<br><br>Was trifft bei Dir zu??<br><br>nächste Frage könnte sein<br><br>Wer hat einen linktip für mich wo ich nachlesen kann wie <br>Datenübertragung im Prinzip funktioniert?<br><br>mit was für Stichworten muß ich im Internet suchen?<br><br>meine bisherige Suche war nicht von Erfolg gekrönt<br><br><br>was ist Deine ERSTE KONKRETE Frage?<br><br>mfg sl<br><br><br><br>Wer hat einen guten linktip für mich wo ich etwas über die Grundlagen<br><br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.3.2002;15:45;1016376347;1015922398;sl;;http://;Re: C-C--Staion und Lüftung;"> Hallo !<br>> Bin Neu - hier und kenne mich eigentlich nicht (noch) aus.<br>> Möchte gerne zwecks Kellerraumlüftung mit der C-Control folgendes schalten.<br>> <br>> Feuchtigkeitmessung gekoppelt mit Temperatur - <br>> <br>> Abgleich zwischen Kellerraum und Aussenluft.<br>> <br>> Ist es aussen recht kühl und vorallem trocken - soll sich die Lüftungsanlage (220 Volt) einschalten.<br>> <br>> Fängt es an zu regnen (bzw ist die Luftfeuchtigkeit höher als Innen im Keller - Lüftungsanlage aus. <br>> <br>> <br>> Dabei spielt die Temperatur auch noch eine Rolle - (darf aussen ja nichtzu warm sein - weil ja warme Luft mehr Feuchtigkeit enthält) .<br>> <br>> Ich stelle mir das dann so vor 10 Grad - 60 Prozent - ein<br>> 20 Grad - 60 Prozent - aus . etc . etc <br>> <br>> tja - das wäre es- kann mir da jemand unter die Arme helfen  bzw Tipps geben wie ich am besten vorgehe - welche Prgrammierung wäre die Beste<br>> oder gibt es schon eine Beispielschaltung ? - ich hätte die C Control Station - aber habe eigentlich keine Erfahrungen mit dieser und Programmierung (was sich ja ändern lässt..)<br>> <br>> Vielen dank schon einmal für jeden Tip..<br>> <br>> greetings<br>> <br>> Uwe Drotschman<br>> <br><br>Hallo Uwe,<br><br>jetzt hat die ganze Zeit keiner geantwortet obwohl Dein Posting<br>Engagement Deinerseits signalisiert.<br><br>Andererseits läßt sich die Frage welche Programmierung ist die beste nicht<br>gar nicht in einem Satz beantworten.<br><br>Da Du Dir die c-station gekauft hast gehe ich vorläufig davon aus<br>das du relativ viel Geld ausgeben kannst/willst und dafür weniger<br>Bastel und Lötarbeiten machen willst.<br><br>D.h. Du müßtest Dir noch zwei Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren<br>dazu kaufen.<br><br>Die Sensoren werden an die Analogports angeschlossen.<br>Innerhalb des Basicprogramms kann man die Messwerte in Form<br>von Zahlen zwischen 0-255 abfragen<br><br>Diese Zahlenwerte müssen dann in den eigentlichen Messwert °C oder<br>Prozent relative Luftfeuchte umgerechnet werden.<br><br>Dies geschieht über Tabellen<br><br>Ich schlage vor das Du Dir mal die Hilfe zu den Befehlen table looktab<br>usw. durchliest und mit den Demoprogrammen im Simulator der Entwicklungssoftware ein bißchen herumprobierst.<br><br>Dann tauchen garantiert konkrete Fragen auf.<br>Stell diese konkrete Frage hier im Forum.<br><br>Im Moment ist Deine Frage noch sehr pauschal d.h. man könnte sie auch so<br>lesen:<br><br>"postet mir für meine Anwendung mal 3-4 unterschiedliche FERTIGE Programme<br>und erläutert mir die Vor- und Nachteile. Das ist zu umfangreich<br>wie man am Ausbleiben von Antworten ablesen kann.<br><br>Es vollkommen wurscht WAS Deine erste Frage ist<br><br>Auch wenn Sie heißt was meinst Du mit Simulator? ist das VOLLKOMMEN Ok<br><br>noch ein bißchen Erläuterung was ich mit konkreter Frage meine<br><br>Eine Frage in der Art<br><br>"Wie programmiere ich eine Schaltuhr für 3 Kanäle die mit einer Genauigkeit<br>von einer Minute schaltet und bei der ich die Ein/Ausschaltzeiten über <br>Tastatur und Display eingeben kann?"<br><br>hört sich auf eine bestimmte Art und Weise sehr konkret an.<br><br>Die Antwort darauf ist aber ein ganzes Buchkapitel. bzw. mindestens <br>100 Zeilen Programmtext mit 300 Zeilen Kommentierung wenn man es als Anfänger auf Anhieb verstehen will.<br><br>Das ist einfach zu viel zu umfangreich<br><br>Eine Fragestellung in der Art<br><br>"ich messe mit einem Temperatursensor die Kellertemperatur und die Außenlufttemperatur bisher lautet meine if-Bedingung<br><br>if KellerTemp > AussenTemp then LUEFTER = on<br><br>wie kann ich die if-Bedingung umformulieren damit der Lüfter erst<br>einschaltet wenn die Temperaturdifferenz größer als 4°C ist ?"<br><br>Diese Fragestellung hat einen Umfang der in einem Posting in<br><br>5-10 Zeilen zu beantworten ist<br>und darauf wirst Du Antworten erhalten.<br><br>Ein Programm entsteht Stück für Stück<br><br>Wenn man ein Haus baut dann muß auch erst mal der Rohbau stehen bevor<br>man Wasserleitungen verlegen oder Fenster einsetzen kann.<br><br>Die Fenster mit einem Holzgestell schon mal an die ungefähre Stelle <br>montieren macht keinen Sinn.<br><br>Jetzt spekuliere ich mal an welche Stelle Du bei Deinem Projekt <br>Kellerlüftung stehst<br><br>c-station gekauft Software installiert<br>sowohl die Software für Basicprogrammierung als auch die Software<br>für grafische Programmierung<br><br>Jetzt könnte eine erste konkretere Frage lauten<br>welche Programmierung ist für meine Anwenung besser geeignet?<br><br>Antwort:<br>Wenn die Kellerraumlüftung wirklich gut funktionieren soll muß man<br>aus den jeweiligen inneren und äußeren Temperaturen UND den Luftfeuchtigkeiten erst mal den ABSOLUTEN Wassergehalt Gramm Wasser<br>pro Kubikmeter Luft berechnen. Nur wenn DIESER Wert der Außenluft kleiner<br>ist als als der der Kellerluft kann man den Kellerraum trocknen<br><br>Dazu muß man die Meßwerte miteinander verrechnen. Das geht meiner Meinung<br>nach besser mit Basic als mit grafischer Programmierung<br><br>Grafische Programmierung geht gut für ganz einfache Sachen wie<br>wenn Temperatur &lt; 10°C Heizung ein<br>wenn Temperatur > 15°C Heizung aus.<br><br><br>noch eine Vermutung:<br>Die Sensoren sind hardwaremäßig angeschlossen - jetzt wie weiter?<br><br>konkrete Frage <br><br>"wie kann man den Meßwert eines Sensors abfragen?<br>habe gelesen das man dazu dem Analogport irgendwie einen Namen geben<br>muß um ihn anzusprechen. <br>Aber ich verstehe nicht ganz was ist der Name und<br>was bedeuten die anderen Wörter in der Definition?"<br><br>Auch wäre wichtig zu wissen WAS Du jetzt außer der c-station noch an<br>hardware hast und wie vertraut Du mit Elektronik bist bzw. ob Du schon <br>IRGENDWELCHE Programmiererfahrung hast<br><br>ganz egal was ob habe schon mal testweise ein Makro in einem Officeprogramm<br>aufgezeichnet und mir den "Aufzeichnungstext" angeschaut. Das sagte mir aber garnix oder was auch immer<br><br><br>Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt <br>mach DEINEN Ersten Schritt und stell&#39; eine konkrete Frage<br><br>viele Grüße<br><br>Stefan <br><br><br><br>ABSOLUTE <br><br><br><br><br><br><br>";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.3.2002;12:14;1016363691;1013281865;Uli;vugs.wengel@gmx.de;http://;Re: Füllstandmessung;"> > Conrad hat noch einen L4620 für 3,50 Euro. Der arbeitet vermutlich mit der Veränderung der Kapazität. Dabei ist wohl ein Draht in der Flüssigkeit. Das Datenblatt gibt auch nicht gerade mehr her.<br>> <br>> Hallo,<br>> Ihr habt noch eine Möglichkeit übersehen:<br>> Man nimmt einfach einen Differenzdruck-Sensor und <br>> legt eine dünnes röhrchen bis zum Grund des Speichers.<br>> Steigt der Wasserpegel, dann steigt auch der (Luft-)Druck<br>> am Sensor.<br>> Ich finde, das ist die einfachste Möglichkeit.<br>> <br>> MfG André H.<br>André hat aber vergessen das Luft ins Wasser diffundiert und so die Messung unwirksamm wird.<br>In der Messtechnik von früher machte man das ähnlich und nannte es Einperlung.<br>Über ein "T"-Stück und eine Luftdrossel wurde von einem Kompressor oder einer Membranpumpe Luft zudosiert welche oben erwähnten Verlust ausgleicht.Wird zu viel Luft zudosiert perlt sie am Ende des Schlauches aus daher der Name Einperlung.Der Luftdruck im Schlauch entspricht der statischen Säule des Wasser&#39;s.<br>mfg Uli<br>";;http://;; 145.254.228.125 1.0 sun.zu.hause:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
17.3.2002;8:06;1016348792;;Dieter;dieter.huckenbeck@t-online.de;http://home.t-online.de/home/dieter.huckenbeck/;IR-CTRL;Hallo,<br>Habe ein Problem mit dem IR-CTRL-Modul (121260).<br>Das mitgelieferte Testprogramm IRCTRL_RX (TX) bleibt beim<br>Aufruf der Assemblerroutine (irdriv) hängen.<br>Anschlüsse, Ports, Spannungen sind O.K. Strom fließt (ca. 7mA).<br>Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Modul ?<br>Hilfreich wäre auch ein Sourcefile des IR-Treibers.<br>;;http://;; 217.225.232.158 
16.3.2002;22:05;1016312718;1016279218;sl;;http://;digiports notwendig;> Hallo<br>> <br>> ich habe die Schaltung des I2C Displays von der Homepage http://home.welfen-netz.com/IngoGerlach/i2c_ser/i2c_funcs.html<br>> nachgebaut. Ich will dieses Display mit dem I2C-Bus der CControl ansteuern. <br>> Kann ich den I2C-Bus Ausgang der CControl nutzen, oder muß ich dafür zwei Digitalausgänge nehmen und das Display darüber ansteuern?<br>> Hat jemand vielleicht ein Beispiel Programm für mich?<br>> <br>> gruß Lars<br>> <br><br>Hallo Lars,<br><br>auf dem internenn I2C-Bus laufen die Signale um das Basicprogramm genauer die<br>Basic tokens aus dem EEPROM auszulesen<br><br>d.h. es geht höchstens wenn man auf dem I2C-Bus senden/empfangen über <br>Betriebssystem Sys-Befehle mit anderen Adressen als die des EEPROM aufrufen kann<br><br>ob das geht weiß vielleicht dietmar harlos<br><br>kuck mal bei c-control intern was dort für nähere Infos dazu gibt<br><br>mfg sl<br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
16.3.2002;12:46;1016279218;;lars;lhoefner@web.de;http://;i2c display;Hallo<br><br>ich habe die Schaltung des I2C Displays von der Homepage http://home.welfen-netz.com/IngoGerlach/i2c_ser/i2c_funcs.html<br>nachgebaut. Ich will dieses Display mit dem I2C-Bus der CControl ansteuern. <br>Kann ich den I2C-Bus Ausgang der CControl nutzen, oder muß ich dafür zwei Digitalausgänge nehmen und das Display darüber ansteuern?<br>Hat jemand vielleicht ein Beispiel Programm für mich?<br><br>gruß Lars<br>;;http://home.welfen-netz.com/IngoGerlach/i2c_ser/i2c_funcs.html;; 217.88.65.86 
15.3.2002;18:34;1016213675;1016208912;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;> hi leute!<br>> was ich da so gesehen hab, wird der alte microcontroller durch einen<br>> neuen erstetzt. kann man nicht den alten umbrennen? bzw, was hat das<br>> dann noch mit der c-control zu tun, ausser peripheriehardware und<br>> ein paar softwarestuecke?<br>> mfg martin<br><br>Hallo Martin,<br>Der Controller der CC1 ist ein OTP. D.h. man kann diesen<br>nur einmal brennen und das wars.<br>Der neue Controller wird weiterhin eine CC1 sein, nur eben<br>eine CC1 V3.<br>Er wird 100 % kompatibel zum jetzigen Controller sein.<br>D.h. man kann seine alten Programme ohne weiteres auch mit<br>ihm ausführen.<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.158.201.203 
15.3.2002;17:15;1016208912;1015885431;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;hi leute!<br>was ich da so gesehen hab, wird der alte microcontroller durch einen<br>neuen erstetzt. kann man nicht den alten umbrennen? bzw, was hat das<br>dann noch mit der c-control zu tun, ausser peripheriehardware und<br>ein paar softwarestuecke?<br>mfg martin;;http://;; 212.152.211.92 
14.3.2002;10:38;1016098736;1015885431;Rainer;rthuev@yahoo.de;http://;Re: Glückwunsch zu der guten Idee;"Hallo Dietmar,<br><br>das ist &#39;ne echt tolle Sache, daß sich ein Personenkreis findet, der die CC1 weiterentwickelt. Hilfe kann ich nicht anbieten, weil ich denke, daß alles das was ich weiß, die Entwickler auch schon wissen.<br><br>Mich stört sehr die unflexible Anbindung der LCD, genauer das Mitschleifen der Subs und Übersetzung in ASCII. Der Befehlssatz sollte um die Einbindung von LCD und Tastatur erweitert werden. In diesem Zusammenhang wären natürlich auch Stringfunktionen gut. Damit eröffnete sich die Möglichkeit, in Tabellen Klartext zu schreiben, der mit der ASC-Funktion dann in den ASCII-Code transferiert werden könnte. Vermisse ich sehr!<br><br>Das wäre eine echte Erleichterung in dem Segment, in dem ich Steuerungs- und Meßaufgaben vornehme.<br><br>Viele Grüße<br>Rainer<br><br>";;http://;; 212.185.52.59 1.0 www.cybase.de:8080 (Squid/2.2.STABLE5)
13.3.2002;21:04;1016049867;1015885431;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;auch in basic-programmen waeren kleinere schritte als 20msec willkommen.<br>ansonsten schliesse ich mich den beiden kommentatoren vor mir an.<br>thx<br>yokoy;;http://;; 217.224.231.249 
13.3.2002;20:16;1016047004;1015885431;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;auch in basic-programmen waeren kleinere schritte als 20msec willkommen.<br>ansonsten schliesse ich mich den beiden kommentatoren vor mir an.<br>thx<br>yokoy;;http://;; 217.235.30.142 
12.3.2002;18:55;1015955701;1015753162;sl;;http://;Re: pulsweitenmodulation;"Hallo Martin,<br><br>bin Schwabe der Spaß an Dialekten hat<br><br>Die Rechtecksignale sind haben eine ziemlich hohe Frequenz<br><br>Das Fiepen von elektronischen Fahrtreglern kommt von der PWM<br>auch zu hören bei Akkuschraubern.<br><br>Der Motor läuft damit schön rund und diese Methode verbraucht weniger<br>Strom als mechanische Widerstandregler. Da wird beim langsamfahren immer <br>ein relativ großer Teil der Energie in Wärme umgewandelt.<br><br>also det jeht <br><br>viele Grüße<br><br>sl<br><br><br>> hi sl<br>> <br>> > Impulse zwischen 1,0 und 1,5 Millisekunden bedeuten Servo nach links<br>> > beim Fahrregler Vorwärtsfahrt<br>> > Impulse zwischen 1,5 bis 2,0 Millisekunden Servo nach rechts (bzw. Rückwartsfahrt)<br>> > <br>> > SOLCHE Impulse DIREKT mit der cc1 zu erzeugen schafft mannur mit einem Assemblerprogramm Basic ist dafür zu langsam<br>> <br>> einen servo ansteuern hab ich schon geschafft, assembler ist mir nicht fremd<br>> . aber ich moechte nicht das <br>> Innenleben meines roboter aus modellbaukomponenten zusamen stoepseln<br>> und danach keinen plan von dem zu haben, was da ablaeuft!<br>> <br>> was ich nicht wusste, war dass man bei der pulsweitenmodulation die <br>> pulsweite veraendert :) hatte wohl einen kurzschluss in meinem hirn.<br>> <br>> > Du kannst aber einen Fahrtenregler selbst bauen.<br>> > <br>> > Die Drehzahl bei ganz gewöhnlicher Pulsweitenmodulation (PWM)<br>> > wird dadurch geregelt das man die Einschaltdauer zwischen 0% und 100% variiert 30% Zeitanteil einschalten 70% ausgeschaltet wäre dann 1/3 Leistung<br>> > <br>> > Die c-control hat dazu zwei Ausgänge. Allerdings ist bei der cc1-unit<br>> > (die mit offene Platine Start/Stoptaster und LEDs<br>> >  hinter den PWM-Ausgang ein Kondensator mit Widerstand geschaltet der aus dem PWM-REchtecksignal<br>> > eine (wenn auch "wellige") d.h. nur halbwegs konstante Gleichspannung macht<br>> > Wenn Du die Spannung vor diesem Kondensator und Widerstand anzapfst<br>> > und diese Spannung über einen 4700 Ohm-Widerstand zum ansteuern eines<br>> > größeren Transistors nimmst hast Du schon eine einfache PWM-Drehzahlregelung für den Motor<br>> <br>> wenn ich dann so schoene rechtecksignale hab, wie betreib ich dann meinen motor?<br>> einfach damit ueber einen transistor den motor ansteuern. stockt der dann nicht?<br>> oder sind die impulse so kurz, dass das ganze harmonisch lauft?<br>>  <br>> > wenn&#39;d no weitere frogen hoscht no amol posten<br>> tiroler? sympatisch <br>>  <br>> dank&#39; da schian <br>>    martin	 ";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
12.3.2002;18:47;1015955248;1015930010;sl;;http://;pause und SHR-Befehl;> Hi Ihr,<br>> <br>> ich will auf allen 16 Ports nacheinander ein Lauflicht Frequenzabhängig steuern, Diese soll auf AD Port1 mittels Poti eingestellt werden. <br>> <br>> Kann mir da jemand einen Gedankenanstoß geben<br>> <br>> Vielen Dank<br>> <br>> Gruß Kai <br>> <br><br>Hallo Kai,<br><br>ein "Gedankenanstoß"<br><br><br>den Wert den Du am AD-Port einlesen kannst in einer Variable speichern<br><br>und mit diese Variable als Multiplikator in einem Pause-Befehl benutzen<br><br>Die Ports nacheinander ein/ausschalten könntest DU mit dem SHL oder SHR-Befehl<br><br>wenn Du jetzt nur Bahnhof verstanden hast mußt Du eben nochmal<br>genauer fragen und etwas mehr Info posten wo Du denn bei Deinem Projekt<br>Lauflicht stehst und wie es denn blinken soll jedes dritter Ausgang immer nur einer ??? usw. usw.<br><br><br>mfg sl<br><br><br><br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
12.3.2002;14:08;1015938517;;woody;woodpeckers@vr-web.de;http://;Drehzahlmessung und Aufzeichnung in Datenbank;wer hat Ideen oder komplettes Programm für die c-unit zur Berechnung und Aufzeichung von Drehzahlen????<br><br>Programmzweck: Berechnung und Aufzeichnung in eine Datenbank (PC in Fahrzeug vorhanden) von bis zu 4 Drehzahlen (Motor, Getriebe usw.) aus einem Rennwagen über eine Zeitdauer von 20 Sek.<br><br>Übertragung der Daten von c-unit auf Datenbank über RS232 Schnittstelle Realtime<br><br>Mechanische  Ermittlung der Frequenz über 3-Draht-Näherungsschalter.<br><br><br>;;http://;; 195.200.32.47 
12.3.2002;13:44;1015937090;1015885431;Uwe Waizmann;uwe.waizmann@koendringen.de;http://www.waizmann-online.de;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;Halöle,<br>würde mich selbst noch als Anfänger bezeichnen, wenn ich die sehr kompetenten Antworten hier so lese!!<br>Das hört sich aber gut an, hatte schon so langsam Bedenken dass die CC1 eingestampft wird und ich mit meinen bisher erworbenen Basic Kenntnissen auf Grund liege.<br>Was ich an der CC1 vermisse ist eine Art Zeitrelais (Anzug od. Abfallverzögert)(klar ich bin Elektriker und habe vorher in Relais/Schütz oder SPS Technik programiert) aber mit dem Pause Befehl kann ich für meine Zwecke nichts anfangen, da der restliche Programmablauf weitergehen sollte. Ich hab das Problem auch gelöst, aber ich finde es ist doch sehr umständlich.<br>Hab keine Ahnung ob sowas überhaupt zu integrieren ist, aber an den vielen Fragen erkenne ich immer wieder, dass Dies eine sinvolle Erweiterung wäre.<br>Gruß aus Baden Uwe<br><br>> <br>> Alle C-Control-Anwender dürfen sich freuen: Es wird eine neue Version des C-Control-1-Mikrokontrollers geben. Entweder direkt von Conrad Electronic produziert oder mit Hilfe eines EPROM-Kontrollers selbst hergestellt. Die neue CC1 wird ein (hoffentlich) bugfreies, erweitertes Betriebssystem besitzen, rund 20% schneller arbeiten, mehr Speicher für Variablen bieten und einige zusätzliche Assemblerprogramme, die in BASIC per SYS aufgerufen werden, enthalten. Die Kompatiblität zur alten CC1 soll erhalten bleiben.<br>> <br>> Entwickelt wird das Ganze von den Teilnehmern des CC1-OS-Projektes, dessen Koordination ich übernommen habe. Wir modifizieren das bestehende Betriebssystem der C-Control und fügen Firmwareroutinen ein, die allen Anwendern der neuen CC1 zugute kommen werden.<br>> <br>> Daher meine Frage: Welche (Assembler-) Routinen sollen in die neue CC1 integriert werden? Welche Module benutzt Ihr in Euren BASIC-Programmen (per SYS und SYSCODE)? Falls jemand selbstgeschriebene Routinen besitzt, die in die neue CC1 übernommen werden sollen, kann er mir diese zusammen mit ein wenig Dokumentation per e-mail zusenden.<br>> <br>> Bitte auch alle Ideen und Wünsche äußern!<br>> <br>> Bis dann,<br>> Dietmar Harlos<br>> <br>> ;Meine Seite;http://www.waizmann-online.de;; 62.226.42.13 
12.3.2002;11:46;1015930010;;Kai;ab34@tekno-engineering.de;http://;Lauflicht;Hi Ihr,<br><br>ich will auf allen 16 Ports nacheinander ein Lauflicht Frequenzabhängig steuern, Diese soll auf AD Port1 mittels Poti eingestellt werden. <br><br>Kann mir da jemand einen Gedankenanstoß geben<br><br>Vielen Dank<br><br>Gruß Kai <br>;;http://;; 217.228.175.92 1.0 WIESEL
12.3.2002;9:39;1015922398;;Drotschmann;otsch@theaterkiste.de;http://;C-C--Staion und Lüftung;Hallo !<br>Bin Neu - hier und kenne mich eigentlich nicht (noch) aus.<br>Möchte gerne zwecks Kellerraumlüftung mit der C-Control folgendes schalten.<br><br>Feuchtigkeitmessung gekoppelt mit Temperatur - <br><br>Abgleich zwischen Kellerraum und Aussenluft.<br><br>Ist es aussen recht kühl und vorallem trocken - soll sich die Lüftungsanlage (220 Volt) einschalten.<br><br>Fängt es an zu regnen (bzw ist die Luftfeuchtigkeit höher als Innen im Keller - Lüftungsanlage aus. <br><br><br>Dabei spielt die Temperatur auch noch eine Rolle - (darf aussen ja nichtzu warm sein - weil ja warme Luft mehr Feuchtigkeit enthält) .<br><br>Ich stelle mir das dann so vor 10 Grad - 60 Prozent - ein<br>20 Grad - 60 Prozent - aus . etc . etc <br><br>tja - das wäre es- kann mir da jemand unter die Arme helfen  bzw Tipps geben wie ich am besten vorgehe - welche Prgrammierung wäre die Beste<br>oder gibt es schon eine Beispielschaltung ? - ich hätte die C Control Station - aber habe eigentlich keine Erfahrungen mit dieser und Programmierung (was sich ja ändern lässt..)<br><br>Vielen dank schon einmal für jeden Tip..<br><br>greetings<br><br>Uwe Drotschman<br>;;http://;; 217.81.136.108 
12.3.2002;8:11;1015917106;1015885431;trucki;;http://;Re: Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;Hi,<br>coole Sache  ... auf jeden Falle eine einfache I²C Bus steuerung...;;http://;; 217.235.240.233 
11.3.2002;23:23;1015885431;;Dietmar Harlos;dharlos@web.de;http://ccintern.dharlos.de;Neue Version des C-Control-Mikrokontrollers;<br>Alle C-Control-Anwender dürfen sich freuen: Es wird eine neue Version des C-Control-1-Mikrokontrollers geben. Entweder direkt von Conrad Electronic produziert oder mit Hilfe eines EPROM-Kontrollers selbst hergestellt. Die neue CC1 wird ein (hoffentlich) bugfreies, erweitertes Betriebssystem besitzen, rund 20% schneller arbeiten, mehr Speicher für Variablen bieten und einige zusätzliche Assemblerprogramme, die in BASIC per SYS aufgerufen werden, enthalten. Die Kompatiblität zur alten CC1 soll erhalten bleiben.<br><br>Entwickelt wird das Ganze von den Teilnehmern des CC1-OS-Projektes, dessen Koordination ich übernommen habe. Wir modifizieren das bestehende Betriebssystem der C-Control und fügen Firmwareroutinen ein, die allen Anwendern der neuen CC1 zugute kommen werden.<br><br>Daher meine Frage: Welche (Assembler-) Routinen sollen in die neue CC1 integriert werden? Welche Module benutzt Ihr in Euren BASIC-Programmen (per SYS und SYSCODE)? Falls jemand selbstgeschriebene Routinen besitzt, die in die neue CC1 übernommen werden sollen, kann er mir diese zusammen mit ein wenig Dokumentation per e-mail zusenden.<br><br>Bitte auch alle Ideen und Wünsche äußern!<br><br>Bis dann,<br>Dietmar Harlos<br><br>;Weitere Infos zum Projekt;http://ccintern.dharlos.de/erweiterung.htm;; 195.252.134.246 
11.3.2002;17:16;1015863389;1015842535;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Defekte C-Control M;> Der AUTOSTART-JUMPER muss abgezogen sein !!<br><br>Hallo CTC,<br>Er hat doch geschrieben, daß er den Jumper abgezogen hat:<br>Also erst lesen dann schreiben !<br><br>> > ...<br>> > Als ich die SPS und den Adapter nach Anleitung angeschlossen hatte <br>> > (Nullmodemkabel, 5 V DC, Autostart Jumper entfernt, Unit und Adapter zusammensetzte)<br>> > und ein geschriebenes Programm übertragen wollte meldete mein Computer in Rotschrift<br>> > ...<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.153.18.235 
11.3.2002;11:28;1015842535;1015605377;CTC;;http://;Re: Defekte C-Control M;Der AUTOSTART-JUMPER muss abgezogen sein !!;;http://;; 194.174.253.2 
11.3.2002;0:12;1015801977;1013767815;dbrumm;dbrumm@cybernet-ag.de;http://;Re: USB - Adapter;Warum steigst du nicht auf linux um ,bzw. behälst deine alte Windows Version.<br>zb. Dualboot?<br>Geld zum Fenster raus , Bill Gates reich gemacht und noch Ärger eingekauft.<br>Klingelt da nichts?.;;http://;; 80.128.218.240 
10.3.2002;21:13;1015791204;1015694764;Rainer;rthuev@yahoo.de;http://;Re: pulsweitenmodulation;"Hallo Martin,<br><br>eine grundsätzliche Steuerung mit rechts/stop/links läßt sich tatsächlich machen. B. Kainka hat das mal in einem seiner Bücher beschrieben. Unter Zuhilfenahme eines L293 (Motortreiber) und eines AND-Gatters kann man sowas basteln. Ich hab&#39; die Teile dafür schon besorgt, aber noch nicht aufgebaut, weil mich ccontrol-mäßig gegenwärtig andere Dinge mehr beschäftigen. Ich wollte nämlich auch das Fahrgestell eines Roboters damit betreiben. <br><br>Sollte Interesse bestehen, dann schick&#39; mir &#39;ne Mail. Ich sende Dir dann die Schaltung zu. Aber vorab: Kann durchaus bis zum nächsten Wochenende dauern!<br><br>Rainer<br>";;http://;; 213.61.193.65 
10.3.2002;10:39;1015753162;1015713295;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: pulsweitenmodulation;"hi sl<br><br>> Impulse zwischen 1,0 und 1,5 Millisekunden bedeuten Servo nach links<br>> beim Fahrregler Vorwärtsfahrt<br>> Impulse zwischen 1,5 bis 2,0 Millisekunden Servo nach rechts (bzw. Rückwartsfahrt)<br>> <br>> SOLCHE Impulse DIREKT mit der cc1 zu erzeugen schafft mannur mit einem Assemblerprogramm Basic ist dafür zu langsam<br><br>einen servo ansteuern hab ich schon geschafft, assembler ist mir nicht fremd<br>. aber ich moechte nicht das <br>Innenleben meines roboter aus modellbaukomponenten zusamen stoepseln<br>und danach keinen plan von dem zu haben, was da ablaeuft!<br><br>was ich nicht wusste, war dass man bei der pulsweitenmodulation die <br>pulsweite veraendert :) hatte wohl einen kurzschluss in meinem hirn.<br><br>> Du kannst aber einen Fahrtenregler selbst bauen.<br>> <br>> Die Drehzahl bei ganz gewöhnlicher Pulsweitenmodulation (PWM)<br>> wird dadurch geregelt das man die Einschaltdauer zwischen 0% und 100% variiert 30% Zeitanteil einschalten 70% ausgeschaltet wäre dann 1/3 Leistung<br>> <br>> Die c-control hat dazu zwei Ausgänge. Allerdings ist bei der cc1-unit<br>> (die mit offene Platine Start/Stoptaster und LEDs<br>>  hinter den PWM-Ausgang ein Kondensator mit Widerstand geschaltet der aus dem PWM-REchtecksignal<br>> eine (wenn auch "wellige") d.h. nur halbwegs konstante Gleichspannung macht<br>> Wenn Du die Spannung vor diesem Kondensator und Widerstand anzapfst<br>> und diese Spannung über einen 4700 Ohm-Widerstand zum ansteuern eines<br>> größeren Transistors nimmst hast Du schon eine einfache PWM-Drehzahlregelung für den Motor<br><br>wenn ich dann so schoene rechtecksignale hab, wie betreib ich dann meinen motor?<br>einfach damit ueber einen transistor den motor ansteuern. stockt der dann nicht?<br>oder sind die impulse so kurz, dass das ganze harmonisch lauft?<br> <br>> wenn&#39;d no weitere frogen hoscht no amol posten<br>tiroler? sympatisch <br> <br>dank&#39; da schian <br>   martin	 ";;http://;; 212.152.206.228 
10.3.2002;10:28;1015752530;1015694764;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: pulsweitenmodulation;hi leute!<br>danke erstmal fuer eure antworten.<br><br>was ist jetzt besser schrittmotor oder normaler motor?<br>sind schrittmotoren nicht viel teurer?<br>wenn nicht, dann wuerde mich das schn reizen. wie schauts<br>mit der geschwindigkeit aus? mein gefaehrt soll ca 1-2kg<br>wiegen und 5s fuer 1m strecke benoetigen.<br>aber dies soll ja nur der anfang meiner roboter aera sein:)<br>bis welche groesse/leistung ist ein antrieb machbar/von <br>streblichen finanzierbar?<br><br>brauch ich bei einem schrittmotor dann noch eine untersetzung?<br><br>gibts dazu irgendeine gute seite?<br><br>thx martin	;;http://;; 62.218.102.127 
10.3.2002;9:46;1015749998;1015677605;Dietmar;;http://;Re: Suche Infos zum IDE-Interface;> Hallo,<br>> ich suche Infos zum IDE-Interface von Festplatten. Kennt da wer einen guten Link oder ein Buch? Ich muss dann eigentlich nur wissen, wie man Daten schreibt und liest.<br>> Und noch eine Frage: Wie findet ihr Elektor? Ich eill sie mir wahrscheinlich abbonieren, aber ich weis nicht, was für Themen da angesprochen werden. Kann mir da wer helfen?<br><br>Im IDE-Interface der Elektor ist der folgende Link angegeben:<br><br>Internetadressen mit Informationen zum Thema finden Sie auf der Internetseite des für die Spezifikation des ATA Standards zuständigen T13 Komitee.<br><br>http://www.t13.org<br><br>;;http://;; 62.180.198.76 
10.3.2002;8:15;1015744505;1015742487;Bernd;;http://;Re: Defekte C-Control M - NACHTRAG;<br>Bei der M-Unit sollte es kein Problem mit dem Reset geben. Es sei denn, der Resetbaustein ist defekt.<br>;;http://;; 62.180.198.33 
10.3.2002;7:46;1015742783;1015713295;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: pulsweitenmodulation;Hallo sl,<br><br>> ......<br>> Die c-control hat dazu zwei Ausgänge. Allerdings ist bei der cc1-unit<br>> (die mit offene Platine Start/Stoptaster und LEDs<br>>  hinter den PWM-Ausgang ein Kondensator mit Widerstand geschaltet der aus dem PWM-REchtecksignal<br>> eine (wenn auch "wellige") d.h. nur halbwegs konstante Gleichspannung macht<br>> Wenn Du die Spannung vor diesem Kondensator und Widerstand anzapfst<br>> und diese Spannung über einen 4700 Ohm-Widerstand zum ansteuern eines<br>> größeren Transistors nimmst hast Du schon eine einfache PWM-Drehzahlregelung für den Motor<br>> .....<br><br>Die CC1-Unit hat diese RC-Kombination nicht. Diese befindet sich<br>nur auf dem Starterboard. Also kann man das PWM-Signal auch<br>bei der normalen Unit direkt nutzen.<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.153.18.144 
10.3.2002;7:41;1015742487;1015715212;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Defekte C-Control M - NACHTRAG;Hallo Michi,<br><br>> Es gibt bei mir keine Reset Taste da ist nur ein<br>> RESET pin, muss ich diesen auf masse oder auf +5V legen?<br>> <br>Du mußt Reset gegen Masse ziehen.<br>Übrigens, was benutzt Du als Stromquelle für die Unit ?<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.153.18.144 
10.3.2002;1:09;1015718972;1015244303;Michi Grahammer;michi.grahammer@web.de;http://;Re: was braucht man alles;> so wie ich es im Conrad-Heft gelesen habe, kann man mit C-Control alles steuern? jedes Gerät, Haushaltgerät, Lampen, Schalter, Sensoren<br>> usw ohne Grenzen? Was braucht man Hauptsächlich wenn man dies ermöglichen will? Sagen wir mal, ich will mit 6 verschiedenen 220 V Lampen<br>> anschließen. Einen PC hab ich.<br><br>Also die möglichkeinten sind begrenzt, aber man kann sehr viel damit machen. Ich empfehle die C-Control I Basic oder PLUS zu verwenden,<br>weil sie am biligsten und viele Digitale Ports hat (16 Stück)<br>(und 8 Alaloge), 2 Alaloge Eingänge dürfen für ein paar schalter reichen,<br>wenn icht muss man ein paar von den digitalen abzweigen)<br>aber du kannst damit so 18 Lampen, natürlich auch 230 V (oder mehr) damit steuern. Dazu brauchst du nur entsrechende Relais und ein Transistor als Schaltverstärker, wo du mehr als 10 mA und 5 Volt rausbringst.<br>Nicht Vergessen eine Freilaufdiode für das Relais und den Transistor an der Basis mit einem 4,7 kOhm wiederstand zu begrenzen. Es gibt auch vorgefertige Relaisplatienen beim Conrad, oder du schaust da auf die Seite da gibst auch schaltpläne dafür, wenn nicht sogar auf dieser seite. <br><br>viel spaß <br><br>MFG Michi;;http://;; 62.104.218.70 1.1 mch2-t4-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
10.3.2002;0:56;1015718197;1015429643;Michi;;http://;Re: Zeitschaltuhr für die C-Control I;"> Ich suche nach der Möglichkeit, die C - Control I als eine<br>> Zeitschaltuhr einzusetzen zwecks Aquariensteuerung.<br>> Ich habe die CC1 mit dem Erweiterungsboard und der DCF77 Antenne.<br>> <br>> Zu einer bestimmten Zeit sollte zb. Relaie 1 anziehen,<br>> und zu einer weiteren Zeit wieder abfallen.<br>> <br>> Hat jemand diesbezüglich Erfahrung mit dem Auslesen der Uhrzeit,<br>> und setzen der Schaltfunktion zu einer bestimmten Zeit ???<br>> <br>> <br>> <br>Servus,<br>Lege eine ein und ausschaltzeit fest: und Steuere damit die Ports an<br><br>DEFINE relais PORT [1]<br><br>10<br><br>&#39;bei 7 Uhr Relais einschalten<br>if HOUR = 7 then relais = 1<br><br>&#39;bei 20 Uhr Relais ausschalten<br>if HOUR = 20 then relais = 0<br><br>goto 10<br>&#39;wiederholung<br><br>das nur noch auf die antenne übertragen,<br>hab aber leider mit der überhaupt keine Erfahrung.<br><br>MFG Michi<br>";;http://;; 62.104.218.70 1.1 mch2-t4-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
10.3.2002;0:23;1015716191;1015694764;Michi Grahammer;michi.grahammer@web.de;http://;Re: pulsweitenmodulation;> hi leute!<br>> ich will meinen kleinen roboter mit modellbaumotoren antreiben, aber<br>> zwischen mehr als nur vollgas und stop unterscheiden.<br>> als elektrotechnik-htl schueler hab ich ein wenig verstaendnis fuer solche<br>> sache, aber ich weiss halt auch nicht alles :)<br>> <br>> ich hab mir sagen lassen, dass bei der pulsweiten modulation eifach ein<br>> positiver impuls gefolgt von einem negativen an den gleichstrommotor<br>> geschickt wird. sind diese impulse gleich lang, so steht der motor.<br>> verkuertze ich einen der beiden und verlaengere den anderen, so dreht sich<br>> der motor in eine richtung, und umgekehrt. stimmt das?<br>> <br>> wenn das so ist, lohnt es sich so eine schaltung selber aufzubauen, oder ist<br>> es wesentlich billiger einen fahrtenregler zu verwenden und den wie einen <br>> servo anzusprechen?<br>> <br>> eigendlich wuerde ich das ja gern selber bauen, ich will ja wissen, was in<br>> meinem roboter passiert.<br>> <br>> hat jemand rat/eine url fuer mich?<br>> <br>> thx martin<br><br>Servus,<br><br>Also ich hab die Erfahrung gemacht, das Roboter mit Schrittmotoren viel leichter und genauer zu steuern sind, und da auch keine Steuerung für die Impulse der<br>(meißt) 2 Spulen kaufen, sondern eine Steuerung selbst bauen, <br>die 2 Inputs der C-Control benötigt.<br>Man Steuert den motor dann mit Impulsen an.<br>Impuls am Eingang 1 = 4 Schritte Vorwärts<br>Impuls am Eingang 2 = 4 Schritte Rückwärts<br><br>zu den 4 Schritten:<br>ein Schrittmotor wird im Normalfall mit 2 Spulen (Elektromagneten) gesteuert.<br>dazu braucht man 4 Impulse damit der Motor einen STEP macht<br>z.b. <br>Spannung an Spule1<br>Spannung an Spule2<br>Verpolte Spannung an Spule1<br>Verpolte Spannung an Spule2<br>= ein step<br>Schließt man nur Spannung an die Spule an so bewegt sich der motor kurz <br>nach vorne und beim abschalten der Spannung wieder zurück.<br>mit TTL Technik ist, (dezimal --> binär wandler ist das ganz leicht zu machen)<br><br>MFG<br><br><br>Michi<br><br>;;http://;; 62.104.218.70 1.1 mch2-t4-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
10.3.2002;0:06;1015715212;1015615302;Michael Grahammer;michi.grahammer@web.de;http://;Re: Defekte C-Control M - NACHTRAG;"> Ach ja, versuch&#39; auf jeden Fall auch mal dies:<br>> Drücke einmal RESET, nachdem Du die Spannung<br>> angelegt hast.<br>> Bei meiner Unit ist das ab und zu nötig.<br>> <br>> MfG André H.<br><br>Es gibt bei mir keine Reset Taste da ist nur ein<br>RESET pin, muss ich diesen auf masse oder auf +5V legen?<br><br>MFG Michi";;http://;; 62.104.218.70 1.1 mch2-t4-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
9.3.2002;23:34;1015713295;1015694764;sl;;http://;Re: pulsweitenmodulation;"> hi leute!<br>> ich will meinen kleinen roboter mit modellbaumotoren antreiben, aber<br>> zwischen mehr als nur vollgas und stop unterscheiden.<br>> als elektrotechnik-htl schueler hab ich ein wenig verstaendnis fuer solche<br>> sache, aber ich weiss halt auch nicht alles :)<br>> <br>> ich hab mir sagen lassen, dass bei der pulsweiten modulation eifach ein<br>> positiver impuls gefolgt von einem negativen an den gleichstrommotor<br>> geschickt wird. sind diese impulse gleich lang, so steht der motor.<br>> verkuertze ich einen der beiden und verlaengere den anderen, so dreht sich<br>> der motor in eine richtung, und umgekehrt. stimmt das?<br>> <br>> wenn das so ist, lohnt es sich so eine schaltung selber aufzubauen, oder ist<br>> es wesentlich billiger einen fahrtenregler zu verwenden und den wie einen <br>> servo anzusprechen?<br>> <br>> eigendlich wuerde ich das ja gern selber bauen, ich will ja wissen, was in<br>> meinem roboter passiert.<br>> <br>> hat jemand rat/eine url fuer mich?<br>> <br>> thx martin<br><br>Hallo Martin<br><br>also das es Pulsweitenmodulation (oder auch Pulsbreitenmodulation gennant)<br>auch für verschiedene Polaritätenn gibt ist zwar elektronisch machbar<br>war mir bisher aber nicht bekannt.<br><br>Du hast wohl zwei Dinge durcheinander gebracht<br>Bei Fernsteuerungen bedeutet Mittelstellung Rechtimpulse mit 1,5 millisekunden Länge.<br><br>Impulse zwischen 1,0 und 1,5 Millisekunden bedeuten Servo nach links<br>beim Fahrregler Vorwärtsfahrt<br>Impulse zwischen 1,5 bis 2,0 Millisekunden Servo nach rechts (bzw. Rückwartsfahrt)<br><br>SOLCHE Impulse DIREKT mit der cc1 zu erzeugen schafft mannur mit einem Assemblerprogramm Basic ist dafür zu langsam<br><br>Du kannst aber einen Fahrtenregler selbst bauen.<br><br>Die Drehzahl bei ganz gewöhnlicher Pulsweitenmodulation (PWM)<br>wird dadurch geregelt das man die Einschaltdauer zwischen 0% und 100% variiert 30% Zeitanteil einschalten 70% ausgeschaltet wäre dann 1/3 Leistung<br><br>Die c-control hat dazu zwei Ausgänge. Allerdings ist bei der cc1-unit<br>(die mit offene Platine Start/Stoptaster und LEDs<br> hinter den PWM-Ausgang ein Kondensator mit Widerstand geschaltet der aus dem PWM-REchtecksignal<br>eine (wenn auch "wellige") d.h. nur halbwegs konstante Gleichspannung macht<br>Wenn Du die Spannung vor diesem Kondensator und Widerstand anzapfst<br>und diese Spannung über einen 4700 Ohm-Widerstand zum ansteuern eines<br>größeren Transistors nimmst hast Du schon eine einfache PWM-Drehzahlregelung für den Motor<br><br>wenn&#39;d no weitere frogen hoscht no amol posten<br><br>mfg sl<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";;http://;; 217.86.202.171 
9.3.2002;18:26;1015694764;;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;pulsweitenmodulation;hi leute!<br>ich will meinen kleinen roboter mit modellbaumotoren antreiben, aber<br>zwischen mehr als nur vollgas und stop unterscheiden.<br>als elektrotechnik-htl schueler hab ich ein wenig verstaendnis fuer solche<br>sache, aber ich weiss halt auch nicht alles :)<br><br>ich hab mir sagen lassen, dass bei der pulsweiten modulation eifach ein<br>positiver impuls gefolgt von einem negativen an den gleichstrommotor<br>geschickt wird. sind diese impulse gleich lang, so steht der motor.<br>verkuertze ich einen der beiden und verlaengere den anderen, so dreht sich<br>der motor in eine richtung, und umgekehrt. stimmt das?<br><br>wenn das so ist, lohnt es sich so eine schaltung selber aufzubauen, oder ist<br>es wesentlich billiger einen fahrtenregler zu verwenden und den wie einen <br>servo anzusprechen?<br><br>eigendlich wuerde ich das ja gern selber bauen, ich will ja wissen, was in<br>meinem roboter passiert.<br><br>hat jemand rat/eine url fuer mich?<br><br>thx martin;;http://;; 212.152.221.203 
9.3.2002;18:00;1015693239;;Achim;Krueger.A@T-online.de;http://;Wie kann ich  2 C-Control´s  verbinden;Ich wüsste gerne wie man 2 C-Control`s miteinander verbindet<br>ohne die RS232 Schnittstellen zu blockieren .Die Funktin sollte folgende<br>sein : C-control1 ist mit Diversen Ein/Ausgängen Belegt.C-Contol2 ist<br>zur Anzeige und Eingabe(Applications Board) diverser Parameter bestimmt und Soll gelegentlich<br>die Messwerte und Eingangszustände an einen PC übertragen.<br><br>Im voraus Herzlichen Dank Achim;;http://;; 62.227.36.61 
9.3.2002;13:40;1015677605;;Johannes;;http://;Suche Infos zum IDE-Interface;Hallo,<br>ich suche Infos zum IDE-Interface von Festplatten. Kennt da wer einen guten Link oder ein Buch? Ich muss dann eigentlich nur wissen, wie man Daten schreibt und liest.<br>Und noch eine Frage: Wie findet ihr Elektor? Ich eill sie mir wahrscheinlich abbonieren, aber ich weis nicht, was für Themen da angesprochen werden. Kann mir da wer helfen?;;http://;; 217.2.61.88 
9.3.2002;13:35;1015677336;1015492906;Johannes;;http://;Re: Tastatur des Application Boards;Hast du die CC an ein Netzteil angeschlossen oder nimmst du Batterien ? Wenn du das Netztteil hast und die Tasten berührst, dann wird der Tastenwert verfälscht, weil der Körper ja leitend ist. Ist mir schon mal bei der CC2 passiert.;;http://;; 217.2.61.88 
9.3.2002;7:01;1015653686;;Trucki;trucki@gmx.de;http://;Swatch access Skipass Uhr verwenden;Hi Leute,<br>also erstmal möchte ich gleich schreiben, das ich NICHT vorhabe irgendeinen Skipass zu manipulieren.<br><br>Ich möchte einen Türöffner bauen, der auf meine Swatch Access Uhr die Tür öffnet. Leider habe ich bisher null Plan, wie ich die Uhr schon Hardwaremäßig ansteueren könnte.<br><br>Natürlich könnte ich mir auch ein Lesegerät von skidata bestellen, davor brauche ich aber noch genug Geld für eine Geldproduziermaschiene.<br><br>Ich habe bissher herausgefunden, das der S-Key einen V4150 Chip verwenden, konnte aber kein Datenblatt finden, und natrülich auch keine möglichkeit, wie man ihn beschreiben oder auslesen kann.<br><br>Alle S-keys haben eine feste Seriennummer. Eigentlich würde es ja schon reichen, die aus meiner Uhr auszulesen. Der Hersteller des s-keys ist unter www.skidata.com zu finden.<br><br>Danke schonmal..<br><br><br>CU trucki;;http://;; 217.235.246.233 
8.3.2002;20:21;1015615302;1015615177;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Defekte C-Control M - NACHTRAG;"Ach ja, versuch&#39; auf jeden Fall auch mal dies:<br>Drücke einmal RESET, nachdem Du die Spannung<br>angelegt hast.<br>Bei meiner Unit ist das ab und zu nötig.<br><br>MfG André H.";;http://;; 62.158.201.18 
8.3.2002;20:19;1015615177;1015605377;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Defekte C-Control M;Hallo Michael,<br><br>> Hab das Problem meine C-Control M funktioniert gleich bei der 1. Inbetriebnahme nicht:<br>> <br>> E-Mail an Kundenservice:<br>> Ich habe am 8. März 2002 ihr Produkt C-Control (Type M) mit Programmieradapter erworben.<br>> Bei der ersten Inbetriebnahme ergab sich folgendes Problem:<br>> Als ich die SPS und den Adapter nach Anleitung angeschlossen hatte <br>> (Nullmodemkabel, 5 V DC, Autostart Jumper entfernt, Unit und Adapter zusammensetzte)<br>> und ein geschriebenes Programm übertragen wollte meldete mein Computer in Rotschrift<br>> "die C-Control Unit Antwortet nicht!"<br>> Die Einstellungen an meinem Computer habe ich auch überprüft.<br>> z.B. Am Programm auf COM1 gestellt und in der Systemsteuerung 9600 Baud...<br>> Anzeichen von z.B. Überhitzung des Chips gibt es keine.<br>> Ich hatte noch keine Verbraucher oder Sensoren an den Ports angeschlossen.<br>> <br>> was kann ich machen.<br><br>Beende alle Programme, die auf die serielle Schnittstelle zugreifen könnten.<br>Also z.B. Palm, Organizer, Modem(FAX)-Software auch ISDN-CAPI !!<br>In den Systemeinstellungen brauchst Du die geschwindigkeit nicht auf 9600<br>heruntersetzen. Lasse sie dort ruhig auf 115.200.<br>Es gibt generell Probleme mit Notebooks.<br>Hängt die Unit wirklich an Com1 oder vielleicht doch an Com2 ?<br><br>> Bitte um Rückantwort, am besten an Michi.grahammer@web.de<br>> <br>Wer im Forum schreibt, bekommt auch die Antworten im Forum !<br>Das ist der Sinn eines Forums. Dies hier ist kein.<br><br>MfG André H.<br>;;http://;; 62.158.201.18 
8.3.2002;19:37;1015612647;1015612219;Johannes;;http://;Halt ! Habs gefunden !;Sorry, das ich jetzt einen überflüssigen Beitrag in das schöne Forum reingebatzt hab. Ich hab den Artikel schon.;;http://;; 217.2.59.137 
8.3.2002;19:30;1015612219;;Johannes;Jojo.Bergmann@t-online.de;http://;Elektor-Artikel zu Festplatte mit 8-Bit MC ansprechen;Hi !<br>Könnte mir jemand den Artikel in der Elektor-Zeitschrift schicken, wo die Schaltung zum ansteuern von IDE-Festplatten mit 8_Bit MCs drin ist ??? Ich wäre sehr dankbar :-) !!!<br>Jojo.Bergmann@t-online.de<br>Danke im Vorraus !;;http://;; 217.2.59.137 
8.3.2002;17:36;1015605377;;Michael Grahammer;michi.grahammer@web.de;;Defekte C-Control M;Hab das Problem meine C-Control M funktioniert gleich bei der 1. Inbetriebnahme nicht:<br><br>E-Mail an Kundenservice:<br>Ich habe am 8. März 2002 ihr Produkt C-Control (Type M) mit Programmieradapter erworben.<br>Bei der ersten Inbetriebnahme ergab sich folgendes Problem:<br>Als ich die SPS und den Adapter nach Anleitung angeschlossen hatte <br>(Nullmodemkabel, 5 V DC, Autostart Jumper entfernt, Unit und Adapter zusammensetzte)<br>und ein geschriebenes Programm übertragen wollte meldete mein Computer in Rotschrift<br>"die C-Control Unit Antwortet nicht!"<br>Die Einstellungen an meinem Computer habe ich auch überprüft.<br>z.B. Am Programm auf COM1 gestellt und in der Systemsteuerung 9600 Baud...<br>Anzeichen von z.B. Überhitzung des Chips gibt es keine.<br>Ich hatte noch keine Verbraucher oder Sensoren an den Ports angeschlossen.<br><br>was kann ich machen.<br>Bitte um Rückantwort, am besten an Michi.grahammer@web.de<br><br>Danke;;;; 217.184.124.119 
7.3.2002;15:51;1015512690;1015492906;Giso;;http://;Re: Tastatur des Application Boards;> <br>> Ich schreibe gerade einen Treiber für die Analogtastatur des Application Boards. Aber irgendwie scheint meine Tastatur defekt zu sein. Wenn ich das Tastenfeld nur leicht berühre erkennt die C-Control die Taste "3", also die Taste mit dem höchsten A/D-Wert (rund 235). Diese Taste scheint mir ohnehin recht kritisch zu sein, denn wenn keine Taste gedrückt wird, ist der A/D-Wert 244. Der Schwellwert zum nächsten Bereich ist also bei der Taste "3" am niedrigsten.<br>> <br>> Ist diese Fehlfunktion bei der Analogtastatur der Normalzustand? Was macht Ihr, um das Problem in den Griff zu bekommen? Hat jemand eine Idee, wie man die Tastatur generell entprellen kann?<br>> <br>> Die Conrad-Beispielprogramme erlauben bei der Taste "3" den Wertebereich 233 bis 237. Ist dieser Bereich groß genug? Augenblicklich verwendet mein Treiber den Bereich 225 bis 239.<br>> <br>> Falls jemand Interesse hat, beim CC1-OS-Projekt mitzuwirken, dann soll er bitte auf der C-Control-intern-Site vorbeischauen.<br>> <br>> Bis dann.<br>> <br>Ich hatte auch das Problem und habe es mit einen 10nF Kondensator zwischen GND und den Eingang des A/D Wandlers beheben können.<br>(siehe im Schaltplan der C-Control Unit Kondensator C2 oder C3)<br><br><br><br>;;http://;; 62.16.153.200 
7.3.2002;10:46;1015494403;1015492906;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Tastatur des Application Boards;"> <br>> Ich schreibe gerade einen Treiber für die Analogtastatur des Application Boards. Aber irgendwie scheint meine Tastatur defekt zu sein. Wenn ich das Tastenfeld nur leicht berühre erkennt die C-Control die Taste "3", also die Taste mit dem höchsten A/D-Wert (rund 235). Diese Taste scheint mir ohnehin recht kritisch zu sein, denn wenn keine Taste gedrückt wird, ist der A/D-Wert 244. Der Schwellwert zum nächsten Bereich ist also bei der Taste "3" am niedrigsten.<br>> <br>> Ist diese Fehlfunktion bei der Analogtastatur der Normalzustand? Was macht Ihr, um das Problem in den Griff zu bekommen? Hat jemand eine Idee, wie man die Tastatur generell entprellen kann?<br>> <br>> Die Conrad-Beispielprogramme erlauben bei der Taste "3" den Wertebereich 233 bis 237. Ist dieser Bereich groß genug? Augenblicklich verwendet mein Treiber den Bereich 225 bis 239.<br>> <br>> Falls jemand Interesse hat, beim CC1-OS-Projekt mitzuwirken, dann soll er bitte auf der C-Control-intern-Site vorbeischauen.<br>> <br>> Bis dann.<br>> <br>Hallo Dietmar,<br>Das ist meine Basic-Routine für die Folientastatur:<br>&#39;---Keyboard---------------------------------------------------------------<br>#R_Keyb<br> keynum = 0 : xx = keyb<br> if xx = 0 then  keynum = &H7F<br> if xx > 17 then  keynum = &H37<br> if xx > 40 then  keynum = &H34<br> if xx > 60 then  keynum = &H31<br> if xx > 80 then  keynum = &H30<br> if xx > 100 then  keynum = &H38<br> if xx > 125 then  keynum = &H35<br> if xx > 145 then  keynum = &H32<br> if xx > 165 then  keynum = &H23<br> if xx > 185 then  keynum = &H39<br> if xx > 205 then  keynum = &H36<br> if xx > 225 then  keynum = &H33<br> if xx > 239 then goto R_Keyb<br> LCD_Param = keynum :gosub LCD_Char<br> beep 200,2,0<br> pause 13<br>return<br>&#39;-------------------------------------------------------------------------- <br><br>Vielleicht hilft sie für den ASM-Treiber.<br><br>MfG André H.";;http://;; 193.159.111.74 
7.3.2002;10:21;1015492906;;Dietmar;;http://;Tastatur des Application Boards;<br>Ich schreibe gerade einen Treiber für die Analogtastatur des Application Boards. Aber irgendwie scheint meine Tastatur defekt zu sein. Wenn ich das Tastenfeld nur leicht berühre erkennt die C-Control die Taste "3", also die Taste mit dem höchsten A/D-Wert (rund 235). Diese Taste scheint mir ohnehin recht kritisch zu sein, denn wenn keine Taste gedrückt wird, ist der A/D-Wert 244. Der Schwellwert zum nächsten Bereich ist also bei der Taste "3" am niedrigsten.<br><br>Ist diese Fehlfunktion bei der Analogtastatur der Normalzustand? Was macht Ihr, um das Problem in den Griff zu bekommen? Hat jemand eine Idee, wie man die Tastatur generell entprellen kann?<br><br>Die Conrad-Beispielprogramme erlauben bei der Taste "3" den Wertebereich 233 bis 237. Ist dieser Bereich groß genug? Augenblicklich verwendet mein Treiber den Bereich 225 bis 239.<br><br>Falls jemand Interesse hat, beim CC1-OS-Projekt mitzuwirken, dann soll er bitte auf der C-Control-intern-Site vorbeischauen.<br><br>Bis dann.<br><br>;;http://;; 172.179.90.75 
6.3.2002;21:51;1015447912;1015445679;sl;;http://;noch mehr links bei http://www.google.com/search?q=aquarium+c-control&hl=de&btnG=Google-Suche&lr=lang_de;> Versuche mal bei www.Metager.de  Aquaristik und CControl.<br>> Gruß<br>>  Michael T<br><br><br>http://www.google.com/search?q=aquarium+c-control&hl=de&btnG=Google-Suche&lr=lang_de<br><br><br>mfg sl;;http://www.google.com/search?q=aquarium+c-control&hl=de&btnG=Google-Suche&lr=lang_de;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
6.3.2002;21:14;1015445679;1015429643;Michael T;michael@familie-thuro.de ;http://;Re: Zeitschaltuhr für die C-Control I;Versuche mal bei www.Metager.de  Aquaristik und CControl.<br>Gruß<br> Michael T;;http://;; 217.4.3.147 
6.3.2002;16:47;1015429643;;Denny;sir-boss@web.de;http://;Zeitschaltuhr für die C-Control I;Ich suche nach der Möglichkeit, die C - Control I als eine<br>Zeitschaltuhr einzusetzen zwecks Aquariensteuerung.<br>Ich habe die CC1 mit dem Erweiterungsboard und der DCF77 Antenne.<br><br>Zu einer bestimmten Zeit sollte zb. Relaie 1 anziehen,<br>und zu einer weiteren Zeit wieder abfallen.<br><br>Hat jemand diesbezüglich Erfahrung mit dem Auslesen der Uhrzeit,<br>und setzen der Schaltfunktion zu einer bestimmten Zeit ???<br><br><br>;;;; 62.104.223.83 1.0 proxy.planetdream.de:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS), 1.0 hnv2-t2-2.mcbone.net:3228 (Squid/2.1.PATCH1)
6.3.2002;9:56;1015404988;1014834439;Beat Eggimann;B.Eggimann@gmx.ch;http://;Re: c-control hardware;Hello, <br>can you mail a photo to me<br>Is there also a solid case?<br>I need 2 systems<br>How many costs one unit?<br>Regards Beat;;http://;; 212.243.21.2 
5.3.2002;22:18;1015363081;1015244303;sl;;http://;kommt darauf an;> so wie ich es im Conrad-Heft gelesen habe, kann man mit C-Control alles steuern? jedes Gerät, Haushaltgerät, Lampen, Schalter, Sensoren<br>> usw ohne Grenzen? Was braucht man Hauptsächlich wenn man dies ermöglichen will? Sagen wir mal, ich will mit 6 verschiedenen 220 V Lampen<br>> anschließen. Einen PC hab ich.<br><br>Hallo rvb,<br><br>Foren sind etwas anderes als ein persönliches Gespräch<br>in einem Gespräch könnte ich jetzt ohne das es Probleme macht<br>zurückfragen<br><br>"wie willst Du die Lampen denn schalten?"<br><br>"wie bei einer Zeitschaltuhr?" d.h. rein Zeitgesteuert?<br><br>mit Schaltern oder einer Tastatur ein/ausschalten?<br><br>eine Zeitschaltuhr über ein LCD-Display und eine Tastatur programmieren<br>können???<br><br>in so einem Forum müßte ich jetzt wenn es keinen Zeitverzug geben soll<br>auf alle Möglichen Eventualitäten antworten<br><br>dazu habe ich aber keinen Bock<br><br>Du müßtest es schon etwas konkreter Beschreiben WAS Du machen willst<br><br>Das schalten der 220V Lampen selbst ist nicht so ohne<br>wenn cih es richtig im Kopf habe gibt es dazu kein direktes c-control<br>Zubehör<br><br>220V-Geräte müssen eine allgemeine Zulassung haben oder von einem Fachmann<br>(Elektrotechnikmeister o.ä.) abgenommen werden<br><br>Selber drauflosbasteln geht technisch ziemlich gut, wenn etwas passiert<br>bist Du aber ganz böse dran<br><br>Wenn Deine Wohnung deswegen abbrennt siehst Du von der Versicherung keinen<br>Pfennig wenn Die Ursache selbstgebastelte 220V-Elektronik war<br><br>Eine Idee wie man es realisieren kann sind Infrarotschaltbare Steckdosen<br>sind so kleine Gehäuse wie Funkschalter aber mit IR-Empfang<br><br>Diese Dinger haben eine allgemeine Zulassung und werden über LICHT<br>angesteuert<br><br>Statt der IR-Fernbedienung kann man auch eine IR-LED an die c-control anschließen und die IR-LED direkt vor dem Empfängerauge positionieren<br><br>Um ganz gnaz sicher zu sein solltest Du nochmal einen Elektrofachman fragen<br>ob das noch "bestimmungsgemäße Nutzung" dieser Dinger ist<br><br>Und bei festverlegten Kabeln muß man auch ganz bestimmte Typen nehmen<br><br>so weit so gut - wenn das jetz nicht das war was Du wissen wolltest<br>mußt du eben nochmal genauer fragen<br><br>mfg sl<br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
4.3.2002;13:18;1015244303;;rvb;;http://;was braucht man alles;so wie ich es im Conrad-Heft gelesen habe, kann man mit C-Control alles steuern? jedes Gerät, Haushaltgerät, Lampen, Schalter, Sensoren<br>usw ohne Grenzen? Was braucht man Hauptsächlich wenn man dies ermöglichen will? Sagen wir mal, ich will mit 6 verschiedenen 220 V Lampen<br>anschließen. Einen PC hab ich.;;http://;; 62.155.254.211 HTTP/1.0 spcss37. (IBM-PROXY-WTE-US)
3.3.2002;23:46;1015195579;1014753506;Oliver Perabo;oliver@wispertal.com;http://;Re: Grafik Dispaly an CC1;"> Hallo Leutz,<br>> <br>> weiß jemand, wie man ein Grafik Display (MT/GR der Fa. Beckmann+Egle) an eine CC1 per RS232 anschließt, dieses Display besitzt zwar ein RS232 aber die Doku ist echt dünn (oder ich hab&#39;s übersehen).<br>> Ich bin nicht so fit mit der CC1, deshalb wäre eine genaue Beschreibung echt super!<br><br>Schau mal &lt;a href="http://www.wieselsworld-online.de/ccontrol/start.htm" target="_blank">hier&lt;/a> nach unter "Grafikdisplay"";;http://;; 217.86.9.58 
3.3.2002;19:32;1015180352;1015177319;Dietmar;;http://;Re: Programmieren über USB;> Hallo,<br>> ist es auch möglich den C-Control über den USB Anschluss zu programmieren?<br>> Gruß<br>> Carsten<br><br>Ich glaube, diese Frage wurde vor einiger Zeit schon einmal diskutiert. Siehe link:<br><br>;USB-Adapter;http://www.cgipool.de/cgi-bin/abraforum.cgi?id=9164&show=1013715718;; 62.180.198.178 
3.3.2002;19:12;1015179136;1015075348;Dietmar;;http://;Re: Modulo Operator;"> Wer kann mir helfen? Ich habe das Buch Messen und Steuern... von Burkhard Kainka zusammen mit C-Control gekauft. Meine Frage ist nun Wie Kommt der Autor in dem Programm für einen Würfel ( Seite 55 ) bei der Zufalls Zahl auf 371. Auszug aus dem Prog. <br>> Zufall = rand<br>> ......<br>> Zufall = ABS (Zufall)<br>> Zufall = Zufall mod 371   ???????<br>> Zahl = Zufall mod 6      ???????<br>> Print Zahl<br><br>Zufallszahlen besitzen ihren Namen zu Unrecht. Es handelt sich nicht um zufällig erzeugte Werte, sondern nur um Zahlenfolgen, die meist mit einem recht komplizierten Algorithmus errechnet werden. In der Regel ist die Berechnungsvorschrift derart undurchschaubar, daß die erzeugten Zahlen dem unbedarften Anwender in der Tat vollkommen zufällig erscheinen.<br><br>In deinem Fallbeispiel scheint die jeweils nächste Zufallszahl dadurch aus der vorherigen gewonnen zu werden, indem die jeweils letzte Zahl modulo 371 gerechnet wird. Im Betriebssystem (bei der RAND-Funktion) wird übrigens einfach mit 251 multipliziert. Beide Verfahren sind stark verbesserungswürdig, aber für einfache Anwendungen geht&#39;s.<br><br>";;http://;; 62.180.198.178 
3.3.2002;18:44;1015177463;1014908375;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;<font color=FF0000>Wichtig für alle die mitmachen !!</font >;<b>Es sollten sich alle, die mitmachen wollen, in die CC1-OS-Project-Mailingliste eintragen:<br><br><a href="mailto:cc1-os-project-subscribe@hs-control.de">cc1-os-project-subscribe@hs-control.de</a></b><br><br>Einfach nur eine leere Mail an diese Adresse senden, und auf die Bestätigung antworten.<br><br>Wenn alle, die teilnehmen, eingetragen sind, erleichtert das die Zusammenarbeit erheblich,<br>da man nicht die Liste aller Mailadressen braucht um allen etwas mitzuteilen, sondern nur eine<br>Mail an <b>cc1-os-project@hs-control.de</b> zu schicken braucht.<br>Und somit ist man auch selbst immer auf dem Laufenden.<br><br>Bis jetzt haben sich nur wenige, die mitmachen wollen eingetragen !<br><br>MfG André H.<br>;;http://;; 62.158.203.183 
3.3.2002;18:41;1015177319;;Carsten;;http://;Programmieren über USB;Hallo,<br>ist es auch möglich den C-Control über den USB Anschluss zu programmieren?<br>Gruß<br>Carsten;;http://;; 193.174.32.5 1.0 www.fhnon.de:3128 (Squid/2.3.STABLE3)
3.3.2002;18:20;1015176035;1014380868;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://www.elektronik.de.vu;Re: IDE-Festplatte an Druckerport;> <br>> Ich habe einen interessanten Beitrag im Roboterwelt-Forum gefunden. Es handelt sich um eine Nachbauanleitung aus der Elektor 12/2001 für ein IDE-Interface am Parallelport.<br>> <br>> In der Anleitung steht etwas von einem Interface, mit dem man eine IDE-Platte am 8-Bit-Bus von Mikrokontrollern anschließen kann und das in der Elektor 03/2001 veröffentlicht wurde. Falls jemand das Heft und einen Scanner hat, soll er die Daten bitte einscannen und mir zuschicken. Ich setze die dann auf meine Site.<br>> <br>> <br><br>Hi,<br><br>ich hab" das Heft und könnte dir das Scannen, aber das veröffentlichen geht auf deine Gefahr (also nicht sagen das ich das gescannt hab"!). Bitte meld" dich per Email wenn du noch interesse hast!;;http://;; 217.86.153.148 
3.3.2002;18:09;1015175380;1015173653;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://;Re: cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;> > > > > hallo c-conrol profis,<br>> > > > > <br>> > > > > ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> > > > > bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> > > > > bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> > > > > kann das c-control???????<br>> > > > > <br>> > > > > im voraus danke für eure hilfe.<br>> > > > <br>> > > > > <br>> > > > > gruß<br>> > > > > <br>> > > > > clemens<br>> > > > <br>> > > > <br>> > > > Hallo Clemens,<br>> > > > <br>> > > > das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br>> > > > <br>> > > > leider kann es die c-control 1 nicht<br>> > > > <br>> > > > mit der cc2 könnte es gehen<br>> > > > <br>> > > > als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>> > > > das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>> > > > Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>> > > > cc2.<br>> > > > <br>> > > > mfg sl<br>> > > > <br>> > > > <br>> > > > <br>> > > > <br>> > > > vielen dank,<br>> > > <br>> > > das hatte ich mir fast schon gedacht.<br>> > > eine cc2 ist natürlich recht teuer.<br>> > > ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>> > > was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br>> > > <br>> > > im voraus danke.<br>> > > <br>> > > clemens<br>> > <br>> > Also ich hatte auch schon mit den AVR geliebäugelt, dann aber wieder Abstand genommen, wegen Assembler. Ich habe jetzt aber ein ganz gutes deutsches Assembler Toturial erhalten, wenn du willst kann ich es dir schicken (ich hab"s jedenfalls jetzt kapiert)!<br>> <br>> ja gerne... schick doch mal vorbei.<br>> meine e-mail adresse lautet. cstarick@12move.de<br>> <br>> im voraus danke.<br>> <br>> clemens<br><br>Hab"s gesendet, ist aber ziemlich groß (>1MB)!<br><br>Arne;;http://;; 217.86.153.148 
3.3.2002;18:07;1015175230;1015161671;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://www.elektronik.de.vu;Re: DCF-Eingang;> > Hallo,<br>> > <br>> > ich würde gerne wissen ob man den Conrad DCF-Empfänger Nr. 190691 auch driekt an die C-Control anschließen kann! Die empfohlene DCF-Aktivantenne ist mir nämlich zu teuer.<br>> > <br>> > Danke!<br>> > <br>> > Arne<br>> <br>> Hallo Arne,<br>> Es geht.<br>> Aber nimm lieber die #641138 für 10,20€.<br>> Das ist eine komplette Antenne, die ich und sicher<br>> auch die meisten C-Control-User benutzen.<br>> <br>> MfG André H.<br>> <br><br>Danke, die ist ja eigentlich in allem besser (höhere Betriebsspannung, inkl. Antenne, kleinerer Preis usw.)!<br><br>Arne;;http://;; 217.86.153.148 
3.3.2002;17:40;1015173653;1015158234;clemens starick;cstarick@12move.de;http://;Re: cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;> > > > hallo c-conrol profis,<br>> > > > <br>> > > > ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> > > > bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> > > > bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> > > > kann das c-control???????<br>> > > > <br>> > > > im voraus danke für eure hilfe.<br>> > > <br>> > > > <br>> > > > gruß<br>> > > > <br>> > > > clemens<br>> > > <br>> > > <br>> > > Hallo Clemens,<br>> > > <br>> > > das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br>> > > <br>> > > leider kann es die c-control 1 nicht<br>> > > <br>> > > mit der cc2 könnte es gehen<br>> > > <br>> > > als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>> > > das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>> > > Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>> > > cc2.<br>> > > <br>> > > mfg sl<br>> > > <br>> > > <br>> > > <br>> > > <br>> > > vielen dank,<br>> > <br>> > das hatte ich mir fast schon gedacht.<br>> > eine cc2 ist natürlich recht teuer.<br>> > ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>> > was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br>> > <br>> > im voraus danke.<br>> > <br>> > clemens<br>> <br>> Also ich hatte auch schon mit den AVR geliebäugelt, dann aber wieder Abstand genommen, wegen Assembler. Ich habe jetzt aber ein ganz gutes deutsches Assembler Toturial erhalten, wenn du willst kann ich es dir schicken (ich hab"s jedenfalls jetzt kapiert)!<br><br>ja gerne... schick doch mal vorbei.<br>meine e-mail adresse lautet. cstarick@12move.de<br><br>im voraus danke.<br><br>clemens;;http://;; 217.235.5.180 
3.3.2002;17:32;1015173132;1015107766;sl;;http://;AVR Basci-compiler http://www.rowalt.de/mc/;"Hallo Clemens,<br><br>Anmerkung für Conrad-electronic: tja liebe conrad Geschäftsführer<br>das bessere ist der Feind des<br>guten und Konkurrenz belebt das Geschäft)<br><br>hier gibt&#39;s infos zu AVRs<br>u.a. links zum Basic-Compiler BASCOM<br><br>Zitat von der page<br><br>Das BASCOM AVR-Basic von MCS Electronics  ist (denke ich) eine der effizientesten Hochsprachen für den AVR. Einen gewissen Overhead wird man bei Hochsprachen immer haben - aber bei BASCOM bleibt er in sehr vernünftigen Grenzen. BASCOM hat aber eine Einschränkung: Für den AT90S1200 ist es nicht geeignet.<br>Das Programmieren mit BASCOM geht gut voran, der Code bleibt übersichtlich und man ist erheblich scheller am Ziel als bei Assembler (Inline-Assembler ist bei BASCOM trotzdem möglich). Der Editor arbeitet mit Syntax-Einfärbung und der Programmer kann in die Oberfläche eingebunden werden.<br>Von mir bekommt BASCOM ausgezeichnete Noten. Der Preis ist vernünftig (etwa 140,- DM / 69,- US$) und Updates gibt es (wichtig!) kostenlos von der Homepage des Herstellers. Dort gibt es auch eine Demo-Version von BASCOM, die auf 2KB Programmgröße beschränkt ist (hervorragend, um einen AT90S2313 vollständig zu nutzen!).<br><br>Die Distributoren für den deutschsprachigen Raum sind:<br>Firma Dr. - Ing. Claus Kühnel, Mühlenstrasse 9, D-01257 Dresden<br>und<br>Elektronikladen Mikrocomputer GmbH, Martin Danne, Wilhelm-Mellies-Str. 88, D-32758 Detmold<br><br><br>mfg sl<br><br>> > > hallo c-conrol profis,<br>> > > <br>> > > ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> > > bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> > > bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> > > kann das c-control???????<br>> > > <br>> > > im voraus danke für eure hilfe.<br>> > <br>> > > <br>> > > gruß<br>> > > <br>> > > clemens<br>> > <br>> > <br>> > Hallo Clemens,<br>> > <br>> > das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br>> > <br>> > leider kann es die c-control 1 nicht<br>> > <br>> > mit der cc2 könnte es gehen<br>> > <br>> > als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>> > das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>> > Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>> > cc2.<br>> > <br>> > mfg sl<br>> > <br>> > <br>> > <br>> > <br>> > vielen dank,<br>> <br>> das hatte ich mir fast schon gedacht.<br>> eine cc2 ist natürlich recht teuer.<br>> ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>> was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br>> <br>> im voraus danke.<br>> <br>> clemens<br><br>";;http://www.rowalt.de/mc/;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
3.3.2002;14:21;1015161671;1015158022;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: DCF-Eingang;> Hallo,<br>> <br>> ich würde gerne wissen ob man den Conrad DCF-Empfänger Nr. 190691 auch driekt an die C-Control anschließen kann! Die empfohlene DCF-Aktivantenne ist mir nämlich zu teuer.<br>> <br>> Danke!<br>> <br>> Arne<br><br>Hallo Arne,<br>Es geht.<br>Aber nimm lieber die #641138 für 10,20€.<br>Das ist eine komplette Antenne, die ich und sicher<br>auch die meisten C-Control-User benutzen.<br><br>MfG André H.<br>;;http://;; 193.159.111.71 
3.3.2002;13:26;1015158397;1015075348;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://www.elektronik.de.vu;Re: Modulo Operator;> Wer kann mir helfen? Ich habe das Buch Messen und Steuern... von Burkhard Kainka zusammen mit C-Control gekauft. Meine Frage ist nun Wie Kommt der Autor in dem Programm für einen Würfel ( Seite 55 ) bei der Zufalls Zahl auf 371. Auszug aus dem Prog. <br>> Zufall = rand<br>> ......<br>> Zufall = ABS (Zufall)<br>> Zufall = Zufall mod 371   ???????<br>> Zahl = Zufall mod 6      ???????<br>> Print Zahl<br>> Aussage von Herrn Kainka " Ich habe Damals ein Tip von jemanden bekommen......Sie müssen halt ausprobieren." Das kann es ja nicht sein. Kann mir jemand sagen wo ich nachlesen bzw. eine Erklärung bekomme<br><br>Sie sollten deswegen mal herrn Kainka fragen (http://www.bkainka.de). Er hat auch eine ganz gute Bastelecke auf seiner Website!;;http://;; 217.0.209.238 
3.3.2002;13:23;1015158234;1015107766;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://www.elektronik.de.vu;Re: cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;"> > > hallo c-conrol profis,<br>> > > <br>> > > ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> > > bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> > > bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> > > kann das c-control???????<br>> > > <br>> > > im voraus danke für eure hilfe.<br>> > <br>> > > <br>> > > gruß<br>> > > <br>> > > clemens<br>> > <br>> > <br>> > Hallo Clemens,<br>> > <br>> > das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br>> > <br>> > leider kann es die c-control 1 nicht<br>> > <br>> > mit der cc2 könnte es gehen<br>> > <br>> > als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>> > das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>> > Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>> > cc2.<br>> > <br>> > mfg sl<br>> > <br>> > <br>> > <br>> > <br>> > vielen dank,<br>> <br>> das hatte ich mir fast schon gedacht.<br>> eine cc2 ist natürlich recht teuer.<br>> ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>> was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br>> <br>> im voraus danke.<br>> <br>> clemens<br><br>Also ich hatte auch schon mit den AVR geliebäugelt, dann aber wieder Abstand genommen, wegen Assembler. Ich habe jetzt aber ein ganz gutes deutsches Assembler Toturial erhalten, wenn du willst kann ich es dir schicken (ich hab&#39;s jedenfalls jetzt kapiert)!";;http://;; 217.0.209.238 
3.3.2002;13:20;1015158022;;Arne;ArneRossius@gmx.de;http://www.Elektronik.de.vu;DCF-Eingang;Hallo,<br><br>ich würde gerne wissen ob man den Conrad DCF-Empfänger Nr. 190691 auch driekt an die C-Control anschließen kann! Die empfohlene DCF-Aktivantenne ist mir nämlich zu teuer.<br><br>Danke!<br><br>Arne;;;; 217.0.209.238 
3.3.2002;6:49;1015134592;1015107766;Dietmar;;http://;Re: cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;<br>> ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>> was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br><br>Es soll für den ATMEL einen ganz guten BASIC-Compiler geben. Du müßtest Dich mal im Internet umgucken.<br><br>;;http://;; 62.180.198.253 
2.3.2002;23:22;1015107766;1015102840;clemens starick;;http://;Re: cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;> > hallo c-conrol profis,<br>> > <br>> > ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> > bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> > bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> > kann das c-control???????<br>> > <br>> > im voraus danke für eure hilfe.<br>> <br>> > <br>> > gruß<br>> > <br>> > clemens<br>> <br>> <br>> Hallo Clemens,<br>> <br>> das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br>> <br>> leider kann es die c-control 1 nicht<br>> <br>> mit der cc2 könnte es gehen<br>> <br>> als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>> das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>> Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>> cc2.<br>> <br>> mfg sl<br>> <br>> <br>> <br>> <br>> vielen dank,<br><br>das hatte ich mir fast schon gedacht.<br>eine cc2 ist natürlich recht teuer.<br>ich habe mich gerade nach diesen atmel-chips umgesehen. vom preis her scheinen die ja echt toll zu sein. aber ich kann leider werde in c noch in assembler programmieren. ich fand die grafische programmieroberfläche der cc1 schon toll. <br>was gibt es da für möglichkeiten bei den atmel-produkten?<br><br>im voraus danke.<br><br>clemens;;http://;; 217.235.6.172 
2.3.2002;22:00;1015102840;1015084968;sl;;http://;cc1 kann es bestimmt nicht mal im cc2 Forum fragen;> hallo c-conrol profis,<br>> <br>> ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>> bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>> bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>> kann das c-control???????<br>> <br>> im voraus danke für eure hilfe.<br><br>> <br>> gruß<br>> <br>> clemens<br><br><br>Hallo Clemens,<br><br>das ist eine Fragestellung wie ich sie liebe konkret und knackig auf den Punkt gebracht<br><br>leider kann es die c-control 1 nicht<br><br>mit der cc2 könnte es gehen<br><br>als alternative könntest Du auch einen AVR-Prozessor von Atmel nehmen<br>das sind sogenannte RISC-Prozessoren die auf Geschwindigket getrimmt sind.<br>Mit einer selbstgebauten Platine kommt das wesentlich billiger als eine<br>cc2.<br><br>mfg sl<br><br><br><br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
2.3.2002;21:53;1015102387;1015075348;sl;;http://;371 auch "zufällig" ausgesucht;> Wer kann mir helfen? Ich habe das Buch Messen und Steuern... von Burkhard Kainka zusammen mit C-Control gekauft. Meine Frage ist nun Wie Kommt der Autor in dem Programm für einen Würfel ( Seite 55 ) bei der Zufalls Zahl auf 371. Auszug aus dem Prog. <br>> Zufall = rand<br>> ......<br>> Zufall = ABS (Zufall)<br>> Zufall = Zufall mod 371   ???????<br>> Zahl = Zufall mod 6      ???????<br>> Print Zahl<br>> Aussage von Herrn Kainka " Ich habe Damals ein Tip von jemanden bekommen......Sie müssen halt ausprobieren." Das kann es ja nicht sein. Kann mir jemand sagen wo ich nachlesen bzw. eine Erklärung bekomme<br><br><br><br>Diese "Zufallsfunktionen" auf Rechnern sind nicht wirklich zufällig<br>es sind mathematische Funktionen die wild hin- und herspringen<br><br>(ähnlich wie Funktionen bei deterministischem Chaos Apfelmänchen-Grafik<br>Mandelbrot-Funktionen)<br><br>Wenn man diese "Zufallsfunktionen" über längere Zeit Würfeln läßt, findet<br>man gewisse statistische Unterschiede in der Häufigkeit mit der<br>die Funktion bestimmte Werte annimmnt. D.h. über sehr viele Würfelvorgänge<br>sind die Zahlen eben doch NICHT gleichmäßig verteilt.<br><br><br>Jetzt spekuliere ich mal drauf los<br><br>möglicherweise wird dieser Effekt mit dieser Programmierung wie oben<br>minimiert<br><br>Wenn Dich diese akademische Frage so brennend interessiert<br>kannst Du ja mal die Häufigkeitsverteilung bei verschiedenen<br>Würfelprgrammen bzw. verschiedenen Zahlen ermitteln<br><br>mfg sl<br><br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
2.3.2002;17:02;1015084968;;clemens starick;cstarick@web.de;http://;pkw-zündung;hallo c-conrol profis,<br><br>ich trage mich mit dem gedanken, für meinen oldtimer-rennwagen eine frei-programmierbare zündanlage zu bauen. vielleicht kann ich das mit einer c-contol. da ihr wahrscheinlich elektroniker seid und ich kraftfahrzeug-ingenieur mit "elektronischen grundkenntnissen" hier die frage auf den punkt gebracht:<br>bei 8000 U/min dreht sich die kurbelwelle mehr als 113 mal pro sekunde. ich muß die drehzahl messen können. bei dieser drehzahl muß ich eine kurbelwellenumdrehung in 1°-schritte aufteilen und dann auf ein Grad genau 4 schalter (zündspulen) betätigen können. aus einer hinterlegten tabelle muß dieser zeitpunkt jeweils entnommen werden.<br>bei 113 U/min dreht sich die kurbelwelle also in 0,00002 sekunden um 1 Grad. das müßten 48 khz sein. <br>kann das c-control???????<br><br>im voraus danke für eure hilfe.<br><br>gruß<br><br>clemens;;http://;; 217.235.0.215 
2.3.2002;14:22;1015075348;;Reiner;ReinerWeidner@gmx.de;http://;Modulo Operator;Wer kann mir helfen? Ich habe das Buch Messen und Steuern... von Burkhard Kainka zusammen mit C-Control gekauft. Meine Frage ist nun Wie Kommt der Autor in dem Programm für einen Würfel ( Seite 55 ) bei der Zufalls Zahl auf 371. Auszug aus dem Prog. <br>Zufall = rand<br>......<br>Zufall = ABS (Zufall)<br>Zufall = Zufall mod 371   ???????<br>Zahl = Zufall mod 6      ???????<br>Print Zahl<br>Aussage von Herrn Kainka " Ich habe Damals ein Tip von jemanden bekommen......Sie müssen halt ausprobieren." Das kann es ja nicht sein. Kann mir jemand sagen wo ich nachlesen bzw. eine Erklärung bekomme;;http://;; 217.85.177.66 
2.3.2002;1:08;1015027706;1014957421;Dietmar;;http://;Bitte in die neue Mailing List eintragen;<br>Alle an der Betriebssystem-Erweiterung Interessierten können sich in die neue Mailing List eintragen. Siehe link.<br><br>;Infos zur Betriebssystem-Erweiterung;http://ccintern.dharlos.de/erweiterung.htm;; 195.252.136.18 
1.3.2002;5:37;1014957421;1014908375;Dietmar;dharlos@web.de;http://dharlos.de;Infos zum Projekt;<br>Weitere Infos zum Projekt gibt es hier:<br><br>;Infos zum Projekt;http://ccintern.dharlos.de/erweiterung.htm;; 172.178.28.19 
28.2.2002;15:59;1014908375;;Dietmar;dharlos@web.de;http://dharlos.de;Wer macht mit?;<br>Ich bin dabei, das Betriebssystem der C-Control zu verbessern. Das Ziel ist, allen Anwendern kostenlos ein bugfreies, erweitertes Betriebssystem zur Verfügung zu stellen, das in einen EPROM-Mikrokontroller (MC68HC705B16) gebrannt werden kann.<br><br>Das Entfernen der Bugs ist eine Sache. Da ein EPROM-Mikrokontroller aber über rund 15 kB EPROM-Speicherplatz verfügt, kann das Betriebssystem durch einige Firmwareroutinen erweitert werden. Das bisherige Betriebssystem ist rund 6 kB groß. Es gleibt also genug Freiraum für neue Routinen. Ich dachte dabei an Assemblerroutinen, die bisher ins interne EEPROM der C-Control geladen werden müssen und per SYS aufgerufen werden. Zum Beispiel Routinen zum Zugriff auf LC-Displays, Portexpander, I2C-RAM, oder ähnliches.<br><br>Meine Frage daher: Welche Routinen bindet Ihr zur Zeit per SYSCODE in Eure Programme ein? Sind das nur Eigenentwicklungen oder auch fertige Routinen (z.B. DeepXS)?<br><br>Falls jemand selbstgeschriebene Routinen besitzt soll er mir diese bitte inklusive etwas Dokumentation zusenden.<br><br>Auch suche ich noch Leute, die mir bei der Entwicklung des verbesserten Betriebssystem helfen wollen. Erforderlich ist eine C-Control, Assemblererfahrung und etwas Zeit.<br><br>Damit das Betriebssystem von allen Endanwendern später problemlos in die EPROM-Kontroller gebrannt werden kann wird eine kleine Programmerplatine (siehe Manual zum 68HC05B6) benötigt. Wer hat Lust, diese zu entwerfen und als Bausatz oder fertig aufgebaut an Interessenten zu versenden? Auch eine Sammelbestellung des MC68HC705B16N würde Sinn machen. Wer fühlt sich angesprochen?<br><br>Bitte hier im Forum melden.<br><br>Bis dann,<br>Dietmar<br><br>;Infos zum Betriebssystem, Manuals;http://ccintern.dharlos.de;; 172.178.181.184 
28.2.2002;15:58;1014908300;1014907932;Dietmar;;http://;Re: 8 Mhz-Patch für CControl;<br>> Ich suche einen Patch mit dem die Funktion der DCF-Uhr bei 8 Mhz-Taktfrequenz erhalten bleibt. Kann da jemand weiter helfen ?<br><br>Dem 12-MHz-Patch liegt ein gut kommentiertes Assemblerprogramm bei. Wenn man das etwas modifiziert, können bestimmt auch 8 MHz angepaßt werden.<br>;;http://;; 172.178.181.184 
28.2.2002;15:52;1014907932;;Th. Klostermann;th.klostermann@t-online.de;http://;8 Mhz-Patch für CControl;Ich suche einen Patch mit dem die Funktion der DCF-Uhr bei 8 Mhz-Taktfrequenz erhalten bleibt. Kann da jemand weiter helfen ?;;http://;; 62.225.112.236 1.0 G8DMD (NetCache NetApp/5.1R2D14)
28.2.2002;13:36;1014899760;;Rainer;rthuev@yahoo.de;http://;Plus-Version, Einbindung von Tabellen;"Halla Leute,<br><br>die CC sollte ein Gerät steuern, welches wenig regelt, aber ziemlich viel anzeigen sollte. Da hab&#39; ich erstmals ein Plus-Programm gepuzzelt und war vom Ergebnis recht angetan. <br><br>Das Prog beeinhaltet eine Tabelle die den einzelnen Werte des AD-Ports die ensprechende Spannung (0 - 7,5 Volt) zuordnen soll. In Basic klappt das komplikationslos, aber in Plus nur fehlerhaft!<br><br>Der erste Fehler zeigt sich bereits an der vierten Stelle (Rechenwerte: 000 003 006 009 012 ...). Da wird plötzlich nicht der korrekte Wert, sondern schlicht 0 angezeigt, der fünfte Wert ist dann 009 - eine Stelle wird also glatt übersprungen. Das hat in der Kette bis 255 zur Folge, daß dem AD-Wert 255 nur noch 7,12 Volt zugewiesen wird.<br><br>Was soll das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich berücksichtigte dabei, daß jede Zeile von Plus nur einen Befehl beeinhalten sollte. Problematisch soll ja auch sein, Programmzeilen einzuschieben, deshalb wurde auch sowas unterlassen.<br><br>Rainer<br>";;http://;; 217.49.151.33 
27.2.2002;21:41;1014842514;1014766883;Moritz Becker;mortiz_becker@surfeu.de;http://;Re: Zahlen >32768;"Hi!<br><br>Weiter unten im (6 Seiten weiter runter, kann das mit dem linken<br>irgendwie nicht) Forum hab&#39; ich schonmal diese Frage gestellt.<br>Der Beitrag heißt "Längere Variablen" und wurde ausfürlich<br>beantwortet. Da solltest du alles nötige finden.<br><br>Gruß,<br><br>Moritz<br><br>> Ich möchte mit der M-Unit einen Ereigniszähler aufbauen. Dazu muß ich Zahlen bis 7-stellen verwalten bzw. Speichern und am Ende des Zählvorganges als ASCII-Format seriell ausgeben an einen Drucker. Jetz hab ich keine Ahnung, wie ich das angehen soll,damit es möglichst einfach bleibt. Vieleicht hat jemand von euch schon mal so ein ähnliches script geschrieben, an das ich mich anlehnen könnte (währe verdammt hilfreich ;-)<br>> mir würde eine berechnungsroutine für die großen Zahlen völlig reichen, oder ne Beschreibung wie ich das angehen soll....<br>> <br>> also dann<br>> merci<br>> phil";;http://;; 62.67.136.54 
27.2.2002;19:27;1014834439;;Mathy Knaapen;mknaapen@wish.net;http://;c-control hardware;"Hello, I&#39;ve build hardware around the C-Control. All the 16 digital I/O are selectable as input or output and can deliver 400ma at 24 volts and are short ciruitproof. 5 of the ad&#39;s have a potmeter so a ajustable timer or comparator is easy to make. The 3 left over ad&#39;s and 2 da&#39;s are free connectable. The in/outputs 3....16 are hardware shut downable (emergency stop). I tried to build a industrial board and succeeded sofar. EMC proof board. Now I&#39;m searching for people who want it.<br>I&#39;m still searching for a easy to use LCD display with a RS232 connection.";c-control hardware;http://;; 212.83.83.144 
27.2.2002;16:38;1014824338;1014758281;Dietmar;;http://;Re: 12 Mhz Schwinger;<br>> Ich bin schon etwas länger auf der Suche nach<br>> einem geeigneten 12Mhz Schwinger für die M-Unit.<br><br>Ich würde einen Quarz benutzen, denn der liefert eine genauere Frequenz als ein Schwinger. Um den Quarz etwas zu ziehen, kannst Du Kondensatoren benutzen. Dazu gab es ein paar Postings im alten CCC-Forum. Siehe link.<br><br>;Beiträge im CCC-Forum;http://cc2net.de/cccforenarchiv/cc1/messages/1186.htm;; 172.178.12.159 
27.2.2002;11:12;1014804762;1014758281;CTC;;http://;Re: 12 Mhz Schwinger;Der Keramikschwinger kann durch einen Quarz zwischen OSC1 und OSC2 ersetzt werden. Zusätzlich braucht der Controller jeweils 10pf<br>von OSC1 und OSC2 nach Masse. Parallel zum Quarz liegt ausserdem ein 10Mohm Widerstand.;;http://;; 194.174.253.2 
27.2.2002;9:03;1014797031;1014656380;Jakob;jay@cubicnet.de;http://;Re: Lüfter steurung;> ja, koennen schon, aber fuer nen luefter eine teure sache!<br>> soll das ein pc-luefter sein? <br>> mfg martin<br><br>Also wollte nicht mehr als 150,- € investieren. Ja soll für ein Rechner entstehen. So 6 Lüfter über ein LC-Display mit mini-Menü.<br>Bsp. Lüfter 1 an/aus ... Respektive Lüfterdrehzahl 1 = 50% oder Irgendwie sowas.<br><br>Jemand ne Idee<br><br>Mdf<br>Jakob;Cubicnet;http://www.cubicnet.de;; 193.194.7.85 
27.2.2002;7:09;1014790164;1014758281;Philipp;;http://;Re: 12 Mhz Schwinger;"> Hallo!<br>> <br>> Ich bin schon etwas länger auf der Suche nach<br>> einem geeigneten 12Mhz Schwinger für die M-Unit.<br>> Hab&#39; leider noch nichts gefunden.<br>> Bei ELV und Conrad nur bis 8Mhz.<br>> Reichelt anscheind garnichts.<br>> Weiß jemand wo ich einen herbekommen kann?<br>> Wenn ich einen selber bauen muss,<br>> welche Kondensatoren müssen dann wie an dem<br>> Quarz verlötet werden?<br>> <br>> Danke,<br>> <br>> Moritz<br><br>Versuchs mal bei RS-Componets.at<br>oder distrelec.at<br>was die beiden nicht haben, gibts eigentlich nicht...<br>";;http://;; 62.47.84.91 
27.2.2002;0:41;1014766883;;Philipp;zuend@a1.net;http://;Zahlen <32768;"Ich möchte mit der M-Unit einen Ereigniszähler aufbauen. Dazu muß ich Zahlen bis 7-stellen verwalten bzw. Speichern und am Ende des Zählvorganges als ASCII-Format seriell ausgeben an einen Drucker. Jetz hab ich keine Ahnung, wie ich das angehen soll,damit es möglichst einfach bleibt. Vieleicht hat jemand von euch schon mal so ein ähnliches script geschrieben, an das ich mich anlehnen könnte (währe verdammt hilfreich ;-)<br>mir würde eine berechnungsroutine für die großen Zahlen völlig reichen, oder ne Beschreibung wie ich das angehen soll....<br><br>also dann<br>merci<br>phil";;http://;; 194.208.23.47 
27.2.2002;0:31;1014766274;1014564305;Philipp;zuend@a1.net;http://;Re: KFZ-Steuerung;"> > Hier eine Anfrage an die Meister von C-Control:<br>> > <br>> > Ich habe folgendes vor:<br>> > C-Control-System-Einbau im Auto<br>> > Das System soll (optimal) folgendes leisten:<br>> >    --> Drehzahl/Geschwindigkeitsmessung<br>> >    --> Steuerung der Zentralverriegelung<br>> >    --> Abspielen von MP3s über Ansteuerung eine PCs<br>> >    --> Akkustische Begrüßung/Warnungen etc.<br>> >    --> Grafische Ausgabe über min. 1 (optimal 2-3) LCDs<br>> >    --> Ein- und Ausschalten von Systemen (z.B. Endstufe/Nebelscheinwerfer)<br>> >    --> Eingabe über 12-Tasten Tastatur und Schalter/Taster<br>> > <br>> > Meine Frage jetzt:<br>> > In wie weit lassen sich die einzelnen Teile realisieren bzw. ist es teilweise überhaupt möglich? Weiter gedacht: Läßt sich das System als solches überhaupt verwirklichen?<br>> <br>> ziemlich viel für die cc1 <br>> für die zentralverriegelung wäre mir die c-control nicht zuverlässig genug.<br>> da mußt Du wahrscheinlich alle 14 Tage mal über einen wie auch immer<br>> gearteten Masterzugang der ohne c-control funktioniert, dein Auto wieder<br>> aufschließen<br>> <br>> Anmerkung zur Drehzahl und Geschwindigkeitsmessung<br>> Bei digitalen Anzeige wird die Drehzahl und Geschindigkeit ständig<br>> rauf und runter hopsen oder immer nur den Wert anzeigen der vor fünf sekunden aktuell war.<br>> <br>> Größen die sich sehr schnell ändern kann man auf einer analogen Zeigeranzeige viel ergonomischer ablesen als auf digitalzahlen<br>> Es hat schon seinen Grund warum die Autohersteller zwar einen digitalen Kilometerzähler aber immer noch einen analogen Tacho/Drehzahlmesser verbauen.<br>> <br>> Wenn es um den Spaß des Bastelns geht, sticht folgendes "Argument" natürlich nicht<br>> <br>> in einem Prospekt habe ich neulich einen Diskman mit MP3 Deckoder für <br>> 150 ? (Euro) gesehen<br>> <br>> Frage:<br>>  willst Du tatsächlich ständig auf mehr als 120 MP3-Titel zugreifen können die auf eine CD-ROM passen????<br>> <br>> pro LCD-Anzeige brauchst Du mindestens 4 digiports<br>> <br>> die cc1 hat 16 davon<br>> <br>> <br>> > Welche Bauteile brauche ich?<br>> tja auf eine so allgemeine Frage eine allgemeine antwort<br>> <br>> Operationsverstärker<br>> Optokoppler<br>> Relais<br>> Transistoren<br>> Widerstände<br>> Sprachausgabemodul<br>> <br>> mfg sl<br>> > <br>> > Fakten:<br>> > 1) Ich habe keine Erfahrung mit C-Control, programmiere aber schon seit Jahren in Basic und stecke inmitten einer IT-System-Elektroniker-Ausbildung, habe folglich also auch ausreichend Ahnung über die technischen Hintergründe.<br>> > 2) Die Stromversorgung bekomme ich über ein 12V/230V Wandler (erhältlich bei Conrad Electronics), falls da jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit!<br>> > 3) Der PC wird ein Umbau eines alten Rechners und besitzt zwei serielle Schnittstellen, den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. Sollte jemand solches o.ä. schon mal irgendwo gefunden haben, teilt es mir bitte mit!<br>> > <br>> > Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen, ansonsten???<br>> > <br>> > <br>zu 2.<br>Ich würd anstatt dem DC/DC Wandler lieber einen 7805 Festspannungsregler auf ein Print löten (brauchst ja sowiso eins davon mind. für den µC) damit wird das ding wesentlich handlicher (vom Kabelsalat ganz zu schweigen); dann braucht so ein PC mehrere Stpannungen : +/-12V<br>+5V; 3,3V ....(kommt auf das Mainboard drauf an) Also wird sich alleine dafür schon ein Print anbieten...<br><br>Dann hab ich noch ne Frage : Wenn du einen PC einbauen willst, wofür um alles in der welt brauchst du die C Control Unit??<br>da gibts steckkarten für den PC, die können mehr, sind schneller, kosten gleich oder weniger...<br>also wenn schon µC, dann dem PC untergeordnet und maximal die Zentralverriegelung bedienen und gleizeitig den PC Booten.Alles andere lässt sich am Pc vermutlich einfacher realisieren.<br>(ich würd da lieber etwas geld ausgeben und ne gebrauchte PentiumIII CPU oä. verbauen. da hast du genug Leistung)<br><br>noch was: zu den Signalen. Beim Audi jedenfalls kommt das Drehzahlsignal  vom Steuergerät der Zündung, das ist beifahrerseitig an der A- Säule montiert, soviel ich weiß (hab da mal rumgebastelt,bin dann aber nicht ganz dahinter gekommen wie dieses signal zu interpretieren ist, wenn dus schaffst, lass es mich bitte wissen) Beim Golf ist es ein Analogsignal von der Lichtmaschine.<br>Die Zentralverriegelung funktioniert über ne Vakuumpumpe im Kofferraum und hat die Steuerung mit dran. Die könnte über ein Relais manipuliert werden.<br>also dann<br>mfg <br>phil<br>";;http://;; 194.208.23.47 
26.2.2002;22:18;1014758281;;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;12 Mhz Schwinger;"Hallo!<br><br>Ich bin schon etwas länger auf der Suche nach<br>einem geeigneten 12Mhz Schwinger für die M-Unit.<br>Hab&#39; leider noch nichts gefunden.<br>Bei ELV und Conrad nur bis 8Mhz.<br>Reichelt anscheind garnichts.<br>Weiß jemand wo ich einen herbekommen kann?<br>Wenn ich einen selber bauen muss,<br>welche Kondensatoren müssen dann wie an dem<br>Quarz verlötet werden?<br><br>Danke,<br><br>Moritz";;http://;; 62.67.144.11 
26.2.2002;20:58;1014753506;;Thomas Schneider;admin@datascan.de;http://;Grafik Dispaly an CC1;"Hallo Leutz,<br><br>weiß jemand, wie man ein Grafik Display (MT/GR der Fa. Beckmann+Egle) an eine CC1 per RS232 anschließt, dieses Display besitzt zwar ein RS232 aber die Doku ist echt dünn (oder ich hab&#39;s übersehen).<br>Ich bin nicht so fit mit der CC1, deshalb wäre eine genaue Beschreibung echt super!";;http://;; 62.104.212.98 1.1 ffm2-t9-1.mcbone.net:3228 (Squid/2.1.PATCH1)
26.2.2002;19:56;1014749796;1014583187;Fab;Fab@Satannet.org;;Re: DOS Mp3 Player;> > > <br>> > > >...den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. <br>> > > <br>> > > Es gibt einen MP3-Decoder für DOS. Der läßt sich vielleicht leichter mit Hilfe der C-Control ansteuern.<br>> > > <br>> > > <br>> > Kannst du mir auch sagen, wo ich den herbekomme?<br>> <br>> Wie ich gerade eben durch eine Suche bei Google feststellen konnte, gibt es sogar nicht nur einen, sondern gleich mehrere Player für DOS. Ich denke, DOSAMP ist der Beste, weil einfachste.<br>> <br>> <br><br>DOSAMP läuft bei mir nicht (Sound-Ausgabe-Probleme), aber ist genau das, was ich gesucht habe. Der andere Link zum zweiten ist nicht mehr aktuell. Ich such mal woanders eine andere Version von DOSAMP. Schauen wir mal...<br>Aber danke für die Mühe!<br><br>cu;;;; 172.176.47.98 
26.2.2002;19:33;1014748419;1014635458;Fab;Fab@Satannet.org;;Re: KFZ-Steuerung;"> > Hier eine Anfrage an die Meister von C-Control:<br>> <br>> ... ich sehen mich zwar nicht als Meister, habe aber auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht ...<br>> <br>> > Ich habe folgendes vor:<br>> > C-Control-System-Einbau im Auto<br>> > Das System soll (optimal) folgendes leisten:<br>> >    --> Drehzahl/Geschwindigkeitsmessung<br>> >    --> Grafische Ausgabe über min. 1 (optimal 2-3) LCDs<br>>  <br>> ... nur soweit erstmal, das Gleiche habe ich in Vorbereitung (Audi).<br>> Die Sache mit digitaler Tacho- & Drehzahlanzeige würde ich jedoch anders lösen. Die Anzeige via LCD ist zwar ganz gut und schön, jedoch wenig aussagefähig (Ergonomie). Würde bei mir parallel dazu &#39;ne 7-Segment-Anzeige für die km/h benutzen (siehe Audi-quattro / Kadett).<br><br><br>> <br>> Andere Frage an dich, welche Eingangsgrößen liefern deine Signalgeber des Fahrzeugherstellers? Gib mir doch mal &#39;nen Tip ...<br>> <br>> Bis später......<br><br><br>Gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin, der sowas vorhat.<br>Mit den Eingangsgrößen muss ich erst noch mal schauen, das dauert noch zwei bis drei Wochen, da ich keine Ahnung hab, wo ich das nachlesen könnte und daher werd ich wohl alles selber durchmessen müssen. Falls du weißt, wo man soetwas nachschlagen kann, kannst&#39;es mir ja mal sagen (Fahre FoFi).<br>Kannst mir ja auch mal deine E-Mail mailen (meine ist ja angegeben), weil dass Forum nicht so besonders gut für längeren Info-Austausch geeignet ist.<br>So weit, so gut, bis dann.";;;; 172.176.47.98 
26.2.2002;1:05;1014681931;1014666018;Dietmar;dharlos@web.de;http://dharlos.de;Betriebssystemerweiterungen;<br>>AUCH CC-NEULINGE SOLLEN DRAN TEILNEHMEN KOENNEN (z.B. wäre ein kleiner ONLINE-KURS<br>>(Assembler) parallel zur Entwicklung des Betriebssystems möglich, der bestimmte<br>>Problemlösungen aufzeigt...)<br><br>Neulinge, bzw. Nicht-Assemblerkundige könnten sich am Projekt beteiligen, in dem sie mir mitteilen, welche Assemblerroutinen sie zur Zeit einsetzen und per SYSCODE-Befehl in ihre BASIC-Programme einbinden. Also z.B. das DeepXS-Modul von Mark Hämmerling, LCD-Routinen, und so weiter. Bitte einfach mal hier ins Forum schreiben.<br><br><br>> Die Idee mit dem OTP ist gut, ich denke, die Teile werden heute nicht mehr so teuer sein<br>> mit Flashspeicher wirds wohl keinen geben??<br><br>So weit ich informiert bin, gibt es Mikrokontroller mit Flash erst ab einem 68HC08. Üblicherweise werden Hardwareemulatoren benutzt, um größere Programme für einen 6805 zu entwickeln, da in OTPs jeder Speicherbereich ja nur einmal beschrieben werden kann. Denkbar ist auch eine Entwicklung mit Hilfe eines EPROM-Mikrokontrollers (sozusagen "OTPs mit Fenster"), aber die sind recht teuer und man benötigt, um vernünftig arbeiten zu können, mehrere von diesen Teilen, da das Löschen mittels UV-Licht bekanntlich etwas länger dauert. Außerdem wird ein Nullkraftsockel (nicht ganz billig) benötigt.<br><br><br>>Also, ich wäre an Deinem projekt sehr interessiert und würde auch gerne in Assembler<br>>etwas mit zubringen wollen, nur die Zeit ist eben immer knapp. Es wäre gut, wenn<br>>diverse Aufgaben des Pflichtenheftes bereits existieren (gibt es schon sowas?)<br><br>Ich plane kein "Full-Feature-Betriebssystem". In erster Linie möchte ich die Bugs, soweit möglich, entfernen und einige Assemblerroutinen im freien Raum des EPROMs unterbringen, die viele Anwender benötigen und die man sonst im recht kleinen internen EEPROM unterbringen müßte.<br><br>Es handelt sich in erster Linie also um kleine Veränderungen, die schon existieren. Soweit möglich, möchte ich die Softwareentwicklung mit Hilfe der normalen C-Control durchführen, also die Patches, die ich dem Betriebssystem überlagern möchte, im internen EEPROM der C-Control austesten. Damit müßte man schon eine ganze Menge machen können. EEPROM-Variablen lassen sich so auf jeden Fall implementieren, wie der C3C-Compiler beweist. Der Endtest soll dann mit einem normalen OTP, Fenster-OTP oder Hardware-Emulator durchgeführt werden.<br><br>Speziellere Veränderungen und Erweiterungen wie z.B. BASIC-Token für EEPROM- oder RAM2-Variablen, erfordern auch einen geänderten CCBASIC-Compiler (oder eine Neuentwicklung). Ob sich dafür ein Programmierer findet, steht noch nicht fest, aber da sich die Betriebssystem-Modifikationen dafür voraussichtlich in Grenzen halten, sollte man damit, meiner Meinung nach, schon einmal beginnen.<br><br><br>Also wie gesagt: An mangelnder Hardwareausrüstung braucht es nicht zu scheitern. Es wäre zwar toll und sinnvoll, wenn möglichst Viele einen Hardwareemulator oder Fenster-OTP besitzen würden, aber das ist kein Muß. Zur Zeit suche ich Leute, die mit mir zusammen die Planung übernehmen und Spaß an der Erweiterung der C-Control haben.<br><br>Alle Leute, die sich angesprochen fühlen, sollten sich hier im Forum oder per e-mail melden!<br><br>;;http://;; 172.178.33.50 
25.2.2002;20:40;1014666018;1014583361;Marko Kleistner;Mak.Kleist,@gmx.de;http://;Interesse ist da, Zeit ist knapp;"Hallo Dietmar,<br>finde es klasse, dass Du als einer der CC-Gurus die Einser Unit mir und auch anderen Leuten die Möglichkeit gibst, mehr über die &#39;Innereien&#39; der Control 1 zu erfahren. Ohne Deine Erfahrung und den Pool hier wäre so manche Frage unbeantwortet. Danke!<br>Und es ist auch lobenswert, mehr draus machen zu wollen als nur ins CC2 Lager zu wechseln, der uC der CC1 ist lange noch nicht ausgelastet, es hapert eben an den mächtigen Routinen eines umfangreicheren Betriebsystems und an mehr Variablenspeicher.<br>Die Idee mit dem OTP ist gut, ich denke, die Teile werden heute nicht mehr so teuer sein (mit Flashspeicher wirds wohl keinen geben??).<br>Also, ich wäre an Deinem projekt sehr interessiert und würde auch gerne in Assembler etwas mit zubringen wollen, nur die Zeit ist eben immer knapp. Es wäre gut, wenn diverse Aufgaben des Pflichtenheftes<br>1. bereits existieren (gibt es schon sowas?)<br>2.und diese auf die interessierten Leute verteilt werden könnten.<br>Vielleicht wäre es gut, neben Deiner &#39;To Do&#39; Liste im CCIntern einen kleinen Online-Briefkasten für die notwendigen Neuerungen, die von kommenden Usern gewünscht würden, einzurichten...Oder Du hast schon nen Plan, na dann kanns ja losgehen (fehlen noch die Leute).<br><br>Nun, starte nochmal so einen Aufruf, vielleicht etwas groesser in Deiner Page, so dass es alle sehen. AUCH CC-NEULINGE SOLLEN DRAN TEILNEHMEN KOENNEN (z.B. wäre ein kleiner ONLINE-KURS (Assembler) parallel zur Entwicklung des Betriebssystems möglich, der bestimmte Problemlösungen aufzeigt...)<br><br>Okay, lass von Dir hören. Sicher gibts noch einige Leute, die Interesse, etwas Handwerkszeug und auch n&#39;bissl Zeit haben, um mitzumachen!!<br><br>Gruss, Marko";;http://;; 62.104.219.85 1.1 nbg2-t3-2.mcbone.net:3228 (Squid/2.1.PATCH1)
25.2.2002;17:59;1014656380;1014631406;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: Lüfter steurung;ja, koennen schon, aber fuer nen luefter eine teure sache!<br>soll das ein pc-luefter sein? <br>mfg martin;;http://;; 212.152.221.170 
25.2.2002;13:18;1014639492;;F.W.;wahl67@yahoo.de;http://;I2C-Bus LCD 3x12 an C-Control Station;Hallo, hat jemand schonmal die Ansteuerung eines I2C Bus LCD 3x12 (EA 7123-I2C) oder eines ähnlichen LCD für die C-Cotrol I in Basic programmiert? <br>Ich hab die Programmierung bisher nicht hinbekommen. <br>Wäre schön, wenn jemand schon mal entsprechendes programmiert hätte und zur Verfügung stellt.<br>Danke<br>F.W.  ;;http://;; 62.158.63.5 
25.2.2002;12:10;1014635458;1014514651;Munin;;http://;Re: KFZ-Steuerung;"> Hier eine Anfrage an die Meister von C-Control:<br><br>... ich sehen mich zwar nicht als Meister, habe aber auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht ...<br><br>> Ich habe folgendes vor:<br>> C-Control-System-Einbau im Auto<br>> Das System soll (optimal) folgendes leisten:<br>>    --> Drehzahl/Geschwindigkeitsmessung<br>>    --> Grafische Ausgabe über min. 1 (optimal 2-3) LCDs<br> <br>... nur soweit erstmal, das Gleiche habe ich in Vorbereitung (Audi).<br>Die Sache mit digitaler Tacho- & Drehzahlanzeige würde ich jedoch anders lösen. Die Anzeige via LCD ist zwar ganz gut und schön, jedoch wenig aussagefähig (Ergonomie). Würde bei mir parallel dazu &#39;ne 7-Segment-Anzeige für die km/h benutzen (siehe Audi-quattro / Kadett).<br><br>Andere Frage an dich, welche Eingangsgrößen liefern deine Signalgeber des Fahrzeugherstellers? Gib mir doch mal &#39;nen Tip ...<br><br>Bis später......";;http://;; 217.80.148.16 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
25.2.2002;11:03;1014631406;;Jakob;jay@f7h1.de;http://cubicnet.de;Lüfter steurung;hallo,<br>eine frage.<br>kann man mit dem c-controll cc1 oder cc2 spielt keine rolle,<br>mehrer Lüfter steuern. sprich drehzahl und an/aus???<br>und diese über ein lc-display ausgeben???<br><br>für eine antwort wäre ich sehr dankbar<br><br><br>mfg<br><br>Jakob;;http://;; 193.194.7.85 
25.2.2002;4:14;1014606877;;christa;dbrumm@cybernet-ag.de;http://;Re: handy;HAbe versucht ein Handymodem an eine C-controll Station anzuschließen,volles desaster.<br>Wer kann mir sagen welche handys funktionieren und welcher at befehlsatz zum erfolg führt.<br>mfg chris<br>;;http://;; 80.128.219.17 
24.2.2002;23:34;1014590048;1014583361;Moritz Becker;;http://;Re: hat Niemand Interesse?;"<br>> Haben sich alle mit der C-Control, wie sie jetzt ist (mit allen Bugs <br>> und Unzulänglichkeiten) abgefunden?<br><br>Hallo Dietmar!<br><br>Ich hab&#39; deinen Beitrag natürlich gelesen und auch darüber nachgedacht.<br>Natürlich bin ich mit dem Umfang der Grundbefehle nicht zufrieden. Ich<br>kann aber von mir nicht behaupten, dass ich schon alle möglichkeiten der<br>C-Control ausgeschöpft habe (so wie sie ist). Allerdings habe ich großes<br>Interesse daran, einen C-Control-Klon zu entwickeln, der einem einiges<br>Leichter machen könnte. (I2C, Display, Speed, Speicherplatz usw.)<br>Nun kenne ich mich nicht gut genug mit OTPs und ASM aus, um dir ernsthafte<br>hilfe anzubieten, aber ich möchte dir zeigen, dass durchaus interesse<br>vorhanden ist. Wenn ich also mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und ab<br>und an Zeit neben dem Studium finde, dann werde ich dir helfen, wenn ich kann! (Ich hätte selber einige Verbesserungsvorschläge, die ich noch<br>formulieren müsste)<br><br>Hoffentlich ist das etwas motivierend.<br><br>Gruß,<br><br>Moritz";;http://;; 62.67.72.98 
24.2.2002;21:42;1014583361;1014377372;Dietmar;dharlos@web.de;http://;hat Niemand Interesse?;<br>Haben sich alle mit der C-Control, wie sie jetzt ist (mit allen Bugs und Unzulänglichkeiten) abgefunden?<br><br>;;http://;; 62.180.198.44 
24.2.2002;21:39;1014583187;1014574707;Dietmar;;http://;Re: DOS Mp3 Player;> > <br>> > >...den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. <br>> > <br>> > Es gibt einen MP3-Decoder für DOS. Der läßt sich vielleicht leichter mit Hilfe der C-Control ansteuern.<br>> > <br>> > <br>> Kannst du mir auch sagen, wo ich den herbekomme?<br><br>Wie ich gerade eben durch eine Suche bei Google feststellen konnte, gibt es sogar nicht nur einen, sondern gleich mehrere Player für DOS. Ich denke, DOSAMP ist der Beste, weil einfachste.<br><br>;sowas findet man mit google;http://www.opus.co.tt/dave/;; 62.180.198.44 
24.2.2002;19:24;1014575091;1014564305;Fab;Fab@Satannet.org;;Re: Bauteile;>> Welche Bauteile brauche ich?<br>>tja auf eine so allgemeine Frage eine allgemeine antwort<br>><br>>Operationsverstärker<br>>Optokoppler<br>>Relais<br>>Transistoren<br>>Widerstände<br>>Sprachausgabemodul<br><br>Ich denke, die Frage muss ich mal umstellen:<br>Welche Teile aus dem C-Control Angebot brauche ich?<br>Wie gesagt, ich habe noch nie mit C-Conrol gearbeitet. Es wäre hilfreich, wenn man mir sagen könnte, welches "Basispaket" ich mir mir kaufen müsste, um einen Großteil meiner Vorstellung zu verwirklichen.<br><br>Danke im voraus;;;; 172.178.54.18 
24.2.2002;19:18;1014574707;1014550399;Fab;Fab@Satannet.org;;Re: DOS Mp3 Player;> <br>> >...den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. <br>> <br>> Es gibt einen MP3-Decoder für DOS. Der läßt sich vielleicht leichter mit Hilfe der C-Control ansteuern.<br>> <br>> <br>Kannst du mir auch sagen, wo ich den herbekomme?;;;; 172.178.54.18 
24.2.2002;19:09;1014574195;1014573069;Dietmar;;http://;Re: PKi ? ;<br>>Das heisst also, das die C-Control Einheit mit Hardware-Interrupts arbeitet, richtig ?<br><br>Richtig. Es gibt zwei Hardwareinterrupts. Einer davon kann steigende- und abfallende Flanken detektieren und wird zum Einlesen des DCF77-Signals benutzt, kann aber auch anders beschaltet werden.<br><br>Eine sinnvolle Interruptprogrammierung ist aber nur in Assembler möglich. In BASIC gibt es einen Betriebssystembug.<br><br>Ich schreibe mal eine Mail an PKi, vielleicht meldet er sich ja.<br><br>;;http://;; 62.180.198.73 
24.2.2002;19:04;1014573889;1014554088;Dietmar;;http://;Re: c3c oder anderen c-compiler;"<br>> Hallo Dietmar<br>> kann ich als c-compiler den gcc unter linux verwenden?<br>> wenn ja, mit welchen parametern muss ich ihn aufrufen?<br>> ist der assembler code eigendlich fuer i386 und 68hc05 eigendlich<br>> gleich?<br><br>Nein, gleich ist der absolut nicht. :-)<br><br>Ich kenne mich mit GCC allerdings nicht aus. Vielleicht ist es möglich, damit 6805-Mnemonic zu erzeugen. Ansonsten gibt es den "Byte Craft Limited&#39;s C6805" Compiler.<br><br>> mfg martin";;http://;; 62.180.198.73 
24.2.2002;18:51;1014573069;1014492914;Joe;jochen.herrmann@trace.ch;http://;PKi ? ;> <br>> Wenn ich mich recht entsinne, hat der PKi einmal ein Modul erstellt, mit dem die Zeit zwischen zwei Impulsen ermittelt werden kann. Leider hat er mir das Modul immer noch nicht zugeschickt.<br>> <br>Danke für die Info !<br><br>PKi ? Wer ist das ? Aber es hört sich sehr interessant an. Bin an weiteren Informationen sehr interessiert. Das heisst also, das die C-Control Einheit mit Hardware-Interrupts arbeitet, richtig ? Die Basic-Briefmarke kann das meines Wissens nach nicht und die Messerwerte hätten einen zu grossen Fehler für die von mir gewüschte Messung.<br><br>Gruss, Joe;;http://;; 212.74.155.145 
24.2.2002;16:25;1014564305;1014514651;sl;;http://;Re: KFZ-Steuerung;> Hier eine Anfrage an die Meister von C-Control:<br>> <br>> Ich habe folgendes vor:<br>> C-Control-System-Einbau im Auto<br>> Das System soll (optimal) folgendes leisten:<br>>    --> Drehzahl/Geschwindigkeitsmessung<br>>    --> Steuerung der Zentralverriegelung<br>>    --> Abspielen von MP3s über Ansteuerung eine PCs<br>>    --> Akkustische Begrüßung/Warnungen etc.<br>>    --> Grafische Ausgabe über min. 1 (optimal 2-3) LCDs<br>>    --> Ein- und Ausschalten von Systemen (z.B. Endstufe/Nebelscheinwerfer)<br>>    --> Eingabe über 12-Tasten Tastatur und Schalter/Taster<br>> <br>> Meine Frage jetzt:<br>> In wie weit lassen sich die einzelnen Teile realisieren bzw. ist es teilweise überhaupt möglich? Weiter gedacht: Läßt sich das System als solches überhaupt verwirklichen?<br><br>ziemlich viel für die cc1 <br>für die zentralverriegelung wäre mir die c-control nicht zuverlässig genug.<br>da mußt Du wahrscheinlich alle 14 Tage mal über einen wie auch immer<br>gearteten Masterzugang der ohne c-control funktioniert, dein Auto wieder<br>aufschließen<br><br>Anmerkung zur Drehzahl und Geschwindigkeitsmessung<br>Bei digitalen Anzeige wird die Drehzahl und Geschindigkeit ständig<br>rauf und runter hopsen oder immer nur den Wert anzeigen der vor fünf sekunden aktuell war.<br><br>Größen die sich sehr schnell ändern kann man auf einer analogen Zeigeranzeige viel ergonomischer ablesen als auf digitalzahlen<br>Es hat schon seinen Grund warum die Autohersteller zwar einen digitalen Kilometerzähler aber immer noch einen analogen Tacho/Drehzahlmesser verbauen.<br><br>Wenn es um den Spaß des Bastelns geht, sticht folgendes "Argument" natürlich nicht<br><br>in einem Prospekt habe ich neulich einen Diskman mit MP3 Deckoder für <br>150 ? (Euro) gesehen<br><br>Frage:<br> willst Du tatsächlich ständig auf mehr als 120 MP3-Titel zugreifen können die auf eine CD-ROM passen????<br><br>pro LCD-Anzeige brauchst Du mindestens 4 digiports<br><br>die cc1 hat 16 davon<br><br><br>> Welche Bauteile brauche ich?<br>tja auf eine so allgemeine Frage eine allgemeine antwort<br><br>Operationsverstärker<br>Optokoppler<br>Relais<br>Transistoren<br>Widerstände<br>Sprachausgabemodul<br><br>mfg sl<br>> <br>> Fakten:<br>> 1) Ich habe keine Erfahrung mit C-Control, programmiere aber schon seit Jahren in Basic und stecke inmitten einer IT-System-Elektroniker-Ausbildung, habe folglich also auch ausreichend Ahnung über die technischen Hintergründe.<br>> 2) Die Stromversorgung bekomme ich über ein 12V/230V Wandler (erhältlich bei Conrad Electronics), falls da jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit!<br>> 3) Der PC wird ein Umbau eines alten Rechners und besitzt zwei serielle Schnittstellen, den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. Sollte jemand solches o.ä. schon mal irgendwo gefunden haben, teilt es mir bitte mit!<br>> <br>> Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen, ansonsten???<br>> <br>> ;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
24.2.2002;13:34;1014554088;1014550243;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: c3c oder anderen c-compiler;Hallo Dietmar<br>kann ich als c-compiler den gcc unter linux verwenden?<br>wenn ja, mit welchen parametern muss ich ihn aufrufen?<br>ist der assembler code eigendlich fuer i386 und 68hc05 eigendlich<br>gleich?<br>mfg martin;;http://;; 212.152.212.32 
24.2.2002;12:33;1014550399;1014514651;Dietmar;;http://;Re: KFZ-Steuerung;<br>>...den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. <br><br>Es gibt einen MP3-Decoder für DOS. Der läßt sich vielleicht leichter mit Hilfe der C-Control ansteuern.<br><br>;;http://;; 62.180.219.224 
24.2.2002;12:30;1014550243;1014540735;Dietmar;dharlos@web.de;http://dharlos.de;Re: c3c oder anderen c-compiler;<br>Hallo martin,<br><br>> ich wuerde gerne meine cc in c programmieren. bei google hab ich nur eine<br>> tote seite (dank google im cache) gefunden, die einen c-compiler fuer die cc anbietet, den c3c. allerdings ist der autor spurlos verschwunden, und auch der compiler ist nicht aufzutreiben!<br><br>der Autor von C3C scheint den Compiler in der Tat nicht mehr weiterzuentwickeln. Leider habe ich auch nur eine Demo-Version von C3C, die ich vor Monaten mal gezogen habe. Siehe link.<br><br>Falls jemand die Vollversion (oder eine frühe Beta) vom C3C besitzt, soll er mir diese bitte zuschicken. Ich setze die dann auf meine Site.<br><br><br>> ..gibt es alternativen?<br><br>Man kann bekanntlich ein Assemblerprogramm im internen EEPROM unterbringen. Das kann man mit einem C-Compiler, der keinen Overhead erzeugt, ausnutzen. Siehe C-Control-intern-ZIP-Archiv.<br><br>;C3C-Demo;http://dharlos.de/next/c3cdemo.zip;; 62.180.219.224 
24.2.2002;9:52;1014540735;;Martin Ebner;;http://;c3c oder anderen c-compiler;hi leute<br>ich wuerde gerne meine cc in c programmieren. bei google hab ich nur eine<br>tote seite (dank google im cache) gefunden, die einen c-compiler fuer die cc anbietet, den c3c. allerdings ist der autor spurlos verschwunden, und auch der compiler ist nicht aufzutreiben!<br><br>hat jemand diesen compiler, bzw gibt es alternativen?<br><br>ich hab von einer modivizierten gcc version (unter linux) gehoert, die avr-code erzeugt, gibts das auch fuer die cc?<br>thx schon jetzt <br><br>mfg martin;;http://;; 62.218.96.90 
24.2.2002;9:38;1014539889;1014539692;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: Programm zum uploaden von proggs;aja, die zeichen 7,3 und 6 (also ascii 55, 51 und 54) sollen die programmlaenge angeben. ich war mir nicht sicher, wie ich die ausgabe von strlen auf die datei formatieren sollte, also hab ich sie manuell angegeben.<br>mfg martin;;http://;; 212.152.207.60 
24.2.2002;9:34;1014539692;1014492835;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: Programm zum uploaden von proggs;"> <br>> In meinem Handbuch zu C steht, daß malloc einen uninitialisierten Speicherbereich zurückliefert. Aus diesem Grund darf man nicht ohne weiteres strlen benutzen.<br>naja, ich hab mich auch gewundert. ich hab mir ein nullmodemkabel zugelegt, und dann meine 2 rechner miteinander verbunden. nur so gings.<br><br>> Warum versuchst Du überhaupt, den ASCII-Code 4 zu senden?! Was ist htons()? Was sollen die Zeichen &#39;7&#39;, &#39;2&#39; und &#39;3&#39;?? Die Dateilänge wird binärcodiert, im Big-Endian-Format übertragen!<br><br>ich hab bei meinen experimenten gesehen, dass beim ausfuehren des programms keinen zeichen ankamen, aber wenn ich danach ein echo "hallo"> /dev/ttyS0 machte diese zeichen vor das hallo gehaengt wurden.<br>also wenn ich mit meinem progg. das zeichen "a" uebertragen wolte "ahallo".<br>wenn ich ascii 4 dranhaenge, dann sendet er das zeichen gleich, und das stoert auch die cc nicht.<br><br>> Wie ich schon am 11.2.2002 sagte, solltest du erst mal mit einem simplen Terminalprogramm ein BASIC-Programm übertragen, um das Übertragungsformat zu verstehen. Ein komplettes Beispiel dazu gibt es in der bekannten C-Control-intern-Sammlung.<br><br>ja, wie ich aus einer antwort auf diesen beitrag entnehmen konnte ligt das am kabel der cc. da gibt es 2 verschiedene typen.<br><br>naja, jetzt funzts!<br>thx martin";;http://;; 62.218.101.188 
24.2.2002;8:30;1014535836;1014492942;Beat Stöckli;;http://;Re: Home Automation mit PC alleine?;"> <br>> Da sich die Investionen für eine C-Control-M-Unit in Grenzen halten, würde ich Dir raten, erstmal mit der C-Control zu starten. Um mit den Schnittstellen eines PCs Daten aufzunehmen brauchst Du zumindest einen Portexpander und natürlich entsprechende Bastel- und Programmierfähigkeiten. Eine ganz gute Einstiegsseite ist die Beyond-Logic-Site. Da werden komplette Bastelanleitungen zu I/O-Karten für den PC angeboten. Da der PC bei einem Verdrahtungsfehler kaputt gehen kann, würde ich zum Experimentieren auf jeden Fall nur einen alten 386&#39;er einsetzen.<br>> <br>> Natürlich gibt es auch Meßsysteme für den PC die käuflich zu erwerben sind, aber mit der C-Control geht es auf jeden Fall einfacher, kostengünstiger und das Entwickeln macht vermutlich mehr Spaß.<br>> <br>><br>Des weiteren ist zu Bedenken, wenn die  Steuerung 24 Stunden zu irgend welchen Zwecken laufen soll, verbraucht eine M-Unit ein Bruchteil der Energie eines PC. ";;http://;; 62.202.77.167 
24.2.2002;2:37;1014514651;;Fab;Fab@Satannet.org;;KFZ-Steuerung;Hier eine Anfrage an die Meister von C-Control:<br><br>Ich habe folgendes vor:<br>C-Control-System-Einbau im Auto<br>Das System soll (optimal) folgendes leisten:<br>   --> Drehzahl/Geschwindigkeitsmessung<br>   --> Steuerung der Zentralverriegelung<br>   --> Abspielen von MP3s über Ansteuerung eine PCs<br>   --> Akkustische Begrüßung/Warnungen etc.<br>   --> Grafische Ausgabe über min. 1 (optimal 2-3) LCDs<br>   --> Ein- und Ausschalten von Systemen (z.B. Endstufe/Nebelscheinwerfer)<br>   --> Eingabe über 12-Tasten Tastatur und Schalter/Taster<br><br>Meine Frage jetzt:<br>In wie weit lassen sich die einzelnen Teile realisieren bzw. ist es teilweise überhaupt möglich? Weiter gedacht: Läßt sich das System als solches überhaupt verwirklichen?<br>Welche Bauteile brauche ich?<br><br>Fakten:<br>1) Ich habe keine Erfahrung mit C-Control, programmiere aber schon seit Jahren in Basic und stecke inmitten einer IT-System-Elektroniker-Ausbildung, habe folglich also auch ausreichend Ahnung über die technischen Hintergründe.<br>2) Die Stromversorgung bekomme ich über ein 12V/230V Wandler (erhältlich bei Conrad Electronics), falls da jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit!<br>3) Der PC wird ein Umbau eines alten Rechners und besitzt zwei serielle Schnittstellen, den MP3-Encoder werde ich wohl oder übel selbst programmieren müssen, damit er über die vorhandenen Schnittstellen angesprochen werden kann. Sollte jemand solches o.ä. schon mal irgendwo gefunden haben, teilt es mir bitte mit!<br><br>Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen, ansonsten???<br><br>;;;; 172.176.45.215 
23.2.2002;20:35;1014492942;1014419847;Dietmar;;http://;Re: Home Automation mit PC alleine?;"<br>Da sich die Investionen für eine C-Control-M-Unit in Grenzen halten, würde ich Dir raten, erstmal mit der C-Control zu starten. Um mit den Schnittstellen eines PCs Daten aufzunehmen brauchst Du zumindest einen Portexpander und natürlich entsprechende Bastel- und Programmierfähigkeiten. Eine ganz gute Einstiegsseite ist die Beyond-Logic-Site. Da werden komplette Bastelanleitungen zu I/O-Karten für den PC angeboten. Da der PC bei einem Verdrahtungsfehler kaputt gehen kann, würde ich zum Experimentieren auf jeden Fall nur einen alten 386&#39;er einsetzen.<br><br>Natürlich gibt es auch Meßsysteme für den PC die käuflich zu erwerben sind, aber mit der C-Control geht es auf jeden Fall einfacher, kostengünstiger und das Entwickeln macht vermutlich mehr Spaß.<br><br>";;http://;; 172.177.94.222 
23.2.2002;20:35;1014492914;1014413644;Dietmar;;http://;Re: Messung von Impulsintervallen;<br>Wenn ich mich recht entsinne, hat der PKi einmal ein Modul erstellt, mit dem die Zeit zwischen zwei Impulsen ermittelt werden kann. Leider hat er mir das Modul immer noch nicht zugeschickt.<br><br>;;http://;; 172.177.94.222 
23.2.2002;20:33;1014492835;1014482947;Dietmar;;http://;Re: Programm zum uploaden von proggs;"<br>In meinem Handbuch zu C steht, daß malloc einen uninitialisierten Speicherbereich zurückliefert. Aus diesem Grund darf man nicht ohne weiteres strlen benutzen.<br><br>Warum versuchst Du überhaupt, den ASCII-Code 4 zu senden?! Was ist htons()? Was sollen die Zeichen &#39;7&#39;, &#39;2&#39; und &#39;3&#39;?? Die Dateilänge wird binärcodiert, im Big-Endian-Format übertragen!<br><br>Wie ich schon am 11.2.2002 sagte, solltest du erst mal mit einem simplen Terminalprogramm ein BASIC-Programm übertragen, um das Übertragungsformat zu verstehen. Ein komplettes Beispiel dazu gibt es in der bekannten C-Control-intern-Sammlung.<br><br>";;http://;; 172.177.94.222 
23.2.2002;19:34;1014489293;1014482947;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: Programm zum uploaden von proggs;hi<br>das prob. hast sich erledigt, ich hab noch eine antwort auf einen frueheren beitrag gefunden, und da isses mir erklaehrt worden: <br>es ligt am kabel<br>mfg martin;;http://;; 212.152.209.181 
23.2.2002;19:28;1014488904;1014380868;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Re: IDE-Festplatte an Druckerport;"hi<br>währe es nicht besser zb. eine CompactFlash karte oder so <br>zur datenspeicherung zu verwenden?<br>vorteile: kleiner, weniger stromverbrauch, bis 1GB(wenn man<br>das noetige kleingeld hat), mobiler<br>es gibt adapter fuer die serielle des pc&#39;s mit denen sich die<br>teile lesen und schreiben lassen, sowas muesste doch auch fuer<br>die cc gehen, oda?<br>ich selbst hab nicht wirklich ahnung von solchen sachen, aber<br>wenns jemanden inspiriert, dann waehre das cool<br><br>mfg martin";;http://;; 212.152.209.181 
23.2.2002;17:49;1014482947;;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;Programm zum uploaden von proggs;"hi leute<br>ich bastle noch immer an einem prog um dat dateien zur cc upzuloaden.<br>die kontaktaufnahme mit der cc funktioniert bereits, aber ich hab prob<br>das eigendliche programm zu senden.<br>ich schicke einfach die programmlaenge zur cc. wenn ich danach die datei (zeichen fuer<br>zeichen) uebertrage bleibt das rote laempchen weiter leuchten, und das prog ist<br>nich im eeprom :(<br>was mach ich falsch? die proglaenge ist provisorisch manuell festgelegt<br><br>source: (c unter linux)<br><br>#include &lt;stdio.h>   /* Standard input/output definitions */<br>#include &lt;unistd.h>  /* UNIX standard function definitions */<br>#include &lt;fcntl.h>   /* File control definitions */<br>#include &lt;errno.h>   /* Error number definitions */<br>#include &lt;termios.h> /* POSIX terminal control definitions */<br>#include &lt;string.h>  /* To work wit strings */<br><br>int get(char *filename);<br>main()<br>{<br>    int 	fd, file, i, temp;<br>    char 	*sendc;<br>    char	*readc;<br>    short int 	length;<br>    char 	c;<br><br>    char *devicename="/dev/ttyS0";<br>    char *filename="lcd3.dat";<br>    <br>    sendc = (char *) malloc (255); <br>    readc = (char *) malloc (255);<br><br>    fd = open(devicename, O_RDWR &#124; O_NOCTTY);<br>    <br>    sendc[0]=1;								//sende ASCII 1<br>    sendc[strlen(sendc)]=4;<br>    write(fd, sendc, strlen(sendc));<br><br>    read(fd, readc, 255);						//Antwort der CC<br>    printf("Versionsnummer: %s\n", readc);<br><br>    sendc[0]=2;								//sende ASCII 2<br>    sendc[strlen(sendc)]=4;<br>    write(fd, sendc, strlen(sendc));<br><br>    length = get(filename);						//ermitteln der laenge<br>    printf("Programmlaenge: %d\n", length);				//des programms<br>    length = htons(length);<br>    <br>    sendc[0]=&#39;7&#39;;<br>    sendc[1]=&#39;2&#39;;<br>    sendc[2]=&#39;3&#39;;<br>    sendc[strlen(sendc)]=4;<br>    write(fd, sendc, strlen(sendc));					//senden der prg. laenge<br>    <br>    file = open(filename, O_RDONLY &#124; O_NOCTTY);<br>    while (read(file, &c, 1) != &#39;\0&#39; ) {<br>	write(fd, &c, 1); <br>    	read(fd, &c, 1);<br>	printf("%d", c);<br>    	}<br>    printf("\n");<br>    close(file);<br>    close(fd);<br>}<br><br>int get(char *filename)<br>{<br>    int file_fd;<br>    int c;<br>    int i=0;<br><br>    file_fd = open(filename, O_RDONLY &#124; O_NOCTTY);<br>    while (read(file_fd, &c, 1) != &#39;\0&#39;)<br>	    i++;<br>    close(file_fd);<br>    return i;<br>}<br>";;http://;; 212.152.215.17 
23.2.2002;0:17;1014419847;;Robinson;;http://;Home Automation mit PC alleine?;"Hi,<br><br>Jemand sagt dass ein serieller oder paraleller Port besser geeignet ist als C-Control? Gibt&#39;s hier irgendwo deutsche Foren wo alles über Home Automation und so steht? Oder wer hat Ahnung von Home Automation? Ich würd dann auch bei Conrad diese Teile kaufen! <br><br>ciao Robinson";;http://;; 62.138.36.180 
22.2.2002;22:34;1014413644;;Joe;jochen.herrmann@trace.ch;http://;Messung von Impulsintervallen;Hallo zusammen,<br><br>bin bezüglich C-Control ziemlich unwissend, also könnte meine Frage aus Sicht der Experten auch ziemlich dumm erscheinen. Es wäre trotzdem schön wenn Ihr mir dennoch ein wenig Starthilfe geben könntet.<br><br>Ich möchte folgende Aufgabenstellung eventuell mit C-Control lösen:<br><br>Es ist eine Impulsquelle gegeben die im Frequenzbereich von 15 Hz bis 150 HZ Ihre Impulse mit stetig gleicher, steigender oder fallender Frequenz abgibt. Der zeitliche Abstand zwischen jeweils 2 Impulsen muss möglichst genau ermittelt und mindestens über einen Zeitraum von bis zu 2 Minuten ermittelt und zwischengespeichert und die Messwerte dann über eine RS-232 an einen PC übermittelt werden. Eine direkte Übermittlung an den PC ohne Zwischenspeicherung wäre noch besser (Realtime)! <br><br>Ist das mit C-Control  zu leisten ? Oder muss es C-Control II sein ? Oder geht es mit beiden nicht ?<br><br>Danke im vorraus für eure Antworten.<br><br>Gruss, Joe<br><br><br><br>;;http://;; 212.74.155.120 
22.2.2002;21:33;1014410004;1014380016;sl;;http://;Re: Akku ständig am Ladegerät - Akku nur zur Stromausfallüberbrückung;achja das internet ist schon ein schnelles Medium...<br><br>um mit Spaceball-Jargon zu sprechen:<br><br>"wahnsinnige Geschwindigkeit"<br><br>sssst und schon hat man die postings durchgelesen<br>(und glaubt alles verstanden zu haben)<br><br>deshalb steht die Erklärung WIE ich es gemeint habe diesmal schon in<br>der Überschrift<br><br>sl<br><br>> wie lange läuft das ding mit einem Akku und wo bekomm ich den bzw welchen könnt ihr empfehlen ???<br>> <br>> lg markus :))<br>> <br>> <br>> <br>>  > Eine ganz wichtige frage hab ich noch <br>> > > <br>> > > da nach einem stromausfall der start Taster gedrückt werden muß um das Programm weiterlaufen zu lassen hab ich mir gedacht den start Taster einfach kurz zu schließen was hält ihr davon und vorallem wie kann ich dann das Programm wieder stopen um ein neues programm draufzuspielen ??? hat jemand erfahrung damit ???? oder eine lösung <br>> > > <br>> > > <br>> > > lg Markus <br>> > <br>> > Hallo Markus<br>> > <br>> > Bei der anderen C-Control wird das genauso gemacht<br>> > Wahrscheinlich mußt Du dafür das Gehäuse öffnen und dann is nix mehr <br>> > mit Garantie.<br>> > <br>> > <br>> > ich weiß nur nicht wie man bei c-station an die Anschlüsse drankommt<br>> > aber Du könntest ja einen Schalter in den "Kurzschluß" einbauen<br>> > <br>> > dann kannst Du ja einfach den Schalter umlegen für neues Programm<br>> > laden und dann den Schalter wieder zurückstellen<br>> > <br>> > Eine andere Möglichkeit wäre ein 12V Akku als Pufferung zu verwenden<br>> > c-control über den 12V Akku betreiben und das Ladegerät hält den Akku voll und wenn mal kurz der Strom ausfällt läuft die c-control über den Akku <br>> > weiter<br>> > <br>> > <br>> > mfg sl<br>> > ;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
22.2.2002;18:09;1014397765;1014135601;Dietmar;;http://;Re: (er meint größtmögliches LCD an c-control);"<br>Auf Wieselsworld-online gibt es Infos über ein Grafik-Display mit 240x128 Pixel, das mit der C-Control-1 betrieben werden kann. Allerdings weiß ich nicht, ob der Preis (199,95) in DM oder Euro angegeben ist. ;-)<br><br>";Grafik-Display mit 240x128 Pixel;http://www.wieselsworld-online.de/ccontrol/start.htm;; 131.234.130.103 
22.2.2002;17:53;1014396804;1014388005;Dietmar;;http://;Re: Programmverlust;> > Die cc-1 und der fehler tritt sehr selten auf aber er tritt auf.<br><br>Hast Du bedacht, daß die CC vor dem Übertragen eines Programms resettet werden muß?<br><br>> > Mit welchem Spannungskonstanter betreibt Ihr euche Schaltungen? Vielleicht liegt das an dem. Ich verwende einen normalen 7805.<br><br>Hm. Ich glaube zwar nicht, daß es daran liegt, aber Du könntest mal versuchen, die Spannung durch einen 100-nF-Kondensator (in der Nähe des Kontrollers) zu stabilisieren, bzw. zu entstören.<br><br>;;http://;; 131.234.130.103 
22.2.2002;17:48;1014396530;1014388001;Dietmar;;http://;Re: Start über RS232?;<br>> Tolle Ausrede vom CTC! "Weil jeder fragt warum das Ding nicht automatisch anlaufen kann, sagen wir schnell das Ding hat ja ne Möglichkeit zur Akkupufferung" Nicht: "Wir machen ein Update, weil die User das vermissen" sondern wir sagen einfach: "Das geht nicht."<br>> Mal wieder schlaue Entwickler am Werk. Da läuft zwar schon ein Programm, daß auf diverse Kommandos antworten könnte (Programmierroutine), aber wozu das Benutzerprogramm per RS232-Kommando starten können. Wäre ja auch viel zu aufwendig zu realisieren. (ca 10Byte)<br><br><br>Du hast da Recht, ein RS232-Startkommando wurde irgendwie vergessen. Bei der CC2 existiert sowas, wenn ich recht informiert bin.<br><br>Allerdings sollte man auch folgendes bedenken: Das Betriebssystem der C-Control ist von 1996. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch gar keine C-Control-Station. Der Fehler liegt im Prinzip nicht im vergessenen Startkommando, sondern daran, daß der Startjumper bei der Station nicht herausgeführt, bzw. setzbar ist.<br><br>;;http://;; 131.234.130.103 
22.2.2002;15:46;1014389210;1014388005;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Programmverlust;> Die cc-1 und der fehler tritt sehr selten auf aber er tritt auf.<br>> <br>> Mit welchem Spannungskonstanter betreibt Ihr euche Schaltungen? Vielleicht liegt das an dem. Ich verwende einen normalen 7805.<br>> <br>> Danke schoneinmal<br>> <br>> Gruß kai<br><br>Hallo Kai,<br>Erstens, es heißt Spannungsregler.<br><br>Schreibst Du Werte ins EEProm, z.b. Datenerfassung ?<br>Es kann dabei passieren, daß das EEProm am Anfang,<br>und damit das Programm, überschrieben wird, wenn<br>das EEProm Voll ist.<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.153.19.86 
22.2.2002;15:26;1014388005;1014378281;Kai;;http://;Re: Programmverlust;> Die cc-1 und der fehler tritt sehr selten auf aber er tritt auf.<br><br>Mit welchem Spannungskonstanter betreibt Ihr euche Schaltungen? Vielleicht liegt das an dem. Ich verwende einen normalen 7805.<br><br>Danke schoneinmal<br><br>Gruß kai;;http://;; 217.85.212.77 1.0 WIESEL
22.2.2002;15:26;1014388001;1014374787;Uwe Hetman;;http://;Re: Start über RS232?;<br>> Diese Frage wurde bereits vor einigen Monaten beantwortet. Das CTC meint, daß ein Autostartjumper nicht nötig ist, da eine Akkupufferung vorgesehen ist. Siehe link.<br><br>Könnt Ihr ja nichts zu, aber:<br>Tolle Ausrede vom CTC! "Weil jeder fragt warum das Ding nicht automatisch anlaufen kann, sagen wir schnell das Ding hat ja ne Möglichkeit zur Akkupufferung" Nicht: "Wir machen ein Update, weil die User das vermissen" sondern wir sagen einfach: "Das geht nicht."<br>Mal wieder schlaue Entwickler am Werk. Da läuft zwar schon ein Programm, daß auf diverse Kommandos antworten könnte (Programmierroutine), aber wozu das Benutzerprogramm per RS232-Kommando starten können. Wäre ja auch viel zu aufwendig zu realisieren. (ca 10Byte)<br><br>Nicht das Ihr meint das geht hier gegen das Forum. Foren finde ich ziemlich hilfreich. Ich finde es nur immer wieder witzig wie kurzsichtig einige Entwickler zu sein scheinen. <br><br>Den Artikel beim Link hatte ich mir schon vorherangesehen. Da Stand aber nichts zu RS232. <br><br>Trotzdem Danke. War einen Versuch Wert<br><br>Uwe Hetman;;http://;; 195.138.38.9 1.0 eagle1:3128 (Squid/2.4.STABLE1)
22.2.2002;15:26;1014387966;1014321998;Jeanett;;http://;Re: Ausgabe von Komma-Meßwerten;"... Prinzip verstanden! Wirklich einfach, wenn man sich&#39;s mal genau überlegt!<br><br>Besten Dank";;http://;; 217.80.148.78 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
22.2.2002;13:27;1014380868;;Dietmar;;http://;IDE-Festplatte an Druckerport;<br>Ich habe einen interessanten Beitrag im Roboterwelt-Forum gefunden. Es handelt sich um eine Nachbauanleitung aus der Elektor 12/2001 für ein IDE-Interface am Parallelport.<br><br>In der Anleitung steht etwas von einem Interface, mit dem man eine IDE-Platte am 8-Bit-Bus von Mikrokontrollern anschließen kann und das in der Elektor 03/2001 veröffentlicht wurde. Falls jemand das Heft und einen Scanner hat, soll er die Daten bitte einscannen und mir zuschicken. Ich setze die dann auf meine Site.<br><br>;Beitrag im Roboterwelt-Forum;http://www.roboterwelt.de/forum/messages/115.html;; 131.234.130.103 
22.2.2002;13:13;1014380016;1014321587;markus;markus_dragschitz@msn.com;http://;Re: Gehäuse öffnen Kontakte über Schalter oder Akkupufferung;wie lange läuft das ding mit einem Akku und wo bekomm ich den bzw welchen könnt ihr empfehlen ???<br><br>lg markus :))<br><br><br><br> > Eine ganz wichtige frage hab ich noch <br>> > <br>> > da nach einem stromausfall der start Taster gedrückt werden muß um das Programm weiterlaufen zu lassen hab ich mir gedacht den start Taster einfach kurz zu schließen was hält ihr davon und vorallem wie kann ich dann das Programm wieder stopen um ein neues programm draufzuspielen ??? hat jemand erfahrung damit ???? oder eine lösung <br>> > <br>> > <br>> > lg Markus <br>> <br>> Hallo Markus<br>> <br>> Bei der anderen C-Control wird das genauso gemacht<br>> Wahrscheinlich mußt Du dafür das Gehäuse öffnen und dann is nix mehr <br>> mit Garantie.<br>> <br>> <br>> ich weiß nur nicht wie man bei c-station an die Anschlüsse drankommt<br>> aber Du könntest ja einen Schalter in den "Kurzschluß" einbauen<br>> <br>> dann kannst Du ja einfach den Schalter umlegen für neues Programm<br>> laden und dann den Schalter wieder zurückstellen<br>> <br>> Eine andere Möglichkeit wäre ein 12V Akku als Pufferung zu verwenden<br>> c-control über den 12V Akku betreiben und das Ladegerät hält den Akku voll und wenn mal kurz der Strom ausfällt läuft die c-control über den Akku <br>> weiter<br>> <br>> <br>> mfg sl<br>> ;;http://;; 53.244.0.160 1.0 proxy1.srv.dsh.at:3128 (Squid/2.3.STABLE1)
22.2.2002;12:47;1014378436;1014134688;Dietmar;;http://;Re: Frage zumTemperatur sensor LM75 oder Dallas;> Hallo,<br>> <br>> hat jemand erfarung mit Temperatur sensor <br>> I2C  LM75CIM-5/5V oder DALLAS DS1820,DS1821,DS1621,wen ja,<br>> würde Ich mich freuen, wen er mir ein par Beispille schicken <br>> könnte an meine email : maja.miha@amis.net<br>> <br>> Danke, und freundliche grüße aus Slowenien!<br>> Mihael! <br><br><br>Im alten CCC-Mirror gibt es ein paar Beispielprogramme zum LM75. Siehe link.<br><br>;alter CCC-Mirror;http://dharlos.de/ccc;; 131.234.130.103 
22.2.2002;12:44;1014378281;1014283110;Dietmar;;http://;Re: Programmverlust;> Hi Ihr,<br>> <br>> Hat jemand schoneinmal ein Programmverlust in seiner C-Control gehabt, so dass nichts mehr lief?<br>> <br>> Erst nach neuem flashen des programms lief alles wie gewohnt.<br>> <br>> Und kennt jemand da eine Abhilfe?<br>> <br>> Danke und gruß Kai<br><br><br>Meinst Du die CC-1 oder CC2? Und tritt der Fehler nur manchmal oder immer und wiederholbar auf?<br><br>;;http://;; 131.234.130.103 
22.2.2002;12:29;1014377372;;Dietmar;dharlos@web.de;http://dharlos.de;Betriebssystem der C-Control erweitern?;<br>Gibt es hier im Forum ein paar Cracks, die Lust haben, das Betriebssystem der C-Control zu erweitern? Ich denke unter anderem an folgende Verbesserungen: Erweiterung des BASIC-Variablenspeichers, EEPROM-Variablen, Routinen zum Zugriff auf den I2C-Bus, einige I/O-Pins von PORTA nutzbar machen, DCF77-Routinen optimieren, bessere Unterstützung von hochgetakteten Units (oberhalb von 12 MHz macht das serielle EEPROM schlapp), zusätzliche BASIC-Token, einige zusätzliche Assembler-Firmware-Routinen die sonst Platz im internen EEPROM belegen würden, usw.<br><br>Das Betriebssystem der C-Control ist jetzt ungefähr 6 kB groß. Das bedeutet, daß rund 10 kB für Erweiterungen zur Verfügung stehen. Dabei halte ich es aber für unbedingt erforderlich, 100% kompatibel zur C-Control zu bleiben, auch wenn dadurch z.B. das RAM-Speicherlayout unoptimal ist. Deshalb ist eine Entwicklung in Assembler unumgänglich.<br><br>Sinn und Zweck ist, jedem Anwender die Möglichkeit zu geben, das veränderte Betriebssystem in einen OTP (One Time Programmable) zu überspielen. Die Kosten zum Selbermachen einer C-Control würden dann unter 25 EUR liegen.<br><br>Wer hat Interesse oder Ideen? Bitte möglichst hier im Forum antworten.<br><br>;;http://;; 131.234.130.103 
22.2.2002;12:02;1014375771;1014200361;Dietmar;;http://;Re: PC-Tastatur;> Ich möchte eine Pc-Tastatur ans C-Control2 anschließen, wieß aber nicht wie.<br>> Gibt es überhaupt eine Lösung?<br><br>Es gibt einen alten Forenbeitrag, in dem beschrieben steht, wie man an die CC-1 eine PC-Tastatur anschließen kann. Das ganze steht auf der Site "Interfacing the PC / Beyond Logic". Dort gibt es noch sehr viel mehr Infos zu Hardwareprojekten. Besonders ist dort beschrieben, welche Hardware man nachbauen muß, um den PC zum Messen, Steuern und Regeln einzusetzen. Auch diverse Busprotokolle sind beschrieben.<br><br>;Alter Forenbeitrag;http://www.cgipool.de/cgi-bin/abraforum.cgi?id=9164&show=1012651327;; 131.234.130.103 
22.2.2002;11:51;1014375077;1014310715;Dietmar;;http://;Re: automatischer start auf C-Contral station nach stromausfall;> Eine ganz wichtige frage hab ich noch <br>> <br>> da nach einem stromausfall der start Taster gedrückt werden muß um das Programm weiterlaufen zu lassen hab ich mir gedacht den start Taster einfach kurz zu schließen was hält ihr davon und vorallem wie kann ich dann das Programm wieder stopen um ein neues programm draufzuspielen ??? hat jemand erfahrung damit ???? oder eine lösung <br>> <br>> <br>> lg Markus <br><br>In meiner C-Control-intern-Sammlung bin ich auf das Problem im Kapitel "Unit ueber RS232 bei gesetztem Start-Jumper neu programmieren" der Datei TIPSUTRI.TXT eingegangen. Diese Datei findest Du auch online, indem Du auf folgenden Link klickst:<br><br>;Tips & Tricks;http://ccintern.dharlos.de/online.htm#tipsutri;; 131.234.130.103 
22.2.2002;11:46;1014374787;1014370542;Dietmar;;http://;Re: Start über RS232?;<br>> Weiß jemand, ob man die CControl-Station über einen RS232-Befehl starten kann? Da es hier keinen Auto-Start-Jumper gibt, wäre diese Option nicht schlecht.<br>> <br>> Kann mir jemand diese Frage beantworten?<br>> <br>> Danke<br>> <br>> Uwe Hetman<br>> <br><br>Diese Frage wurde bereits vor einigen Monaten beantwortet. Das CTC meint, daß ein Autostartjumper nicht nötig ist, da eine Akkupufferung vorgesehen ist. Siehe link.<br><br>;Control Station wie starten;http://www.cgipool.de/cgi-bin/abraforum.cgi?id=9164&show=1008021653;; 131.234.130.103 
22.2.2002;11:39;1014374343;1013081600;Dietmar;;http://;Re: Programm von CC-Plus in CC-Basic umwandeln;> <br>> > Hallo <br>> > gibt es vielleicht ein Programm ,das ein CC-Plus Programm in ein<br>> > CC-Basic Programm integriert od.umwandelt.<br>> > Die Programmierung in CC-Plus ist für mich einfacher,kann aber die Programmierung in CC-Basic nicht immer weglassen.<br>> <br>> Der Plus-Compiler legt eine temporäre Datei an, in der die normalen BASIC-Token enthalten sind. Diese Datei müßte man einlesen und mit einem Decompiler bearbeiten.<br>> <br>> André H. hat sowas mal ansatzweise programmiert. Dieser Decompiler ist in Visual Basic programmiert und noch unvollständig. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen. Ich komme in den nächsten Tagen nicht dazu, mich um das Problem zu kümmern (muß für eine Klausur büffeln). Lade ihn einfach mal herunter:<br><br><br>Es gibt jetzt einen neuen Decompiler, der auch zum Umwandeln von CC/Plus-Programme in CCBASIC verwendet werden kann. Siehe link.<br><br>;Decompiler;http://ccintern.dharlos.de/download.htm#decompiler;; 131.234.130.103 
22.2.2002;10:35;1014370542;;Uwe Hetman;;http://;Start über RS232?;Weiß jemand, ob man die CControl-Station über einen RS232-Befehl starten kann? Da es hier keinen Auto-Start-Jumper gibt, wäre diese Option nicht schlecht.<br><br>Kann mir jemand diese Frage beantworten?<br><br>Danke<br><br>Uwe Hetman<br>;;http://;; 195.138.38.9 1.0 eagle1:3128 (Squid/2.4.STABLE1)
22.2.2002;1:46;1014338777;;Norbert Mielke;norbert-mielke@t-online.de;http://;8 bit * 30 A/50 V DC open drain Treiber;moin<br><br>ich entwickle grad einen per I2C angesteuerten Open drain treiber, der für hochstrom anwendungen taugt, mit FETSs die 30 A schalten können, damits denen nicht zu warm wird, betreibe ich das ganze per PWM als dimmer für halogenlapen, memory metall drähte etc..<br><br>nun möchte ich natürlich zur anbindung an die C Control basic unit den internen I2C bus nutzen und von Basic aus ansprechen, geht das , wenn ja wie ?<br><br>ciao norbert;;http://;; 217.225.53.26 
21.2.2002;21:22;1014322944;1014299236;sl;;http://;Re: http://www.google.com/search?nu ...;> naja das weiß ich noch nicht so genau aber wo ich es auf jedenfall brauche is wenn ich das wasser wechsle dann muß ich die Pumpe für unbestimte Zeit aus der Zeitschaltung herausnehmen oder wenn ich den nebler mal für einige Zeit einschalten will weil ich es gerade schön finden würde *ggg* <br>> <br>> weiters hätte ich eine Frage wie kann ich diese steuerung weites Temperatur abhängig machen zb licht klein soll ab einer bestimmten temp auf fühler 1 ausgehen und die heizung soll abhängig von fühler 2 sein ???<br>> <br>> <br>> danke für jede hilfe die ich newbie bekomme *gg*<br>> <br>> lg Markus <br><br><br>Hallo Markus<br><br>eine Idee ganz auf die schnelle dazu ist ein Schalter der im Programm<br>abgefragt wird wenn schalter geschlossen dann nach Zeitautomatik schalten<br>wenn schalter offen dann Handsteuerung<br><br>Mit den Temperaturen ist es dasselbe<br><br>wenn AD-Wert kleiner Grenzwert dann einschalten<br>wenn AD-Wert größer als Grenzwert +2 dann ausschalten<br><br>so nun versuch Dich mal im Programmieren <br>füge mal Zeilen in das Programm ein und probiere im Simulator aus <br>was passiert. Wenn Du nicht weiter kommst stell eine konkrete Frage<br><br>mfg sl<br><br><br>P.S.: Wenn Du das bisherige Programm SELBST geschrieben hast wirst Du das hinkriegen wenn Du es von jemand anderem übernommen hast naja dann probiere<br>mal eine If-Bedingung in den verschiedensten Varianten aus und beobachte<br>was als jeweiliges Ergebnis rauskommt.<br><br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
21.2.2002;21:06;1014321998;1014294505;sl;;http://;Re: Ausgabe von Komma-Meßwerten;"> Hallöchen,<br>> <br>> kann mir einer von euch bei der Ausgabe von Meßwerten (von A/D-Ports) mit Komma weiterhelfen? Habe bisher die Originalbeispiele von Conrad genutzt, leider gehen die nicht so weit....<br>> Wie stelle ich die Nachkomma-Werte korrekt dar? (max. 2 Stellen nach dem Komma)<br>> Danke<br><br><br>hier ein Beispielprogramm dazu<br><br>define Tabellenwert word &#39;verwende GRUNDSÄTZLICH lange Variablennamen die <br>                         &#39;sich selbst erklären. Das macht die Programme<br>                         &#39;leicht verständlich<br><br><br><br>&#39;Tabellenwert der mit 10 multipliziert wurde<br>&#39;als Kommazahl mit einer Nachkommastelle ausgeben:<br><br>Tabellenwert = 583                      &#39;(in Wirklichkeit bedeutet er 58,3)<br><br>  &#39;Er   583 / 10                  583     - ((583 / 10) * 10<br>  &#39;klä    =58                     583     - ((   58   ) * 10<br>  &#39;rung                           583     -          580<br>  &#39;                                           =3<br>  &#39;                   58 ,   3   <br>print Tabellenwert / 10;",";(Tabellenwert - ((Tabellenwert / 10) * 10))<br><br><br><br><br>&#39;Tabellenwert der mit 100 multipliziert wurde<br>&#39;als Kommazahl mit zwei Nachkommastellen ausgeben:<br><br>Tabellenwert = 1234                     &#39;(in Wirklichkeit bedeutet er 12,34)<br><br>&#39;                     12  ,   34<br>print Tabellenwert / 100;",";(Tabellenwert - ((Tabellenwert / 100) * 100))<br><br>&#39;bei mit 1000 multiplizierten Werten entsprechend die Zahl 1000 einsetzen usw<br><br>&#39;Man kann das Programm auch ohne C-Control testen<br>&#39;Im Menüpunkt "Fenster" das Fenster "C-Control Ausgaben" anklicken<br>&#39;das Editor-fenster anklicken damit es wieder aktiv wird<br>&#39;Compilieren,<br>&#39;das Editor-fenster erneut anklicken damit es wieder aktiv wird<br>&#39;dann "Simulator" und "Ausführen" anklicken oder F9-Taste drücken<br>&#39;und sich die Ausgabe anschauen<br><br>&#39;P.S. es macht mir großen Spaß Lsungen zu Programmierproblemen<br>&#39;zu finden. Also immer her damit<br><br><br>mfg sl";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
21.2.2002;20:59;1014321587;1014310715;sl;;http://;Gehäuse öffnen Kontakte über Schalter oder Akkupufferung;> Eine ganz wichtige frage hab ich noch <br>> <br>> da nach einem stromausfall der start Taster gedrückt werden muß um das Programm weiterlaufen zu lassen hab ich mir gedacht den start Taster einfach kurz zu schließen was hält ihr davon und vorallem wie kann ich dann das Programm wieder stopen um ein neues programm draufzuspielen ??? hat jemand erfahrung damit ???? oder eine lösung <br>> <br>> <br>> lg Markus <br><br>Hallo Markus<br><br>Bei der anderen C-Control wird das genauso gemacht<br>Wahrscheinlich mußt Du dafür das Gehäuse öffnen und dann is nix mehr <br>mit Garantie.<br><br><br>ich weiß nur nicht wie man bei c-station an die Anschlüsse drankommt<br>aber Du könntest ja einen Schalter in den "Kurzschluß" einbauen<br><br>dann kannst Du ja einfach den Schalter umlegen für neues Programm<br>laden und dann den Schalter wieder zurückstellen<br><br>Eine andere Möglichkeit wäre ein 12V Akku als Pufferung zu verwenden<br>c-control über den 12V Akku betreiben und das Ladegerät hält den Akku voll und wenn mal kurz der Strom ausfällt läuft die c-control über den Akku <br>weiter<br><br><br>mfg sl<br>;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
21.2.2002;17:58;1014310715;;markus;markus _dragschitz@msn.com;http://;automatischer start auf C-Contral station nach stromausfall;Eine ganz wichtige frage hab ich noch <br><br>da nach einem stromausfall der start Taster gedrückt werden muß um das Programm weiterlaufen zu lassen hab ich mir gedacht den start Taster einfach kurz zu schließen was hält ihr davon und vorallem wie kann ich dann das Programm wieder stopen um ein neues programm draufzuspielen ??? hat jemand erfahrung damit ???? oder eine lösung <br><br><br>lg Markus ;;http://;; 53.244.0.160 1.0 proxy1.srv.dsh.at:3128 (Squid/2.3.STABLE1)
21.2.2002;14:47;1014299236;1014241086;Markus;markus_dragschitz@msn.com;http://;Re: http://www.google.com/search?nu ...;"naja das weiß ich noch nicht so genau aber wo ich es auf jedenfall brauche is wenn ich das wasser wechsle dann muß ich die Pumpe für unbestimte Zeit aus der Zeitschaltung herausnehmen oder wenn ich den nebler mal für einige Zeit einschalten will weil ich es gerade schön finden würde *ggg* <br><br>weiters hätte ich eine Frage wie kann ich diese steuerung weites Temperatur abhängig machen zb licht klein soll ab einer bestimmten temp auf fühler 1 ausgehen und die heizung soll abhängig von fühler 2 sein ???<br><br><br>danke für jede hilfe die ich newbie bekomme *gg*<br><br>lg Markus <br><br>> > So hab mich etwas mit CCbasic auseinandergesetzt jetzt steh ich aber vor einem neune Problem Hab es geschaft meine Digitalports über die Uhrzeit zu steuern nur ich schaff es nicht die schaltzustände der Zeitschaltung mittesl Tasters zu overroulen wie könnt ich das machen hier mein Code vielleicht hab ich ja auch einen falschen ansatz<br>> > <br>> <br>> Hallo Markus<br>> <br>> ich habe das Programm jetzt auf die schnelle nicht im Simulator getestet<br>> nach kurzem Querlesen habe ich folgenden Vorschlag<br>> <br>> in den if-Bedingungen der Zeitsteuerung wird der Zustand der Ports<br>> immer auf einen bestimmten Wert gesetzt on oder off<br>> <br>> Wenn Du mit dem Taster den Schaltzustand umgekehrt hast wird er beim<br>> nächsten Durchlaufen der Schleife bei der Zeitsteuerung gnadenlos <br>> on oder off nach dem Zeitkriterium gesetzt.<br>> <br>> Du müßtest in der Zeitsteuerung auch nur den Zustand UMschalten<br>> statt EINschalten oder AUSschalten<br>> <br>> dann trägt aber wieder der bediener die volle Verantwortung für den Schaltzustand.<br>> <br>> zu welchen Zwecken willst Du von Hand schalten können<br>> <br>> mal kurz nachsehen was im Terrarium los ist?<br>> <br>> dann könnte man dafür auch einen Kurzzeitschalter programmieren<br>> <br>> Du drückst die Taste und für 1-5 Minuten ist auf Handsteuerung geschaltet<br>> und dann wird zurückgeschaltet auf Automatik<br>> <br>> Es kommt aber auf den Zweck des Handtaster-Schaltens an<br>> <br>> Beschreibe mal wozu Du das machen willst<br>> <br>> mfg sl<br>> <br>> > &#39;********************************************************************<br>> > &#39;<br>> > &#39; C-Control/BASIC       terrarium.BAS<br>> > &#39;<br>> > &#39; - Terrariensteuerung<br>> > &#39;<br>> > &#39;********************************************************************<br>> > <br>> > &#39; --- Programmoperationen -------------------------------------------<br>> > <br>> > &#39; Digitalports definieren<br>> > DEFINE K1 port [7] &#39; Heizung<br>> > DEFINE K2 port [8] &#39; Licht groß<br>> > DEFINE P1 port [1] &#39; Licht klein<br>> > DEFINE P2 port [2] &#39; Nebel<br>> > DEFINE P3 port [3] &#39; Wasserfall<br>> > &#39; Taster definieren<br>> > DEFINE F1 port [9] &#39; Licht klein<br>> > DEFINE F2 port [10] &#39; Nebel<br>> > DEFINE F3 port [11] &#39; Wasser<br>> > DEFINE F4 port [12] &#39; Heizung<br>> > &#39; LED´s definieren<br>> > DEFINE LED1 port [13]<br>> > DEFINE LED2 port [14]<br>> > DEFINE LED3 port [15]<br>> > DEFINE LED4 port [16]<br>> > &#39; Analogports definieren<br>> > &#39;DEFINE T1 port AD[5]<br>> > &#39;DEFINE T2 port AD[6]<br>> > <br>> > &#39;Initialisierung<br>> > <br>> > K1 = OFF<br>> > K2 = OFF<br>> > P1 = OFF<br>> > P2 = OFF<br>> > P3 = OFF<br>> > &#39;F1 = OFF<br>> > &#39;F2 = OFF<br>> > &#39;F3 = OFF<br>> > &#39;F4 = OFF<br>> > LED1 = OFF<br>> > LED2 = OFF<br>> > LED3 = OFF<br>> > LED4 = OFF<br>> > <br>> > &#39; Schalten der digital Ports mit Schalter F1 - F4<br>> > #loop<br>> >        if F1 then gosub toggleP1<br>> >        if F2 then gosub toggleP2<br>> >        if F3 then gosub toggleP3<br>> >        if F4 then gosub toggleK1<br>> > <br>> > &#39; Schalten von Licht groß über Zeitsteuerung soll nicht mittesl Taster schaltbar sein<br>> >        if HOUR => 10 AND HOUR =&lt; 22 then K2 = ON<br>> >        if HOUR &lt; 10 AND HOUR > 22 then K2 = OFF<br>> > <br>> > &#39;Schalten von Licht klein über Zeitsteuerung mittels Taster <br>> >        if HOUR >= 11 AND HOUR &lt;= 16 then P1 = ON<br>> >        if HOUR >= 11 AND HOUR &lt;= 16 then LED1 = ON<br>> > <br>> >        if HOUR &lt; 11 AND HOUR > 16 then P1 = OFF<br>> >        if HOUR &lt; 11 AND HOUR > 16 then LED1 = OFF<br>> > <br>> > <br>> > <br>> > &#39;Schalten von Nebel <br>> >        if (HOUR = 6 AND MINUTE &lt;= 30) OR (HOUR = 21 AND MINUTE &lt;= 30) OR (HOUR = 2) then P2 = ON AND LED2 = ON else P2 = OFF AND LED2 = OFF<br>> >    <br>> > <br>> > &#39; Schalten von Heizung über Zeitsteuerung<br>> >        if HOUR => 9 AND HOUR =&lt; 20 then K1 = ON else K1 = OFF<br>> >        if HOUR => 9 AND HOUR =&lt; 20 then LED4 = ON else LED4 = OFF<br>> > <br>> > goto loop<br>> > <br>> > <br>> > #toggleP1<br>> >          tog P1<br>> >          tog LED1<br>> >          pause 30<br>> > return<br>> > <br>> > #toggleP2<br>> >          tog P2<br>> >          tog LED2<br>> >          pause 30<br>> > return<br>> > <br>> > #toggleP3<br>> >          tog P3<br>> >          tog LED3<br>> >          pause 30<br>> > return<br>> > <br>> > #toggleK1<br>> >          tog K1<br>> >          tog LED4<br>> >          pause 30<br>> > return<br>> > <br>> > <br>> > Lg markus <br>> > <br>> > <br>> > <br>> > <br>> > ";;http://;; 53.244.0.160 1.0 proxy1.srv.dsh.at:3128 (Squid/2.3.STABLE1)
21.2.2002;13:28;1014294505;;Jeanett;;http://;Ausgabe von Komma-Meßwerten;Hallöchen,<br><br>kann mir einer von euch bei der Ausgabe von Meßwerten (von A/D-Ports) mit Komma weiterhelfen? Habe bisher die Originalbeispiele von Conrad genutzt, leider gehen die nicht so weit....<br>Wie stelle ich die Nachkomma-Werte korrekt dar? (max. 2 Stellen nach dem Komma)<br>Danke;;http://;; 212.185.221.163 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
21.2.2002;10:18;1014283110;;Kai;;http://;Programmverlust;Hi Ihr,<br><br>Hat jemand schoneinmal ein Programmverlust in seiner C-Control gehabt, so dass nichts mehr lief?<br><br>Erst nach neuem flashen des programms lief alles wie gewohnt.<br><br>Und kennt jemand da eine Abhilfe?<br><br>Danke und gruß Kai;;http://;; 217.85.217.214 1.0 WIESEL
20.2.2002;22:38;1014241086;1014191673;sl;;http://;Re: http://www.google.com/search?nu ...;"> So hab mich etwas mit CCbasic auseinandergesetzt jetzt steh ich aber vor einem neune Problem Hab es geschaft meine Digitalports über die Uhrzeit zu steuern nur ich schaff es nicht die schaltzustände der Zeitschaltung mittesl Tasters zu overroulen wie könnt ich das machen hier mein Code vielleicht hab ich ja auch einen falschen ansatz<br>> <br><br>Hallo Markus<br><br>ich habe das Programm jetzt auf die schnelle nicht im Simulator getestet<br>nach kurzem Querlesen habe ich folgenden Vorschlag<br><br>in den if-Bedingungen der Zeitsteuerung wird der Zustand der Ports<br>immer auf einen bestimmten Wert gesetzt on oder off<br><br>Wenn Du mit dem Taster den Schaltzustand umgekehrt hast wird er beim<br>nächsten Durchlaufen der Schleife bei der Zeitsteuerung gnadenlos <br>on oder off nach dem Zeitkriterium gesetzt.<br><br>Du müßtest in der Zeitsteuerung auch nur den Zustand UMschalten<br>statt EINschalten oder AUSschalten<br><br>dann trägt aber wieder der bediener die volle Verantwortung für den Schaltzustand.<br><br>zu welchen Zwecken willst Du von Hand schalten können<br><br>mal kurz nachsehen was im Terrarium los ist?<br><br>dann könnte man dafür auch einen Kurzzeitschalter programmieren<br><br>Du drückst die Taste und für 1-5 Minuten ist auf Handsteuerung geschaltet<br>und dann wird zurückgeschaltet auf Automatik<br><br>Es kommt aber auf den Zweck des Handtaster-Schaltens an<br><br>Beschreibe mal wozu Du das machen willst<br><br>mfg sl<br><br>> &#39;********************************************************************<br>> &#39;<br>> &#39; C-Control/BASIC       terrarium.BAS<br>> &#39;<br>> &#39; - Terrariensteuerung<br>> &#39;<br>> &#39;********************************************************************<br>> <br>> &#39; --- Programmoperationen -------------------------------------------<br>> <br>> &#39; Digitalports definieren<br>> DEFINE K1 port [7] &#39; Heizung<br>> DEFINE K2 port [8] &#39; Licht groß<br>> DEFINE P1 port [1] &#39; Licht klein<br>> DEFINE P2 port [2] &#39; Nebel<br>> DEFINE P3 port [3] &#39; Wasserfall<br>> &#39; Taster definieren<br>> DEFINE F1 port [9] &#39; Licht klein<br>> DEFINE F2 port [10] &#39; Nebel<br>> DEFINE F3 port [11] &#39; Wasser<br>> DEFINE F4 port [12] &#39; Heizung<br>> &#39; LED´s definieren<br>> DEFINE LED1 port [13]<br>> DEFINE LED2 port [14]<br>> DEFINE LED3 port [15]<br>> DEFINE LED4 port [16]<br>> &#39; Analogports definieren<br>> &#39;DEFINE T1 port AD[5]<br>> &#39;DEFINE T2 port AD[6]<br>> <br>> &#39;Initialisierung<br>> <br>> K1 = OFF<br>> K2 = OFF<br>> P1 = OFF<br>> P2 = OFF<br>> P3 = OFF<br>> &#39;F1 = OFF<br>> &#39;F2 = OFF<br>> &#39;F3 = OFF<br>> &#39;F4 = OFF<br>> LED1 = OFF<br>> LED2 = OFF<br>> LED3 = OFF<br>> LED4 = OFF<br>> <br>> &#39; Schalten der digital Ports mit Schalter F1 - F4<br>> #loop<br>>        if F1 then gosub toggleP1<br>>        if F2 then gosub toggleP2<br>>        if F3 then gosub toggleP3<br>>        if F4 then gosub toggleK1<br>> <br>> &#39; Schalten von Licht groß über Zeitsteuerung soll nicht mittesl Taster schaltbar sein<br>>        if HOUR => 10 AND HOUR =&lt; 22 then K2 = ON<br>>        if HOUR &lt; 10 AND HOUR > 22 then K2 = OFF<br>> <br>> &#39;Schalten von Licht klein über Zeitsteuerung mittels Taster <br>>        if HOUR >= 11 AND HOUR &lt;= 16 then P1 = ON<br>>        if HOUR >= 11 AND HOUR &lt;= 16 then LED1 = ON<br>> <br>>        if HOUR &lt; 11 AND HOUR > 16 then P1 = OFF<br>>        if HOUR &lt; 11 AND HOUR > 16 then LED1 = OFF<br>> <br>> <br>> <br>> &#39;Schalten von Nebel <br>>        if (HOUR = 6 AND MINUTE &lt;= 30) OR (HOUR = 21 AND MINUTE &lt;= 30) OR (HOUR = 2) then P2 = ON AND LED2 = ON else P2 = OFF AND LED2 = OFF<br>>    <br>> <br>> &#39; Schalten von Heizung über Zeitsteuerung<br>>        if HOUR => 9 AND HOUR =&lt; 20 then K1 = ON else K1 = OFF<br>>        if HOUR => 9 AND HOUR =&lt; 20 then LED4 = ON else LED4 = OFF<br>> <br>> goto loop<br>> <br>> <br>> #toggleP1<br>>          tog P1<br>>          tog LED1<br>>          pause 30<br>> return<br>> <br>> #toggleP2<br>>          tog P2<br>>          tog LED2<br>>          pause 30<br>> return<br>> <br>> #toggleP3<br>>          tog P3<br>>          tog LED3<br>>          pause 30<br>> return<br>> <br>> #toggleK1<br>>          tog K1<br>>          tog LED4<br>>          pause 30<br>> return<br>> <br>> <br>> Lg markus <br>> <br>> <br>> <br>> <br>> ";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
20.2.2002;12:32;1014204738;1014200361;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: PC-Tastatur;"Hallo Country Yankey,<br>Erstens:<br>Lern&#39; bitte erstmal Lesen!<br>Dieses Forum ist nur für die C-Control 1, und nicht für die C-Control 2 !!<br><br>Zweitens:<br>Eine PC-Tastatur mit der CC2 ist sehr schwierig bis unmöglich.(höchstens in ASM)<br>Du kannst aber eine Tastatur zerlegen und die Matrix direkt benutzen.<br>Man braucht dann zwar ein paar Ports mehr, aber es sollte funzen.<br><br>MfG André H.<br><br>> Ich möchte eine Pc-Tastatur ans C-Control2 anschließen, wieß aber nicht wie.<br>> Gibt es überhaupt eine Lösung?";;http://;; 62.158.206.37 
20.2.2002;11:19;1014200361;;Country Yankey;;http://;PC-Tastatur;Ich möchte eine Pc-Tastatur ans C-Control2 anschließen, wieß aber nicht wie.<br>Gibt es überhaupt eine Lösung?;;http://;; 217.81.221.111 1.0 sambaserver.cjt-gym-lauf.de:3128 (Squid/2.2.STABLE5)
20.2.2002;8:54;1014191673;1014146381;markus ;markus_dragschitz@msn.com;http://;Re: http://www.google.com/search?nu ...;So hab mich etwas mit CCbasic auseinandergesetzt jetzt steh ich aber vor einem neune Problem Hab es geschaft meine Digitalports über die Uhrzeit zu steuern nur ich schaff es nicht die schaltzustände der Zeitschaltung mittesl Tasters zu overroulen wie könnt ich das machen hier mein Code vielleicht hab ich ja auch einen falschen ansatz<br><br>'********************************************************************<br>'<br>' C-Control/BASIC       terrarium.BAS<br>'<br>' - Terrariensteuerung<br>'<br>'********************************************************************<br><br>' --- Programmoperationen -------------------------------------------<br><br>' Digitalports definieren<br>DEFINE K1 port [7] ' Heizung<br>DEFINE K2 port [8] ' Licht groß<br>DEFINE P1 port [1] ' Licht klein<br>DEFINE P2 port [2] ' Nebel<br>DEFINE P3 port [3] ' Wasserfall<br>' Taster definieren<br>DEFINE F1 port [9] ' Licht klein<br>DEFINE F2 port [10] ' Nebel<br>DEFINE F3 port [11] ' Wasser<br>DEFINE F4 port [12] ' Heizung<br>' LED´s definieren<br>DEFINE LED1 port [13]<br>DEFINE LED2 port [14]<br>DEFINE LED3 port [15]<br>DEFINE LED4 port [16]<br>' Analogports definieren<br>'DEFINE T1 port AD[5]<br>'DEFINE T2 port AD[6]<br><br>'Initialisierung<br><br>K1 = OFF<br>K2 = OFF<br>P1 = OFF<br>P2 = OFF<br>P3 = OFF<br>'F1 = OFF<br>'F2 = OFF<br>'F3 = OFF<br>'F4 = OFF<br>LED1 = OFF<br>LED2 = OFF<br>LED3 = OFF<br>LED4 = OFF<br><br>' Schalten der digital Ports mit Schalter F1 - F4<br>#loop<br>       if F1 then gosub toggleP1<br>       if F2 then gosub toggleP2<br>       if F3 then gosub toggleP3<br>       if F4 then gosub toggleK1<br><br>' Schalten von Licht groß über Zeitsteuerung soll nicht mittesl Taster schaltbar sein<br>       if HOUR => 10 AND HOUR =< 22 then K2 = ON<br>       if HOUR < 10 AND HOUR > 22 then K2 = OFF<br><br>'Schalten von Licht klein über Zeitsteuerung mittels Taster <br>       if HOUR >= 11 AND HOUR <= 16 then P1 = ON<br>       if HOUR >= 11 AND HOUR <= 16 then LED1 = ON<br><br>       if HOUR < 11 AND HOUR > 16 then P1 = OFF<br>       if HOUR < 11 AND HOUR > 16 then LED1 = OFF<br><br><br><br>'Schalten von Nebel <br>       if (HOUR = 6 AND MINUTE <= 30) OR (HOUR = 21 AND MINUTE <= 30) OR (HOUR = 2) then P2 = ON AND LED2 = ON else P2 = OFF AND LED2 = OFF<br>   <br><br>' Schalten von Heizung über Zeitsteuerung<br>       if HOUR => 9 AND HOUR =< 20 then K1 = ON else K1 = OFF<br>       if HOUR => 9 AND HOUR =< 20 then LED4 = ON else LED4 = OFF<br><br>goto loop<br><br><br>#toggleP1<br>         tog P1<br>         tog LED1<br>         pause 30<br>return<br><br>#toggleP2<br>         tog P2<br>         tog LED2<br>         pause 30<br>return<br><br>#toggleP3<br>         tog P3<br>         tog LED3<br>         pause 30<br>return<br><br>#toggleK1<br>         tog K1<br>         tog LED4<br>         pause 30<br>return<br><br><br>Lg markus <br><br><br><br><br>;;http://;; 53.244.0.160 1.0 proxy1.srv.dsh.at:3128 (Squid/2.3.STABLE1)
19.2.2002;20:19;1014146381;1014109624;sl;;http://;http://www.google.com/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=c-control+terrarium&btnG=Google-Suche&lr=lang_de;"erste Anlaufstelle EGAL WAS für eine Frage man im Internet hat ist die<br>Suchmaschine google<br><br>Auch wenn Du als Hobby Briefmarken-Zacken-Rückseiten lackieren hättest <br>frag google es wird Dir zumindest ein Stück weiterhelfen<br><br>http://www.google.com/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=c-control+terrarium&btnG=Google-Suche&lr=lang_de<br><br>also wenigstens etwas mußt Du Dich schon in Basic reinarbeiten<br>sonst mußt Du wegen jedem Furz jemanden anmailen der Dir sagt welche<br>Tasten Du drücken sollst.<br><br>Dein Terrarium ist sicher auch nicht an einem Tag ganz fertig gewesen.<br>Mit der Steuerung ist es genauso. Sie wird Stück für Stück komplexer.<br><br>Also anfangen könnte man mit Licht 1<br><br>die Uhrzeit kann man in Basic über die Systemvariablen "second", "minute", und "hour" abfragen<br><br>probier mal folgendes Mini-Progrämmchen aus:<br><br><br>#SchleifenAnfang<br><br>print hour;":";minute;":";second<br><br>goto SchleifenAnfang<br><br><br>Mit dem Programm Hyperterminal kannst DU Dir die über die RS232-Schnittstelle ausgegebene Uhrzeit anschauen<br><br>oder Du läßt das Programm im Simulator der Programmierumgebung der C-Control laufen.<br><br>Das ist jetzt ein erster Vorschlag sich Basic zu nähern<br><br>Wenn Du irgendwo hängen bleibst stell eine konkrete Frage genau zu der Stelle<br><br>Es ist vollkommen wurscht WO die Frage auftaucht nur konkret sollte die Frage sein<br><br>Auch wenn die Frage lautet "was ist die Programmierumgebung?" ist das Ok<br>nur konkret Fragen mußt Du eben<br><br>Programmvariante<br><br>#SchleifenAnfang<br><br>  print hour;":";minute;":";second<br>  if second = 30 then print "Licht an"<br>goto SchleifenAnfang<br><br><br>print gibt den angegebenen Text auf der RS232 aus<br>if "bedingung" then "Befehl" <br>ist ein Programmierbefehl mit dem<br>man Bedingungen darauf prüfen kann ob sie wahr oder falsch sind<br><br>Jetzt habe ich keine Ahnung wieviel Du davon verstanden hast<br>gib einfach eine Rückmeldung <br><br>so nu Du bist Du dran<br><br>viele Grüße<br><br>Stefan Ludwig<br><br><br>> Liebe Leute ich bräuchte eure Hilfe <br>> <br>> Ich habe mir gestern eine C-Control station gekauft um mein neues Terrarium damit zu steuern nun steh ich vor dem Probelm ich muß sie nach meinen Bedürnissen programmierne.<br>> <br>> Meine Anforderungen sehen folgender maßen aus <br>> <br>> Ich habe eine Station (2 Relais) + 3 externe Leistungsrelais.<br>> <br>> Ich habe folgende zu steuerende Anschlüße <br>> 1.) Pumpe für Wasserfall soll Tagsüber immer wieder für kurze Zeit laufen und auch über Taster seperat ein und Ausschaltbar sein.<br>> 2.) Licht 1 soll von 09:00 - 18:00 Brennen<br>> 3.) Licht 2 soll nur über Mittags 3 Stunden leuchten und seperat über Taster ein und Ausschaltbar sein und soll sich fals der der Temp Sensor 1 einen WErt über 35°C anzeigt ausschalten.<br>> 4.) Nebelanlage soll wie die Pumpe immer wieder unter Tags für kurze Zeit laufen und seperat mit Taster ein geschalten werden und sich automatisch einschalten wenn die Luftfeuchtigkeit (werd einen Feuchtesensor anschließen) unter 60 % Fällt einschalten.<br>> 5.) Bodenheizung soll sich einschalten wenn der Temp Sensor 2 einen wert unter 23°C anzeigt auschalten und über 28°C auschalten<br>> <br>> Jetzt mein PRoblem *ggg* ich hab kein Ahnung wie ich das realisieren soll die Plus Software weilche bei der Station dabei ist kommt mir etwas zu umständlich vor um dies zu schaffen (sicher möglich aber bestimmt nicht optimal) und mit Basic kenn ich mich überhaupt nicht aus. <br>> <br>> Vielleicht kann mir ja ein begabter PRogrammierer weiterhelfen oder es hat schon jemand eine annähernd änliche Schaltung und stellt sie mir zur verfügung so dass ich sie nur an meine Bedürfnisse anpassen muß.<br>> <br>> In weiterer folge möchte ich einen Meßverlauf der Werte Temp 1 und 2 und rel Luftfeuchtigkeit aufzeichnen um sie später Grafisch auswerten zu können.<br>> <br>> <br>> Ich weiß es sind hohe nasprüche die ich als nichtswissender stelle aber meine tiere sollen sich ja wohlfühlen also ich freue mich über jede Hilfe.<br>> <br>> Ihr könnt mich natürlich auch per Mail erreichen<br>> <br>> -markus_dragschitz@msn.com<br>> <br>> lg und Danke im vorhinein Markus :)) <br>> <br>> ";;http://www.google.com/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=c-control+terrarium&btnG=Google-Suche&lr=lang_de;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
19.2.2002;17:20;1014135601;1013981742;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: (er meint größtmögliches LCD an c-control);Hallo,<br><br>Ich habe ein LCD mit 4 Zeilen á 40 Zeichen zum Laufen gebracht. Musste zwar einen Digi-Port zum umschalten der Display Seiten benutzen und habe statt 8 jetzt nur 7 Ausgänge, aber das ganze läuft super. Durch die Hilfe eines lieben Forummitglieds, nämlich nur die Zeichen neu zuschreiben die sich auch ändern, funktioniert das sogar in Basic, fast ohne merkliche Programmverzögerungen. <br>mfg Michael Kuhn <br>;;http://;; 195.93.65.158 
19.2.2002;17:04;1014134688;;Mihael;maja.miha@amis.net;http://;Frage zumTemperatur sensor LM75 oder Dallas;Hallo,<br><br>hat jemand erfarung mit Temperatur sensor <br>I2C  LM75CIM-5/5V oder DALLAS DS1820,DS1821,DS1621,wen ja,<br>würde Ich mich freuen, wen er mir ein par Beispille schicken <br>könnte an meine email : maja.miha@amis.net<br><br>Danke, und freundliche grüße aus Slowenien!<br>Mihael! <br>;;http://;; 212.18.37.104 
19.2.2002;15:35;1014129358;1014109335;Dietmar;;http://;Re: C-Control Reset;<br>> Ja, nur leider kann ich das nicht unter Basic programmieren<br><br><br>Doch, das geht sehr wohl:<br><br>"jmp $0800" = SYS &h800<br><br>;;http://;; 172.178.10.140 
19.2.2002;12:33;1014118438;1014109335;Michael T;michael@familie-thuro.de ;http://;Re: C-Control Reset;"Er meinte es warscheinlich so:<br><br>if hour = 8 then gosub reset ; nur ein Beispiel<br><br>; if hour = 8 then sys &hcc0800,&hcd09 müßte auch gehen<br><br>#reset<br>  sys &hcc0800,&hcd09 ; ist das was du suchst<br><br>Viele Grüße<br>    Michael T";;http://;; 217.4.6.39 
19.2.2002;10:07;1014109624;;Markus;markus_dragschitz@msn.com;http://;Terrariensteuerung;Liebe Leute ich bräuchte eure Hilfe <br><br>Ich habe mir gestern eine C-Control station gekauft um mein neues Terrarium damit zu steuern nun steh ich vor dem Probelm ich muß sie nach meinen Bedürnissen programmierne.<br><br>Meine Anforderungen sehen folgender maßen aus <br><br>Ich habe eine Station (2 Relais) + 3 externe Leistungsrelais.<br><br>Ich habe folgende zu steuerende Anschlüße <br>1.) Pumpe für Wasserfall soll Tagsüber immer wieder für kurze Zeit laufen und auch über Taster seperat ein und Ausschaltbar sein.<br>2.) Licht 1 soll von 09:00 - 18:00 Brennen<br>3.) Licht 2 soll nur über Mittags 3 Stunden leuchten und seperat über Taster ein und Ausschaltbar sein und soll sich fals der der Temp Sensor 1 einen WErt über 35°C anzeigt ausschalten.<br>4.) Nebelanlage soll wie die Pumpe immer wieder unter Tags für kurze Zeit laufen und seperat mit Taster ein geschalten werden und sich automatisch einschalten wenn die Luftfeuchtigkeit (werd einen Feuchtesensor anschließen) unter 60 % Fällt einschalten.<br>5.) Bodenheizung soll sich einschalten wenn der Temp Sensor 2 einen wert unter 23°C anzeigt auschalten und über 28°C auschalten<br><br>Jetzt mein PRoblem *ggg* ich hab kein Ahnung wie ich das realisieren soll die Plus Software weilche bei der Station dabei ist kommt mir etwas zu umständlich vor um dies zu schaffen (sicher möglich aber bestimmt nicht optimal) und mit Basic kenn ich mich überhaupt nicht aus. <br><br>Vielleicht kann mir ja ein begabter PRogrammierer weiterhelfen oder es hat schon jemand eine annähernd änliche Schaltung und stellt sie mir zur verfügung so dass ich sie nur an meine Bedürfnisse anpassen muß.<br><br>In weiterer folge möchte ich einen Meßverlauf der Werte Temp 1 und 2 und rel Luftfeuchtigkeit aufzeichnen um sie später Grafisch auswerten zu können.<br><br><br>Ich weiß es sind hohe nasprüche die ich als nichtswissender stelle aber meine tiere sollen sich ja wohlfühlen also ich freue mich über jede Hilfe.<br><br>Ihr könnt mich natürlich auch per Mail erreichen<br><br>-markus_dragschitz@msn.com<br><br>lg und Danke im vorhinein Markus :)) <br><br>;;http://;; 53.244.0.160 1.0 proxy1.srv.dsh.at:3128 (Squid/2.3.STABLE1)
19.2.2002;10:02;1014109335;1014076892;Kai;;http://;Re: C-Control Reset;> <br>> > Hallo Ihr,<br>> > <br>> > wie kann ich softwaremäßig die C-control unter Basic resetten und sie zu einem Neustart zwingen?<br>> > <br>> > Ist das möglich?<br>> > <br>> > Danke im Voraus<br>> <br>> <br>> Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die C-Control neu zu starten. Infos dazu gibt es in den Tips und Tricks der C-Control-intern-Sammlung im Kapitel "Unit per Software resetten". Die Sammlung kannst Du als ZIP-Archiv auf der Site ccintern.dharlos.de herunterladen. Die Tips und Tricks findest Du unter der URL http://ccintern.dharlos.de/tipsutri.txt auch in einer Onlineversion.<br>> <br>> <br><br>Ja, nur leider kann ich das nicht unter Basic programmieren;;http://;; 217.228.167.162 1.0 WIESEL
19.2.2002;1:01;1014076892;1014018790;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: C-Control Reset;<br>> Hallo Ihr,<br>> <br>> wie kann ich softwaremäßig die C-control unter Basic resetten und sie zu einem Neustart zwingen?<br>> <br>> Ist das möglich?<br>> <br>> Danke im Voraus<br><br><br>Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die C-Control neu zu starten. Infos dazu gibt es in den Tips und Tricks der C-Control-intern-Sammlung im Kapitel "Unit per Software resetten". Die Sammlung kannst Du als ZIP-Archiv auf der Site ccintern.dharlos.de herunterladen. Die Tips und Tricks findest Du unter der URL http://ccintern.dharlos.de/tipsutri.txt auch in einer Onlineversion.<br><br>;;http://;; 172.178.12.158 
18.2.2002;19:52;1014058360;1014018790;yokoy;;http://;reset ;reset;;http://;; 62.226.70.196 
18.2.2002;19:17;1014056274;1014026399;sl;;http://;http://www.google.com/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=c-control+bordcomputer&spell=1;> Hallo,<br>> <br>> ich möchte gerne einen kleinen Bordcomputer fürs Motorrad bauen. Er sollte die Drehzahl, Oeltemperatur, Benzinverbrauch und<br>> die gefahrenen KM erfassen. Vielleicht kann mir einer ein paar Tips geben oder hat solch ein Projekt mal entwickelt.<br>> Ich bin für jede Antwort dankbar.<br>> <br>> Volker<br><br>wie heißt es oben so schön<br><br> Bitte bei einer Anfrage beachten, daß das Problem so knapp wie möglich, aber so ausführlich wie nötig beschrieben wird. Es gibt mittlerweile eine große Anzahl an Internetseiten, die sich mit der C-Control beschäftigen. Mit einer guten Suchmaschine erhält man die gesuchten Informationen in viel kürzerer Zeit als über einen Eintrag ins Forum.<br><br><br>http://www.google.com/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=c-control+bordcomputer&spell=1<br><br><br><br>mfg sl;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
18.2.2002;19:14;1014056067;1014018790;sl;;http://;Re: C-Control Reset;> Hallo Ihr,<br>> <br>> wie kann ich softwaremäßig die C-control unter Basic resetten und sie zu einem Neustart zwingen?<br>> <br>> Ist das möglich?<br>> <br>> Danke im Voraus<br><br>Ob es GANZ softwaremäßig geht weiß ich nicht<br><br>Vielleicht mit einem Sys-Aufruf<br>Vielleicht gibt es dazu Infos bei Dietmar Harlos c-control intern<br><br>ein pi mal Daumen workaround wäre über einen digiport einen Transitor zu schalten der den hardware-reset schaltet.<br><br>mfg sl;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
18.2.2002;10:59;1014026399;;Volker;wild.volker@T-Online.de;http://;Boardcomputer;Hallo,<br><br>ich möchte gerne einen kleinen Bordcomputer fürs Motorrad bauen. Er sollte die Drehzahl, Oeltemperatur, Benzinverbrauch und<br>die gefahrenen KM erfassen. Vielleicht kann mir einer ein paar Tips geben oder hat solch ein Projekt mal entwickelt.<br>Ich bin für jede Antwort dankbar.<br><br>Volker;;http://;; 195.42.253.25 1.0 sisapint07:8008 (Squid/2.3.STABLE3), 1.0 sisapext05:8008 (Squid/2.3.STABLE3)
18.2.2002;10:44;1014025440;1014024695;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Gepufferte Uhr ? ist das möglich;"> Ich habe eine Dämmerungsschaltung für LED&#39;s gebastelt, die eine Einschalt nd eine Ausschaltzeit hat. Momentan gebe ich immer zum Einschaltbeginn die aktuelle Uhrzeit immer mit ein (DCF dauert zu lange bis zum beginn, und nicht immer hat man Empfang). Um die Eingabe der Uhrzeit zu sparen bräuchte ich eine gepufferte Uhr, mit der sich das Modul Synchronisiert, oder eine möglichkeit, die CC-Uhr selbst zu Puffern.<br>> Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem <br>> (Dieses Problem betrifft doch eigendlich alle die die Uhr verwenden).<br>><br>Hallo Thomas,<br>Versuch&#39;s mit einer Uhr am I²C-Bus, z.B. PCF8583, der Baustein hat<br>nebenbei auch noch 240Byte RAM.<br>Den PCF8583 kannst Du mit einem GoldCap ganz einfach Puffern.<br>Mit einer Lithium Batterie geht&#39;s auch, dann Läuft dir Uhr ein paar<br>Jahre weiter :-)<br><br>Die Uhr kannst Du mit dem DCF-Signal Syncronisieren, indem Du<br>das Status-Byte der CC1-Überwachst, ob ein DCF-Zeittelegramm<br>empfangen wurde.(mehr dazu in der CCIntern-Info-Sammlung)<br><br>MfG André H.";;http://;; 62.158.201.94 
18.2.2002;10:31;1014024695;;Thomas;T.Gbenro@gmx.de;http://;Gepufferte Uhr ? ist das möglich;"Ich habe eine Dämmerungsschaltung für LED&#39;s gebastelt, die eine Einschalt nd eine Ausschaltzeit hat. Momentan gebe ich immer zum Einschaltbeginn die aktuelle Uhrzeit immer mit ein (DCF dauert zu lange bis zum beginn, und nicht immer hat man Empfang). Um die Eingabe der Uhrzeit zu sparen bräuchte ich eine gepufferte Uhr, mit der sich das Modul Synchronisiert, oder eine möglichkeit, die CC-Uhr selbst zu Puffern.<br>Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem <br>(Dieses Problem betrifft doch eigendlich alle die die Uhr verwenden).";;http://;; 80.128.178.228 
18.2.2002;10:20;1014024001;1013884625;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Wieder Online (o.T.); ;;http://;; 62.158.201.94 
18.2.2002;8:53;1014018790;;Kai;k.coboeke@tekno-engineering.de;http://;C-Control Reset;Hallo Ihr,<br><br>wie kann ich softwaremäßig die C-control unter Basic resetten und sie zu einem Neustart zwingen?<br><br>Ist das möglich?<br><br>Danke im Voraus;;http://;; 80.132.20.57 1.0 WIESEL
18.2.2002;8:52;1014018773;;Michelle;;http://;Grafik mit 2x16 LCD;Hallöchen zusammen,<br><br>hat jemand von Euch eine brauchbare Idee, wie man abgesehen von ASCII-Zeichen auch Grafik auf eine LCD bringen kann? Besteht die Möglichkeit, die  5x7 Matrix für jedes Feld individuell zu belegen? Mir schwebt da eine Art Begrüßungsbildchen vor...<br><br>CUL8R;;http://;; 212.185.215.86 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
17.2.2002;22:44;1013982270;1013551731;sl;;http://;wenn Du eh einen PC durchlaufen hast;> <br>Hallo Robinson<br><br>wenn Du eh einen PC immer am laufen hast<br>wäre die c-control geradezu ein Umweg<br><br>Da kannst Du alle Empfangs- und Sendekanäle an den seriellen oder parallelen Port des PC hängen und dann hast Du auch keine Beschränkungen<br>was die Steuermöglichkeiten angeht.<br><br>bei<br><br>http://www.epanorama.net<br><br>gibt es eine Menge links zu Elektkronik vpn A bis Z.<br><br><br>http://www.epanorama.net/links/automation.html#home<br><br>http://www.epanorama.net/links/irremote.html<br><br><br>> > <br>> > <br>> > Hallo Robinson,<br>> > <br>> > <br>> > wieviel darf es denn alles zusammen kosten??<br>> > <br>> > nächste Frage wieviel Ahnung hast Du von Elektronik?<br>> > <br>> > wieviel Ahnung hast Du vom Programmieren?<br>> > <br>> > <br>> > So wie Du fragst ist es meiner Einschätzung nach relativ wenig<br>> > <br>> > das ist vollkommen Ok - ich finde es aber wichtig zu klären<br>> > <br>> > Mit der c-control alleine geht das nicht alles<br>> > <br>> > Man muß sich diverse Dinge dranbauen<br>> > entweder Teuer als fertiges Modul d.h. ca. 30-50 DM pro Funktion<br>> > oder sich selbst etwas bauen. 5-20 DM pro Funktion.<br>> > <br>> > Per Handy schalten ca. 100 DM -150 DM wenn man die Baupläne vom Projekt<br>> > Lallus des WDR-Computerclub nimmt.<br>> > <br>> > so nu sach ma wie det bei dir so is<br>> > <br>> > <br>> > mfg sl<br>> > <br>> > <br>> <br>> es sollen so 300 DM kosten, wenn nicht dann 500 oder mehr<br>> <br>> von der Elektronik habe ich leider wenig Ahnung, wofür Widerstände und andere kleine Teile dienen. Löten kann ich aber. Und vom Programmierung bin ich ziemlich gut, kann JavaScript, PHP, Visual Basic und C++ ein bißchen. Da müsste bei der BASIC-Programmierung kein Problem sein, nur die Elektronik... Ich kann mir aber gut vorstellen, wie man von der Programmierung aus, in ein Modul ein Output aktiviert... Ich würd aber trotzdem die billigsten nehmen und was ich net kann, gleich lernen. Da gibbe doch Bücher, oder? <br>> <br>> nochmal: ich habe mehrere PCs, ein PC ist ein Windows NT Server, der ist immer aktiv (Webserver). Kann selber Software und Hardware installieren. Kann löten, Kabel verlegen und so...<br>> <br>> Mit C-Control möcht ich mehrere 220 V Glühbirnen dranschließen. Zum Beispiel ich drück auf die Fernbedienung ein bestimmtes Knopf und alle Lichter gehen aus. Falls zu schwierig ist, dann eben überall Knöpfchen. Obs chaotisch ist isses egal... Und wenns alles klappt dann noch komplexere...;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.2.2002;22:35;1013981742;1013368712;sl;;http://;(er meint größtmögliches LCD an c-control);> Servus Zusammen,<br>> <br>> wo liegt eigentlich die Grenze des C-Control-I im Bezug auf LCD-Verwendung? Kann ich überhaupt mehrere zum Laufen bekommen?<br><br>ja geht.<br>kommt auf die AnsteuerungsART an und welche Komfortansprüche DU an die Geschwindigkeit hast<br><br>Wenn das Dsiplay eine RS232-Schnittstelle hat dürfte das gehen.<br><br><br>> ... andere Frage: Hat schon mal jemand einen alten Laptop-Bildschirm funktionstüchtig mit dem C-Control-I betrieben?<br>> <br><br>oh hoppela <br>einen ganzen Laptopbildschirm<br><br>also ganz direkt d.h. wenn der LCD-Bildschirm keine Steuerlogig hat<br>vergiß es die einzelnen Bildpunkte werden im zehntelsekundentakt blinken<br><br>Wenn der LCD-Bildschirm eine Ansteuerlogig hat kannst Du in der Zeit<br>in der Du die Programmierung dafür entwickelst irgendwo jobben gehen<br>und dir dann ein Notebook für 4000 DM kaufen !!<br><br>und als superluxus Steuercomputer verwenden<br><br>sl<br>> Fragen über Fragen...<br>> <br>> Danke für jeden "hilfreichen" Tip<br>> <br>> CUL8R;;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.2.2002;22:27;1013981232;1013694411;sl;;http://;konkrete Frage stellen;"> Hi Ihr,<br>> <br>> ich habe folgende Aufgabe mit der C-Control zu löse<br>> <br>> Das System soll dem Fahrer eine gewisse Lenkwinkelamplitude und Lenkgeschwindigkeit simulieren und Akustisch und optisch 16 LED&#39;s ausgeben.<br>> <br>> Der Fahrer kann Amplitude und Geschwindigkeit (Frequenz) in variablen Schritten unabhängig voneinander einstellen. Die Ausgabe der zu fahrenden Frequenz erfolgt akustisch und optisch und wird mit dem Ist-Zustand der Lenkung in einem Displays dargestellt. Dies ermöglicht dem Fahrer, seine Lenkbewegungen, einem ?Optischem Signal? anzupassen.<br>> <br>> wer kann mir helfen,<br>> <br>> und Danke im Voraus<br>> <br>> Kai<br>> <br>> <br>> <br><br>Hallo Frank,<br><br>Deine erste Frage heißt im Klartext<br><br>"Wer kann für mich die oben gestellte Aufgabe lösen und mir ein fertiges Programm nebst sämtlicher hardware (am besten kostenlos) schicken?"<br><br>Das ist ein Aufwand den man in einem solchen Forum selbst wenn jemand<br>bock drauf hätte NICHT lösen kann.<br><br>Viiiiiieel zu umfangreich !!<br><br>außerdem vermittelst Du damit den Eindruck als ob Du selbst (fast) gar nichts zur Lösung beitragen willst.<br><br>Wohlgemerkt Du vermittelst den EINDRUCK <br><br>also stell eine möglichst konkrete Frage GENAU an der Stelle wo Du <br>hängen geblieben bist. Es ist völlig egal wie weit "vorne" das ist<br><br>nur konkret sollte die Frage sein. D.h. man sollte sie mit 5-20 Zeilen<br>benatworten können.<br><br>Bei obiger Frage braucht man mehrere hundert bis tausend Zeilen !!<br><br>also eine konkrete Frage könnte sein<br><br>wie steuert man eine LED hardware/softwaremäßig an?<br><br><br>"Lenkamplitude einstellen" solltest Du erst einmal als allgemeine Funktion beschreiben<br><br>Ein Wert soll sich in kleinen Schritten zwischen einem Minimum und einen<br>Maximum Sinusförmig hin- und her ändern. <br><br>Die Differenz zwischen Minimum und Maximum soll einstellbar sein.<br>Wie könnte man diese Einstellmöglichkeit programmieren?<br><br>So nu bist Du dran mit Deiner ersten konkreten Frage<br><br>mfg sl<br>";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
17.2.2002;1:53;1013907232;1013884625;Dietmar;;http://;Älterer Mirror vom CC2Net;<br>Unter untenstehender URL gibt es für den Notfall einen Mirror von CC2Net.<br><br>;Mirror von CC2Net (02.02.2002);http://dharlos.de/cc2net/;; 62.180.216.68 
16.2.2002;19:37;1013884625;;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Wichtige Info für die Nutzer von CC2Net.de;Hallo,<br>Für diejenigen, die CC2Net.de vergeblich versuchen zu erreichen:<br>CC2Net.de ist wegen eines Serverumzuges momentan nicht erreichbar.<br>Das CC2Net-Forum ist über den Notfall-Mirror <a href="http://www.cc2net.de.vu" target="_blank">www.cc2net.de.vu</a> erreichbar.<br><br>MfG André H.<br>--- Webmaster of CC2Net.de ---;;http://;; 62.157.16.199 
15.2.2002;19:42;1013798562;1013776380;Garrit;garrit.keller@gmx.de;http://;Re: USB - Adapter;Hallo Diemtar,<br><br>ich hab es mit der erweiterten Dos-IDE versucht. programm läuft - alles toll. beim übertragen gibt er aber die fehlermeldung: unit antwortet nicht. lämpchen (link) am adapter leuchtet einmal auf.<br><br>mit dem windowslader von conrad funktioniert es wunderbar, der haken ist, ich habs ausprobiert, es dauert ca. 7,5 Stunden um 8kb  rein zuladen. basicprogramm in der unit funktioniert dann auch.<br><br>hast du noch eine idee? soll ich mich jetzt wirklich geschlagen geben, und mir einen alten rechner kaufen?<br><br>gibt es nicht die möglichkeit über den parallel port daten zu übertragen<br><br>mfg<br>garrit;;http://;; 212.224.51.53 
15.2.2002;18:43;1013795009;1013789639;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Individuelle LED-Anzeige;"> Alles klar!<br>> Vielen Dank!<br>> (Leider hat Reichelt nur eine "Stückliste<br>> und kein Katalog mit Beschreibung online)<br>> <br>> Moritz<br><br>Für was eine Beschreibung??<br>Bei Reichelt gibt&#39;s für die wenigsten Bauteile eine Beschreibung.<br>Auch im Papierkatalog sind wenig Beschreibungen. Trotzdem empfehle<br>ich Dir eine Katalog kostenlos anzufordern.<br>Das Datenblatt zum SAA1064 gibts bei phillips.semiconductors .<br>Wenn Du dort nicht suchen willst, dann benutze den Downloadlink <br>auf meiner Site unter Datenblätter.<br><br>MfG André H.";http://www.CC2Net.de;http://www.cc2net.de;; 62.153.19.115 
15.2.2002;17:13;1013789639;1013759421;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;Re: Individuelle LED-Anzeige;Alles klar!<br>Vielen Dank!<br>(Leider hat Reichelt nur eine "Stückliste<br>und kein Katalog mit Beschreibung online)<br><br>Moritz;;http://;; 62.67.160.3 
15.2.2002;16:44;1013787857;;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://www.laboratorium-fuer-gestaltung.de;diplom;der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern: ich mache diplom und hatte eine menge fragen zur datenübertragung.<br>die arbeit ist fertig, das diplom bestanden. vielen dank für eure hilfe. wer sich die maschine ansehen möchte hat bis sonntag dazu gelegenheit:<br><br>diplomausstellung<br>fh-design<br>sentmatingerweg 53<br>48153 münster<br><br>wem münster zu weit ist oder keine zeit hat: in den nächsten tagen wird das projekt auch auf unserer homepage zu sehen sein. <br><br>Poduktdesign-Diplomthema von Tim Esser/Joko Keuschnig:<br><br>Der "Held der Arbeit" ist ein modulares mobiles PC-gesteuertes Gerät für<br>experimentelle<br>und künstlerische Anwendungen, mit dem sich unterschiedliche Werkzeuge wie<br>Radiernadeln, Bohrer, Fräsköpfe, Pinsel etc. bewegen lassen. Durch den<br>modularen Charakter ist das System nicht nur leicht auf- und abzubauen,<br>bequem zu transportieren und platzsparend zu lagern. Es ist auch<br>hinsichtlich der Größe variabel und lässt sich dank der Verwendung von<br>Standardkomponenten und der Offenlegung aller technischen Daten mit wenigen<br>Handgriffen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten erweitern. Dabei bleibt<br>der "Held der Arbeit" spielerisch einfach zu bedienen.;http://www.laboratorium-fuer-gestaltung.de;;; 62.226.71.218 
15.2.2002;13:33;1013776380;1013767815;Dietmar;;http://;Re: USB - Adapter;<br>>Liegt es an der Softwareemulation der com-schnittstelle? <br>>Die CControl II ist doch relativ neu, Conrad muss doch dafür sorgen,<br>>das ihre Produkte auch kompatibel zur jeweils aktuellen Computerhardware,<br>>dh. Schnittstellenstandarts sind.<br><br>Ich kann mir ebenfalls nicht denken, daß das Problem an hardwarenaher Programmierung liegt. Die Windows-IDEs sollen auch unter Windows NT funktionieren. Und unter diesem Betriebssystem ist hardwarenahe Programmierung tabu.<br><br><br>>wie muss ich die DLL umprogrammieren? was soll ich tun?<br><br>Ich glaube, der Idel hat mal den Sourcecode neu kompiliert. Zumindest hatte er sowas vor.<br><br><br>>Leider läuft der Dos-Lader nicht mit dem "XP-DOS" - runtime error ...<br><br>Der "Runtime error 200" tritt bei allen schnellen Rechnern auf. Das liegt nicht an WinXP. Im Downloadbereich auf meiner Site findest Du eine Version, bei der dieses Problem nicht mehr auftritt. Siehe link.<br><br>;Download Area;http://ccintern.dharlos.de/download.htm;; 195.252.137.171 
15.2.2002;12:21;1013772106;1013465012;Marko Kleistner;Mak.Kleist@gmx.de;http://;Re: uploadprogramm fuer cc1;> Ich habe auch von jemand anderes gehört, daß es Probleme mit der seriellen Verbindung gibt, wenn man die Tools von Diman einsetzt. Vielleicht solltest Du erstmal mit einem einfachen Terminalprogramm unter Linux probieren, ob überhaupt eine serielle Verbindung zur C-Control aufgebaut werden kann.<br>> <br>> Wenn sich die C-Control in der IDLE-Loop befindet, bewirkt das ASCII-Zeichen 1, daß sich die C-Control mit der Meldung "CCTRL-BASIC Version 1.1 (20.12.96)"+chr$(13) meldet. Das kannst Du z.B. mit meinem Terminal-Programm TERMINAL.EXE unter DOS oder Windows kontrolieren.<br>> <br><br>Hallo Martin, Hallo Dietmar!<br>Muss mich nochmal mit einklinken.<br>Also, es ist Fakt, dass von Conrad mindestens 2 verschiedene RS232-Kabel ausgeliefert wurden, die trotz ihrer unterschiedlichen Beschaltung aber beide funktionieren. Hier die Verdrahtungsskizzen beider RS232-Kabel:<br>(ach, wie fügt man ein Bild hier ein?)<br><br>C-Unit (1999)/verbunden mit/Gegenstelle<br>1 DCD (E)///////////////////7 RTS und 8 CTS    <br>2 RXD (E)///////////////////3 TXD<br>3 TXD (A)///////////////////2 RXD<br>4 DTR (A)///////////////////6 DSR<br>5 GND///////////////////////5 GND<br>6 DSR (E)///////////////////6 DTR<br>7 RTS (A)///////////////////1 DCD<br>8 CTS (E)///////////////////1 DCD<br>9 RI (E)///////////////////// n/c<br><br>M-Unit (2001)  <br>C-Unit (2002)/verbunden mit/Gegenstelle<br>1 DCD (E)///////////////////4 DTR und 6 DSR    <br>2 RXD (E)///////////////////3 TXD<br>3 TXD (A)///////////////////2 RXD<br>4 DTR (A)///////////////////1 DCD<br>5 GND //////////////////////5 GND<br>6 DSR (E)///////////////////1 DCD<br>7 RTS (A)///////////////////7 RTS<br>8 CTS (E)///////////////////8 CTS<br>9 RI (E)////////////////////9 RI <br><br>Benutzt man ein einfaches Terminalprogramm, dann lassen sich mit beiden Kabeln die Units über die ASCII-Codes ansprechen, sowohl die C-Unit als auch die M-Unit bringen bei Code $01 die Copyrightmeldung über die RS232 zurück.<br>Welche Rahmenbedingungen bei der Kommunikation zwischen Uploader (ob als selbstgeschriebenes LINUX-Programm oder von Conrad)herrschen, müssen natürlich klar sein. Der Conrad-Uploader bringt z.B: bereits eine Fehlermeldung, obwohl dieser noch gar kein Steuerbyte gesendet hat, um die Unit zu identifizieren, d.h. die Handshake-Leitungen werden irgendwie genutzt.-Doch die C-Unit und recht erst die M-Unit sind nicht mit den Handshake-Leitungen des RS232 verbunden (C-Unit RTS fest auf -12V, CTS auf +12V). Was sagt den Uploaderprogrammen, ob eine Unit angeschlossen ist oder nicht???<br><br>Gruesse, <br><br>Marko;;http://;; 194.138.37.34 1.0 proxy6.sbs.de:81 (Squid/2.3.STABLE5)
15.2.2002;11:10;1013767815;1013715718;Garrit;Garrit.Keller@gmx.de;http://;Re: USB - Adapter;Hallo Dietmar,<br>hallo André,<br><br>erstmal vielen Dank für euere Anregungen.<br><br>mit dem Echo, das macht schon Sinn, aber warum sollte es 5 sek dauern bis ein Echo zurückkommt? <br>Die Syncronisation mit meinem Palm geht, soweit ich weiss, auch mit Echo - nur hier gibt es keine Probleme. <br><br>Liegt es an der Softwareemulation der com-schnittstelle? <br>Die CControl II ist doch relativ neu, Conrad muss doch dafür sorgen, das ihre Produkte auch kompatibel zur jeweils aktuellen Computerhardware, dh. Schnittstellenstandarts sind. Geht die neue Editor/Ladersoftware für die CControl II auch nur mit serieller Schnittstelle?<br><br>>Mit einem Zugriff über die Windows-API gibt es bestimmt keine Probleme!? >Man müßte die DLL umprogrammieren (Sourcecode liegt auf meiner Site).<br><br>wie muss ich die DLL umprogrammieren? was soll ich tun?<br><br><br>> Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als ein eigenen Lader<br>> z.B. in Visual Basic zu schreiben, der die Daten ohne<br>> Rücksicht auf das Echo sendet.<br><br>Mir ist aufgefallen das die Übertragung mit dem Dos-Editor um ein vielfaches schneller geht. Deshalb habe ich früher häufig mit der Windowsoberfläche programmiert und mit der Dosoberfläche übertragen.<br>Leider läuft der Dos-Lader nicht mit dem "XP-DOS" - runtime error ...<br>Ich habe weder den Software- noch den Hardwarebackground um in Visual Basic einen eigenen Lader zu schreiben<br><br>Viele Grüsse<br>Garrit<br>;;http://;; 212.169.212.2 
15.2.2002;8:50;1013759421;1013727498;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Individuelle LED-Anzeige;"Hallo Moritz,<br>Mach&#39; es doch einfach über I²C.<br>Nimm den SAA1064, das ist ein LCD Treiber-Baustein für den I²C-Bus.<br>An einem Baustein kann man bis zu 4 7-Segmentanzeigen hängen. Man<br>braucht dann auch keine Vorwiderstände, da dieser Baustein bereits eine<br>einstellbare Srtrombegrenzung integriert hat.Insgesamt kann man 4 SAA1064<br>an einem Bus betreiben. Den SAA1064 gibt&#39;s bei Reichelt<br><br>Wenn Du lieber Schieberegister beutzen willst, dann nimm einfach<br>den 74HC595. (Gibt&#39;s auch bei Reichelt)<br><br>MfG André H.<br><br>> Hallo Zusammen!<br>> <br>> Ich möchte mir eine LED-Anzeige aus<br>> 7-Segmentanzeigen und Alphanum.LED&#39;s<br>> bauen. (Weil man&#39; LCD&#39;s so schlecht ablesen<br>> kann bzw. mir die Anordnung nicht gefällt)<br>> Ich kann jetzt natürlich eine Unmenge an<br>> Schieberegistern benutzten und darüber<br>> die einzelnen LED&#39;s steuern. Das würde aber<br>> einen sehr großen Programieraufwand erfordern.<br>> <br>> Weiß jemand eine einfachere Möglichkeit?<br>> Vielleicht gibt es kleine MC&#39;s für 3-7stellige Zahlen?<br>> Ich würde auch allgemein gerne wissen, welches<br>> Schieberegister für die C-Control geeignet ist und<br>> wo ich es kaufen kann.<br>> <br>> Vielen Dank,<br>> <br>> Moritz<br>> <br>> <br>> ";;http://;; 62.153.18.48 
15.2.2002;0:25;1013729118;1013723344;Dietmar;;http://;Re: USB - Adapter;<br>> Das Problem mit den USB-Adaptern ist folgendes:<br>> Es dauert relativ lange bis ein Byte ausgegeben wird,<br>> wenn es zum emulierten Com-Port geschickt wird.<br>> Da der CC1-Lader erst das Echo abwartet, bevor er das <br>> nächste Byte schickt, entstehen diese großen Verzögerungen.<br>> Ich glaube der DOS-Lader wartet nicht auf das Echo, sondern<br>> sendet die Daten ohne.<br><br>Auch der DOS-Lader wartet auf ein Echo. Aber ich glaube das Problem mit dem USB-Adapter liegt wohl noch daran, daß Conrad nicht anständig programmiert hat. Mit einem Zugriff über die Windows-API gibt es bestimmt keine Probleme!? Man müßte die DLL umprogrammieren (Sourcecode liegt auf meiner Site).<br><br>> Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als ein eigenen Lader<br>> z.B. in Visual Basic zu schreiben, der die Daten ohne<br>> Rücksicht auf das Echo sendet.<br><br>Aber dann muß man die Programme mit der DOS-IDE erstellen, denn nur diese erstellt *.DAT-Files mit den Token (oder irre ich mich?).<br><br>;;http://;; 195.252.136.56 
14.2.2002;23:58;1013727498;;Moritz Becker;;http://;Individuelle LED-Anzeige;"Hallo Zusammen!<br><br>Ich möchte mir eine LED-Anzeige aus<br>7-Segmentanzeigen und Alphanum.LED&#39;s<br>bauen. (Weil man&#39; LCD&#39;s so schlecht ablesen<br>kann bzw. mir die Anordnung nicht gefällt)<br>Ich kann jetzt natürlich eine Unmenge an<br>Schieberegistern benutzten und darüber<br>die einzelnen LED&#39;s steuern. Das würde aber<br>einen sehr großen Programieraufwand erfordern.<br><br>Weiß jemand eine einfachere Möglichkeit?<br>Vielleicht gibt es kleine MC&#39;s für 3-7stellige Zahlen?<br>Ich würde auch allgemein gerne wissen, welches<br>Schieberegister für die C-Control geeignet ist und<br>wo ich es kaufen kann.<br><br>Vielen Dank,<br><br>Moritz<br><br><br>";;http://;; 62.67.144.14 
14.2.2002;23:28;1013725703;1013723344;Dietmar;;http://;Re: USB - Adapter;<br>> Das Problem mit den USB-Adaptern ist folgendes:<br>> Es dauert relativ lange bis ein Byte ausgegeben wird,<br>> wenn es zum emulierten Com-Port geschickt wird.<br>> Da der CC1-Lader erst das Echo abwartet, bevor er das <br>> nächste Byte schickt, entstehen diese großen Verzögerungen.<br>> Ich glaube der DOS-Lader wartet nicht auf das Echo, sondern<br>> sendet die Daten ohne.<br><br>Auch der DOS-Lader wartet auf ein Echo. Aber ich glaube, das Problem mit dem USB-Adapter liegt wohl doch daran, daß Conrad nicht anständig programmiert hat. Mit einem Zugriff über die Windows-API gibt es bestimmt keine Probleme!? Man müßte die DLL umprogrammieren (Sourcecode liegt auf meiner Site).<br><br>> Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als ein eigenen Lader<br>> z.B. in Visual Basic zu schreiben, der die Daten ohne<br>> Rücksicht auf das Echo sendet.<br><br>Aber dann muß man die Programme mit der DOS-IDE erstellen, denn nur diese erstellt *.DAT-Files mit den Token (oder irre ich mich?).<br><br>;;http://;; 195.252.138.82 
14.2.2002;23:16;1013725005;1013715718;Dietmar;;http://;Re: USB - Adapter;<br>Hallo Garrit,<br><br>>Conrad sagt: "hardwarenahe Programmierung" - geht nicht mit USB. <br><br>das ist ein starkes Stück. Bisher dachte ich immer, die Windows-IDE wäre frei von hardwarenaher Programmierung. Hast Du schon mal die neue IDE (die für die CC2) ausprobiert? Mit der neuen Windows-IDE kannst Du nämlich auch die CC1 programmieren.<br><br>Ansonsten solltest Du zusätzlich Win98 auf Deinem Rechner installieren. Das macht bestimmt ohnehin Sinn, da nicht alle Win98-Programme unter WinXP funktionieren.<br><br>Bis dann.<br><br>;;http://;; 195.252.138.82 
14.2.2002;22:49;1013723344;1013715718;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: USB - Adapter;Hallo Garrit,<br>Ich habe Dir zwar schon im C-Control-Center-Forum geantwortet,<br>aber dort hattest Du nicht geschrieben, daß Du ein Notebook hast.<br>Also vergiß bitte die Antwort von mir dort. :-)<br><br>Das Problem mit den USB-Adaptern ist folgendes:<br>Es dauert relativ lange bis ein Byte ausgegeben wird,<br>wenn es zum emulierten Com-Port geschickt wird.<br>Da der CC1-Lader erst das Echo abwartet, bevor er das <br>nächste Byte schickt, entstehen diese großen Verzögerungen.<br>Ich glaube der DOS-Lader wartet nicht auf das Echo, sondern<br>sendet die Daten ohne. Der Nachteil ist nur, daß der DOS-Lader<br>nicht mit XP funzt.<br>Du kannst höchstens noch die CC2-IDE ausprobieren. Aber ich<br>glaube diese prüft auch das Echo.<br>Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als ein eigenen Lader<br>z.B. in Visual Basic zu schreiben, der die Daten ohne<br>Rücksicht auf das Echo sendet.<br><br>MfG André H.<br><br>> Hallo,<br>> <br>> ich bin verzweifelt!<br>> <br>> Jahrelang habe ich mit meinem alten Rechner und serieller-Schnittstelle meine M-Unit programmiert - gab nie Probleme...<br>> <br>> Jetzt habe ich einen nagelneuen Rechner (Laptop) und der hat nur USB-Schnittstellen.<br>> <br>> Ok. Hab ich mir einen USB - Seriell - Adapter gekauft. Modem, Palm alles kommuniziert mit dieser emulierten Schnittstelle, nur nicht die M-Unit.<br>> <br>> Es passiert folgendes:<br>> Der Basic-Windows-Editor 1.33 von Conrad läuft unter win xp. Die Daten werden auch an die M-Unit übertragen, aber extrem langsam.<br>> Die LEDs auf dem Adapterstecker für TX/RX flackern nicht wie üblich, die leuchten alle 5sec mal auf. Es ist alles perfekt, nur ca 500 mal langsamer wie üblich.<br>> <br>> Conrad sagt: "hardwarenahe Programmierung" - geht nicht mit USB. <br>> <br>> Das muss doch schon anderen vor mir aufgefallen sein !?<br>> Gibt es irgendein Softwareupdate, oder eine andere Lösung?<br>> <br>> für die kleinste Anregung, im Voraus allerbesten Dank!!!<br>> <br>> viele grüsse<br>> Garrit;;http://;; 62.158.206.64 
14.2.2002;20:41;1013715718;;Garrit;Garrit.Keller@gmx.de;http://;USB - Adapter;Hallo,<br><br>ich bin verzweifelt!<br><br>Jahrelang habe ich mit meinem alten Rechner und serieller-Schnittstelle meine M-Unit programmiert - gab nie Probleme...<br><br>Jetzt habe ich einen nagelneuen Rechner (Laptop) und der hat nur USB-Schnittstellen.<br><br>Ok. Hab ich mir einen USB - Seriell - Adapter gekauft. Modem, Palm alles kommuniziert mit dieser emulierten Schnittstelle, nur nicht die M-Unit.<br><br>Es passiert folgendes:<br>Der Basic-Windows-Editor 1.33 von Conrad läuft unter win xp. Die Daten werden auch an die M-Unit übertragen, aber extrem langsam.<br>Die LEDs auf dem Adapterstecker für TX/RX flackern nicht wie üblich, die leuchten alle 5sec mal auf. Es ist alles perfekt, nur ca 500 mal langsamer wie üblich.<br><br>Conrad sagt: "hardwarenahe Programmierung" - geht nicht mit USB. <br><br>Das muss doch schon anderen vor mir aufgefallen sein !?<br>Gibt es irgendein Softwareupdate, oder eine andere Lösung?<br><br>für die kleinste Anregung, im Voraus allerbesten Dank!!!<br><br>viele grüsse<br>Garrit;;http://;; 212.224.50.125 
14.2.2002;17:09;1013702989;1013687382;Michelle;;http://;Re: Mini-LCD mit I2C an C-Control-I;... vielen, vielen Dank für deine Tips. Werde es so schnell wie möglich ausprobieren.<br>Danke nochmal<br>CUL8R;;http://;; 217.80.148.81 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
14.2.2002;14:46;1013694411;;Kai;k.coboeke@tekno-engineering.de;http://;Sinusgenerator;"Hi Ihr,<br><br>ich habe folgende Aufgabe mit der C-Control zu löse<br><br>Das System soll dem Fahrer eine gewisse Lenkwinkelamplitude und Lenkgeschwindigkeit simulieren und Akustisch und optisch 16 LED&#39;s ausgeben.<br><br>Der Fahrer kann Amplitude und Geschwindigkeit (Frequenz) in variablen Schritten unabhängig voneinander einstellen. Die Ausgabe der zu fahrenden Frequenz erfolgt akustisch und optisch und wird mit dem Ist-Zustand der Lenkung in einem Displays dargestellt. Dies ermöglicht dem Fahrer, seine Lenkbewegungen, einem „Optischem Signal“ anzupassen.<br><br>wer kann mir helfen,<br><br>und Danke im Voraus<br><br>Kai<br><br><br>";;http://;; 217.85.223.4 1.0 WIESEL
14.2.2002;12:49;1013687382;1013678190;André H.;andre.h@cc2net.de;http://www.cc2net.de;Re: Mini-LCD mit I2C an C-Control-I;"<br>> <br>> Danke für die schnelle Antwort. Werde den Tip nutzen. Wie hoch ist der Bastelaufwand für die Ansteuerung mehrerer LCD mittels 74LS145? Brauche ich &#39;ne komplizierte, separate Schaltung? Bin leider ein "weiblicher" Newbee...<br>> Können die LCD&#39;s eigentlich per Programm dazu veranlaßt werden, sowohl statische als auch dynamische Werte anzuzeigen? (einerseits die Messeinheit, andererseits die Messwerte...)<br>><br><br>Hallo Michelle,<br>Der Schaltungsaufwand ist relativ gering.<br>Du brauchst den 74LS145, 10 Pull-Up (je 10k), Inverter z.B. 2x 4049.<br>Lade Dir das Datenblatt vom 74LS145 herunter.<br>(Entweder von Conrad oder über meine Site CC2Net.de)<br>Der 74LS145 wird dann nur benutzt, um das Clock-Signal zu verteilen.<br>Die 4 Clock-Ports werden direkt an dem 74LS145 angeschlossen.<br>An den Ausgängen kommen je 10k Pull-Up-Widerstande und <br>die Inverter, um das Clock signal wieder zu invertieren.<br><br>LLLL = Clock an LCD 0<br>LLLH = Clock an LCD 1<br>LLHL = Clock an LCD 2<br>....<br>HLLH = Clock an LCD 9<br>HHHH = Clock aus<br><br>Du kannst ohne weiteres feststehende Texte auf das LCD schreiben, und<br>dann nur an bestimmten Pos. die Werte aktualisieren(überschreiben).<br>Bei den CC1-Units, die ich in Betrieb habe mach ich das so.<br><br>MfG André H.<br>";;http://;; 62.158.200.95 
14.2.2002;10:16;1013678190;1013676694;Michelle;Geniva@gmx.de;http://;Re: Mini-LCD mit I2C an C-Control-I;"> Hallo Michelle,<br>> Das Mini-LCD ist für den I²C-Bus.<br>> D.h. Du kannst es direkt an den internen hängen.<br>> Pro Bus kannst Du aber nur eines benutzen.<br>> Wenn du mehrere anschließen willst, dann mußt die <br>> jeweils einen eigenen I²C-Bus emulieren.<br>> Infos zum Programmieren stehen im Datenblatt.<br>> Lade es Dir einfach von Conrad herunter.<br>> Warum willst Du das Mini-LCD benutzen ?<br>> Es ist wirklich das, wie es heißt: Mini.<br>> Um etwas vernünftig ablesen zu können muß man sehr genau<br>> hinsehen.<br>> <br>> Nimm lieber mehrere Standart-LCDs. Für das erste brauchst Du<br>> min. 6 Ports, für jedes weitere einen Port mehr.<br>> Wenn man z.B. einen 74LS145(1-of-10-Decoder) benutzt kann man <br>> sogar an insg. 9 I/O-Ports 10 LCDs anschließen!<br>> (4x Data,1xRS, RW auf GND, 4xClock an 74LS145)<br>> <br>> MfG André H.<br>><br><br>Danke für die schnelle Antwort. Werde den Tip nutzen. Wie hoch ist der Bastelaufwand für die Ansteuerung mehrerer LCD mittels 74LS145? Brauche ich &#39;ne komplizierte, separate Schaltung? Bin leider ein "weiblicher" Newbee...<br>Können die LCD&#39;s eigentlich per Programm dazu veranlaßt werden, sowohl statische als auch dynamische Werte anzuzeigen? (einerseits die Messeinheit, andererseits die Messwerte...)";;http://;; 217.80.148.81 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
14.2.2002;9:51;1013676694;1013672294;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Mini-LCD mit I2C an C-Control-I;> Hallo,<br>> <br>> kann mir jemand Starthilfe geben, was den Anschluß eines Mini-LCD von Conrad an die C-Control-I anbelangt (physikalisch bzw. programmtechnisch)?<br>> <br>> Ich tue mich sehr schwer mit dem Anschluß und der Ansteuerung. Theoretisch kann ich doch mehrere dieser Displays an die C-Control-I anschließen, da in der Beschreibung von 2 Digitalkanälen die Rede ist.<br>> <br>> Vielen Dank<br>> <br><br>Hallo Michelle,<br>Das Mini-LCD ist für den I²C-Bus.<br>D.h. Du kannst es direkt an den internen hängen.<br>Pro Bus kannst Du aber nur eines benutzen.<br>Wenn du mehrere anschließen willst, dann mußt die <br>jeweils einen eigenen I²C-Bus emulieren.<br>Infos zum Programmieren stehen im Datenblatt.<br>Lade es Dir einfach von Conrad herunter.<br>Warum willst Du das Mini-LCD benutzen ?<br>Es ist wirklich das, wie es heißt: Mini.<br>Um etwas vernünftig ablesen zu können muß man sehr genau<br>hinsehen.<br><br>Nimm lieber mehrere Standart-LCDs. Für das erste brauchst Du<br>min. 6 Ports, für jedes weitere einen Port mehr.<br>Wenn man z.B. einen 74LS145(1-of-10-Decoder) benutzt kann man <br>sogar an insg. 9 I/O-Ports 10 LCDs anschließen!<br>(4x Data,1xRS, RW auf GND, 4xClock an 74LS145)<br><br>MfG André H.<br>;;http://;; 62.155.140.141 
14.2.2002;8:38;1013672294;;Michelle;Geniva@gmx.de;http://;Mini-LCD mit I2C an C-Control-I;Hallo,<br><br>kann mir jemand Starthilfe geben, was den Anschluß eines Mini-LCD von Conrad an die C-Control-I anbelangt (physikalisch bzw. programmtechnisch)?<br><br>Ich tue mich sehr schwer mit dem Anschluß und der Ansteuerung. Theoretisch kann ich doch mehrere dieser Displays an die C-Control-I anschließen, da in der Beschreibung von 2 Digitalkanälen die Rede ist.<br><br>Vielen Dank<br><br>Michelle;;http://;; 217.80.148.81 1.0 smi1:3128 (Squid/2.3.STABLE4-hno.CVS)
14.2.2002;2:14;1013649284;1013541607;Uwe;uwe.waizmann@koendringen.de;http://www.waizmann-online.de;Re: Heizungssteuerung;"Hallo, sehe das genau so,<br>die Station ist für Leute die gerne schnell, ohne grosses Entwickeln Ergebnisse für einfache Aufgaben haben wollen,<br>für etwas komplexere Aufgaben sollte man den Lötkolben schon beherschen.<br>Auf meiner Page hab ich eine Poolsteuerung veröffentlicht, mit 6Temp Sensoren (KTY10/6) und Schaltung von Rudi Janke, funzt wunderbar!<br>Gruß Uwe<br><br>> Hallo Dirk & Afri,<br>> Heißleiter sind ungeeignet. Zumindest benutzt diese kaum jemand.<br>> Besser sind gerade im Solar-Bereich KTY10 bzw. PT1000.<br>> I²C fällt bei der Station 1 aus. Der Bus ist nicht nach Außen geführt.<br>> Das Emulieren mit Hilfe ASM-Routinen geht auch nicht ohne weiteres,<br>> da an jedem I/O-Port 100nF hängen.<br>> Bei der Station hat man keine 8 AD-Ports.<br>> Es stehen, glaub&#39; ich, nur 4 zur Verfügung.(+ 2 Temp.Sens).<br>> Außerdem hat die Station nur 6 I/O-Ports (+ 2 Relais)<br>> <br>> @Afri<br>> Die Station 1 ist meiner Ansicht nach für komplexere<br>> Anwendungen ungeeignet.<br>> In diesem Fall wäre eher die CC1 Unit bzw. M-Unit geeignet.<br>> Wenn Du nicht gern lötest, dann nimm am besten die<br>> CC1-Unit + Appl.Board.<br>> Gib&#39; am besten die Station zurück und besorg&#39; Dir die<br>> Unit+Appl.Board.<br>> <br>> MfG André H.<br>> <br>> <br>> > Hi,<br>> > du hast doch 8 Analoge Eingänge zum Messen mit Hilfe eines Heisleiters (NTC).<br>> > Über eine I2C Schnittstelle (z.B. LM75, DS1621).<br>> > usw.<br>> > <br>> > Du solltest aber auf die gewünschte Genauigkeit achten. Eine Temperaturabweichung von bis 2C oben/unten ist nicht selten.<br>> > <br>> > Suchen mit einer Suchmaschine bringt auch einiges an Info.<br>> > <br>> > Dirk<br>> > <br>> > <br>> > <br>> > > Hi,<br>> > > <br>> > > suche jemenden der mit C-Control Station trotz fehlender watch dog schaltung und wenig Variablen eine HeizgSteuerung f. Solar, gastherme mit min. 2 Pumpen/Mischerkreisen (HK + FBHzg) steuert.Leider haben mich Profis davor gewarnt und auf eine PC Lösung verwiesen. Wie bekomme ich bei der Station insges. 8 Tepm Sensoren angeschlossen?<br>> > > <br>> > > Kann Tips zur Implementation einer Lichtszenensteuerung mit<br>> > > neuem Conrad Dimmermodul anbieten.<br>> > > <br>> > > ";Meine Site;http://www.waizmann-online.de;; 62.226.41.45 
13.2.2002;22:49;1013636967;1013551731;KlaRa;;http://;Wenn Du wenig Ahnung von Elektonik hast;Wenn Du wenig Ahnung von Elektronik hast, so empfehle ich in Deinem Fall das Buch von B. Kainka "Messen-Steuern-Regeln mit dem C-Control/Basic-System" vom Franzis Verlag. Jemand der sich in die Programmierung einarbeiten kann, der kann auch mit Hilfe von geeigneter Lektüre sich auch in die Anfänge der Elektronik einlesen.;;http://;; 217.85.145.21 
13.2.2002;7:56;1013583404;1013541607;Dirk;dirk.hansen@gmx.de;http://;Re: Heizungssteuerung;"Hollo,<br>André H. hat recht. Ich habe nicht nachgedacht und meinte die M-Unit. ich setze den I2C Bus mit Hilfe einer ASM-Routinen über den pin 1 und pin 2 der Unit ein. Den Internen Bus halte ich frei.<br><br>Dirk <br><br>> Hallo Dirk & Afri,<br>> Heißleiter sind ungeeignet. Zumindest benutzt diese kaum jemand.<br>> Besser sind gerade im Solar-Bereich KTY10 bzw. PT1000.<br>> I²C fällt bei der Station 1 aus. Der Bus ist nicht nach Außen geführt.<br>> Das Emulieren mit Hilfe geht auch nicht ohne weiteres,<br>> da an jedem I/O-Port 100nF hängen.<br>> Bei der Station hat man keine 8 AD-Ports.<br>> Es stehen, glaub&#39; ich, nur 4 zur Verfügung.(+ 2 Temp.Sens).<br>> Außerdem hat die Station nur 6 I/O-Ports (+ 2 Relais)<br>> <br>> @Afri<br>> Die Station 1 ist meiner Ansicht nach für komplexere<br>> Anwendungen ungeeignet.<br>> In diesem Fall wäre eher die CC1 Unit bzw. M-Unit geeignet.<br>> Wenn Du nicht gern lötest, dann nimm am besten die<br>> CC1-Unit + Appl.Board.<br>> Gib&#39; am besten die Station zurück und besorg&#39; Dir die<br>> Unit+Appl.Board.<br>> <br>> MfG André H.<br>> <br>> <br>> > Hi,<br>> > du hast doch 8 Analoge Eingänge zum Messen mit Hilfe eines Heisleiters (NTC).<br>> > Über eine I2C Schnittstelle (z.B. LM75, DS1621).<br>> > usw.<br>> > <br>> > Du solltest aber auf die gewünschte Genauigkeit achten. Eine Temperaturabweichung von bis 2C oben/unten ist nicht selten.<br>> > <br>> > Suchen mit einer Suchmaschine bringt auch einiges an Info.<br>> > <br>> > Dirk<br>> > <br>> > <br>> > <br>> > > Hi,<br>> > > <br>> > > suche jemenden der mit C-Control Station trotz fehlender watch dog schaltung und wenig Variablen eine HeizgSteuerung f. Solar, gastherme mit min. 2 Pumpen/Mischerkreisen (HK + FBHzg) steuert.Leider haben mich Profis davor gewarnt und auf eine PC Lösung verwiesen. Wie bekomme ich bei der Station insges. 8 Tepm Sensoren angeschlossen?<br>> > > <br>> > > Kann Tips zur Implementation einer Lichtszenensteuerung mit<br>> > > neuem Conrad Dimmermodul anbieten.<br>> > > <br>> > > ";;http://;; 217.3.2.158 
13.2.2002;0:54;1013558091;1013185972;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;Re: chipdrive an cc1?;"Das interessiert mich auch!<br>Ist eine gute Idee!<br>Weiß jemand, wie man die Chipkrate dann als<br>Programmspeicher missbrauchen könnte?<br>Ok, als Datenspeicher reicht&#39;s eigentlich, aber<br>warum nicht einfach die Chipkarte als<br>Speicher missbrauchen?<br>I2C Fähige Karten gibt es, glaub&#39; ich...<br><br>Moritz";;http://;; 62.67.152.2 
12.2.2002;23:08;1013551731;1013542576;Robinson;;http://;Re: was darf es denn kosten??;<br>> <br>> <br>> Hallo Robinson,<br>> <br>> <br>> wieviel darf es denn alles zusammen kosten??<br>> <br>> nächste Frage wieviel Ahnung hast Du von Elektronik?<br>> <br>> wieviel Ahnung hast Du vom Programmieren?<br>> <br>> <br>> So wie Du fragst ist es meiner Einschätzung nach relativ wenig<br>> <br>> das ist vollkommen Ok - ich finde es aber wichtig zu klären<br>> <br>> Mit der c-control alleine geht das nicht alles<br>> <br>> Man muß sich diverse Dinge dranbauen<br>> entweder Teuer als fertiges Modul d.h. ca. 30-50 DM pro Funktion<br>> oder sich selbst etwas bauen. 5-20 DM pro Funktion.<br>> <br>> Per Handy schalten ca. 100 DM -150 DM wenn man die Baupläne vom Projekt<br>> Lallus des WDR-Computerclub nimmt.<br>> <br>> so nu sach ma wie det bei dir so is<br>> <br>> <br>> mfg sl<br>> <br>> <br><br>es sollen so 300 DM kosten, wenn nicht dann 500 oder mehr<br><br>von der Elektronik habe ich leider wenig Ahnung, wofür Widerstände und andere kleine Teile dienen. Löten kann ich aber. Und vom Programmierung bin ich ziemlich gut, kann JavaScript, PHP, Visual Basic und C++ ein bißchen. Da müsste bei der BASIC-Programmierung kein Problem sein, nur die Elektronik... Ich kann mir aber gut vorstellen, wie man von der Programmierung aus, in ein Modul ein Output aktiviert... Ich würd aber trotzdem die billigsten nehmen und was ich net kann, gleich lernen. Da gibbe doch Bücher, oder? <br><br>nochmal: ich habe mehrere PCs, ein PC ist ein Windows NT Server, der ist immer aktiv (Webserver). Kann selber Software und Hardware installieren. Kann löten, Kabel verlegen und so...<br><br>Mit C-Control möcht ich mehrere 220 V Glühbirnen dranschließen. Zum Beispiel ich drück auf die Fernbedienung ein bestimmtes Knopf und alle Lichter gehen aus. Falls zu schwierig ist, dann eben überall Knöpfchen. Obs chaotisch ist isses egal... Und wenns alles klappt dann noch komplexere...;;http://;; 62.138.36.180 
12.2.2002;20:46;1013543217;1013449557;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: thx (NT);nt;http://www.laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://www.laboratorium-fuer-gestaltung.de;; 217.80.195.107 
12.2.2002;20:36;1013542576;1013370873;sl;;http://;Re: was darf es denn kosten??;"> Also mein Ziel ist, mein ganzes Zimmer mit C-Control steuern zu können. Fenster, Lichter, Heizung alles vollautomatisch. Von kleinen Glühbirnen bis zu 220V Glühbirnen. Deshalb möchte ich erst wissen welches C-Control Gerät dafür gut geeignet ist. Nicht dass ich ein Teil kaufe das nur 8 Eingänge und Ausgänge hat. Es soll eigentlich unbegrenzt sein. Und alles programmierbar. Es soll auch möglich machen, per Handy eine Glühbirne aktivieren zu können. Und andersrum, wenn eine Alarmanlage angeht, klingelt das Handy. Aber zuerst will ich wissen, welches Gerät es ist, das alles möglich macht.<br>> <br>> Z.B. würde ich 220V Glühbirnen anschliessen. Und eine Alarmanlage, wenn das Wasser leer ist (für mein Luftreiniger). Und damit andere PC&#39;s ein- und ausschalten. Dann auch kleine Glühbirnchen als Anzeigen.<br><br><br>Hallo Robinson,<br><br><br>wieviel darf es denn alles zusammen kosten??<br><br>nächste Frage wieviel Ahnung hast Du von Elektronik?<br><br>wieviel Ahnung hast Du vom Programmieren?<br><br><br>So wie Du fragst ist es meiner Einschätzung nach relativ wenig<br><br>das ist vollkommen Ok - ich finde es aber wichtig zu klären<br><br>Mit der c-control alleine geht das nicht alles<br><br>Man muß sich diverse Dinge dranbauen<br>entweder Teuer als fertiges Modul d.h. ca. 30-50 DM pro Funktion<br>oder sich selbst etwas bauen. 5-20 DM pro Funktion.<br><br>Per Handy schalten ca. 100 DM -150 DM wenn man die Baupläne vom Projekt<br>Lallus des WDR-Computerclub nimmt.<br><br>so nu sach ma wie det bei dir so is<br><br><br>mfg sl<br><br>";;http://;; 141.51.3.82 1.1 ce550-hrz-zgap
12.2.2002;20:20;1013541607;1013532413;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Heizungssteuerung;"Hallo Dirk & Afri,<br>Heißleiter sind ungeeignet. Zumindest benutzt diese kaum jemand.<br>Besser sind gerade im Solar-Bereich KTY10 bzw. PT1000.<br>I²C fällt bei der Station 1 aus. Der Bus ist nicht nach Außen geführt.<br>Das Emulieren mit Hilfe ASM-Routinen geht auch nicht ohne weiteres,<br>da an jedem I/O-Port 100nF hängen.<br>Bei der Station hat man keine 8 AD-Ports.<br>Es stehen, glaub&#39; ich, nur 4 zur Verfügung.(+ 2 Temp.Sens).<br>Außerdem hat die Station nur 6 I/O-Ports (+ 2 Relais)<br><br>@Afri<br>Die Station 1 ist meiner Ansicht nach für komplexere<br>Anwendungen ungeeignet.<br>In diesem Fall wäre eher die CC1 Unit bzw. M-Unit geeignet.<br>Wenn Du nicht gern lötest, dann nimm am besten die<br>CC1-Unit + Appl.Board.<br>Gib&#39; am besten die Station zurück und besorg&#39; Dir die<br>Unit+Appl.Board.<br><br>MfG André H.<br><br><br>> Hi,<br>> du hast doch 8 Analoge Eingänge zum Messen mit Hilfe eines Heisleiters (NTC).<br>> Über eine I2C Schnittstelle (z.B. LM75, DS1621).<br>> usw.<br>> <br>> Du solltest aber auf die gewünschte Genauigkeit achten. Eine Temperaturabweichung von bis 2C oben/unten ist nicht selten.<br>> <br>> Suchen mit einer Suchmaschine bringt auch einiges an Info.<br>> <br>> Dirk<br>> <br>> <br>> <br>> > Hi,<br>> > <br>> > suche jemenden der mit C-Control Station trotz fehlender watch dog schaltung und wenig Variablen eine HeizgSteuerung f. Solar, gastherme mit min. 2 Pumpen/Mischerkreisen (HK + FBHzg) steuert.Leider haben mich Profis davor gewarnt und auf eine PC Lösung verwiesen. Wie bekomme ich bei der Station insges. 8 Tepm Sensoren angeschlossen?<br>> > <br>> > Kann Tips zur Implementation einer Lichtszenensteuerung mit<br>> > neuem Conrad Dimmermodul anbieten.<br>> > <br>> > ";;http://;; 62.158.197.162 
12.2.2002;17:46;1013532413;1013464669;Dirk;dirk.hansen@gmx.de;http://;Re: Heizungssteuerung;Hi,<br>du hast doch 8 Analoge Eingänge zum Messen mit Hilfe eines Heisleiters (NTC).<br>Über eine I2C Schnittstelle (z.B. LM75, DS1621).<br>usw.<br><br>Du solltest aber auf die gewünschte Genauigkeit achten. Eine Temperaturabweichung von bis 2C oben/unten ist nicht selten.<br><br>Suchen mit einer Suchmaschine bringt auch einiges an Info.<br><br>Dirk<br><br><br><br>> Hi,<br>> <br>> suche jemenden der mit C-Control Station trotz fehlender watch dog schaltung und wenig Variablen eine HeizgSteuerung f. Solar, gastherme mit min. 2 Pumpen/Mischerkreisen (HK + FBHzg) steuert.Leider haben mich Profis davor gewarnt und auf eine PC Lösung verwiesen. Wie bekomme ich bei der Station insges. 8 Tepm Sensoren angeschlossen?<br>> <br>> Kann Tips zur Implementation einer Lichtszenensteuerung mit<br>> neuem Conrad Dimmermodul anbieten.<br>> <br>> ;;http://;; 217.3.2.230 
11.2.2002;23:03;1013465012;1013462929;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: uploadprogramm fuer cc1;> hi<br>> ich will unter linux das toolkit von diman todorov verwenden, aber<br>> ich habe probleme damit. ich hab schon kontakt mit ihm aufgenommen,<br>> aber so richtig konnte er mir auch nicht helfen.<br>> <br>> wenn ich kontakt mit der cc aufnehmen will, wie stell ich das an?<br>> im sourcecode des ccupload programms beginnt diman, indem er ein<br>> 1. ascii zeichen zur cc schickt.<br>> darauf sollte sie mit ihrere versionsnummer antworten, aber das tut sie<br>> nicht.<br>> <br>> ich breuchte den source eines uploadprogramms unter win, damit ich<br>> das zum laufen bekomme.<br>> weiss irgendjemand, wo ich den herkriege?<br>> <br>> mfg martin<br><br>Ich habe auch von jemand anderes gehört, daß es Probleme mit der seriellen Verbindung gibt, wenn man die Tools von Diman einsetzt. Vielleicht solltest Du erstmal mit einem einfachen Terminalprogramm unter Linux probieren, ob überhaupt eine serielle Verbindung zur C-Control aufgebaut werden kann.<br><br>Wenn sich die C-Control in der IDLE-Loop befindet, bewirkt das ASCII-Zeichen 1, daß sich die C-Control mit der Meldung "CCTRL-BASIC Version 1.1 (20.12.96)"+chr$(13) meldet. Das kannst Du z.B. mit meinem Terminal-Programm TERMINAL.EXE unter DOS oder Windows kontrolieren.<br><br>;;http://;; 195.252.136.222 
11.2.2002;22:57;1013464669;;Afri;Axel.Fries@eds.com;http://;Heizungssteuerung;Hi,<br><br>suche jemenden der mit C-Control Station trotz fehlender watch dog schaltung und wenig Variablen eine HeizgSteuerung f. Solar, gastherme mit min. 2 Pumpen/Mischerkreisen (HK + FBHzg) steuert.Leider haben mich Profis davor gewarnt und auf eine PC Lösung verwiesen. Wie bekomme ich bei der Station insges. 8 Tepm Sensoren angeschlossen?<br><br>Kann Tips zur Implementation einer Lichtszenensteuerung mit<br>neuem Conrad Dimmermodul anbieten.<br><br>;;http://;; 194.174.83.154 
11.2.2002;22:28;1013462929;;Martin Ebner;martinebner@utanet.at;http://;uploadprogramm fuer cc1;hi<br>ich will unter linux das toolkit von diman todorov verwenden, aber<br>ich habe probleme damit. ich hab schon kontakt mit ihm aufgenommen,<br>aber so richtig konnte er mir auch nicht helfen.<br><br>wenn ich kontakt mit der cc aufnehmen will, wie stell ich das an?<br>im sourcecode des ccupload programms beginnt diman, indem er ein<br>1. ascii zeichen zur cc schickt.<br>darauf sollte sie mit ihrere versionsnummer antworten, aber das tut sie<br>nicht.<br><br>ich breuchte den source eines uploadprogramms unter win, damit ich<br>das zum laufen bekomme.<br>weiss irgendjemand, wo ich den herkriege?<br><br>mfg martin;;http://;; 62.218.96.193 
11.2.2002;18:45;1013449557;1013316977;Olli;ostseecamp@t-online.de;http://;Re: RIFD - Leser;> was ist ein RIFD - Leser? vor ein paar tagen kam dieses ding hier im forum vor (bezüglich rs232 und ttl)<br>> yokoy<br><br>RFID (Radio Frequency Identification)<br>Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine "Speicherkarte", die berührungslos von einem Lesegerät gelesen und beschrieben werden kann. <br>Oftmals werden diese Dinger auch als Transponder bezeichnet. <br><br>Die Energieversorgung der Karte wird durch Induktion vom Leser meist gestellt, d.h. diese Karte benötigt keine Batterie etc...<br><br>Beührungslos heisst nun, dass hierbei die Karte nicht ins Gehäuse eingeführt werden muss (wie z.B. bei einer EC-Karte oder einer Chipkarte), sondern einfach vor das Lesegerät gehalten wird. Viele Anwendungen erzielen Lesereichweiten von 1 bis 10 cm, aber es gibt auch Systeme, die weit größere Distanzen überbrücken.<br><br>Anwendung findet dies im Bereich der Zutrittskontrolle und Betriebsdatenerfassung, im PKW Bereich als Wegfahrsperre, ÖPNV, Freizeitbädern ...;;http://;; 62.155.199.21 
10.2.2002;22:29;1013376572;1013370873;Marc Weber;marco-oweber@gmx.de;http://;Re: Wenig Infos, wenig Antworten;Nicht dass ich ein Teil kaufe das nur 8 Eingänge und Ausgänge hat.<br><br>Wenn du den Softwaresimulierten I2C Bus nimmst und ein paar I/O Expander dranhängst (außer EEprom sind noch 7 weitere Elemente möglich), dann kannst du mit jedem zusätzlichen I/O Expander mindestens 8 zusätzliche Ein und Ausgänge ansteuern.<br>I/O Expander habe ich bis jetzt (mit mäßig intensiver Suche) nur bei Reichelt Elektronik gefunden (PCF 8574P für 2,4 Euro).<br>Die I/O Ports sind also weder bei CC1 noch bei CC2 das Problem.;;http://;; 217.3.197.68 
10.2.2002;20:54;1013370873;1013364287;Robinson;xbk@x-y-a.com;http://;Re: Wenig Infos, wenig Antworten;"> > Was für Teile muss ich den bestellen damit ich mit jedem Gerät, jede Glühbirne, Motoren und Sensoren anschließen kann? Ohne Einschränkungen?<br>> > Also ich will das mit meinen PC anschließen. Ich habe Windows ME und NT, 2000 und Linux drauf. Und ich will mit Basic und mit Grafikoberfläche programmieren.<br>> > <br>> > Danke.<br>> <br>> Hallo Robinson,<br>> Die Antwort lautet: Elektronik.<br>> Du mußt schon ein bißchen mehr schreiben:<br>> Welche Art von Glühlampe? 230V 12V 6V ?? Leistung?<br>> Welche Art von Motoren?<br>> Welche Art von Sensoren?<br>> Niemand weiß, was Du vor hast! Beschreib&#39; ein wenig, Dein Projekt.<br>> <br>> MfG André H.<br><br><br>Also mein Ziel ist, mein ganzes Zimmer mit C-Control steuern zu können. Fenster, Lichter, Heizung alles vollautomatisch. Von kleinen Glühbirnen bis zu 220V Glühbirnen. Deshalb möchte ich erst wissen welches C-Control Gerät dafür gut geeignet ist. Nicht dass ich ein Teil kaufe das nur 8 Eingänge und Ausgänge hat. Es soll eigentlich unbegrenzt sein. Und alles programmierbar. Es soll auch möglich machen, per Handy eine Glühbirne aktivieren zu können. Und andersrum, wenn eine Alarmanlage angeht, klingelt das Handy. Aber zuerst will ich wissen, welches Gerät es ist, das alles möglich macht.<br><br>Z.B. würde ich 220V Glühbirnen anschliessen. Und eine Alarmanlage, wenn das Wasser leer ist (für mein Luftreiniger). Und damit andere PC&#39;s ein- und ausschalten. Dann auch kleine Glühbirnchen als Anzeigen.";;http://;; 62.138.36.180 
10.2.2002;20:18;1013368712;;Odin;jmuehling@smi-softmark.de;http://;Max. LCD;Servus Zusammen,<br><br>wo liegt eigentlich die Grenze des C-Control-I im Bezug auf LCD-Verwendung? Kann ich überhaupt mehrere zum Laufen bekommen?<br>... andere Frage: Hat schon mal jemand einen alten Laptop-Bildschirm funktionstüchtig mit dem C-Control-I betrieben?<br><br>Fragen über Fragen...<br><br>Danke für jeden "hilfreichen" Tip<br><br>CUL8R;;http://;; 62.144.177.79 
10.2.2002;19:04;1013364287;1013357272;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Wenig Infos, wenig Antworten;"> Was für Teile muss ich den bestellen damit ich mit jedem Gerät, jede Glühbirne, Motoren und Sensoren anschließen kann? Ohne Einschränkungen?<br>> Also ich will das mit meinen PC anschließen. Ich habe Windows ME und NT, 2000 und Linux drauf. Und ich will mit Basic und mit Grafikoberfläche programmieren.<br>> <br>> Danke.<br><br>Hallo Robinson,<br>Die Antwort lautet: Elektronik.<br>Du mußt schon ein bißchen mehr schreiben:<br>Welche Art von Glühlampe? 230V 12V 6V ?? Leistung?<br>Welche Art von Motoren?<br>Welche Art von Sensoren?<br>Niemand weiß, was Du vor hast! Beschreib&#39; ein wenig, Dein Projekt.<br><br>MfG André H.";;http://;; 62.158.204.64 
10.2.2002;17:07;1013357272;;Robinson;xbk@x-y-a.com;http://;Was für Teile brauche ich damit ich...;Was für Teile muss ich den bestellen damit ich mit jedem Gerät, jede Glühbirne, Motoren und Sensoren anschließen kann? Ohne Einschränkungen?<br>Also ich will das mit meinen PC anschließen. Ich habe Windows ME und NT, 2000 und Linux drauf. Und ich will mit Basic und mit Grafikoberfläche programmieren.<br><br>Danke.;;http://;; 62.138.36.180 
10.2.2002;5:56;1013316977;;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://www.laboratorium-fuer-gestaltung.de;RIFD - Leser;was ist ein RIFD - Leser? vor ein paar tagen kam dieses ding hier im forum vor (bezüglich rs232 und ttl)<br>yokoy;;http://;; 62.226.70.209 
10.2.2002;3:41;1013308881;1013271893;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Variable im internen EEprom;<br>> Ist es möglich Variable im internen EEprom während der Programmausführung zu speichern? <br><br>Ja, das ist möglich. Siehe link.<br><br>;Tips & Tricks;http://ccintern.dharlos.de/dump_bas.txt;; 195.252.135.15 
9.2.2002;20:11;1013281865;1013279825;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Füllstandmessung;> Conrad hat noch einen L4620 für 3,50 Euro. Der arbeitet vermutlich mit der Veränderung der Kapazität. Dabei ist wohl ein Draht in der Flüssigkeit. Das Datenblatt gibt auch nicht gerade mehr her.<br><br>Hallo,<br>Ihr habt noch eine Möglichkeit übersehen:<br>Man nimmt einfach einen Differenzdruck-Sensor und <br>legt eine dünnes röhrchen bis zum Grund des Speichers.<br>Steigt der Wasserpegel, dann steigt auch der (Luft-)Druck<br>am Sensor.<br>Ich finde, das ist die einfachste Möglichkeit.<br><br>MfG André H.;;http://;; 62.153.19.45 
9.2.2002;19:37;1013279825;1013276919;KlaRa;;http://;Re: Füllstandmessung;Conrad hat noch einen L4620 für 3,50 Euro. Der arbeitet vermutlich mit der Veränderung der Kapazität. Dabei ist wohl ein Draht in der Flüssigkeit. Das Datenblatt gibt auch nicht gerade mehr her.;;http://;; 217.228.195.165 
9.2.2002;18:48;1013276919;1013275032;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: Füllstandmessung;ausserdem gibt es noch die möglichkeit durch einen ntc (oder ptc) einen kleinen strom flissen zu lassen. der ntc erwärmt sich dadurch. im wasser ist die wärmeableitung wesentlich grösser als in der luft. der ntc ändert also seinen widerstand was am ad-port messbar wäre. das ganze sollte gut isoliert sein. nimm z.b. plastikspray.<br>yokoy;;http://;; 62.226.70.250 
9.2.2002;18:17;1013275032;1013263799;KlaRa;;http://;Re: Füllstandmessung;Es gibt unter der CC2 Seite auf<br>http://www.cc2net.de/Download/datasheets/sens/gp2d02.pdf<br>Ein Distanzmessgerät von Conrad. Laut Datenblatt misst es von einigen Zentimetern bis zu 1,5m.<br>Vielleicht könte man eine Längenmessung in diesem Fall auch mit einer Doppelader aufgrund einer Kapazitätsmessung durchführen. Das Wasser ändert die Kapazität der Adern zueinander. Die Kapazitätsänderung an an einem Timer (555 er) ändert auch die Frequenz.<br>Alles andere, wie Schwimmer, Poties usw. haben mit Mechanik zu tun und setzen je nach dem früher oder später aus.<br>;;http://;; 217.228.195.165 
9.2.2002;17:24;1013271893;;Hemetsberger Johann;hemetsberger.j@utanet.at;http://;Variable im internen EEprom;Ist es möglich Variable im internen EEprom während der Programmausführung zu speichern? ;;http://;; 212.152.209.142 
9.2.2002;15:09;1013263799;1013202689;Thomas Schneider;admin@datascan.de;http://;Re: Füllstandmessung;> Welche Abmessungen hat das Gefäß? Wie genau muss die Messung sein?<br>>  <br><br>Sorry hab mich wohl etwas ungenau ausgedrückt also:<br><br>Ich brauche eine Schaltung, welche den Wasserstand von meiner Zisterne anzeigt, am besten in Prozent oder cm Wasserhöhe, dabei ist die Zisterne 6000 Liter goß und ca. 2m hoch.<br>Dies soll über mein IO-Terminal (an CC-Station1) im Display angezeigt werden.<br>;;http://;; 62.104.212.74 1.0 ffm2-t6-1.mcbone.net:3228 (Squid/2.1.PATCH1)
9.2.2002;14:18;1013260699;;Dietmar;;http://dharlos.de;Parameterübergabe an BASIC-Subroutinen per Stack;"<br>Der CCBASIC-Compiler enthält einen kleinen Bug, der es ermöglicht, an BASIC-Subroutinen Parameter mit Hilfe des Stacks zu übergeben. Die Parameterübergabe über den Stack ist von Vorteil, da man dadurch die Variablen einsparen kann, die normalerweise zur Übergabe von Werten an eine Subroutine verwendet werden müssen. Problemlos ist die Übergabe eines Wertes möglich. Bei mehreren Werten muß man etwas tricksen.<br><br>Der Sourcecode:<br><br>&#39; Parameteruebergabe an eine BASIC-Subroutine (oder an Assembler) mit Hilfe<br>&#39; des Stacks. Damit lassen sich Parameter an eine Subroutine uebergeben,<br>&#39; ohne dass immer die gleichen Variablen zur Parameteruebergabe verwendet<br>&#39; werden muessen. Im folgenden Beispiel kommt man sogar ganz ohne Variablen<br>&#39; aus!<br><br>&#39; Nachteil: Da das Betriebssystem kein richtiges POP kennt, muss man in<br>&#39; der Subroutine etwas tricksen, um mehr als einen uebergebenen Wert vom<br>&#39; Stack zu lesen. In solchen Faellen sollte man sich gut im Rechenstack-<br>&#39; Handling des C-Control-Betriebssystems auskennen.<br><br>define push ad[1] &#39; In einen A/D-Port kann man nicht schreiben,<br>define pop da[1]  &#39; und einen D/A-Port kann man nicht auslesen...<br><br>print<br><br>push=123          &#39; ...darum erzeugt der CCBASIC-Compiler in den hier<br>push=456          &#39; angegebenen zwei Faellen nur Code, der die Zahlen<br>gosub test        &#39; 123 und 456 auf den Stack pusht.<br>print pop<br>end<br><br>#test             &#39; Das kann man nun in der Subroutine ausnutzen:<br>print pop         &#39; Hier wird 456 gelesen, aber nicht vom Stack entfernt,<br>print pop+pop     &#39; und hier wird 123+456 berechnet und ausgegeben.<br>return 789        &#39; Dieser Rueckgabewert wird auf den Stack gepusht, und<br>                  &#39; weiter oben (hinter GOSUB) per "PRINT pop" ausgegeben.<br><br>&#39;(c) Dietmar Harlos ADPC - 09. Februar 2002 01:10<br><br>";;http://;; 195.252.136.141 
9.2.2002;1:29;1013214549;1013200650;yokoy;;http://;Re: Füllstandmessung;"> Hallo zusammen,<br>> <br>> hat jemand eine Idee, wie man eine Wasserpegelstand-Schaltung mit CC1-Station realisieren kann (vorhandene Schaltungen & Prog. währen vorteilhaft ;-))<br>> <br>> <br>> <br>><br>"Wasserpegelstand-Schaltung" ? <br>schaltung ganz allgemein oder soll bei einem bestimmten pegel (z.b. voll) irgendwas geschlaltet werden (z.b. warnlampe an)?<br>yokoy";;http://;; 217.80.195.34 
9.2.2002;0:45;1013211924;1013194864;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: chipdrive an cc1?;> Ein Chipkartenleser anzuschliessen dürfte nicht das Problem sein. Ich habe einen Leser für Transponder (berührungslose "Chip"karten) an der C-Control ohne Probleme laufen. Wichtig ist nur, dass Du das Protokoll hast, um den Leser die entsprechenden Befehle zu schicken. <br>> <br>> Bei weiteren Fragen, kannste Dich gerne melden....<br>><br>wenn ich den chipkartenleser und mehr infos dazu habe komme ich gerne auf dein angebot zurück.<br>yokoy;;http://;; 217.80.195.34 
8.2.2002;22:11;1013202689;1013200650;KlaRa;;http://;Re: Füllstandmessung;Welche Abmessungen hat das Gefäß? Wie genau muss die Messung sein?<br> ;;http://;; 80.130.241.196 
8.2.2002;21:37;1013200650;;Thomas Schneider;admin@datascan.de;http://;Füllstandmessung;"Hallo zusammen,<br><br>hat jemand eine Idee, wie man eine Wasserpegelstand-Schaltung mit CC1-Station realisieren kann (vorhandene Schaltungen & Prog. währen vorteilhaft ;-))<br><br><br><br>";;http://;; 62.104.212.74 1.0 ffm2-t6-1.mcbone.net:3228 (Squid/2.1.PATCH1)
8.2.2002;20:03;1013195039;1013194864;Olli;ostseecamp@t-online.de;http://;Re: chipdrive an cc1?;> Ein Chipkartenleser anzuschliessen dürfte nicht das Problem sein. Ich habe einen Leser für Transponder (berührungslose "Chip"karten) an der C-Control ohne Probleme laufen. Wichtig ist nur, dass Du das Protokoll hast, um den Leser die entsprechenden Befehle zu schicken. <br>> <br>> Bei weiteren Fragen, kannste Dich gerne melden....<br><br><br>Entscheidend ist natürlich, dass der Chipkartenleser entsprechend der Spezifikation der seriellen Schnittstelle betrieben werden kann.... ;;http://;; 62.155.198.9 
8.2.2002;20:01;1013194864;1013185972;Olli;ostseecamp@t-online.de;http://;Re: chipdrive an cc1?;Ein Chipkartenleser anzuschliessen dürfte nicht das Problem sein. Ich habe einen Leser für Transponder (berührungslose "Chip"karten) an der C-Control ohne Probleme laufen. Wichtig ist nur, dass Du das Protokoll hast, um den Leser die entsprechenden Befehle zu schicken. <br><br>Bei weiteren Fragen, kannste Dich gerne melden....<br>;;http://;; 62.155.198.9 
8.2.2002;17:55;1013187329;1013187096;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"> > ja, platine und software habe ich, aber der artikel fehlt mir noch :-(<br>> > warum ist es "so gut wie unmöglich" ein floppy anzusteuer? ist doch um einiges langsamer als ein festplatte?<br>> > yokoy<br>> > <br>> Hallo yokoy,<br>> Es ist die Schnittstelle!<br>> Das Timing bei einem Floppy-LW muß viel exakter sein,<br>> als bei der IDE-Schnittstelle.<br>> Darum ist es leichter eine HD anzuschließen.<br>> Aber direkt an die Unit geht&#39;s nicht.<br>> Ich hab&#39; mir jetzt die Elektor-Ausgabe 03/2001 nachbestellt,<br>> da ich selbst einmal ausprobieren will, ob man eine HD mit der CC2<br>> betreiben kann.<br>> Wenn das funzt, dann sollte es auch mit der CC1 gehen.<br>> Zumindest in ASM.<br>> <br>> MfG André H.<br><br>ich bin gespannt. kannst du mir vielleicht den artikel scannen und mailen? wäre nett.<br><br>yokoy";;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;17:51;1013187096;1013182106;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"> ja, platine und software habe ich, aber der artikel fehlt mir noch :-(<br>> warum ist es "so gut wie unmöglich" ein floppy anzusteuer? ist doch um einiges langsamer als ein festplatte?<br>> yokoy<br>> <br>Hallo yokoy,<br>Es ist die Schnittstelle!<br>Das Timing bei einem Floppy-LW muß viel exakter sein,<br>als bei der IDE-Schnittstelle.<br>Darum ist es leichter eine HD anzuschließen.<br>Aber direkt an die Unit geht&#39;s nicht.<br>Ich hab&#39; mir jetzt die Elektor-Ausgabe 03/2001 nachbestellt,<br>da ich selbst einmal ausprobieren will, ob man eine HD mit der CC2<br>betreiben kann.<br>Wenn das funzt, dann sollte es auch mit der CC1 gehen.<br>Zumindest in ASM.<br><br>MfG André H.";;http://;; 62.158.206.61 
8.2.2002;17:32;1013185972;;yokoy;;http://;chipdrive an cc1?;"floppylaufwerk an eine cc1 anzukoppeln scheint schwireig zu sein. aber wie ist es mit einem chipkarten lese/schreibgerät? z.b. chipdrive micro fun von towitoko? das chipdrive wird an den seriellen port und an einen ps2-port angeschlossen (ich vermute zur spannungsversorgung). ich habe irgendwo gelesen (c&#39;t?) das es chipkarten bis 2mb gibt. das ist doch was.<br>yokoy";;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;17:18;1013185083;1013182106;Dietmar;;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"> > <br>> > Hallo yokoy,<br>> > Ein Floppy über die CC1 anzusteuern ist so gut wie unmöglich.<br>> > Aber eine Festplatte kann man zumindest indirekt ansteuern.<br>> > Besorg&#39; Dir die Elektor-Ausgabe März 2001. Dort wird beschrieben,<br>> > wie man ein HD-IDE-Interface für 8-Bit-Microcontroller baut.<br>> > <br>> > MfG André H.<br>> ><br>> ja, platine und software habe ich, aber der artikel fehlt mir noch :-(<br>> warum ist es "so gut wie unmöglich" ein floppy anzusteuer? ist doch um einiges langsamer als ein festplatte?<br>> yokoy<br>> <br><br>Ein Problem ist sicherlich, daß für ein IDE- oder Floppy-Interface sehr viele Portanschlüsse geopfert werden müssen. Auch denke ich, daß die C-Control ausreichend schnell auf Signale reagieren, oder diese liefern können muß. Das ist nur in Assembler zu erreichen. Und Assemblerprogramme dürfen nicht mehr als 255 Byte groß sein (außer bei einem OTP). Auch ist kaum Speicher zur Datenbufferung vorhanden. Wenn Du das Elektor-Interface aufbaust, überlege genau, ob die C-Control den Anforderungen gewachsen ist.<br><br>";;http://;; 195.252.132.166 
8.2.2002;17:02;1013184165;1013183621;yokoy;;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;ich suche weiter. wenn euch was entsprechendes in die finger kommt: her damit<br>yokoy;;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;16:57;1013183851;;yokoy;;http://;forum-killer;wenn euch ein "speedy" unterkommt: vorsicht.<br>guckt mal auf www.roboterwelt.de ins forum. sein beitrag wurde gelöscht(netiquette), jetzt ist er sauer und sprengt das forum mit müll :-(<br>schade eigentlich.<br><br>yokoy;;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;16:53;1013183621;1013183405;Dietmar;;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;> wenn eine datasette geht, müsste doch auch ein floppylaufwerk gehen. die datenrate dürfte doch so bei 115000 baud liegen, oder? ok, ist noch eine ganze menge, aber kann man nicht ein floppylaufwerk langsamer ansteuern?<br>> yokoy<br><br>Ich glaube nicht, daß eine langsamere Ansteurerung möglich ist. Zumindest im DOS-Format werden doch immer 512 Byte auf einmal (in einem Cluster) verschickt. Vielleicht findest Du da nähere Infos auf irgendwelchen PC-Hardwareseiten (z.B. Interfacing the PC).<br><br>;;http://;; 195.252.137.105 
8.2.2002;16:51;1013183477;1013182106;Dietmar;;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"> > <br>> > Hallo yokoy,<br>> > Ein Floppy über die CC1 anzusteuern ist so gut wie unmöglich.<br>> > Aber eine Festplatte kann man zumindest indirekt ansteuern.<br>> > Besorg&#39; Dir die Elektor-Ausgabe März 2001. Dort wird beschrieben,<br>> > wie man ein HD-IDE-Interface für 8-Bit-Microcontroller baut.<br>> > <br>> > MfG André H.<br>> ><br>> ja, platine und software habe ich, aber der artikel fehlt mir noch :-(<br>> warum ist es "so gut wie unmöglich" ein floppy anzusteuer? ist doch um einiges langsamer als ein festplatte?<br>> yokoy<br>> <br><br>Ein Problem ist sicherlich, daß für ein IDE- oder Floppy-Interface sehr viele Portanschlüsse geopfert werden müssen. Auch denke ich, daß die C-Control ausreichend schnell auf Signale reagieren, oder diese liefern können muß. Das ist nur in Assembler zu erreichen. Und Assemblerprogramme dürfen nicht mehr als 255 Byte groß sein (außer bei einem OTP). Auch ist kaum Speicher zur Datenbufferung vorhanden. Wenn Du das Elektor-Interface aufbaust, überlege genau, ob die C-Control den Anforderungen gewachsen ist.<br><br>";;http://;; 195.252.137.105 
8.2.2002;16:50;1013183405;1013162465;yokoy;;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;wenn eine datasette geht, müsste doch auch ein floppylaufwerk gehen. die datenrate dürfte doch so bei 115000 baud liegen, oder? ok, ist noch eine ganze menge, aber kann man nicht ein floppylaufwerk langsamer ansteuern?<br>yokoy;;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;16:28;1013182106;1013178426;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"<br>> <br>> Hallo yokoy,<br>> Ein Floppy über die CC1 anzusteuern ist so gut wie unmöglich.<br>> Aber eine Festplatte kann man zumindest indirekt ansteuern.<br>> Besorg&#39; Dir die Elektor-Ausgabe März 2001. Dort wird beschrieben,<br>> wie man ein HD-IDE-Interface für 8-Bit-Microcontroller baut.<br>> <br>> MfG André H.<br>><br>ja, platine und software habe ich, aber der artikel fehlt mir noch :-(<br>warum ist es "so gut wie unmöglich" ein floppy anzusteuer? ist doch um einiges langsamer als ein festplatte?<br>yokoy<br>";;http://;; 62.226.71.206 
8.2.2002;15:27;1013178426;1013119920;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: floppylaufwerk an cc1;"> ich möchte eine ganze menge messdaten speichern und archivieren. das gute alte floppy-laufwerk (3.5") wäre ideal dafür. gibt es eine möglichkeit floppys mit der cc1 zu beschreiben?<br>> <br><br>Hallo yokoy,<br>Ein Floppy über die CC1 anzusteuern ist so gut wie unmöglich.<br>Aber eine Festplatte kann man zumindest indirekt ansteuern.<br>Besorg&#39; Dir die Elektor-Ausgabe März 2001. Dort wird beschrieben,<br>wie man ein HD-IDE-Interface für 8-Bit-Microcontroller baut.<br><br>MfG André H.<br>";;http://www.elektor.de;; 62.155.140.25 
8.2.2002;14:57;1013176667;1011721146;Rainer;rthue@yahoo.de;http://;Re: Uhrzeit speichern;"Hallo Erwin,<br><br>ätsch, geht doch!<br><br>Ich hab&#39; zwar fünf CControl, aber die sind alle fest eingebaut und arbeiten so vor sich hin. Wegen einer Umprogrammierung einer Steuerung hab&#39; ich mich erinnert, daß da was mit Zeit war.<br><br>Habe versucht, daß so zu machen, wie ich vorgeschlagen hätte. Tja, das geht irgendwie nicht.<br><br>Ich hab&#39; dann die Stunden mit 100 multipliziert und dann die Sekunden addiert. 13.43 würde demnach als 1343 einer Variablen zugewiesen und die kann man dann speichern. Klappt tadellos!<br><br>Nach Übertragung mit Hyperterminal nach Excel könnte man die Codierung ja wieder lösen, aber ich glaube, wenn man weiß, was es bedeuten soll, dann geht&#39;s.<br><br>Rainer";;http://;; 212.185.52.59 1.0 www.cybase.de:8080 (Squid/2.2.STABLE5)
8.2.2002;11:01;1013162465;1013119920;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: floppylaufwerk an cc1;"<br>> ich möchte eine ganze menge messdaten speichern und archivieren. das gute alte floppy-laufwerk (3.5") wäre ideal dafür. gibt es eine möglichkeit floppys mit der cc1 zu beschreiben?<br>> <br>> yokoy<br><br>Zu diesem Thema wurde in irgendeinem der alten Foren schon einmal eine Diskussion geführt. Man war sich damals darüber einig, daß die C-Control zu langsam ist, um den IDE-Port anzusteuern. Damals ging es um die Frage, ob die CC ein CD-ROM-Laufwerk so ansteuern kann, daß man es als Audio-CD-Abspieler benutzen kann.<br><br>Ich dachte schon einmal darüber nach, ob man als größeren Datenspeicher eventuell eine Datasette einsetzen sollte. Der Motor des Cassettenlaufwerks wird über einen Bitport gesteuert, die Daten werden als Töne (High/Low-Impulse, also Rechteckschwingungen, evt. über Tiefpaß führen) bitweise übermittelt und aufgezeichnet. LOW-Bits z.B. als 1200-Hz-Schwingung, HIGH-Bits als 2400 Hz.<br><br>Gelesen werden die Daten, indem zuerst die verwaschenen Audiosignale per Schmitt-Trigger aufbereitet und an einen Interruptpin der C-Control gegeben werden. Ähnlich der Auswertung des DCF77-Signals kann die C-Control dann anhand der Zeitabstände zwischen den High-Flanken detektieren, ob High- oder LOW-Bits aufgezeichnet wurden. Ich würde den FREQ2- oder IRQ-Pin der M-Unit dazu benutzen.<br><br>Oft kommt es zu einer Invertierung des Audiosignals. Das muß man evt. korrigieren.<br><br>Das wäre zumindest ein ganz nettes Bastelprojekt für einen kalten Februarabend. Einfacher geht&#39;s auf jeden Fall, indem man einfach das EEPROM der C-Control durch ein größeres ersetzt. :-)<br><br>";;http://;; 195.252.138.123 
8.2.2002;0:24;1013124295;1012651327;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;http://;Re: Interfacing the AT keyboard;guter link!<br>ich danke dir.<br><br>yokoy;;http://;; 62.226.71.247 
7.2.2002;23:12;1013119920;;yokoy;yokoy@laboratorium-fuer-gestaltung.de;;floppylaufwerk an cc1;ich möchte eine ganze menge messdaten speichern und archivieren. das gute alte floppy-laufwerk (3.5") wäre ideal dafür. gibt es eine möglichkeit floppys mit der cc1 zu beschreiben?<br><br>yokoy;;http://;; 62.226.71.247 
7.2.2002;12:33;1013081600;1013075127;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Programm von CC-Plus in CC-Basic umwandeln;<br>> Hallo <br>> gibt es vielleicht ein Programm ,das ein CC-Plus Programm in ein<br>> CC-Basic Programm integriert od.umwandelt.<br>> Die Programmierung in CC-Plus ist für mich einfacher,kann aber die Programmierung in CC-Basic nicht immer weglassen.<br><br>Der Plus-Compiler legt eine temporäre Datei an, in der die normalen BASIC-Token enthalten sind. Diese Datei müßte man einlesen und mit einem Decompiler bearbeiten.<br><br>André H. hat sowas mal ansatzweise programmiert. Dieser Decompiler ist in Visual Basic programmiert und noch unvollständig. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen. Ich komme in den nächsten Tagen nicht dazu, mich um das Problem zu kümmern (muß für eine Klausur büffeln). Lade ihn einfach mal herunter:<br><br>;Decompiler für BASIC-Token;http://dharlos.de/next/decompiler.zip;; 195.252.137.40 
7.2.2002;10:45;1013075127;;Karl;;http://;Programm von CC-Plus in CC-Basic umwandeln;Hallo <br>gibt es vielleicht ein Programm ,das ein CC-Plus Programm in ein<br>CC-Basic Programm integriert od.umwandelt.<br>Die Programmierung in CC-Plus ist für mich einfacher,kann aber die Programmierung in CC-Basic nicht immer weglassen.;;http://;; 217.2.71.150 
7.2.2002;0:51;1013039506;1012643524;Moritz Becker;;http://;Re: Wertebereichserweiterung von Variablen;"Hab&#39;s geschafft!<br>Danke!!!";;http://;; 62.67.84.37 
6.2.2002;22:01;1013029318;1012998313;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Sortieren;"<br>> Hallo ich habe 8 Werte in das EEPROM geschrieben, lese diese wieder aus und will sie jetzt nach größe sortieren und dann entsprechend Aktionen auslösen.<br>> Kann mir jemand helfen ? DAnke im voraus<br><br>Hallo Kai,<br><br>sortieren könnte man z.B. mit Hilfe des Bubblesort-Algorithmus, doch leider muß man dazu sehr häufig in das EEPROM schreiben. Ich habe das Problem auf die folgende Weise gelöst. Es kann aber auch sein, daß ich zu kompliziert gedacht habe und das es eine simplere Methode gibt.<br><br>Der Sourcecode:<br><br><br>&#39;Acht Wordwerte nach Grösse sortiert ausgeben<br><br>define m word<br>define a word<br>define maske byte<br>define i byte<br><br>&#39;Zahlen in Datei schreiben<br>open# for write<br>print# 8<br>print# 3<br>print# -10<br>print# 3<br>print# 92<br>print# 4<br>print# 6<br>print# 2<br>close#<br><br>print<br><br>maske=255<br>#loop<br>  if maske=0 then exit<br><br>  &#39;groesste Zahl suchen<br>  open# for read<br>  m=-32767<br>  for i=0 to 7<br>    input# a<br>    if maske and (1 shl i) then if a>m then m=a<br>  next i<br>  <br>  &#39;Position der groessten Zahl ermitteln<br>  open# for read<br>  for i=0 to 7<br>    input# a<br>  if (maske and (1 shl i))=0 or a&lt;>m then next i<br>  maske=maske xor (1 shl i)<br><br>  &#39;Zahl ausgeben<br>  print m<br>goto loop<br>#exit<br><br>end<br><br>";;http://;; 195.252.139.52 
6.2.2002;13:25;1012998313;;Kai;k.coboeke@tekno-engineering.de;http://;Sortieren;Hallo ich habe 8 Werte in das EEPROM geschrieben, lese diese wieder aus und will sie jetzt nach größe sortieren und dann entsprechend Aktionen auslösen.<br>Kann mir jemand helfen ? DAnke im voraus;;http://;; 217.228.168.69 1.0 WIESEL
5.2.2002;23:09;1012946969;1012941875;Dietmar;;http://;Re: C-Control-Center Help Site nicht mehr zu erreichen?;> Kann es sein, dass die C-Control-Center Help Site nicht mehr zu erreichen ist?<br>> Hat jemand eine aktuelle Adresse?<br>> <br>> Bernd<br>> <br><br>Ich hatte heute auch Probleme, das C-Control-Center zu erreichen. Übrigens gibt es die Dateien (Software, Hardware, Projekte, ...), die das CCC mittlerweile nicht mehr anbietet, als Mirror auf meiner Site. Siehe link.<br>;alter Mirror vom C-Control-Center;http://dharlos.de/ccc;; 195.252.131.86 
5.2.2002;21:44;1012941875;;bernd;;http://;C-Control-Center Help Site nicht mehr zu erreichen?;Kann es sein, dass die C-Control-Center Help Site nicht mehr zu erreichen ist?<br>Hat jemand eine aktuelle Adresse?<br><br>Bernd<br>;;http://;; 195.252.135.51 
5.2.2002;19:23;1012933423;1012913260;Dietmar;;http://;Re: Sprachsteuerung;<br>> HALLO !<br>> <br>> Gibt es ein Sprachmodul das mit der C-Control betrieben werden kann ???<br><br>Früher gab es sowas in einem Projekt des C-Control-Centers (CCC). Leider wird das dort heute wohl nicht mehr angeboten. Ich habe eine alte Version des CCC auf meiner Domain. Schaue mal unter C-Control -> Projekte nach.<br>;CCC vom 18.10.1999;http://dharlos.de/ccc;; 195.252.135.108 
5.2.2002;13:47;1012913260;;Marco Schweiger;;http://www.members.aon.at/marco14;Sprachsteuerung;HALLO !<br><br>Gibt es ein Sprachmodul das mit der C-Control betrieben werden kann ???<br><br><br>;;http://;; 195.3.113.8 1.0 GSTR20PROXY.aon.at
4.2.2002;17:44;1012841064;1012673773;Olli;ostseecamp@t-online.de;http://;Re: TTL oder RS 232, ein großer unterschied?;Vielen Dank für die Info. Habe es gerade ausprobiert und es funktioniert problemlos....<br><br>Olli;;http://;; 193.159.123.27 
4.2.2002;16:18;1012835932;1012662630;CTC;;http://;Re: Nachtrag;> > Der Crystal muss natürlich schaltbar sein, da für den Download die <br>> > Baudrate stimmen muss (also der Takt 4MHz ist) <br>> <br>> <br>> Besten Dank für den Hinweis habe dennoch das Problem,wie ich die verschiedenen Einstellungen für den Kristal 2.4576MHz, die Teiler für die<br>> Baudrate in ein entsprechendes Programm  einbinden kann .Einstellungen der Teiler habe ich<br>> gefunden :SCP1=0<br>>           SCPO=1<br>>           SCT/R2=0<br>>           SCT/R1=1<br>>           SCT/RO=1<br>> NP=3<br>> NT/NR=8<br>Hi,<br>das ist alles richtig so, wie du es schreibst.<br>Hänge den SYSCODE am Ende des Programms an und<br>rufe ihn einmalig mit SYS &H101 auf.<br>das wars dann auch schon.<br>Ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber es <br>sollte gehen.<br><br>ciao......<br> <br>SYSCODE &HA6 &H9B &HB7 &H0D &H81<br><br><br><br>> <br>> Ich bitte um Programmierhilfe;;http://;; 194.174.253.2 
3.2.2002;22:38;1012772303;1008700763;Brusch;;http://;Re: C Control Steuerung von ca 50 Sensoren ???;> Hi,<br>> <br>> Ich hätte gerne ein paar infos zu c -Control.<br>> und zwar ist es möglich, mit dem c-control(2) so ca 50 Sensoren abzufragen.<br>> Das ganze ist ein einem großen Getreidelager mit vielen Silos(9) wo ich gerne die Füllstände überwachen will (1/4,1/2/,3/4,1/1).<br>> Das ganze sollte dann auf einem großen panel über Led^s angezeigt werden.<br>> Bei überschreitung von 1/1 sollte dann auch noch eine Hupe angehen.<br>> Des weiteren würde ich noch gerne die Drehzahl von 4 Motoren überwachen.<br>> Ist das alles mit c-control 1 oder 2 möglich bzw gibt es andere Alternativen.<br>> <br>> Danke im vorraus für euere Antworten.<br>> <br>Ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät, aber ich lese erst jetzt dieses Forum.<br>Dein Problem ist ohne weiteres zu lösen:<br>Nimm eine 4 zu 15 Decoder (74154), jetzt kannst Du 15 Gruppen a 4 Sensoren (eingänge) verwalten, sind 60 Sensoren mit 8 Leitungen.<br>Für die LED Ansteuerung verwende ein MAX7219, dieser Baustein kann im uncodierten Modus 64 LED´s ansteuern. Als Datenspeicher für die Füllstände nimm ein EEprom 93C46 hier kannst Du 128 16bit Worte speichern. Die Ansteuerung dieser beiden IC´s benötigt 5 Leitungen.<br>Soll die Drehzahl der Motore überwacht werden, oder nur der Lauf ?<br>Diese kann in jedem Fall mit 4 AD Eingängen erledigt werden.<br>Die Hupe wird mit dem Beep Ausgang angesprochen.<br>Als Reserve bleiben jetzt noch 3 E/A, 4 AD, 2 PWM, 2 Freq.<br>Viel Spaß<br> <br>> Jörg;;http://;; 62.104.214.76 1.1 hmb2-t7-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
3.2.2002;22:24;1012771475;1012766642;Christian;;http://;"Ja, ich glaube es geht doch ;-)";Okay, du hast doch recht... Ich tue mich noch etwas schwer mit allem was mit Überläufen zu tun hat... <br><br>Nun gut danke für den Tip<br><br>Christian;;http://;; 217.235.6.2 
3.2.2002;22:19;1012771178;1008700763;Brusch;;http://;Re: C Control Steuerung von ca 50 Sensoren ???;> Hi,<br>> <br>> Ich hätte gerne ein paar infos zu c -Control.<br>> und zwar ist es möglich, mit dem c-control(2) so ca 50 Sensoren abzufragen.<br>> Das ganze ist ein einem großen Getreidelager mit vielen Silos(9) wo ich gerne die Füllstände überwachen will (1/4,1/2/,3/4,1/1).<br>> Das ganze sollte dann auf einem großen panel über Led^s angezeigt werden.<br>> Bei überschreitung von 1/1 sollte dann auch noch eine Hupe angehen.<br>> Des weiteren würde ich noch gerne die Drehzahl von 4 Motoren überwachen.<br>> Ist das alles mit c-control 1 oder 2 möglich bzw gibt es andere Alternativen.<br>> <br>> Danke im vorraus für euere Antworten.<br>> <br>Hallo Jörg,<br>Dein Problem läßt sich ohne weiteres lösen,<br>4 Ausgänge verwendest Du für eine 4 zu 15 Decoder z.B 74154, jetzt <br>kann Du 15 Sensorgruppen jeweils mit 4 Sensoren verarbeiten (sind 60).<br>Für die LED Anzeige verwendest Du das IC MAX7219, im uncodierten Modus kannst Du hiermit 64 LED´s ansteuern. Für die Datenspeicherung verwendest<br>Du ein serielles EEprom z.B. 93C46. in diesem 2K EEprom kannst Du 128 16bit Informationen speicher. <br>Da das MAX7219 ebenfalls seriell angesprochen wird, kosten Dich diese beiden IC´s 5 weitere Leitungen, und zwar<br>CS MAX7219, CS 93C46, Takt für beide, Daten senden für beide, Daten vom 93C46 empfangen.<br>Die Hupe kann mit dem Beep Ausgang angesteuert werden,<br>Soll die tatsächlich Drehzahl der Motore gemessen werden, oder nur ob die Motore laufen, kann beides mit den AD Eingängen überwacht werden.<br>Als Reserve bleiben 4 AD Eingänge, 2 PWM Ausgänge, 3 E/A´s, 2 Freq.<br>Der Programmaufwand scheint nicht sehr groß, eine Speichererweiterung bis 32KB ist möglich, mein größtes Programm beträgt 31KB.<br>Viel Spaß<br>Gruß<br><br>;;http://;; 62.104.214.76 1.1 hmb2-t7-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
3.2.2002;21:04;1012766642;1012763787;Dietmar;;http://;Re: Überlauftolerante Timerabfrage;"<br>> Leider tritt bei dieser Lösung immer noch Folgendes Problem auf:<br>><br>> Wenn der Timer bei 32760 steht, und ich setze meine Variable auf 32778, dann wird dieser Wert minus Timer nie &lt; 0 !!<br><br>32778 kann von der C-Control gar nicht dargestellt werden, sondern ist -32758. Weiter ist -32758 minus 32760 gleich 18. Eben wegen des Überlaufs. Du kannst mir schon vertrauen, daß mein Programm funktioniert.<br><br>";;http://;; 195.252.138.52 
3.2.2002;20:16;1012763787;1012745594;ChristianR;;http://;Re: Überlauftolerante Timerabfrage;"Leider tritt bei dieser Lösung immer noch Folgendes Problem auf:<br><br>Wenn der Timer bei 32760 steht, und ich setze meine Variable auf 32778, dann wird dieser Wert minus Timer nie &lt; 0 !!<br>Ich könnte höchstens eine Prüfung machen, ob ich mich an den grenzen des Bereichs befinde, und falls ja, (32768 mal 2) abziehen. ???<br><br>Aber es kann doch nicht sein, das ich für ein einfaches "Merken" eines Zustandes über eine Zeit x so komplizierte Funktionen brauche.<br><br>(und soviele Variablen verschwenden muß)<br><br>Also nochmal, kennt jemand eine elegante Lösung das sich ein Programm einen Wert für x min "merkt", und ihn dann wieder vergißt (also = 0 setzt)<br><br>Danke für Tips   Christian<br><br><br>> <br>> print<br>> print "Ueberlauftolerante Timerabfrage:"<br>> print<br>> <br>> define ende word<br>> <br>> ende=timer+10<br>> <br>> print "Soll-Ende: ";ende<br>> <br>> #warten<br>>   pause 1<br>>   print timer<br>> if ende-timer>0 then warten<br>> <br>> print "Ist-Ende: ";timer<br>> end<br>> <br>> ";;http://;; 217.235.0.199 
3.2.2002;15:13;1012745594;1012681509;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Überlauftolerante Timerabfrage;"<br>print<br>print "Ueberlauftolerante Timerabfrage:"<br>print<br><br>define ende word<br><br>ende=timer+10<br><br>print "Soll-Ende: ";ende<br><br>#warten<br>  pause 1<br>  print timer<br>if ende-timer>0 then warten<br><br>print "Ist-Ende: ";timer<br>end<br><br>";;http://;; 62.180.216.208 
2.2.2002;21:25;1012681509;1012681178;Christian;;http://;Re: Bereich des int. Timers ???;"Okay, habs rausgefunden, aber das löst mein Problem leider nicht...<br><br>Der Timer hat den Bereich (-32768) bis  (+32768) also nur 655 Sekunden.<br><br>Wie schaffe ich die eben beschriebene Schaltung ohne Probleme mit Überläufen zu kriegen.<br><br>Denn wenn der Timer von z.B. +32760 auf -32768 springt, ist die Bedingung<br><br>IF (Letzte_Auslösung + 20) &lt; (TIMER / 1000) THEN ....<br><br>ja immer falsch ?????<br><br>Mist..<br><br>Christian";;http://;; 217.235.2.54 
2.2.2002;21:19;1012681178;;ChristianR;;http://;Bereich des int. Timers ???;"Hallo, ich habe eine kurze Frage,<br><br>der interne Timer ist ja ein 16 Bit Timer, aber ich tue mich noch etwas schwer mit dem Umrechnen. Welche Werte (also welchen Zahlenbereich) hat er denn. <br><br>Oder mit anderen Worten, wann erreicht der Timer wieder seinen Startwert (Überlauf) ??<br><br>Danke   <br><br>Christian<br><br>PS: Mein Problem ist übrigens folgendes, ich möchte einen IR-Sensor auslesen, wenn der aktiv ist, diese "1" für z.B. 20 Sekunden speichern, und falls der Sensor innerhalb dieser 20 Sekunden nochmal aktiviert wird, den Zeitrahmen um 20 Sekunden verlängern. Also einfach eine Zeitschaltung die eine LED bei Bewegung anschaltet, und erst nach mehr als 20 Sekunden Ruhe wieder aus.<br><br>Ich dachte es mir ungefähr so..<br><br>&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;<br>Define IR-Range Bit[1]<br>Define Letzte_Auslösung BYTE<br>Define IR PORT[1]<br><br>#Start<br><br>    IF IR THEN GOSUB Setze_IR<br>    IF (Letzte_Auslösung + 20) &lt; (TIMER / 1000) THEN IR-Range = 0<br><br>    Print IR-Range<br><br>Return Start<br><br>&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;<br><br>#Setzte_IR<br>IR_Range = 1<br>Letzte_Auslösung = (TIMER / 1000)<br>RETURN";;http://;; 217.235.2.54 
2.2.2002;21:18;1012681132;1012673116;Dietmar;;http://;Re: TTL oder RS 232, ein großer unterschied?;<br>> Habe einen RIFD - Leser an die CC1 angeschlossen, der über die RS232 gesteuert wird. In seiner Ursprungsform wird der Leser über TTL 5V angesprochen. Frage mich jetzt, wo ich die M-Unit einsetzten möchte, ob ich mir da nicht gleich die RS 232 Wandler sparen kann, da ich für die Kommunikation nur TXD, RXD und GND benötige. Ist das Problemlos möglich? Kann ich wohlmöglich sogar einfach ganz simpel TxD mit RxD jeweils und mit GND verbinden und ganz normal mit Hilfe der Befehle get und put kommunizieren? Oder gibt es dabei doch etwas zu beachten?<br><br>RS232 funktioniert zwar mit +/- 12 Volt Pegel, ist aber kompatibel zu 5 Volt TTL-Pegel, was die Eingangssignale angeht.<br><br>;;http://;; 195.252.131.250 
2.2.2002;21:15;1012680955;1012651765;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Mit Assembler Basicproglänge und Datendateilänge auslesen. Finde Fehler nicht;"<br>Das Lesen vom EEPROM kann erst gestoppt werden, wenn *kein* ACK-Signal vom Host gesendet wird. Da das ACK-Signal immer dann vom EEPROM abgefragt wird, nachdem gerade ein Byte gelesen wurde, bleibt nichts anderes übrig, als ein Byte komplett zu lesen, zu verwerfen und ACK nicht zu setzen.<br><br>I2C-Start überträgt übrigens einen START-Impuls zum EEPROM, keinen STOP-Impuls.<br><br><br>Dokumentation aus dem Betriebssystemlisting zu I2C_ReadLast:<br>;      Sequentielles Lesen vom EEPROM beenden<br>;      es wird ein Byte vom EEPROM gelesen und verworfen, ACK nicht<br>;      gesetzt und ein STOP-Impuls uebertragen<br>;      nach dem Aufruf dieser Routine ist SCL und SDA HIGH<br>;<br>;      fuer das 24C65-EEPROM bedeutet ein nicht gesetztes ACK-Signal<br>;      bei der Uebertragung vom EEPROM zum Master, dass das sequentielle<br>;      Senden beendet werden soll<br><br>Dokumentation aus dem Betriebssystemlisting zu I2C_Start:<br>;      Uebertrage ein Byte ueber den I2C-Bus zum externen EEPROM,<br>;      beginnend mit einem START-Impuls<br>;      falls das EEPROM kein ACK sendet wird das Byte noch einmal, wiederum<br>;      beginnend mit einem START-Impuls, uebertragen<br>;      nach dem Aufruf dieser Routine ist SCL LOW und SDA HIGH<br>;              __<br>;      SDA  ---  ____...<br>;               __<br>;      SCL  ----  ___...<br><br>";;http://;; 195.252.131.250 
2.2.2002;19:16;1012673773;1012673116;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: TTL oder RS 232, ein großer unterschied?;Hallo Olli,<br>Das ist ohne weiteres möglich.<br>Die Leitungen sollten aber nicht länger als 20-30cm sein, um <br>Störrungen zu vermeiden.<br><br>MfG André H.<br><br>> Hallo zusammen, <br>> <br>> Habe einen RIFD - Leser an die CC1 angeschlossen, der über die RS232 gesteuert wird. In seiner Ursprungsform wird der Leser über TTL 5V angesprochen. Frage mich jetzt, wo ich die M-Unit einsetzten möchte, ob ich mir da nicht gleich die RS 232 Wandler sparen kann, da ich für die Kommunikation nur TXD, RXD und GND benötige. Ist das Problemlos möglich? Kann ich wohlmöglich sogar einfach ganz simpel TxD mit RxD jeweils und mit GND verbinden und ganz normal mit Hilfe der Befehle get und put kommunizieren? Oder gibt es dabei doch etwas zu beachten?<br>> <br>> Vielen Dank <br>> <br>> Olli<br>> <br>> ;;http://;; 62.158.200.56 
2.2.2002;19:05;1012673116;;Olli;ostseecamp@t-online.de;http://;TTL oder RS 232, ein großer unterschied?;Hallo zusammen, <br><br>Habe einen RIFD - Leser an die CC1 angeschlossen, der über die RS232 gesteuert wird. In seiner Ursprungsform wird der Leser über TTL 5V angesprochen. Frage mich jetzt, wo ich die M-Unit einsetzten möchte, ob ich mir da nicht gleich die RS 232 Wandler sparen kann, da ich für die Kommunikation nur TXD, RXD und GND benötige. Ist das Problemlos möglich? Kann ich wohlmöglich sogar einfach ganz simpel TxD mit RxD jeweils und mit GND verbinden und ganz normal mit Hilfe der Befehle get und put kommunizieren? Oder gibt es dabei doch etwas zu beachten?<br><br>Vielen Dank <br><br>Olli<br><br>;;http://;; 193.159.20.238 
2.2.2002;16:10;1012662630;1012474925;Karl Geiger;Karl_Geiger@t-online.de;http://;Re: Nachtrag;> Der Crystal muss natürlich schaltbar sein, da für den Download die <br>> Baudrate stimmen muss (also der Takt 4MHz ist) <br><br><br>Besten Dank für den Hinweis habe dennoch das Problem,wie ich die verschiedenen Einstellungen für den Kristal 2.4576MHz, die Teiler für die<br>Baudrate in ein entsprechendes Programm  einbinden kann .Einstellungen der Teiler habe ich<br>gefunden :SCP1=0<br>          SCPO=1<br>          SCT/R2=0<br>          SCT/R1=1<br>          SCT/RO=1<br>NP=3<br>NT/NR=8<br><br>Ich bitte um Programmierhilfe;Programmierhilfe für die Teiler bei einem Kristal 2.4576MHz;http://;; 217.2.42.58 
2.2.2002;13:09;1012651765;1012644136;Marc Weber;marco-oweber@gmx.de;http://;Re: Mit Assembler Basicproglänge und Datendateilänge auslesen. Finde Fehler nicht;Danke Dietmar,<br>das war das Problem.<br><br>Allerdings verstehe ich dann eine Stelle im 23C65-Manual nicht.<br>Da steht nämlich unter Kapitel<br><br>3.0 (BUS CHARACTERISTICS)<br>• During data transfer, the data line must remain<br>stable whenever the clock line is HIGH. Changes<br>in the data line while the clock line is HIGH will be<br>interpreted as a START or STOP condition.<br><br>Demnach müsste man das I2C_ReadLast weglassen können, das I2C_Start ja ein Startsignal schickt<br><br>Marc;;http://;; 217.3.195.157 
2.2.2002;13:02;1012651327;;Dietmar;;http://dharlos.de;Interfacing the AT keyboard;"<br>Vielleicht kennen noch nicht Alle die recht gute Site "Interfacing the PC / Beyond Logic". Dort gibt es etliche Informationen zur PC-Hardware. Unter anderem "Interfacing the PC&#39;s Keyboard". Dort wird gezeigt, wie man eine normale PC-Tastatur an einen 68HC05-Mikrokontroller (gleich C-Control) anschließt.<br><br>";Interfacing the AT keyboard;http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm;; 195.252.134.129 
2.2.2002;11:02;1012644136;1012643006;Dietmar;;http://;Re: Mit Assembler Basicproglänge und Datendateilänge auslesen. Finde Fehler nicht;"<br>Kann es sein, daß Du den Code, der in meinem Programm als "prolog" bezeichnet wurde, komplett weggelassen hast? Dadurch fehlt ein "jsr I2C_ReadLast" vor dem "ldx #$A0". Probiere mal aus, ob es daran liegt.<br><br><br>> Hallo,<br>> ich vor kurzem hier die Frage gestellt, wie man Daten aus dem EEPROM liest oder ins EEPROM schreibt. Das ist mir nun klar. Aber selbst nach mehrmaligem durchschauen der Betriebsystemroutinen und meines Assemblerprogs finde ich den Fehler nicht, wieso es mir immer die gleichen Wert zurückgibt, egal wie viele Bytes das Basicprogramm oder die Datendatei lang ist.<br>> <br>> Mein Basicprog:<br>> ---------------<br>> &#39;*** Programmoperationen  ***<br>> gosub lcd_init<br>> <br>> Open# For Write<br>> Print# 10<br>> Print# 20<br>> Close#<br>> <br>> sys &h101<br>> <br>> Value=asmValue1<br>> gosub WriteValue<br>> Value=asmValue2<br>> gosub WriteValue<br>> end<br>> <br>> SysCode "LeseTest.s19"<br>> <br>> <br>> <br>> Hier mein Assemblerprogramm:<br>> ----------------------------<br>> <br>> ; zum Testen zurück<br>> ; Betriebssystemroutinen<br>> I2C_Read        equ $086F<br>> I2C_ReadLast    equ $08BB<br>> I2C_Start       equ $083C<br>> I2C_Stop        equ $08E5<br>> I2C_Write       equ $0846<br>> <br>> bvar       equ $A1   ;Beginn des Adressraumes für Variablen<br>> <br>> ; asm- Variablen zur Kommunikation mit Basic<br>> asm1            equ (bvar+$00)<br>> asm2            equ (bvar+$01)<br>> asm3            equ (bvar+$02)<br>> asm4            equ (bvar+$03)<br>> <br>>   org $101<br>> <br>>     ldx #$A0          ; Schreibkennung des EE<br>>     jsr I2C_Start<br>>     clrx              ; Adresse $0000 übermitteln<br>>     jsr I2C_Write<br>>     jsr I2C_Write<br>>     ldx #$A1          ; Lesekennung des EE<br>>     jsr I2C_Start<br>>     jsr I2C_Read      ; HiByte von BasicProglänge lesen<br>>     sta asm1<br>>     jsr I2C_Read      ; LoByte von BasicProglänge lesen<br>>     sta asm2<br>>     jsr I2C_Read      ; HiByte von DataFileLength lesen<br>>     sta asm3<br>>     jsr I2C_Read      ; LoByte von DataFileLength lesen<br>>     sta asm4<br>>   jmp epilog<br>> <br>> ;-------------------------------------------------------------------------<br>> ; EEPROM in seinen alten Status zuruecksetzen  <br>> ; (aus highendu.asm von Dietmar Harlos)<br>> ;-------------------------------------------------------------------------<br>> epilog:<br>>   ldx #$A0       ;Schreibkennung<br>>   jsr I2C_Start  <br>>   ldx $66        ;alte Adresse übermitteln<br>>   jsr I2C_Write<br>>   ldx $67<br>>   jsr I2C_Write<br>>   ldx #$A1       ; und wieder in Lesemodus setzen<br>>   jsr I2C_Start<br>>   rts";;http://;; 195.252.138.61 
2.2.2002;10:52;1012643524;1012598068;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Wertebereichserweiterung von Variablen;"<br>> Danke, dass sieht schon sehr gut aus.<br>> Wenn ich das richtig verstehe, dann wird durch "print"<br>> das endergebnis Ausgegeben (und berechnet).<br>> Wenn ich das ganze jetzt noch auf ein Display ausgeben<br>> möchte (ich weiß, hätte ich dazu schreiben sollen),<br>> wie wandel ich dann die gespeicherten werte in Ziffern um?<br><br>Am einfachsten würde sowas natürlich mit Variablen im BCD-Format gehen. Dann lassen sich die einzelnen Dezimalstellen einfach durch shiften ermitteln.<br><br>Ansonsten einfach mit der Wordvariable nur von 0 bis 9999 zählen und mit der Bytevariablen von 0 bis 255. Dann sieht die Ausgaberoutine folgendermaßen aus:<br><br><br>define b byte<br>define w word<br><br>b=123<br>w=4567<br><br>print<br>print "Hiermit lassen sich Zahlen von 0 bis 2559999"<br>print "Ziffer-für-Ziffer ausgeben. Gestartet wird mit"<br>print "der hoechstwertigen Ziffer. Der Inhalt der aus-"<br>print "zugebenen Variablen wird nicht veraendert."<br>print<br>gosub ausgeben<br>end<br><br>#ausgeben<br>print b/100<br>print b/10 mod 10<br>print b mod 10<br>print w/1000<br>print w/100 mod 10<br>print w/10 mod 10<br>print w mod 10<br>return<br><br><br><br>Wenn man dagegen, wie im Zählbeispiel, den Wertebereich der Wordvariablen voll ausnutzen möchte, kann man den folgenden Sourcecode zur Ausgabe benutzen:<br><br><br>print<br>print "Wertebereichserweiterung fuer die C-Control/BASIC"<br>print "Hiermit lassen sich Zahlen von 0 bis 8388607 Ziffer-fuer-Ziffer"<br>print "ausgeben. Gestartet wird mit der niederwertigsten Ziffer."<br>print<br><br>define b byte<br>define w word<br>define h byte<br><br>b=255<br>w=32767<br><br>print "Die auszugebene Zahl ist ";b;"*32768 + ";w;":"<br>gosub ausgabe<br>end<br><br>#ausgabe<br>h=(b mod 10)*8 + (w mod 10)<br>w=w/10+(b mod 10)*3276+(h/10)<br>b=b/10<br>print h mod 10<br>if b&lt;>0 or w&lt;>0 then goto ausgabe<br>return<br><br>&#39;Zum besseren Verstaendnis:<br>&#39;Das obige Gebilde wuerde, wenn nur Wordvariablen verarbeitet werden<br>&#39;muessten, folgendermassen aussehen:<br><br>&#39;#ausgabe<br>&#39; h=w mod 10<br>&#39; w=w/10<br>&#39; print h<br>&#39;if w&lt;>0 then goto ausgabe<br>&#39;return <br><br><br><br>> Wahlfreier Zugriff wäre schön, wenn ich mal die anzahl der<br>> Werte erhöhen will. (Kann ich mehrere Zahlenwerte in die<br>> Datendatei speicher und beim Start zurücklesen?)<br><br>Lade Dir mal das Handbuch von meiner Site und lies darin nach.<br><br>";;http://;; 195.252.134.80 
2.2.2002;10:43;1012643006;;Marc Weber;marco-oweber@gmx.de;http://;Mit Assembler Basicproglänge und Datendateilänge auslesen. Finde Fehler nicht;"Hallo,<br>ich vor kurzem hier die Frage gestellt, wie man Daten aus dem EEPROM liest oder ins EEPROM schreibt. Das ist mir nun klar. Aber selbst nach mehrmaligem durchschauen der Betriebsystemroutinen und meines Assemblerprogs finde ich den Fehler nicht, wieso es mir immer die gleichen Wert zurückgibt, egal wie viele Bytes das Basicprogramm oder die Datendatei lang ist.<br><br>Mein Basicprog:<br>---------------<br>&#39;*** Programmoperationen  ***<br>gosub lcd_init<br><br>Open# For Write<br>Print# 10<br>Print# 20<br>Close#<br><br>sys &h101<br><br>Value=asmValue1<br>gosub WriteValue<br>Value=asmValue2<br>gosub WriteValue<br>end<br><br>SysCode "LeseTest.s19"<br><br><br><br>Hier mein Assemblerprogramm:<br>----------------------------<br><br>; zum Testen zurück<br>; Betriebssystemroutinen<br>I2C_Read        equ $086F<br>I2C_ReadLast    equ $08BB<br>I2C_Start       equ $083C<br>I2C_Stop        equ $08E5<br>I2C_Write       equ $0846<br><br>bvar       equ $A1   ;Beginn des Adressraumes für Variablen<br><br>; asm- Variablen zur Kommunikation mit Basic<br>asm1            equ (bvar+$00)<br>asm2            equ (bvar+$01)<br>asm3            equ (bvar+$02)<br>asm4            equ (bvar+$03)<br><br>  org $101<br><br>    ldx #$A0          ; Schreibkennung des EE<br>    jsr I2C_Start<br>    clrx              ; Adresse $0000 übermitteln<br>    jsr I2C_Write<br>    jsr I2C_Write<br>    ldx #$A1          ; Lesekennung des EE<br>    jsr I2C_Start<br>    jsr I2C_Read      ; HiByte von BasicProglänge lesen<br>    sta asm1<br>    jsr I2C_Read      ; LoByte von BasicProglänge lesen<br>    sta asm2<br>    jsr I2C_Read      ; HiByte von DataFileLength lesen<br>    sta asm3<br>    jsr I2C_Read      ; LoByte von DataFileLength lesen<br>    sta asm4<br>  jmp epilog<br><br>;-------------------------------------------------------------------------<br>; EEPROM in seinen alten Status zuruecksetzen  <br>; (aus highendu.asm von Dietmar Harlos)<br>;-------------------------------------------------------------------------<br>epilog:<br>  ldx #$A0       ;Schreibkennung<br>  jsr I2C_Start  <br>  ldx $66        ;alte Adresse übermitteln<br>  jsr I2C_Write<br>  ldx $67<br>  jsr I2C_Write<br>  ldx #$A1       ; und wieder in Lesemodus setzen<br>  jsr I2C_Start<br>  rts";;http://;; 217.3.189.67 
2.2.2002;10:23;1012641817;1012635393;Dietmar;;http://;Nachtrag;"<br>Wenn man, wie im Zählbeispiel, den Wertebereich der Wordvariablen voll ausnutzen möchte, kann man den folgenden Sourcecode zur Ausgabe benutzen:<br><br><br>print<br>print "Wertebereichserweiterung fuer die C-Control/BASIC"<br>print "Hiermit lassen sich Zahlen von 0 bis 8388607 Ziffer-fuer-Ziffer"<br>print "ausgeben. Gestartet wird mit der niederwertigsten Ziffer."<br>print<br><br>define b byte<br>define w word<br>define h byte<br><br>b=255<br>w=32767<br><br>print "Die auszugebene Zahl ist ";b;"*32768 + ";w;":"<br>gosub ausgabe<br>end<br><br>#ausgabe<br>  h=(b mod 10)*8 + (w mod 10)<br>  w=w/10+(b mod 10)*3276+(h/10)<br>  b=b/10<br>  print h mod 10<br>if b&lt;>0 or w&lt;>0 then goto ausgabe<br>return<br><br>&#39;Zum besseren Verstaendnis:<br>&#39;Das obige Gebilde wuerde, wenn nur Wordvariablen verarbeitet werden<br>&#39;muessten, folgendermassen aussehen:<br><br>&#39;#ausgabe<br>&#39;  h=w mod 10<br>&#39;  w=w/10<br>&#39;  print h<br>&#39;if w&lt;>0 then goto ausgabe<br>&#39;return<br><br>";;http://;; 195.252.133.3 
1.2.2002;23:55;1012604117;1011455059;Marcell Geiselmann;marcGei@aol.com;http://;Re: RS485 für M-Unit?;> Hallo Kalle,<br>> Durchsuche mal das Archiv des alten CC1-Forums vom C-Control-Center danach.<br>> Du kannst das Forum online über meine Site(<a href="http://www.cc2net.de" target="_blank">CC2Net.de</a>) durchsuchen.<br>> Das Archiv befindet sich unter Foren. Suche in den Index-Seiten(es sind 2 !) einfach nach "485".<br>> <a href="http://B.Kainka.bei.t-online.de" target="_blank">Burkhard Kainka</a> hat auch einiges zu RS485 in seinem Buch "C-Control Anwendungen"<br>> geschrieben.<br>> <br>> MfG André H.<br>> <br>> > Hallöchen!<br>> > Hat schon mal jemand eine RS485-Schnittstelle für die M-Unit (oder CC1) gebastelt?<br>> > <br><br>Ist nicht so schwer wie es scheint.<br><br>Benötigt wird :<br>> ein IC (LTC485CN8) oder ähnliches <br>> ein 190 OHM  Widerstand<br>> ein  10 KOhm Widerstand<br>> ein Kondensator 0,1µF<br><br>Folgende Verbindungen herstellen:<br>(IC) Pin 1 mit RxD(CC1)<br>     Pin 2 und Pin 3 überbrücken und <br>     mit einem freien DigitalPort(CC1 o. M-Unit) verbinden<br>     Diesen freien DigitalPort paralell mit <br>     dem 10 KOhm Widerstand gegen GND herrunterziehen<br>     Pin 4 mit TxD(CC1 o. M-Unit) verbinden<br>     Pin 5 mit GNG(CC1 o. M-Unit) verbinden<br>     Zu den Ausgängen RS485 A = Pin6 und B = Pin7 <br>     wird der ca.190 Ohm Widerstand paralell zwischen geschaltet<br>     Pin 8 mit +5V(CC1 o. M-Unit) verbinden<br>     den Kondensator 0,1µF zwischen Pin 8 u, Pin 5 nicht vergessen<br><br>Achtung: die Gegenstelle muß auch 190 Ohm zwischen A u. B. haben <br>         und Kanal A muß mit ca.560 Ohm gegen +5V<br>         und Kanal B muß mit ca.560 Ohm gegen GND geschaltet werden.<br>         Bei den meisten handelsüblichen Schnitstellen ist diese<br>         Schaltungsvariante bereits gegeben !<br><br><br>zu Protokoll :<br>     Zum Empfangen muß der "freie DigitalPort" den Status 0 haben<br>     Empfangen werden die Daten wie bei RS232 mit einer Ausnahme:<br>     am Begin und am Ende des Protokolls wird ein Initialisierungs-<br>     bzw. Ende-Byte gesendet welche nicht unbedingt auszuwerden sind.<br>     <br>     Zum Senden muß zuerst der DigitalPort auf High = 1 geschaltet werden<br>     (Startbedingung für das IC >>> senden )<br>     Protokoll mit Start- u. Ende-Byte versenden und sofort nach dem <br>     letzten gesendeten Byte den DigitalPort auf Low = 0 setzten.<br>     (Endebedingung für das IC >>>> empfangen )<br><br><br>das ist alles , viel Spaß...<br>weitere Fragen ?  gerne...<br><br>@>Marcel<br><br><br><br>     <br>     <br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br>;;http://;; 195.93.66.10 
1.2.2002;22:14;1012598068;1012590320;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;Re: Längere Variablen;"> <br>> > Ich habe mal wider ein kleines Problem, dass<br>> > für mich nicht so leicht lösbar ist.<br>> > Ich möchte einen Zählerstand realisieren, den ich<br>> > auch abspeichern möchte. Der Assembler speicher<br>> > ist VOLL. Daher kann ich wohl nicht auf alle<br>> > Zellen im Eeprom Zugreifen (Wahlfreier Zugriff), oder?<br>> <br>> Irgendwo habe ich mal Routinen für wahlfreien Zugriff gesehen, die in BASIC programmiert waren. Aber muß es denn unbedingt wahlfreier Zugriff sein? Reicht nicht eine Speicherung in der Datendatei?<br>> <br>> <br>> > Zunächst ist allerdings das Problem, dass es<br>> > in ccbasic als längste Variable nur Word gibt.<br>> > Ich brauche aber eine sechsstellige Zahl bis 999999.<br>> > Kann man 2 Word Variablen zusammenschalten,<br>> > so wie es bei Word mit zwei bytes gemacht wird?<br>> <br>> Das geht natürlich schon. Die Frage ist nur, welche Rechenoperationen durchgeführt werden sollen. Eine einfache Zählung läßt sich ganz einfach mittels Byte und Word integrieren. Die Wordvariable zaehlt von 0 bis 32767. Wenn eine Wordvariable, in der 32767 gespeichert ist, um eins inkrementiert wird, tritt ein Überlauf auf und sie enthält den Wert -32768. Mit Hilfe der Bytevariablen wird dieser Überlauf gezaehlt und die Wordvariable wieder zurück auf 0 gesetzt. Damit läßt sich also bis 256*32768+32767=8421375 zählen. Bei 999999 ist b=30 und w=16959. Das Programm:<br>> <br>> <br>> define w word<br>> define b byte<br>> <br>> w=0<br>> <br>> #endlos<br>> gosub zaehlen<br>> print "Das Zaehlergebnis ist b*32768+w"<br>> print b;w<br>> goto endlos<br>> <br>> <br>> #zaehlen<br>> w=w+1<br>> if w>0 then goto keinueberlauf<br>> w=0<br>> b=b+1<br>> #keinueberlauf<br>> return<br><br>Danke, dass sieht schon sehr gut aus.<br>Wenn ich das richtig verstehe, dann wird durch "print"<br>das endergebnis Ausgegeben (und berechnet).<br>Wenn ich das ganze jetzt noch auf ein Display ausgeben<br>möchte (ich weiß, hätte ich dazu schreiben sollen),<br>wie wandel ich dann die gespeicherten werte in Ziffern um?<br><br>Wahlfreier Zugriff wäre schön, wenn ich mal die anzahl der<br>Werte erhöhen will. (Kann ich mehrere Zahlenwerte in die<br>Datendatei speicher und beim Start zurücklesen?)<br><br>Danke,<br><br>Moritz";;http://;; 62.67.136.74 
1.2.2002;20:05;1012590320;1012584898;Dietmar;;http://dharlos.de;Re: Längere Variablen;"<br>> Ich habe mal wider ein kleines Problem, dass<br>> für mich nicht so leicht lösbar ist.<br>> Ich möchte einen Zählerstand realisieren, den ich<br>> auch abspeichern möchte. Der Assembler speicher<br>> ist VOLL. Daher kann ich wohl nicht auf alle<br>> Zellen im Eeprom Zugreifen (Wahlfreier Zugriff), oder?<br><br>Irgendwo habe ich mal Routinen für wahlfreien Zugriff gesehen, die in BASIC programmiert waren. Aber muß es denn unbedingt wahlfreier Zugriff sein? Reicht nicht eine Speicherung in der Datendatei?<br><br><br>> Zunächst ist allerdings das Problem, dass es<br>> in ccbasic als längste Variable nur Word gibt.<br>> Ich brauche aber eine sechsstellige Zahl bis 999999.<br>> Kann man 2 Word Variablen zusammenschalten,<br>> so wie es bei Word mit zwei bytes gemacht wird?<br><br>Das geht natürlich schon. Die Frage ist nur, welche Rechenoperationen durchgeführt werden sollen. Eine einfache Zählung läßt sich ganz einfach mittels Byte und Word integrieren. Die Wordvariable zaehlt von 0 bis 32767. Wenn eine Wordvariable, in der 32767 gespeichert ist, um eins inkrementiert wird, tritt ein Überlauf auf und sie enthält den Wert -32768. Mit Hilfe der Bytevariablen wird dieser Überlauf gezaehlt und die Wordvariable wieder zurück auf 0 gesetzt. Damit läßt sich also bis 256*32768+32767=8421375 zählen. Bei 999999 ist b=30 und w=16959. Das Programm:<br><br><br>define w word<br>define b byte<br><br>w=0<br><br>#endlos<br>gosub zaehlen<br>print "Das Zaehlergebnis ist b*32768+w"<br>print b;w<br>goto endlos<br><br><br>#zaehlen<br>w=w+1<br>if w>0 then goto keinueberlauf<br>w=0<br>b=b+1<br>#keinueberlauf<br>return<br><br>";;http://;; 195.252.140.11 
1.2.2002;18:34;1012584898;;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;Längere Variablen;Hallo Zusammen!<br><br>Ich habe mal wider ein kleines Problem, dass<br>für mich nicht so leicht lösbar ist.<br>Ich möchte einen Zählerstand realisieren, den ich<br>auch abspeichern möchte. Der Assembler speicher<br>ist VOLL. Daher kann ich wohl nicht auf alle<br>Zellen im Eeprom Zugreifen (Wahlfreier Zugriff), oder?<br><br>Zunächst ist allerdings das Problem, dass es<br>in ccbasic als längste Variable nur Word gibt.<br>Ich brauche aber eine sechsstellige Zahl bis 999999.<br>Kann man 2 Word Variablen zusammenschalten,<br>so wie es bei Word mit zwei bytes gemacht wird?<br>Ich hab' auch bei den Generellen Infos nichts gefunden.<br>Wäre super, wenn jemand was weiß!<br><br>Vielen Dank,<br><br>Moritz;;http://;; 62.67.152.235 
1.2.2002;13:17;1012565878;1012518170;hans;mail@hans-fabritius.de;http://;Re: Bücherliste zur C-Control;> <br>> Ich habe eine umfangreiche Liste interessanter Bücher, zur C-Control und zu verwandten Themen, zusammengestellt. Diese Bücher können bei Amazon bestellt werden.<br>> <br>> Amazon bietet den Vorteil, daß der Versand frei Haus und kostenlos (bei reinen Büchersendungen) ist. Außerdem hat man ein 14-, bzw. 30-tägiges Rückgaberecht, wobei für die Rücksendung meist ebenfalls die Portokosten übernommen wird. Kann ich nur empfehlen!<br>> <br>> Bis dann,<br>> Dietmar.<br>> <br>> <br>Wenn man weiß, was man will, muss es ja nicht unbedingt Amazon sein. Der örtliche Händler freut sich auch über 'ne Bestellung. Wer will denn schon in einem Ort leben, in dem die Händler ausgestorben sind, weil alles nur noch über Versand und die grüne Wiese läuft?<br>Trotzdem, im Namen der C-Control-Gemeinde: Danke für Deine Arbeit!!!!<br><br>Hans;;http://;; 194.7.240.2 1.0 KUUPXS01
1.2.2002;0:02;1012518170;;Dietmar;;http://ccintern.de.vu;Bücherliste zur C-Control;<br>Ich habe eine umfangreiche Liste interessanter Bücher, zur C-Control und zu verwandten Themen, zusammengestellt. Diese Bücher können bei Amazon bestellt werden.<br><br>Amazon bietet den Vorteil, daß der Versand frei Haus und kostenlos (bei reinen Büchersendungen) ist. Außerdem hat man ein 14-, bzw. 30-tägiges Rückgaberecht, wobei für die Rücksendung meist ebenfalls die Portokosten übernommen wird. Kann ich nur empfehlen!<br><br>Bis dann,<br>Dietmar.<br><br>;Bücherliste zur C-Control;http://ccintern.de.vu/books.htm;; 172.176.110.148 
31.1.2002;17:31;1012494713;1011524705;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Vielen Dank an alle die mir geholfen haben;Hallo an alle und vielen Dank für die nützlichen Tips die ihr mir gepostet habt.<br><br>Den ein oder anderen Hinweis konnte ich schon umsetzen, auch das Vorbeischauen auf der Homepage von Rudi Janke war sehr nützlich.<br><br>Habe mein LCD jetzt per abgeschirmtes Kabel angeschlossen und das LCD in ein abgeschirmtes Gehäuse eingebaut. Das Kabel habe ich mir selbst hergestellt (da käufliches schweine teuer ist). Meine Messverstärker-Schaltung werde ich in den nächsten Tagen neu layouten und mir dann ein paar Platinen davon herstellen. Die restlichen "Störquellen" werde ich in den nächsten 14 Tagen mit nem Osca heraus suchen. Ganz im ernst, hatte ich mir als ich mit der CC1 anfing zu basteln, eher gedacht das ich mit dem programmieren Probleme bekommen könnte und nicht mit der Hardware.<br>So, wenn jemand Fragen zum 4*40er LCD hat, dann mailt mir (micha3981@aol.com) Bin zwar noch nicht lange mit der cc1 beschäfftigt, aber vielleicht kann ich ja trotzdem helfen.<br><br>mfG  Michael Kuhn<br>  ;;http://;; 195.93.65.178 
31.1.2002;12:02;1012474925;1012317630;CTC;;http://;Nachtrag;Der Crystal muss natürlich schaltbar sein, da für den Download die <br>Baudrate stimmen muss (also der Takt 4MHz ist) ;;http://;; 194.174.253.2 
31.1.2002;11:59;1012474742;1012317630;CTC;;http://;Re: bestimmtes Datenprotokoll beim Empfang von externen Daten ;Ohne Änderung an der Hardware geht es nicht!<br>Es geht, wenn man die Oszillatorfrequenz ändert und eine andere <br>Baudrate einstellt:<br>z.B. 5,33 MHZ und 2400 Baud<br>     2,66 MHz und 4800 Baud<br>natürlich stimmen dann Uhr und andere an den internen Timer gebundenen<br>Funktionen nicht mehr.<br>Wenn man keinen krumme Frequenz möchte, kann man 2,4576MHz nehmen<br>und den Prescaler mit einer kleinen Maschinenroutine entsprechend einstellen.<br>Die zwei Stopbits spielen keine Rolle.  ;;http://;; 194.174.253.2 
31.1.2002;4:13;1012446805;1012406255;Dietmar;;http://;Re: Problem mit Übertragung;<br>Das klingt fast so, als sei das serielle EEPROM kaputt. Beim Übertragen<br>von BASIC-Programmen vom PC zur C-Control überträgt die C-Control die<br>empfangenen Daten wieder zurück zum PC. Sozusagen als Echo. Daran kann<br>der PC erkennen, daß die Daten richtig zur C-Control übertragen wurden.<br>Allerdings werden diese Echo-Daten nicht, wie es vielleicht sinnvoller<br>wäre, aus dem EEPROM ausgelesen, nachdem sie in dieses programmiert<br>wurden.<br><br>Das ist schon komisch. Haben Sie schon einmal Conrad Electronic<br>kontakiert? Vielleicht läßt sich ja auf Kulanzbasis etwas machen.<br>Ansonsten mal eine Station reparieren lassen und gucken, woran es<br>gelegen hat. Conrad Electronic behauptet übrigens, daß die C-Control "so<br>häufig programmierbar [ist] wie Sie wollen". Das steht zumindest auf der<br>Verpackung zur M-Unit. Insofern ist Conrad Electronic für defekte<br>EEPROMs haftbar zu machen.<br><br>mfG<br>Dietmar Harlos<br><br><br>> Hallo!<br>> Wir verwenden an unserer FH seit 3 Jahren im Labor 5 C-Control<br>> Stationen. Seit gestern früh passiert bei zwei Stationen der folgende<br>> Fehler: Nach Übertragung eines neuen Programms in die Station erhalte<br>> ich zwar die Meldung : Übertrage 237 Bytes an C-Control Unit ...fertig,<br>> aber tatsächlich ist noch das alte Programm aktiv.<br>> Kabel und PC funktionnieren an den anderen 3 Stationen einwandfrei.<br>> Aus/Einschalten und Reset brachten keine Verbesserung.<br>> In meienm Labor werden ca. 200 Versuche pro Woche unternommen, von den<br>> 100.000 Schreibzyklen sind wir nach meiner Schätzung noch weit entfernt.<br>> Erstaunlich ist auch, daß es fast zeitgleich an 2 Stationen passierte.<br>> Wir arbeiten nur mit Basic-Programmen, kein Assembler.<br>> Wer weiß Rat?<br>> mfG<br>> R. Winz;;http://;; 172.178.24.14 
30.1.2002;16:57;1012406255;;R. Winz;;http://;Problem mit Übertragung;Hallo!<br>Wir verwenden an unserer FH seit 3 Jahren im Labor 5 C-Control<br>Stationen. Seit gestern früh passiert bei zwei Stationen der folgende<br>Fehler: Nach Übertragung eines neuen Programms in die Station erhalte<br>ich zwar die Meldung : Übertrage 237 Bytes an C-Control Unit ...fertig,<br>aber tatsächlich ist noch das alte Programm aktiv.<br>Kabel und PC funktionnieren an den anderen 3 Stationen einwandfrei.<br>Aus/Einschalten und Reset brachten keine Verbesserung.<br>In meienm Labor werden ca. 200 Versuche pro Woche unternommen, von den<br>100.000 Schreibzyklen sind wir nach meiner Schätzung noch weit entfernt.<br>Erstaunlich ist auch, daß es fast zeitgleich an 2 Stationen passierte.<br>Wir arbeiten nur mit Basic-Programmen, kein Assembler.<br>Wer weiß Rat?<br>mfG<br>R. Winz;;http://;; 172.178.16.215 
30.1.2002;11:57;1012388249;1012384466;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: ASCII-Textanzeige mit RS232 an CControl Station;"Hallo Anton,<br><br>Bei den Seriellen von EA  müssen DSR(3), DCD(2) und DTR(8) gebrückt werden.<br>RTS und CTS sind auf der Platine gebrückt, und werden, soviel ich weiß,<br>nicht benutzt.<br>Hast du zum LCD kein Datenblatt bekommen ?<br>Das steht nämlich alles darin.(unter "RS232/RS422 Anschluß, Baudraten")<br>Es steht sogar im Katalog drin.<br>Da hab&#39; ich&#39;s jetzt her. :-)<br><br>MfG André H.<br><br><br>> Hallo!<br>> Ich habe mir eine Klartextanzeige 2x 40 Zeichen mit eingebautem Ascci-Zeichensatz sowie bereits mit RS232 Schnittstelle von Electronic Assembly gekauft.<br>> Adresse von der Firma ist www.lcd-module.de<br>> Nun sende ich mit dem Printbefehl einen Text und das Display stellt nichts dar.Cursor blinkt weiter keine Daten.Wenn das Kabel an den Laptop mit Terminalprogramm<br>> angestöpselt wird ist der Text klar im Terminalfenster.Die Dateneinstellungen hab ich zigfach überprüft.Und wenn ich vom Notebook ASCII-Text direkt über die com1 an das Display sende wird der Text einwandfrei dargestellt.<br>> Das Display ist ok!Irgendeine Besonderheit muss an der CControl Station Datenschnittstelle sein dass die Anzeige die Daten nicht "versteht".<br>> Wer kann mir weiterhelfen oder hat auch eine solche Anzeige schon in Betrieb genommen?<br>> <br>> CU";;http://;; 193.158.170.59 
30.1.2002;11:32;1012386728;1012384466;Dietmar;;http://ccintern.de.vu;Re: ASCII-Textanzeige mit RS232 an CControl Station;<br>> Hallo!<br>> Ich habe mir eine Klartextanzeige 2x 40 Zeichen mit eingebautem Ascci-Zeichensatz sowie bereits mit RS232 Schnittstelle von Electronic Assembly gekauft.<br>> Adresse von der Firma ist www.lcd-module.de<br>> Nun sende ich mit dem Printbefehl einen Text und das Display stellt nichts dar.Cursor blinkt weiter keine Daten.Wenn das Kabel an den Laptop mit Terminalprogramm<br>> angestöpselt wird ist der Text klar im Terminalfenster.Die Dateneinstellungen hab ich zigfach überprüft.Und wenn ich vom Notebook ASCII-Text direkt über die com1 an das Display sende wird der Text einwandfrei dargestellt.<br>> Das Display ist ok!Irgendeine Besonderheit muss an der CControl Station Datenschnittstelle sein dass die Anzeige die Daten nicht "versteht".<br>> Wer kann mir weiterhelfen oder hat auch eine solche Anzeige schon in Betrieb genommen?<br>> <br>> CU<br><br>Hast Du schon daran gedacht, daß die RTS- und CTS-Leitungen eventuell richtig gesetzt sein müssen? Es gibt noch mehr Handshakeleitungen (DTR u.ä.). Am besten solltest Du das mal durchmessen. Ob die Handshakeleitungen benötigt werden, ist nämlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich.<br><br>;;http://;; 172.178.66.235 
30.1.2002;10:54;1012384466;;anton schimpfle;anton_schimpfle@mra.man.de;http://;ASCII-Textanzeige mit RS232 an CControl Station;Hallo!<br>Ich habe mir eine Klartextanzeige 2x 40 Zeichen mit eingebautem Ascci-Zeichensatz sowie bereits mit RS232 Schnittstelle von Electronic Assembly gekauft.<br>Adresse von der Firma ist www.lcd-module.de<br>Nun sende ich mit dem Printbefehl einen Text und das Display stellt nichts dar.Cursor blinkt weiter keine Daten.Wenn das Kabel an den Laptop mit Terminalprogramm<br>angestöpselt wird ist der Text klar im Terminalfenster.Die Dateneinstellungen hab ich zigfach überprüft.Und wenn ich vom Notebook ASCII-Text direkt über die com1 an das Display sende wird der Text einwandfrei dargestellt.<br>Das Display ist ok!Irgendeine Besonderheit muss an der CControl Station Datenschnittstelle sein dass die Anzeige die Daten nicht "versteht".<br>Wer kann mir weiterhelfen oder hat auch eine solche Anzeige schon in Betrieb genommen?<br><br>CU;;http://;; 151.136.100.137 1.0 gate2.fw.mn.man.de:8100 (Squid/2.3.STABLE4)
29.1.2002;16:20;1012317630;;Geiger Karl;Karl_Geiger@t-online.de;http://;bestimmtes Datenprotokoll beim Empfang von externen Daten ;Frage:<br>Ist es möglich mit dem C-Controll plus oder basic Version,externe Daten<br>mit der seriellen Schnittstelle zu empfangen ,mit dem Datenprotokoll<br>1Startbit,8Datenbits,2Stopbits /Datenrate 3200 baud.<br>Wenn es möglich ist, bitte Ich um eine Programmierhilfe.<br><br><br>;;http://;; 217.87.180.97 
27.1.2002;4:44;1012103092;1012003212;Dietmar;;http://ccintern.de.vu ;externes EEprom mit Assembler ansprechen;"<br>> Wie kann ich in einem Assemblerprogramm Daten im externen EEprom speichern?<br>> Dafür müsste es eigentlich eine Systemroutine geben, ich kenne aber dessen Startadresse nicht.<br>> Ich will viele Messwerte hintereinander speichern um sie später an den PC zu schicken und ein paar Diagramme zu erstellen.<br>> <br>> Marc<br><br>Hallo Marc,<br><br>in der C-Control-intern-Infosammlung auf http://ccintern.de.vu gibt es eine Datei namens I2C.TXT, in der erklärt wird, was ein I2C-Bus ist und wie man den Geräten am Bus eine Lese- und Schreibkennung zuweist. In der Datei HIGHENDU.ASM stehen die Subroutinen "prolog" und "epilog", außerdem werden dort die Betriebssystemroutinen I2C_Read, I2C_ReadLast, I2C_Start, I2C_Write und I2C_Stop verwendet. <br><br>Bevor man ein anderes "Gerät" als das 24C65-EEPROM ansprechen kann muß man das EEPROM zuerst vom Bus abmelden (mit I2C_ReadLast) und anschliessend die Lese- oder Schreibkennung des neuen Gerätes übermitteln (mit I2C_Start). Was danach übertragen werden muß, ist je nachdem, was man ansprechen will, unterschiedlich: Bei einem RAM-Speicher wird die anzusprechende Adresse in einem Byte übertragen (mit I2C_Write); bei einem EEPROM ist diese Adresse zwei Byte lang. Bei Speicherbausteinen werden danach die eigentlichen Daten übertragen (mit I2C_Read oder I2C_Write). Bei einem Portexpander wie dem PCF 8574 werden diese Daten direkt nach der Kennung übertragen (keine Adresse nötig). Nach dem Lesen muß die Betriebssystemroutine I2C_ReadLast aufgerufen werden, um das Gerät wieder vom Bus zu trennen. Beim Schreiben übernimmt die Routine I2C_Stop diese Aufgabe. Zum Schluß darf man nicht vergessen, das 24C65-EEPROM wieder anzumelden (siehe "epilog"), da die C-Control-Unit sonst nicht mit der Ausführung des BASIC-Programms fortführen kann. <br><br>Grüße,<br>Dietmar<br><br>";;http://;; 62.180.217.142 
26.1.2002;1:00;1012003212;;Marc Weber;marco-oweber@gmx.de;http://;externes EEprom mit Assembler ansprechen;Wie kann ich in einem Assemblerprogramm Daten im externen EEprom speichern?<br>Dafür müsste es eigentlich eine Systemroutine geben, ich kenne aber dessen Startadresse nicht.<br>Ich will viele Messwerte hintereinander speichern um sie später an den PC zu schicken und ein paar Diagramme zu erstellen.<br><br>Marc;;http://;; 217.3.194.116 
24.1.2002;8:20;1011856829;;Dietmar Harlos;;http://ccintern.de.vu;BASIC-Programme um rund 12% beschleunigen;<br>Ganz ohne Hardwaremodifikationen lassen sich BASIC-Programme um rund 12% beschleunigen! Wie das geht, steht auf der C-Control-intern-Site. Einfach das Ziparchiv (in der Download Area) herunterladen und los gehts!<br><br>;C-Control-intern-Site;http://ccintern.de.vu;; 172.177.158.114 
23.1.2002;21:51;1011819096;;Dietmar Harlos;;http://ccintern.de.vu;Update auf der C-Control-intern-Site;<br>Ich habe mal wieder ein paar sinnvolle Ergänzungen auf meiner Site vorgenommen:<br><br>* Handbuch zur C-Control-M-Unit im Word-für-Windows-Textformat<br>* integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) fuer DOS mit Assembler und mehr Variablenspeicher<br>* einige Erweiterungen in den FAQs<br><br>Schaut mal rein!<br>Dietmar Harlos<br><br>;C-Control-intern-Homepage;http://ccintern.de.vu;; 172.178.22.41 
23.1.2002;21:43;1011818595;1011788957;Dietmar;;http://ccintern.de.vu;ln(x) auf der C-Control-1;<br>Die Frage ist, mit welcher Genauigkeit und in welchem Wertebereich Du den Logarithmus zur Basic e benötigst. Ln(x) läßt sich als sogenannte Potenzreihe entwickeln. Ich habe sowas mal mit cos(x) recht erfolgreich gemacht (Quellcode steht hier im Forum).<br><br>ln(1+x) = x - 0.5*x^2 + 0.333*x^3 - 0.25*x^4     (wenn x = -1..+1)<br><br>Damit läßt sich der Logarithmus zur Basic e also im Bereich zwischen ln(0) und ln(2) errechnen. Wie Du sicher weißt, kann man sich dann wie folgt "weiterhangeln":<br><br>ln(a*b)=ln(a)+ln(b)<br><br>Da die C-Control allerdings keine Fließkommazahlen verarbeiten kann, mußt Du geeignet skalieren (siehe mein Quellcode zum cos(x)). Allerdings tritt auch bei genauster Berechnung das Problem auf, daß die Potenzreihe nie hundertprozentig die Originalfunktion nachbilden kann. Eigentlich bräuchte man nämlich eine Potenzreihe mit unendlich vielen Termen. Bei Abbruch nach dem vierten Term gibt es bei ln(2) schon einen Fehler von rund 16%. Wenn x bis 0.75 geht, also ln(1+x)=ln(1.75) berechnet wird, liegt der Fehler bei "nur" 5%.<br><br>Darum würde ich Dir raten, einfach eine Tabelle zu benutzen. Der Index in dieser Tabelle ist Dein x, der aus der Tabelle gelesene Wert ist das ln(x). Du mußt x geeignet skalieren und die Größe der Tabelle hängt vom gewünschten Wertebereich für x und der gewünschten Genauigkeit ab.<br><br>Hier der Sourcecode:<br><br><br>PRINT "ln(x) fuer die C-Control-1"<br>PRINT "ln(0.01) bis ln(2.56) kann errechnet werden"<br>PRINT "das Ergebnis ist mit 5000 skaliert"<br>PRINT "Hinweis: Berechnung von hoeheren Werten durch ln(a*b)=ln(a)+ln(b)"<br>PRINT<br><br>DEFINE x WORD<br>DEFINE erg WORD<br><br>PRINT "Beispiel 1:"<br>PRINT "Berechnung von ln((0+1)/100)*5000 = -23026"<br>PRINT " ln(0.01) = -4.605"<br>x=0<br>LOOKTAB lnx, x, erg<br>PRINT erg<br>PRINT<br><br>PRINT "Beispiel 2:"<br>PRINT "Berechnung von ln((255+1)/100)*5000 = 4700"<br>PRINT " ln(2.56) = 0.94"<br>x=255<br>LOOKTAB lnx, x, erg<br>PRINT erg<br>PRINT<br><br>END<br><br>TABLE lnx<br>-23026 -19560 -17533 -16094 -14979 -14067 -13296 -12629 -12040 -11513 -11036<br>-10601 -10201 -9831 -9486 -9163 -8860 -8574 -8304 -8047 -7803 -7571 -7348 -7136<br>-6931 -6735 -6547 -6365 -6189 -6020 -5856 -5697 -5543 -5394 -5249 -5108 -4971<br>-4838 -4708 -4581 -4458 -4338 -4220 -4105 -3993 -3883 -3775 -3670 -3567 -3466<br>-3367 -3270 -3174 -3081 -2989 -2899 -2811 -2724 -2638 -2554 -2471 -2390 -2310<br>-2231 -2154 -2078 -2002 -1928 -1855 -1783 -1712 -1643 -1574 -1506 -1438 -1372<br>-1307 -1242 -1179 -1116 -1054 -992 -932 -872 -813 -754 -696 -639 -583 -527 -472<br>-417 -363 -309 -256 -204 -152 -101 -50  0  50  99  148  196  244  291  338  385<br> 431  477  522  567  611  655  699  742  785  828  870  912  953  994  1035<br> 1076  1116  1156  1195  1234  1273  1312  1350  1388  1426  1463  1501  1537<br> 1574  1610  1647  1682  1718  1753  1788  1823  1858  1892  1926  1960  1994<br> 2027  2061  2094  2126  2159  2191  2223  2255  2287  2319  2350  2381  2412<br> 2443  2473  2504  2534  2564  2594  2624  2653  2682  2712  2741  2769  2798<br> 2827  2855  2883  2911  2939  2967  2994  3022  3049  3076  3103  3130  3156<br> 3183  3209  3236  3262  3288  3313  3339  3365  3390  3415  3441  3466  3491<br> 3515  3540  3565  3589  3614  3638  3662  3686  3710  3733  3757  3781  3804<br> 3827  3851  3874  3897  3920  3942  3965  3988  4010  4032  4055  4077  4099<br> 4121  4143  4165  4186  4208  4229  4251  4272  4293  4314  4336  4356  4377<br> 4398  4419  4439  4460  4480  4501  4521  4541  4561  4581  4601  4621  4641<br> 4661  4680  4700<br>TABEND<br><br>;;;; 172.178.22.41 
23.1.2002;16:16;1011798974;1011729160;Jakob Isselstein;jein@onlinemed.de;http://;Re: Von c-c in basic laden??;Hallo!<br>Danke,  aber das Problem hat sich erledigt, da ich den Laptop doch nicht ausgeliehen bekomme, daher muss ich doch meinen ganzen PC Mit zum Wettbewerb nehmen, dann kan ichs doch bei Plus belassen...<br>Jakob<br><br><br>> Hallo Jakob,<br>> Das Programm wird als Token kompiliert.<br>> Es ist möglich aus den Tokens wieder einen Quellcode zu erstellen,<br>> aber das ist nicht so einfach.<br>> Ich habe angefangen einen Dekompiler in Visual Basic zu schreiben, <br>> aber ich bin seit Monaten nicht mehr dazugekommen ihn<br>> fertig zu schreiben.<br>> Der Dekompiler macht noch ein paar Fehler mit der Interpretation<br>> der Tokens, funktioniert aber ansonsten.<br>> Schick mir die Kompilierte Token-Datei.<br>> Ich werde sie durch meinen Dekompiler jagen,<br>> und Dir dann die Basic-Datei mailen.<br>> <br>> MfG André H.;;http://;; 217.4.222.248 
23.1.2002;13:29;1011788957;;Oliver Rösch;;http://;Bitte schnell Helfen!!!;Hallo,<br>ich habe ein Problem: Für meine Facharbeit (Abgabetermin:1.2.2002) will ich ein Programm schreiben, das folgenden können muss: Eingabe eines Wertes über eine Tastatur --> Eingegebener Wert durchläuft eine Formel<br>--> Ausgabewert auf Display. Das Problem ist, dass in der Formel ein Logarythmus enthalten ist. Mit der C-Control-Plus-Version sehe ich keine Möglichkeit den Therm ln x auszudrücken, und von der Basic-Version habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann. Wenn wer den Quelltext für ln x in der Basic-Version weiss wäre ich schon weiter.<br>Oli;;http://;; 80.81.1.93 
22.1.2002;20:52;1011729160;1011726974;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Von c-c in basic laden??;> Hallo!<br>> Ich habe folgendes Problem: <br>> Ich baue für jugend forscht dieses jahr ein Gerät, das mit einer c-control gesteuert wird. ich habe dieses programm jezt fast fertig mit plus gechrieben, und will es auf einen Laptop übertragen. allerdings hat dieser nur win 3.1. und daher läuf plus nicht auf ihm. Ist es irgendwie möglich, das Programm von der programmierten c-control in das DOS-Basic zu laden, so dass ich das in Plus geschriebene Programm in Basic habe? Oder Gibt es irgend ein Programm zu umformen von Plus-Programmen in Basic-Programmen? <br>> Ich würde das Programm ja nochmal in Basic neu schreiben, wenn ich etwas mehr zeit hätte. Allerdings habe ich noch nie in Basic Programmiert und habe keine zeit mehr mich mit Basic zu beschäftigen, da der Jugend-Forscht-Wettbewerb bal ist und ich sowiso schon genug stress mit dem mechanischen Teil der Maschine habe.<br>> JAkob<br><br>Hallo Jakob,<br>Das Programm wird als Token kompiliert.<br>Es ist möglich aus den Tokens wieder einen Quellcode zu erstellen,<br>aber das ist nicht so einfach.<br>Ich habe angefangen einen Dekompiler in Visual Basic zu schreiben, <br>aber ich bin seit Monaten nicht mehr dazugekommen ihn<br>fertig zu schreiben.<br>Der Dekompiler macht noch ein paar Fehler mit der Interpretation<br>der Tokens, funktioniert aber ansonsten.<br>Schick mir die Kompilierte Token-Datei.<br>Ich werde sie durch meinen Dekompiler jagen,<br>und Dir dann die Basic-Datei mailen.<br><br>MfG André H.;;http://;; 193.158.172.100 
22.1.2002;20:16;1011726974;;Jakob Isselstein;jein@onlinemed.de;http://;Von c-c in basic laden??;Hallo!<br>Ich habe folgendes Problem: <br>Ich baue für jugend forscht dieses jahr ein Gerät, das mit einer c-control gesteuert wird. ich habe dieses programm jezt fast fertig mit plus gechrieben, und will es auf einen Laptop übertragen. allerdings hat dieser nur win 3.1. und daher läuf plus nicht auf ihm. Ist es irgendwie möglich, das Programm von der programmierten c-control in das DOS-Basic zu laden, so dass ich das in Plus geschriebene Programm in Basic habe? Oder Gibt es irgend ein Programm zu umformen von Plus-Programmen in Basic-Programmen? <br>Ich würde das Programm ja nochmal in Basic neu schreiben, wenn ich etwas mehr zeit hätte. Allerdings habe ich noch nie in Basic Programmiert und habe keine zeit mehr mich mit Basic zu beschäftigen, da der Jugend-Forscht-Wettbewerb bal ist und ich sowiso schon genug stress mit dem mechanischen Teil der Maschine habe.<br>JAkob;;http://;; 217.4.222.202 
22.1.2002;19:40;1011724850;1011723895;Dietmar;;http://;Protokoll des Uploaders 'ccdl.exe';<br>> Soll heissen, der Uploader sendet kein $01 und erkennt trotzdem, dass sich keine CC-Control am Port befindet. Nun ist es interessant zu wissen, ob die Ursache dafür vielleicht die Handshake Leitungen etc. sein können.<br><br>Die Leitungen RTS und CTS der RS232-Schnittstelle müssen passend gesetzt werden.<br><br><br>> Ich möchte gerne wissen, ob jemand Auskunft über das Protokoll des Verbindungsaufbaus der Software 'ccdl.exe' des C-Control Software Pakets <br>> geben kann?!<br><br>http://ccintern.mew.pl/ccintern.zip<br>(in der Datei TEXT\BEFEHLE.TXT)<br><br>;;http://;; 172.178.36.110 
22.1.2002;19:31;1011724283;1011704724;Dietmar;;http://;Re: Bitte per E-Mail beantworten;<br>>Bitte per E-Mail beantworten.<br><br>Ich bin schon seit langem dazu übergegangen, Fragen in der Regel nur noch im Forum zu beantworten. Gerade aus dem Grund, den André schon angesprochen hat.<br><br>;;http://;; 172.178.36.110 
22.1.2002;19:24;1011723895;;Marko Kleistner;Marko.Kleistner@at.siemens.de;http://;Protokoll des Uploaders 'ccdl.exe';"Hallo,<br><br>habe folgendes Problem:<br><br>Ich möchte den zum CC1-Softwarepaket mitgelieferten Uploader &#39;ccdl.exe&#39;<br>(wird von DOS und WINOWS-Version benutzt) verwenden, um mit diesem die &#39;compilierte&#39; Datei (Tokens) nicht wie gewöhnlich auf die C-Control zu laden sondern auf einen Taschenrechner (Datentransport). Von diesem sollen dann die Bytes in die CControl geladen werden.<br>Das Problem ist, dass der Uploader ccdl.exe keine Verbindung aufbauen kann, obwohl der Taschenrechner auf die $01 Anforderung antworten könnte<br>("CC-Basic...." - mit einem Terminalprogramm funktionierts).<br>Soll heissen, der Uploader sendet kein $01 und erkennt trotzdem, dass sich keine CC-Control am Port befindet. Nun ist es interessant zu wissen, ob die Ursache dafür vielleicht die Handshake Leitungen etc. sein können.<br><br>Ich möchte gerne wissen, ob jemand Auskunft über das Protokoll des Verbindungsaufbaus der Software &#39;ccdl.exe&#39; des C-Control Software Pakets <br>geben kann?!<br><br>Gruesse, MAK<br><br>PS: Eigenes Programm schreiben waere ne Loesung, doch die Sache soll auf dem Uploader aufbauen.";;http://;; 194.138.37.41 1.0 proxy3.sbs.de:81 (Squid/2.3.STABLE4)
22.1.2002;18:39;1011721146;1011359253;erwin;;http://;Re: Uhrzeit speichern;Hi Rainer ,<br><br>danke für den Tipp, aber es funzt nicht.<br>Gruß;;http://;; 194.138.37.41 1.0 proxy3.sbs.de:81 (Squid/2.3.STABLE4)
22.1.2002;14:11;1011705065;1011704724;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Programmierung über USB / parallel;"Hallo Meyer,<br><br>> Wie kann ich mein C-control programmieren wenn mir keine serielle Schnittstelle zur Verfügung steht.<br><br>Versuch&#39;s mal mit einem USB zu seriell Konverter.<br>Damit sollte es gehen.<br><br>> (Bitte per E-Mail beantworten).<br><br>Wer ins Forum schreibt bekommt auch die Antwort über&#39;s Forum,<br>damit auch andere etwas von der Antwort haben !<br>Das ist der Sinn des Forums.<br><br>MfG André H.<br><br>";;http://;; 62.153.18.17 
22.1.2002;14:05;1011704724;;Meyer;fhnon@gmx.de;http://;Programmierung über USB / parallel;Wie kann ich mein C-control programmieren wenn mir keine serielle Schnittstelle zur Verfügung steht. (Bitte per E-Mail beantworten).;;http://;; 193.174.32.5 1.0 www.fhnon.de:3128 (Squid/2.3.STABLE3)
22.1.2002;14:03;1011704602;1011703560;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: C-Control Software;Hallo,<br>Alternativ kannst Du auch die gepatchte Software verwenden.<br>Mit ihr kannst Du problemlos größere EEProms verwenden, bzw.<br>unter Windows auch die kompletten 8kB des EEProms ausnutzen.<br>Dazu kann man mit ihr auch mehr als 24Bytes RAM verwenden.<br><br>Hier gibt's die <a href="http://www.cc2net.de/ccintern/basicsoftware/" target="_blank">Software</a>.<br>Vor der Verwendung von mehr als 24 Byte Variablen, lies auf jeden Fall<br>erst einmal die Infos aus der Datei mehrvars.zip von C-Control-Intern.<br><br>MfG André H.<br><br><br>> Hi,<br>> probiers mal hier http://www.c-control.de/<br>> <br>> <br>> > Hi.<br>> > Weiß wer wo ich die C-control I Basic Software runter laden kann. Habe bereits die Plus-version. Die taugt mir aber net und ich find einfach keinen funktionierenden Download. Danke schon mal.;;http://;; 193.159.108.161 
22.1.2002;13:53;1011704021;1011452720;uwe;uwe.waizmann@koendringen.de;http://www.waizmann-online.de;Re: LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;Hallo,<br>hatte das gleiche Problem auch schon!<br>liegt an der EMV.<br>Ich hatte das Notebook ca 1Meter entfernt um Daten seriell aufzuzeichnen,<br>nach ca 1 Tag fingen die Werte an zu spinnen, nach 3Tagen Suche und Filter C's einbauen, hab ich das Notebook entfernt und alles lief wie vorher.<br>Hast Du einen Desktop daneben stehen?? der ist richtig geerdet was mein Notebook durch Schutzisolierung nicht ist, deshalb springen bei Dir die Werte nicht wenn die Verbindung besteht.<br>Das ausschalten des NB hat nichts gebracht, erst als ich auch das Netzteil aus der Steckdose zog war der Fehler weg.<br>Ich benutze auch die Schaltung Rudi!<br>Sag mal Bescheid obs so war!<br><br>Gruß aus Baden Uwe<br><br><br><br>> Hallo,<br>> <br>> Ich habe folgendes Problem:<br>> Die von den AD-Wandler-Eingänge gemessenen und am LCD angezeigten Werte springen nur hinundher, wenn ich keine Verbindung zum PC habe. Stecke ich das Programmierkabel wieder auf die Unit, ist alles ruhig. Es spielt dabei keine Rolle, ob der PC eingeschaltet ist oder nicht, nur das Kabel muss eben mit der Com-Schnittstelle des PC`s verbunden sein.<br>> Wer kennt das und hat nen Tip für mich ???????????????<br>> <br>> mfg<br>> Michael Kuhn;meine Seite;http://www.waizmann-online.de;; 217.80.176.37 
22.1.2002;13:46;1011703560;1011696394;uwe;uwe.waizmann@koendringen.de;http://www.waizmann-online.de;Re: C-Control Software;Hi,<br>probiers mal hier http://www.c-control.de/<br><br><br>> Hi.<br>> Weiß wer wo ich die C-control I Basic Software runter laden kann. Habe bereits die Plus-version. Die taugt mir aber net und ich find einfach keinen funktionierenden Download. Danke schon mal.;Bei Conrad;http://www.c-control.de/;; 217.80.176.37 
22.1.2002;11:46;1011696394;;Oli;;http://;C-Control Software;Hi.<br>Weiß wer wo ich die C-control I Basic Software runter laden kann. Habe bereits die Plus-version. Die taugt mir aber net und ich find einfach keinen funktionierenden Download. Danke schon mal.;;http://;; 80.81.1.31 
21.1.2002;18:53;1011635607;1011564885;jakob isselstein;jein@onlinemed.de;http://;Re: Läuft c-c-Plus auf Win 3.1?;ich würde ja mit basic programmieren, wenn ich mehr zeit bis zum jugend-forscht wettbewerb hätte. Aber da ich sowiso schon total im stress versinke, geht das schlecht... <br>jakob<br>;;http://;; 217.4.220.163 
21.1.2002;10:19;1011604757;;Dirk Hansen;dirk.hansen@gmx.de;http://;HP Jornada 540 Serie an CC1 über RS232 ;Hat jederman schon versucht, ein HP Jornada 540 Serie an die CC1 RS232 an zu schliessen?<br><br>Ein Dos Programm habe ich und die cc-dos Umgebung läuft auch. Ich bekomme nur keine Daten über das RS232 Kabel zur M-Unit. Auch Rückmeldungen werden nicht angezeigt. <br><br>Hat es einer schonmal geschaft? Oder gibt es ein Tip, was ich besser vergessen haben könnte?<br><br>mfg<br><br>Dirk Hansen<br>;;http://;; 217.3.2.209 
20.1.2002;23:14;1011564885;1011557413;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Läuft c-c-Plus auf Win 3.1?;"Hallo Jakob,<br>Warum willst Du die CC1 mit Plus programmieren?<br>Nimm die DOS Entwicklungsumgebung (CCE) und <br>programmiere die Unit mit Basic. Da hast Du mehr Freiheiten.<br>Das DOS-Programm gibts auf c-control.de .<br><br>So viel ich weiß, braucht die Plus-Software eine Win32-Umgebung.<br>u.U. könnte man diese unter Win 3.11 (WfW) mit einer Win32<br>Erweiterung zum laufen bringen. Sicher, ob das funzt, bin ich mir dabei aber nicht.<br>Ich programmiere die CC1 lieber mit Basic, und dafür gibt&#39;s die DOS-soft.<br><br>MfG André H. <br><br>> Hallo!<br>> Ich müsste eigenlich das plus-programm auf einem alten 50 mhz laptop zum laufen bringen, aber ist das überhaubt möglich? Win 95 will ich dann doch nicht auf einen 50mhr rechner ohne cd-laufwerk draufmachen...<br>> JAkob";;http://;; 62.158.205.151 
20.1.2002;21:10;1011557413;;jakob isselstein;jein@onlinemed.de;http://;Läuft c-c-Plus auf Win 3.1?;Hallo!<br>Ich müsste eigenlich das plus-programm auf einem alten 50 mhz laptop zum laufen bringen, aber ist das überhaubt möglich? Win 95 will ich dann doch nicht auf einen 50mhr rechner ohne cd-laufwerk draufmachen...<br>JAkob;;http://;; 217.4.222.209 
20.1.2002;13:18;1011529109;1011452720;Michael T;michael@familie-thuro.de;;Re: LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;Hallo Namensvetter,<br>habe mir selber mal eine Temperaturmessung gebaut.<br>Habe aber dafür einen DC/DC Wandler(in12V, out+5V/-5V)genommen.<br>Das 0V von Out habe ich mit Masse verbunden, somit wurde der OP mit 10V versorgt und der Ausgang kann nicht größer als 4,5 V werden (max OP Verstärkung). Benutze 0----2,5V. Parallel zum KTY 10-6 (ich habe einen anderen Benutzt aber auch mit ca. 2,5K bei 25C°) einen 1µF Kondensator, damit bleibt die Messung stabiler. Habe als OP einen TL 064.<br>Für welchen Temperaturbereich brauchst du ihn?<br>Noch einen Schönen Sonntag<br>       Michael T;;http://;; 213.61.198.169 
20.1.2002;12:40;1011526846;1010591719;trucki;trucki@web.de;http://;Re: Frequenz erfassen mit Freq;Das würde mich auch interessieren. Kann man da nicht etwas mit einem Frequenzteiler machen ? Mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Man müßt einfach nur jeden 2. Zündfunken bekommen. Vieleicht läst sich das ja sogar direkt über die Verteilerkappe realiesieren<br><br>Keine Ahnung<br><br>Cu trucki;;http://;; 217.235.202.103 
20.1.2002;12:05;1011524705;1011524036;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;"Hallo Michael,<br><br>Setz&#39; mal einen Elko und einen Widerstand an den AD-Port. 1µF sollten reichen(oder was Du gerade zur hand hast)<br>Als Widerstand nimmst Du für 1µF am besten ca. 1kOhm.<br>Wenn der Kondensator größer ist einen kleineren Widerstand und umgekehrt.<br><br>OP-Schaltung<br> I<br> I<br>Widerstand<br> I<br> I--------- AD-Port<br> I<br>Elko<br> I<br>GND<br><br>Rudi Janke hat seine Schaltung wegen Störrungen auch erweitert.<br>Schau am besten mal auf seiner Site vorbei (rudijanke.de)<br>Versuch&#39; aber erstmal meine Lösung, viell. hilft das schon.<br><br>MfG André H.<br><br>> Hallo André,<br>> also insgesammt sind das 6 Temperatursensoren (KTY10-6) für jeden Sensor ist eine OP-Schaltung aufgebaut (die Schaltung ist von Rudi Janke, hab sie hier im Forum gefunden) Ein seperat aufgebautes Netzteil liefert 12V für die Unit + Relaisboard und 5V für die Messverstärker. Die Ausgänge der Messverstärker sind mit dem entsprechenden AD-Eingang auf der Unit und der Masse (auf der Unit) verbunden. Vielleicht ist ja gerade die externe 5V Spannungsversorgung (wenn gleich die selbes Massepotential hat wie die 12V) schuld am Brummen der Schaltung. Ich werde jetzt erstmal versuchen einen Messverstärker mit den 6.5V der Unit zu verbinden, um zu sehen ob das von den unterschiedlichen Spannungsbezugspunkte kommt.<br>> <br>> für deine Antwort vielen Dank<br>> mfG  Michael Kuhn";;http://;; 62.153.18.170 
20.1.2002;11:53;1011524036;1011454304;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;Hallo André,<br>also insgesammt sind das 6 Temperatursensoren (KTY10-6) für jeden Sensor ist eine OP-Schaltung aufgebaut (die Schaltung ist von Rudi Janke, hab sie hier im Forum gefunden) Ein seperat aufgebautes Netzteil liefert 12V für die Unit + Relaisboard und 5V für die Messverstärker. Die Ausgänge der Messverstärker sind mit dem entsprechenden AD-Eingang auf der Unit und der Masse (auf der Unit) verbunden. Vielleicht ist ja gerade die externe 5V Spannungsversorgung (wenn gleich die selbes Massepotential hat wie die 12V) schuld am Brummen der Schaltung. Ich werde jetzt erstmal versuchen einen Messverstärker mit den 6.5V der Unit zu verbinden, um zu sehen ob das von den unterschiedlichen Spannungsbezugspunkte kommt.<br><br>für deine Antwort vielen Dank<br>mfG  Michael Kuhn;;http://;; 195.93.64.162 
19.1.2002;16:44;1011455059;1011451644;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: RS485 für M-Unit?;Hallo Kalle,<br>Durchsuche mal das Archiv des alten CC1-Forums vom C-Control-Center danach.<br>Du kannst das Forum online über meine Site(<a href="http://www.cc2net.de" target="_blank">CC2Net.de</a>) durchsuchen.<br>Das Archiv befindet sich unter Foren. Suche in den Index-Seiten(es sind 2 !) einfach nach "485".<br><a href="http://B.Kainka.bei.t-online.de" target="_blank">Burkhard Kainka</a> hat auch einiges zu RS485 in seinem Buch "C-Control Anwendungen"<br>geschrieben.<br><br>MfG André H.<br><br>> Hallöchen!<br>> Hat schon mal jemand eine RS485-Schnittstelle für die M-Unit (oder CC1) gebastelt?<br>> ;;http://;; 62.158.203.27 
19.1.2002;16:31;1011454304;1011452720;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;Hallo Michael,<br>das klingt nach einer schlechten/falschen Masseverbindung<br>des Sensors mit der Unit.<br>Was für eine Art von Sensor ist das ?<br><br>MfG André H.<br><br><br>> Hallo,<br>> <br>> Ich habe folgendes Problem:<br>> Die von den AD-Wandler-Eingänge gemessenen und am LCD angezeigten Werte springen nur hinundher, wenn ich keine Verbindung zum PC habe. Stecke ich das Programmierkabel wieder auf die Unit, ist alles ruhig. Es spielt dabei keine Rolle, ob der PC eingeschaltet ist oder nicht, nur das Kabel muss eben mit der Com-Schnittstelle des PC`s verbunden sein.<br>> Wer kennt das und hat nen Tip für mich ???????????????<br>> <br>> mfg<br>> Michael Kuhn;;http://;; 62.158.203.128 
19.1.2002;16:05;1011452720;;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;LCD Anzeigewerte springen wenn keine Verbindung zum PC;Hallo,<br><br>Ich habe folgendes Problem:<br>Die von den AD-Wandler-Eingänge gemessenen und am LCD angezeigten Werte springen nur hinundher, wenn ich keine Verbindung zum PC habe. Stecke ich das Programmierkabel wieder auf die Unit, ist alles ruhig. Es spielt dabei keine Rolle, ob der PC eingeschaltet ist oder nicht, nur das Kabel muss eben mit der Com-Schnittstelle des PC`s verbunden sein.<br>Wer kennt das und hat nen Tip für mich ???????????????<br><br>mfg<br>Michael Kuhn;;http://;; 195.93.65.164 
19.1.2002;15:47;1011451644;;Kalle;;http://;RS485 für M-Unit?;Hallöchen!<br>Hat schon mal jemand eine RS485-Schnittstelle für die M-Unit (oder CC1) gebastelt?<br>;;http://;; 212.185.249.122 HTTP/1.0 spcss43. (IBM-PROXY-WTE-US)
19.1.2002;15:16;1011449819;;Kalle;info@synapics.de;http://;Erfahrung mit EA DIP122-5NLED Display bzw. SED1520??;Hallöchen nochmal!<br>Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Grafik-Display EA DIP122-5NLED bzw. dem darauf verwendeten Controler SED1520? Gibt es evtl. schon irgendwo eine Assembler-Sammlung mit Textausgabefunktionen und tollen Fonts?? :-)<br>Besten Dank für jede Info!<br>Kalle;;http://;; 212.185.249.119 HTTP/1.0 spcss37. (IBM-PROXY-WTE-US)
18.1.2002;14:13;1011359588;;nike;;http://;C-Control Station;Hi,<br>gibt es für die C-Control Station ein Luftfeuchtsensor? Und wenn ja wo kann ich das finden?<br><br>Andere Probleme: wie kann ich, immer mit meine C-Control Station, ein LCD-Panel verbinden?<br><br>Bitte helfen Sie mir!<br><br>Danke <br><br>Nike;;http://;; 164.128.103.130 1.0 ARIANNA
18.1.2002;14:07;1011359253;1011340414;Rainer;rthuev@yahoo.de;http://;Re: Uhrzeit speichern;Hallo Erwin,<br><br>das kann kein großes Problem darstellen, da die Uhrzeit ja auch durch die Eingabe von Werten beeinflußbar ist.<br><br>Demnach speicherst Du einfach mit print# hour,minute die Uhrzeit ab.<br><br>Ist zwar ungeprüft, müßte aber so funzen!<br><br>Rainer;;http://;; 217.49.151.45 
18.1.2002;8:53;1011340414;;erwin;zipper_e@yahoo.com;http://;Uhrzeit speichern;Hallo,<br>ich möchte bei datenerfassung auch stündlich die aktuelle zeit im eprom speichern und später über die serielle auslesen.<br>Hat jemand einentipp wie<br>Gruß<br>erwin;;http://;; 194.138.37.41 1.0 proxy3.sbs.de:81 (Squid/2.3.STABLE4)
15.1.2002;17:10;1011111044;;Daniel Levelt;;http://;Tastatur und Applikationsboard;Ich habe ein problem mit der tastatur in combination mit der applicationsboard. Ich brauche im schon ein zeit aber letsten monat gibt er immer ein drei, auch wenn ich ihm nicht beruhre. Ich habe gesehen das der spannung nicht constant ist. Wie kann ich das anderen?<br>Vielen dank für ihr hilfe.<br>;;http://;; 200.246.41.215 
14.1.2002;15:32;1011018726;;erwin zipper;zipper_e@yahoo.com;http://;Modem;Hallo,<br><br>kann man über ein modem daten vom ccontrol auslesen.<br><br>hat jemand erfahrung damit, wenn ja wie??;;http://;; 194.138.37.41 1.0 proxy3.sbs.de:81 (Squid/2.3.STABLE4)
13.1.2002;1:37;1010882233;1008021653;Higgens;hikmet@erkin.de;http://www.erkin.de;Re: Control Station wie starten;Ganz einfach ... An dem starttaster eine jumperleiste 2 polig parallel schalten und dies mit jumper versehen . Dadurch nach einer stromausfall startet das C-control von ganz alleine ....<br><br><br> ;;http://;; 80.135.143.179 
12.1.2002;10:15;1010826941;;herrmann;herrmann-seega@t-online.de;http://;BEEPAUSGABEPIN SCHALTUNG???;Hallo<br><br>Will mal ´wissen wie ich den BEEPAUSGAEBPIN mit einem PIEZO zu schalten habe.<br><br>DANKE<br><br>ist es so vieleicht richtig<br>                     I---I   <br>PIN 11 O----------O--I   I-------O GND<br>                     I---I<br>                     PIEZO;;http://;; 217.3.139.136 
12.1.2002;0:15;1010790959;1010785245;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hallo Jochen,<br>Ich hatte eigentlich das andere Forum gemeint. :-)<br>Das CC2Net-Forum.<br>Dieses Forum ist für die CC1, die hat einen Motorola-Prozessor.<br><br>MfG André H.<br><br>> Hi zusammen,<br>> <br>> eigentlich wollte ich mir nur das Forum mal anschauen, da mir Andre geschrieben hat, daß das Forum hier wirklich gut laufen würde..... und was sehe ich hier.... ein Forum über Infinion-Microcontroller :-))<br>> <br>> Viel Ahnung habe ich von dem Zeug leider nicht, habe in der Uni mal einige kleinere Applikationen mit einem C167 geschrieben, allerdings in C.<br>> Jedenfalls ließen sich die hier beschriebenen Probleme eigentlich ganz toll mit den Timern realisieren, indem man die Interrupts der Timermodule nutzt. Ich kenne den C164 nicht, weiß also nicht, ob da auch entsprechende Timer-Module und ein Interrupt-Controller in entsprechendem Umfang vorhanden ist.... however, schönes Forum hier!<br>> <br>> Gruß<br>> Jochen<br>> <br>;;http://;; 193.158.171.39 
11.1.2002;22:40;1010785245;1010524705;Corni;jochen@cornmania.de;http://cornmania.de;Re: Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hi zusammen,<br><br>eigentlich wollte ich mir nur das Forum mal anschauen, da mir Andre geschrieben hat, daß das Forum hier wirklich gut laufen würde..... und was sehe ich hier.... ein Forum über Infinion-Microcontroller :-))<br><br>Viel Ahnung habe ich von dem Zeug leider nicht, habe in der Uni mal einige kleinere Applikationen mit einem C167 geschrieben, allerdings in C.<br>Jedenfalls ließen sich die hier beschriebenen Probleme eigentlich ganz toll mit den Timern realisieren, indem man die Interrupts der Timermodule nutzt. Ich kenne den C164 nicht, weiß also nicht, ob da auch entsprechende Timer-Module und ein Interrupt-Controller in entsprechendem Umfang vorhanden ist.... however, schönes Forum hier!<br><br>Gruß<br>Jochen<br><br><br>> Hallo alle zusammen.<br>> <br>> Mein Programm: 3580 Byte groß.<br>>  <br>> Mein Problem: Habe Zeitabhängige Schaltfunktionen (nicht mit Pause programmiert) sondern mit der Uhr (bzw. per DCF) Die eine wiederholt sich alle 60 sec die andere 30 sec später usw. Wenn ich jetzt den Ablauf der Sekunden im Display beobachte, werden die ein oder anderen Sekunden übersprungen (bsp. 3,4,6,8,9,10,12,14,15) dadurch werden dann auch die zyklischen Schaltfunktionen nicht in jeder Minute ausgeführt. Habe 6 Analogports, 6 Digiports und ein 4*40 Zeichen LCD am Appboard angeschlossen und jede Menge "Gosub" Sprünge. <br>> <br>> Frage:<br>> Kann man das Komplette Programm in Assembler konvertieren? <br>> Und werden, wenn ja dann auch die Zeitprobleme beseitigt?<br>> Gibt es ein Programm, mit dem man so was mit "einem Klick" erledigen kann ?<br>> <br>> Von Assembler habe ich Null Ahnung. <br>> <br>> Für euere Hilfe, Ratschläge und Tips <br>> Vielen Dank <br>> Michael Kuhn<br>> (micha3981@aol.com)<br>> <br>> Achja und noch was: Wie programmiert man den einen Software Reset?;;http://;; 145.254.200.98 
11.1.2002;10:43;1010742199;;günter;guenter.lintzmeyer@planet-interkom.de;http://;Schrittmotor;"Auf meiner Modelleisenbahn-Anlage setze ich Weichen mit unterschiedlichen<br>Radien ein. Deshalb sind die Stellwege der einzelnen Weichen doch sehr<br>unterschiedlich. Die bisher verwendeten Weichen-Motore haben leider noch<br>kein für mich befriedigendes Ergebnis gebracht.<br><br>Jetzt möchte ich einen (kostengünstigen???) Versuch mit einen Schrittmotor<br>unternehmen, der von der CC angesteuert werden soll.<br><br>Den Schrittmotor möchte ich vorzugsweise über den I²C-Bus ansteuern<br> <br>Wer kann mir Info&#39;s hierzu geben:<br><br>sind spezielle IC&#39;s erhältlich<br>>> deren Anschluß am I²C-Bus ? <br>>> oder an einem PCF8574-Port ?<br>>> oder an einen dig.IO der C-Control <br>>> oder ???<br><br>gibt es bereits  Software-Anwendungen  für Schrittmotoren ?<br><br>Vieln Dank für eure Mithilfe im Voraus<br><br>Günter";;http://;; 62.134.70.176 
11.1.2002;10:17;1010740649;1010422422;Eckhard  Renn;ren@basysprint.de;http://;Re: FREQ2 an M-Unit verwenden;> <br>> > Ich hab da ein Problem.<br>> > Laut Anleitung hat die M-Unit ja einen Zweiten Frequenzmesseingang.<br>> > Das Problem ist nur, dass der Basic-Compiler(Version 1.33) den nicht zu unterstützen scheint.Meine Frage also: Wie kann ich das ding auslesen?<br>> <br>> Es scheint in der Online-Hilfe zwar nicht dokumentiert zu sein, aber die Systemvariable FREQ ist (immer) gleich FREQ1 und es gibt zusätzlich die von Dir gesuchte Variable FREQ2.<br><br>> Hallo Dietmar!<br>Bin zwar auch kein eingefleichschter C-Controller, aber schau doch mal <br>bei idel´s homepage nach idel-online.de, scheint mir ausgesprochen brillant und klever zu sein. Sehr gute Beschreibung liegt bei<br>Gruß E.Renn renn@basysprint.de<br><br>> ;;http://;; 62.225.61.222 1.0 mail.basysprint.de:3128 (Squid/2.2.STABLE5)
10.1.2002;23:08;1010700483;1010697078;Dietmar;;http://;Speichererweiterung bei Plus-Version  wie???;<br>> Habe ein einen EEPROM 24c256 eingebaut.Leider kann der Plus-Version nur bis 8k zum controller übertragen.<br>> Danke im voraus,wenn ihr mir eine Lösung anbietet.<br><br>Du müßtest dazu den Compiler der Plus-Version patchen. Frag mal bei Idel nach. Er hat sowas für die BASIC-Version gemacht.<br><br>;;http://;; 195.252.131.224 
10.1.2002;22:50;1010699408;1009366358;Dirk;;http://;Re: analoger Ausgang;Vielen Dank für Eure Hilfe;;http://;; 80.136.182.150 
10.1.2002;22:11;1010697078;;Jam;berkane1@aol.com;http://;Speichererweiterung bei Plus-Version  wie???;Habe ein einen EEPROM 24c256 eingebaut.Leider kann der Plus-Version nur bis 8k zum controller übertragen.<br>Danke im voraus,wenn ihr mir eine Lösung anbietet.;;http://;; 195.93.64.181 
10.1.2002;16:30;1010676607;1010593992;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hallo Moritz,<br>Konnte deine Hilfe zum Teil umsetzen. Die eine Zeile in der sich <br>sowieso nie was ändert wird jetzt nur beim Starten des Programmes einmal<br>geschrieben. Aber wie geht das mit den anderen. Dort gibt es Bezeichnungen<br>die sich auch nie ändern und Ergebnisse die sich ändern, wie z.b. Uhrzeit usw. Ich denke da müsste man genau wissen wo der Startpunkt der sich ändernden Zahlen auf der entsprechenden Zeile ist und die Ausgabe dorthin positionieren. Aber wie geht das? Weiter würde ich gerne meine "beiden" (da 4*40 Zeichen) Lcd_init und Lcd_cls Routinen in Assembler umwandeln (bringt bestimmt ne Menge an Geschwindigkeit). Habe mir schon die hier im Forum angebotenen Assembler Programme heruntergeladen, bekomme aber nichts damit gebacken. Das liest sich alles so komliziert.<br>Danke jetzt schon mal für deine weiteren Hilfstellungen, wenn du noch Lust dazu hast.<br><br>Mfg  Michael;;http://;; 195.93.64.152 
10.1.2002;8:15;1010646933;1010445575;Roland Wagner;rr-wagner@gmx.de;http://;Re: Basic auf Station 1;"> > habe eine Station 1 und versuche mich  mit Bascic Programmierung<br>> > habe nun immer wieder das Problem dass Programme im der Simulation laufen wenn ich sie dann auf die Station überspiele aber ein anderes Verhalten zeigen. z.B Tastenabfrage oder Zeitabfragen mit Portumschaltung. Gibt es dazu irgendwelche Informationen?<br>> <br>> <br>> Hi Bruno<br>> Die station arbeitet bezogen auf die Portklemmen und Tasten usw.<br>> mit negativer Logig ich arbeite mit dem simulator recht selten<br>> bei Tasten abfrage ( not taste = Taste ist betätigt ) <br>> <br>> define F1 port[9]<br>> define led1 port[13]<br>> #start<br>>      if not F1 then led1 = on else Led1 = off<br>>      goto start  <br><br>Habe soeben ebenfalls eine Station erworben und bin über die Doku auch sehr enttäuscht. Hatte ähnliches Problem, konnte dies jedoch schnell beheben.<br>Vor allem haben meine LEDs nicht funktioniert da ich den &#39;tog&#39; Befehl verwendete.<br>Wichtig erscheint mir vor allem, daß die die LED#s zu Beginn initialisierst ( LED = OFF ), dann tut die Sache ganz gut.<br>Das lesen/schreiben in den Speicher tut auch noch nicht aberich hoffe ich<br>bekomme es noch him<br>Falls Du ein einfaches Program brauchst um auf einem PC die Ausgaben zu<br>sehen kannst Du es von mir haben. Eigentlich total unverständlich, daß dies nicht standart mäßig dabei ist. Hat mich Tage gekostet, dies<br>zu besorgen, bzw. schließendlich selbst zu erstellen.<br> ";;http://;; 192.6.76.74 
9.1.2002;17:33;1010593992;1010531654;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: Basicprog in Assembler konvertieren wie?;> Hallo!<br>> Ich weiß leider nicht, wie dein Programm aussieht, aber vielleicht<br>> hilf folgendes, sofern noch nicht im Programm enthalten:<br>> Immer nur den geänderten Inhalt eines Displays neuschreiben,<br>> nicht den gesamten Display Inhalt. Und immer nur dann, wenn auch<br>> was geändert wurde (z.B. Sekunde der Uhr)<br>> Das spart sehr viel Zeit, insbesondere bei 4bit-Anschluss des<br>> Displays.<br>> Wenn es unklar ist, wie sowas realisiert werden soll, einfach bei<br>> mir melden.<br>> <br>> Moritz<br><br>Hallo Moritz<br>Danke das du mir geantwortet hast.<br><br>Im Prinzip weiß ich was du damit meinst, aber leider nicht wie<br>Werde jetzt zuerst mal probieren wie ich eine Zeile (die 2te, dort ändert sich nie etwas) nur einmal schreiben kann.<br>Wäre trotzdem net von Dir, wenn du mir noch ein paar Tips geben könntest.<br><br>Mfg Michael ;;http://;; 195.93.65.172 
9.1.2002;16:55;1010591719;;Christian;cschwanewilm@cityweb.de;http://;Frequenz erfassen mit Freq;Hallo<br>Ich möchte mit dem C-Control einen Drehzahlmesser realisieren <br>habe aber festgestellt, das bei Nutzung der Freq Funktion die Frequenzänderung nicht schnell genug aktualisiert wird.<br>Wie kann ich dies Problem beseitigen;;http://;; 217.3.125.7 
9.1.2002;9:09;1010563772;1010524705;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hallo Michael,<br>Versuch mal nur das LCD mit Assembler anzusteuern.<br>Damit spart man schon ein haufen Zeit.(Besonders bei einem 4x40)<br>In  der C-Control-Intern-Sammlung müssten irgendwo  ASM-Routinen<br>für ein LCD sein. Diese müssen nur für das 4x40modifiziert werden.(wegen E2)<br><br>MfG André H.<br><br><br>> Hallo alle zusammen.<br>> <br>> Mein Programm: 3580 Byte groß.<br>>  <br>> Mein Problem: Habe Zeitabhängige Schaltfunktionen (nicht mit Pause programmiert) sondern mit der Uhr (bzw. per DCF) Die eine wiederholt sich alle 60 sec die andere 30 sec später usw. Wenn ich jetzt den Ablauf der Sekunden im Display beobachte, werden die ein oder anderen Sekunden übersprungen (bsp. 3,4,6,8,9,10,12,14,15) dadurch werden dann auch die zyklischen Schaltfunktionen nicht in jeder Minute ausgeführt. Habe 6 Analogports, 6 Digiports und ein 4*40 Zeichen LCD am Appboard angeschlossen und jede Menge "Gosub" Sprünge. <br>> <br>> Frage:<br>> Kann man das Komplette Programm in Assembler konvertieren? <br>> Und werden, wenn ja dann auch die Zeitprobleme beseitigt?<br>> Gibt es ein Programm, mit dem man so was mit "einem Klick" erledigen kann ?<br>> <br>> Von Assembler habe ich Null Ahnung. <br>> <br>> Für euere Hilfe, Ratschläge und Tips <br>> Vielen Dank <br>> Michael Kuhn<br>> (micha3981@aol.com)<br>> <br>> Achja und noch was: Wie programmiert man den einen Software Reset? ;;http://;; 212.185.252.200 HTTP/1.0 spcss47. (IBM-PROXY-WTE-US)
9.1.2002;0:14;1010531654;1010525615;Moritz Becker;moritz_becker@surfeu.de;http://;Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hallo!<br>Ich weiß leider nicht, wie dein Programm aussieht, aber vielleicht<br>hilf folgendes, sofern noch nicht im Programm enthalten:<br>Immer nur den geänderten Inhalt eines Displays neuschreiben,<br>nicht den gesamten Display Inhalt. Und immer nur dann, wenn auch<br>was geändert wurde (z.B. Sekunde der Uhr)<br>Das spart sehr viel Zeit, insbesondere bei 4bit-Anschluss des<br>Displays.<br>Wenn es unklar ist, wie sowas realisiert werden soll, einfach bei<br>mir melden.<br><br>Moritz;;http://;; 62.67.88.35 
8.1.2002;22:33;1010525615;1010524705;Dietmar;;http://;Basicprog in Assembler konvertieren wie?;<br>> Kann man das Komplette Programm in Assembler konvertieren? <br><br>Nein, dazu ist es zu groß.<br><br>> Und werden, wenn ja dann auch die Zeitprobleme beseitigt?<br><br>Bestimmt nicht, BASIC sollte schnell genug sein, um einen Sekundenwechsel zu detektieren. Wie hast Du das denn bisher programmiert?<br><br>> Gibt es ein Programm, mit dem man so was mit "einem Klick" erledigen kann ?<br><br>Ja, der Kompiler ist zwar ein Consolenprogramm, aber man kann ein BAT-File so modifizieren, daß er das BASIC-Programm bei einem Doppelklick übersetzt.<br><br>> Achja und noch was: Wie programmiert man den einen Software Reset? <br><br>Das ist im Kapitel "Unit per Software resetten" der Datei TIPSUTRI.TXT im ZIP-Archiv CCINTERN.ZIP auf http://ccintern.de.vu erklärt.<br><br>;;http://;; 195.252.134.99 
8.1.2002;22:18;1010524705;;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Basicprog in Assembler konvertieren wie?;Hallo alle zusammen.<br><br>Mein Programm: 3580 Byte groß.<br> <br>Mein Problem: Habe Zeitabhängige Schaltfunktionen (nicht mit Pause programmiert) sondern mit der Uhr (bzw. per DCF) Die eine wiederholt sich alle 60 sec die andere 30 sec später usw. Wenn ich jetzt den Ablauf der Sekunden im Display beobachte, werden die ein oder anderen Sekunden übersprungen (bsp. 3,4,6,8,9,10,12,14,15) dadurch werden dann auch die zyklischen Schaltfunktionen nicht in jeder Minute ausgeführt. Habe 6 Analogports, 6 Digiports und ein 4*40 Zeichen LCD am Appboard angeschlossen und jede Menge "Gosub" Sprünge. <br><br>Frage:<br>Kann man das Komplette Programm in Assembler konvertieren? <br>Und werden, wenn ja dann auch die Zeitprobleme beseitigt?<br>Gibt es ein Programm, mit dem man so was mit "einem Klick" erledigen kann ?<br><br>Von Assembler habe ich Null Ahnung. <br><br>Für euere Hilfe, Ratschläge und Tips <br>Vielen Dank <br>Michael Kuhn<br>(micha3981@aol.com)<br><br>Achja und noch was: Wie programmiert man den einen Software Reset? ;;http://;; 195.93.64.179 
8.1.2002;21:28;1010521683;1010519248;André H.;andre.h@cc2net.de;http://;Re: Minilcd;"Hallo löffler,<br>das gibt&#39;s bei Conrad (Im Katalog unter LCD-Module)<br><br>MfG André H.<br><br>> Suche ganz dringend das Minilcd modul 2*8 mit I2C Schnittstelle<br>> <br>> <br>> danke";;http://;; 212.185.252.196 HTTP/1.0 spcss39. (IBM-PROXY-WTE-US)
8.1.2002;20:56;1010519808;1010157862;thomas löffler;lcsnet@lcsnet.de;http://;Re: referenz spannung;> Ich moechte gern der LM 35 temp. sensor anschliessen. Er hat ein ausgang von 10mV/C. Ist es moeglich die referenz spannung niederiger zu machen z.b. 0 bis 1 volt.<br>> <br>> Bart <br><br>Verwendet doch einfach ein LM 75 mit I2C schnittstelle;;http://;; 217.68.177.129 
8.1.2002;20:54;1010519670;1010505008;Thomas Löffler;lcsnet@lcsnet.de;http://www.lcsnet.de;Re: Impulszählung mit C-CONTROL;Hallo !!<br><br><br>hast du das Programm in Basic geschrieben , wenn ja ist war schein lich die Programm abarbeitung zulangsam so das Impulse verloren gehen.oder es liegt ein Programmfehler vor .bitte überprüfe mit einem oszi ob die Impulse sauber sind;;http://;; 217.68.177.129 
8.1.2002;20:47;1010519248;;löffler;lcsnet@lcsnet.de;http://www.lcsnet.de;Minilcd;Suche ganz dringend das Minilcd modul 2*8 mit I2C Schnittstelle<br><br><br>danke;;http://;; 217.68.177.129 
8.1.2002;16:50;1010505008;;Marco;MMikoleit@t-online.de;http://;Impulszählung mit C-CONTROL; Hallo Leute!<br><br> Ich habe auf einem Motor eine Schlitzscheibe befestigt.Die Abfrage  der <br> Impulse erfolgt mit einer Gabellichtschranke.Zeitabhängig lade ich eine<br> Vergleichskonstante und starte den Motor.Wenn eingelesene Impulse und<br> Konstante >= sind,schalte ich den Motor ab.Die Impulszählung arbeitet<br> als Maschinenprogramm.Das Dcf Modul hängt auch noch dran.Endlagen und<br> Grundstellungssensoren sind auch montiert.Ab und zu habe ich trotzdem<br> Positionsfehler obwohl der Motor sehr langsam dreht und die Imulsdauer<br> lang genug ist.Kann es an Interrupts liegen? Wie kann man es sauber<br> programmieren?Kann man verhindern ,das ein Interrupt das laufende<br> Zählprogramm unterbricht?<br><br>  <br> Marco;;http://;; 217.80.147.123 
8.1.2002;2:24;1010453042;1009962664;christof;;http://;Re: NE555 zur Servo-Steuerung;"> Hi,<br>> <br>> da ich mit der direkten Ansteuerung enes RC-Servos mit der C-Control nicht glücklich geworden bin, möchte ich jetzt versuchen, es über einen/diverse Timer NE555 zu versuchen.<br>> <br>> Ich stelle mir vor, den NE555 über den D/A-Wandler zu steuern. Da ich ein unvollkommener Hardware-Ignorant bin (na, ja wer ist schon vollkommen ;-) , wäre es schön, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Schaltung aufbauen müsste.<br>> <br>> Kann man den Wert der DA-Ports auch irgendwie Multiplexen?<br>> <br>> Ciao<br>>     Mario<br>> <br><br><br>also ich hab mir das SV203 von Pontech gekauft.<br>RS232 und 8 servos...<br><br>MFG Christof";SV203;http://pontech.com;; 217.162.108.4 
8.1.2002;0:19;1010445575;1009991519;Leo Gillißen;Steamltd@cs.com;http://;Re: Basic auf Station 1;> habe eine Station 1 und versuche mich  mit Bascic Programmierung<br>> habe nun immer wieder das Problem dass Programme im der Simulation laufen wenn ich sie dann auf die Station überspiele aber ein anderes Verhalten zeigen. z.B Tastenabfrage oder Zeitabfragen mit Portumschaltung. Gibt es dazu irgendwelche Informationen?<br><br><br>Hi Bruno<br>Die station arbeitet bezogen auf die Portklemmen und Tasten usw.<br>mit negativer Logig ich arbeite mit dem simulator recht selten<br>bei Tasten abfrage ( not taste = Taste ist betätigt ) <br><br>define F1 port[9]<br>define led1 port[13]<br>#start<br>     if not F1 then led1 = on else Led1 = off<br>     goto start   ;;http://;; 64.12.105.47 
7.1.2002;18:33;1010424828;1010422836;Dietmar;;http://;Hier die Lösung;"<br>Ich habe doch mal etwas probiert. Das Problem liegt (wie so oft) am Handling des Rechenstacks. Das Betriebssystem löscht ja bei einem "POP" nicht den jeweils letzten Wert vom Stack. Dadurch kommt es zu Problemen: "print v xor rueckgabe" speichert zuerst den Wert von v auf den Stack, ruft dann die Routine "rueckgabe" auf und hantiert beim BEEP-Befehl recht intensiv mit dem Stack, so daß der zuerst auf den Stack gespeicherte Wert von v immer weiter nach oben ruscht. Als Endergebnis wird v (das von return v) XOR-verknüpt mit dem letzten Argument im BEEP-Befehl. Schaue Dir einmal dieses Beispiel und den darin enthaltenen Workaround an:<br><br>define v byte<br><br>v = 255<br><br>print v                  &#39;Das ist 255,<br>print rueckgabe          &#39;und das ist 255,<br>print v xor rueckgabe    &#39;aber hier kommt 234 (255 XOR 21) heraus!<br>print rueckgabe xor v    &#39;Und so das richtige Ergebnis (0)!<br>print<br><br>end<br><br>#rueckgabe<br>beep 1000,1,21<br>return v<br><br>";;http://;; 195.252.131.246 
7.1.2002;18:00;1010422836;1010421078;Dietmar;;http://;Re: Probleme mit Code-Sequenz;"<br>Ich glaube, ich habe das (sehr merkwürdige) Problem gefunden. Wenn ich in meinem Programm das PRINT "read" durch BEEP 50,50,5 ersetze, kommt nur noch "fail" heraus. Bitte überprüfe das! Allerdings weiß ich auch nicht, woran das liegen könnte. Ich habe jetzt auch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Tritt der Fehler nur im Simulator, oder auch auf der C-Control auf?<br><br><br>define var_1 byte[1]<br><br>var_1 = &B01010101<br><br>#main_loop<br>if (var_1 xor READ_VALUE) >&lt; &B00000000 then gosub FAIL else gosub SUCCESS<br>goto main_loop<br><br>#READ_VALUE<br>beep 50, 50, 5<br>return var_1<br><br>#FAIL<br>print "fail"<br>var_1 = &B01010101<br>return<br><br>#SUCCESS<br>print "success"<br>return <br><br>";;http://;; 195.252.137.12 
7.1.2002;17:53;1010422422;1010268040;Dietmar;;http://;FREQ2 an M-Unit verwenden;<br>> Ich hab da ein Problem.<br>> Laut Anleitung hat die M-Unit ja einen Zweiten Frequenzmesseingang.<br>> Das Problem ist nur, dass der Basic-Compiler(Version 1.33) den nicht zu unterstützen scheint.Meine Frage also: Wie kann ich das ding auslesen?<br><br>Es scheint in der Online-Hilfe zwar nicht dokumentiert zu sein, aber die Systemvariable FREQ ist (immer) gleich FREQ1 und es gibt zusätzlich die von Dir gesuchte Variable FREQ2.<br><br>;;http://;; 195.252.141.31 
7.1.2002;17:31;1010421078;1010089365;MiHI;MiHinz@gmx.de;http://;Re: Probleme mit Code-Sequenz;"> <br>> Programm 1:<br>> <br>> define var_1 byte[1]<br>> <br>> var_1 = &B01010101<br>> <br>> #main_loop<br>> if (var_1 xor READ_VALUE) >&lt; &B00000000 then gosub FAIL else gosub SUCCESS<br>> goto main_loop<br>> <br>> #READ_VALUE<br>> print "read"<br>> return var_1<br>> <br>> #FAIL<br>> print "fail"<br>> var_1 = &B01010101<br>> return<br>> <br>> #SUCCESS<br>> print "success"<br>> return <br>> <br>> <br>> <br>> Ausgabe von Programm 1:<br>> <br>> read<br>> success<br>> read<br>> success<br>> read<br>> success<br>> read<br>> success<br>> ...<br>> <br>> <br>> <br>> <br>> <br>> Programm 2:<br>> <br>> define var_1 byte[1]<br>> <br>> var_1 = &B01010101<br>> <br>> #main_loop<br>> if (&HFF xor &HFF) &lt;> 0 then gosub FAIL else gosub SUCCESS &#39;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; nur klammerausdruck geaendert<br>> goto main_loop<br>> <br>> #READ_VALUE<br>> print "read"<br>> return var_1<br>> <br>> #FAIL<br>> print "fail"<br>> var_1 = &B01010101<br>> return<br>> <br>> #SUCCESS<br>> print "success"<br>> return <br>> <br>> <br>> <br>> Ausgabe von Programm 2:<br>> <br>> success<br>> success<br>> success<br>> success<br>> ...<br>> <br>> <br>> <br>> <br>> Ist das Problem damit behoben?<br>> <br>> <br><br>Dein - mit print - modifiziertes Programm 1 funktioniert!<br>Mein Programm 1 jedoch nicht.<br><br>Ich habe mittlerweile festgestellt, dass der Sprung in <br>der &#39;if then alse" Anweisung vom Inhalt der Subroutinen abhaengt.<br><br>Ich weiss, das klingt atemberaubend - ist aber so.<br><br>Hat der Basic-Compiler an dieser Stelle einen Fehler.<br><br>Step mein original Programm 1 einfach mal im Simulator durch - Du <br>wirst wahrscheinlich nie im Success-Zweig landen.<br><br>Woran liegt das, ich habe schon schlaflose Naechte!?!<br><br>Schon mal vielen Dank fuer Deine Muehe.<br><br>Michael<br>";;http://;; 194.113.59.80 1.0 sls1ix.stgl.sel.alcatel.de:8081 (Squid/2.4.STABLE2), 1.0 slspu2.stgl.sel.alcatel.de:8080 (Squid/2.4.STABLE1)
5.1.2002;23:00;1010268040;;Robrt;r_wuseni@hotmail.com;http://;FREQ2 an M-Unit verwenden;Ich hab da ein Problem.<br>Laut Anleitung hat die M-Unit ja einen Zweiten Frequenzmesseingang.<br>Das Problem ist nur, dass der Basic-Compiler(Version 1.33) den nicht zu unterstützen scheint.Meine Frage also: Wie kann ich das ding auslesen?<br>;;http://;; 217.88.238.112 
5.1.2002;22:53;1010267626;1010157862;Robert;r_wuseni@hotmail.com;http://;Re: referenz spannung;> Ich moechte gern der LM 35 temp. sensor anschliessen. Er hat ein ausgang von 10mV/C. Ist es moeglich die referenz spannung niederiger zu machen z.b. 0 bis 1 volt.<br>> <br>> Bart <br><br>Das kann man zwar schon machen, ist aber nicht so gut. Besser ist es das Signal des Sensors mit einem Operationsverstärker zu verstärken um die folle Auflösung zu erhalten.;;http://;; 217.88.238.112 
5.1.2002;8:31;1010215862;1009962664;Thomas;dj5tg@darc.de;http://;Re: NE555 zur Servo-Steuerung;>Hallo Mario,<br>ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, aber noch keine Tests mit der Ansteuerung über Digi-Ports durchgeführt. Es gibt ja einige Assembler-Programme, aber ich bin noch nicht so fit auf diesem Gebiet und will noch etwas lernen.<br>Spontan würde ich Dir empfehlen, die Digitaltechnik eines Fernsteuersenders nach zu empfinden. Das Prinzip ist sehr einfach.<br>Die Knüppel der Fernsteuerung "erzeugen" auch nur eine, der Stellung proportionale, Spannung. Diese kann auch von DA-Augängen kommen. Allerdings können dann nur maximal zwei Servos gesteuert werden.<br>Falls mehr Infos gewünscht, einfach mailen> ;;http://;; 62.104.208.70 1.0 bln2-t4-1.mcbone.net:3128 (Squid/2.1.PATCH1)
4.1.2002;19:41;1010169689;1010157862;Michael T;michael@familie-thuro.de;http://;Re: referenz spannung;Warum tust du nicht einfach das Signal auf 2,5V oder 5,0V Verstärken?<br>Mit der Offsetspannung kanst du dann den Einsatzbereich festlegen.<br>Gruß <br>     Michael T;;http://;; 217.4.13.79 
4.1.2002;16:24;1010157862;;Bart Snijders;snijboon@westbrabant.net;http://;referenz spannung;Ich moechte gern der LM 35 temp. sensor anschliessen. Er hat ein ausgang von 10mV/C. Ist es moeglich die referenz spannung niederiger zu machen z.b. 0 bis 1 volt.<br><br>Bart ;;http://;; 212.45.40.238 
3.1.2002;21:22;1010089365;1009925069;Dietmar;;http://;Re: Probleme mit Code-Sequenz;"<br>Programm 1:<br><br>define var_1 byte[1]<br><br>var_1 = &B01010101<br><br>#main_loop<br>if (var_1 xor READ_VALUE) >&lt; &B00000000 then gosub FAIL else gosub SUCCESS<br>goto main_loop<br><br>#READ_VALUE<br>print "read"<br>return var_1<br><br>#FAIL<br>print "fail"<br>var_1 = &B01010101<br>return<br><br>#SUCCESS<br>print "success"<br>return <br><br><br><br>Ausgabe von Programm 1:<br><br>read<br>success<br>read<br>success<br>read<br>success<br>read<br>success<br>...<br><br><br><br><br><br>Programm 2:<br><br>define var_1 byte[1]<br><br>var_1 = &B01010101<br><br>#main_loop<br>if (&HFF xor &HFF) &lt;> 0 then gosub FAIL else gosub SUCCESS &#39;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; nur klammerausdruck geaendert<br>goto main_loop<br><br>#READ_VALUE<br>print "read"<br>return var_1<br><br>#FAIL<br>print "fail"<br>var_1 = &B01010101<br>return<br><br>#SUCCESS<br>print "success"<br>return <br><br><br><br>Ausgabe von Programm 2:<br><br>success<br>success<br>success<br>success<br>...<br><br><br><br><br>Ist das Problem damit behoben?<br><br>";;http://;; 195.252.136.219 
2.1.2002;18:11;1009991519;;Bruno Kriener;bkriener@fms-computer.de;http://;Basic auf Station 1;habe eine Station 1 und versuche mich  mit Bascic Programmierung<br>habe nun immer wieder das Problem dass Programme im der Simulation laufen wenn ich sie dann auf die Station überspiele aber ein anderes Verhalten zeigen. z.B Tastenabfrage oder Zeitabfragen mit Portumschaltung. Gibt es dazu irgendwelche Informationen?;;http://;; 195.243.134.157 
2.1.2002;10:11;1009962664;;Mario;mboller@bigfoot.de;http://www.123-byte.de;NE555 zur Servo-Steuerung;"Hi,<br><br>da ich mit der direkten Ansteuerung enes RC-Servos mit der C-Control nicht glücklich geworden bin, möchte ich jetzt versuchen, es über einen/diverse Timer NE555 zu versuchen.<br><br>Ich stelle mir vor, den NE555 über den D/A-Wandler zu steuern. Da ich ein unvollkommener Hardware-Ignorant bin (na, ja wer ist schon vollkommen ;-) , wäre es schön, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Schaltung aufbauen müsste.<br><br>Kann man den Wert der DA-Ports auch irgendwie Multiplexen?<br><br>Ciao<br>    Mario<br><br>";;http://;; 195.252.169.163 
1.1.2002;23:44;1009925069;1009908548;MiHI;MiHi@GMX.de;http://;Re: Probleme mit Code-Sequenz;"<br>> <br>> Die XOR-Funktion (Exklusiv-Oder-Verknüpfung) liefert immer dann TRUE, wenn ungleiche Bits in den Operanden auftauchen:<br>> <br>> if 0 xor 0 then print "nein"<br>> if 1 xor 0 then print "ja"<br>> if 0 xor 1 then print "ja"<br>> if 1 xor 1 then print "nein"<br>> <br>> In Deinem Programm verknüpfst Du zwei gleiche Operanden, wenn ich das richtig sehe. Da kommt immer FALSE heraus.<br>> <br>> <br>ich stimme dir beim ergebnis der xor-verknuepfung zu:<br><br>01010101 xor 01010101 = 00000000<br><br>anschliessen pruefe ich jedoch in der if-anweisung auf ungleichheit (>&lt;) mit 00000000. <br>das ergebnis des vergleichs ist jedoch false (da die beiden zu vergleichenden terme<br>(00000000 = 00000000) identisch sind), so dass nach erfolgtem vergleich der sprung<br>gosub SUCCESS im "else-zweig" ausgefuehrt werden sollte.<br><br>das sehe ich doch richtig - oder nicht ?????<br><br>ich gebe zu, die benennung der sprungadressen mit "FAIL" und "SUCCESS" etwas <br>verwirrend gewaehlt zu haben - dies entspricht aber der logik in meinem algorithmus<br>(und nicht der if-true-then-SUCCESS-else-FALSE logik)<br><br>in der unten aufgefuehrten code-sequenz gelange ich ohne probleme in den<br>SUCCESS-zweig (geaendert wurden nur die zeile der if-anweisung).<br>ruhig mal im simulator testen!<br><br>WO HABE ICH DEN KNOTEN IM KOPF??????<br><br>MiHi<br><br>&#39;####################################################################<br><br>define var_1 byte[1]<br><br>var_1 = &B01010101<br><br>#main_loop<br>if (&HFF xor &HFF) >&lt; &B00000000 then gosub FAIL else gosub SUCCESS &#39;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; nur klammerausdruck geaendert<br>goto main_loop<br><br>#READ_VALUE<br>beep 50, 50, 5<br>return var_1<br><br>#FAIL<br>var_1 = &B01010101<br>return<br><br>#SUCCESS<br>beep 50, 50, 5<br>beep 50, 50, 5<br>beep 50, 50, 5<br>return<br>";;http://;; 194.113.59.80 1.0 sls6eu.stgl.sel.alcatel.de:8081 (Squid/2.2.STABLE5), 1.0 slspu2.stgl.sel.alcatel.de:8080 (Squid/2.4.STABLE1)
1.1.2002;21:19;1009916362;1009721049;jakob Isselstein;jein@onlinemed.de;http://;Re: Programm lässt sich nicht auf c-control laden;<br>Danke nochmal, es lag am autostart-jumper, jezt gehts.<br>Jakob;es funzt;http://;; 217.4.222.203 
1.1.2002;19:09;1009908548;1009759170;Dietmar;;http://;Probleme mit Code-Sequenz;<br>Die XOR-Funktion (Exklusiv-Oder-Verknüpfung) liefert immer dann TRUE, wenn ungleiche Bits in den Operanden auftauchen:<br><br>if 0 xor 0 then print "nein"<br>if 1 xor 0 then print "ja"<br>if 0 xor 1 then print "ja"<br>if 1 xor 1 then print "nein"<br><br>In Deinem Programm verknüpfst Du zwei gleiche Operanden, wenn ich das richtig sehe. Da kommt immer FALSE heraus.<br><br>;;http://;; 62.180.216.2 
31.12.2001;19:30;1009823439;1009738782;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: LCD 4x40 und CC1 wie? Prob gelöst!!!!!!;> Hallo Michael,<br>> <br>> Das 4x40 Display ist im Prinzip 2 mal ein 2x40 LCD.<br>> Die Datenleitungen und Steuerleitungen sind gemeinsam. Nur<br>> die Enable-Leitung ist getrennt.( E und E2)<br>> Versuch' mal folgende Routinen.<br>> Ich habe sie für ein 4x40 modifiziert.<br>> Wenn Du die beiden oberen Zeilen ansprechen willst, <br>> setze LCD_Sel auf OFF, und wenn Du die unteren beiden<br>> ansprechen willst LCD_Sel auf ON.<br>> <br>> MfG André H.<br>> <br>Danke André für deine Hilfe,<br>dein Tip hat mir die Lösung gebracht. Habe einen freien Digi-Port zum Umschalten des Displays benutzt und quasi die Init-Routine 2 mal programmiert. Klappt wunderbar, sicherlich lässt sich mein Programm noch wesentlich verkürzen aber daran mache ich mich ein anderes mal, wenn ich eine Tastaurabfrage und Wertespeicherung mit einbinde. Dann wird der Speicher sowieso zu klein, dann muss so einiges vereinfacht werden.<br><br>Wünsche Dir einen guten Rutsch ins Neue Jahr<br>Mfg Michael Kuhn ;;http://;; 195.93.65.187 
31.12.2001;19:23;1009822984;1009736797;Michael Kuhn;micha3981@aol.com;http://;Re: LCD 4x20 wie "Geschafft !!!!!";> Hallo Michael,<br>> hier ein Link:<br>> http://home.t-online.de/home/k.leidinger/Microcontroller/LCDtest/LCDboard.html<br>> Ob du das 4*40 zum laufen bekommst weiß ich nicht. Soviel ich weiß ist bei 4*20 Schluß. Aber scheib ob es geht.<br>> Viele Grüße<br>>    Michael T<br><br>Vielen herzlichen Dank an alle die mir Tips gegeben haben,<br>konnte das Problem lösen in dem ich einen nicht benutzten Digi-Port zum <br>Umschalten des Displays benutzt habe. Ich habe der CC1 q