# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Transistor (von Volker - 31.5.2001 21:26)
> Hi, > ich will für meinen Roboter zwölf RC Servos an die Ports 1-12 legen. > Mit zwei Servos klappt das sehr gut. Wenn ich zwölf Servos gleichzeitig betreibe befürchte ich aber zuviel Strom aus den Controler zu ziehen. Ich hab bis jetzt nur jeweils einen 470 Ohm Widerstand dazwischen. Kann ich einen Transistor z.B. BC547C nehmen? > So anschließen, wie ein Relais geht wohl nicht. Wenn ich den Collektor direkt an +5V anschließe und den Emitter an die Pulsleitung vom Servo würde das Funktionieren? Ich könnte natürlich auch ein OR-Gatter nehmen aber das nüßte ich dann auch erst wieder bestellen. > Wieviel Strom zieht soein BC547C oder ein Gatter sn74sl32 eigentlich aus den Port? > > Danke schonmal für etwaige Antworten Hi, also von Prizip her müsste das schon gehen. Du musst aber auf jeden Fall zwischen Port und Basis des Transistors einen Widerstand verwenden, sonst geht der Transistor hoch. Ich kenne jetzt die genauen Daten des BC 547C nicht (ein Datenblatt ist bestimmt bei Conrad zu bekommen, da kannst Du die Stromaufnahme des Transistors entnehmen und noch viel wichtiger Ice also der Max-Strom von Collector nach Emitter. Und Die Stromaufnahme eines SN74LS00 liegt im High-Zustand bei ca. 4,4 mA. Volker Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Transistor (von sl am 31.5.2001, 23:30) Transistor (von KlaRa am 1.6.2001, 10:14) Transistor (von ReadyRed am 1.6.2001, 16:05)
Zum Bezugsartikel