# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Wie wird aus -1 bei cplus 1? (von Jürgen - 30.5.2001 7:21)
Guten Tag, wie wird aus -1 bei cplus 1? Das Ausgangssignal einer Vergleichsabfrage ist entweder 0 oder -1. Die Sprunganweisung ignoriert allerdings -1. Wer kann mir weiterhelfen? Gruß Jürgen Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Re: Wie wird aus -1 bei cplus 1? (von André H. am 30.5.2001, 21:25) Wie wird aus -1 bei cplus 1? (von Dietmar am 30.5.2001, 10:53)
Zum Bezugsartikel