HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Hochfrequente Töne beim Dimmen mit BUK100-50GL (von Robert Budde - 10.5.2001 12:48)
Hallo! Ich hab letztens versucht, 12V-21W-Lämpchen mittels zwei BUK100-50GL anzusteuern (über die PWM-Ausgänge der M-Unit). Nun habe ich, je nach Aussteuerung, ein hochfrequentes Fiepen. Es scheint aus den Lampemn selber zu kommen. Angeschlossen ist das ganze an ein Netzteil 13,8V-4A. Wie krieg ich die Töne weg? MfG Robert Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Re: Hochfrequente Töne beim Dimmen mit BUK100-50GL (von André H. am 10.5.2001, 20:23) Re: Hochfrequente Töne beim Dimmen mit BUK100-50GL (von Dietmar am 10.5.2001, 19:17)
Zum Bezugsartikel