# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: CC1 - LDR Sensor (von André H., Homepage - 18.5.2001 19:39)
Hallo Harald, Setzt' einfach mal einen 100nF Kondensator zw AD-Port und Ground. Wenn das nicht reicht versuch's mal mit 1µF. (Oder mehr, wenn's immernoch schwankt) Das sollte mögl. Schwankungen und Störrungen am AD-Port glätten. MfG André H. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel