# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Frage zum temp umrechnen (von Lars Früauff - 27.6.2001 15:37)
> > Hi an Alle :-)) > > > > wenn ich diese Werte von der C Control zuückbekommen über ein Terminal Prg , wie > > rechne ich die Temperaturen ( T1 & T2 ) + Luftfeuchtigkeit ( H1) um in Grad C und % für > > die Feuchte ? HYG.tab habe ich genommen . > > Jetzt schon mal vielen Dank :-))) > > > > MAny Greetz > > > > Lars > > > > #Werte: 250 (T1), 215 (T2), 61 (H1), 255 (220V), 1305 (Zeit) > > > > > Allgemeine Verfahren: > Du mußt die Sensoren abgleichen. D.h., wenn der Sensor einen Wert von 250 liefert, dann miss die Temperatur. Genauso nimmst Du einen zweiten Punkt auf (kaltes Wasser). So erhältst Du eine Steigung und einen 0-Punkt. Damit kann man alle Zwischenwerte ausrechnen. > > > > Hi, vielen Dank für die Info :-)) > > > > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel