HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: C-Station + 2W-Bus (von Dietmar - 18.6.2001 12:56)
> > > Das 2W-Bus Modem lässt sich leider nicht an der STATION betreiben. > > > Der Grund ist, dass bei der STATION die Ports mit jeweils 100nf > > > auf Ground gelegt sind (war wegen geltender EMV Vorschriften nötig) > > > Im Sommer kommt ein Modem mit serieller Schnittstelle, speziell für die Station. > > > > Na toll, die von Conrad sagten mir, das es nicht funktioniert, da der Treiber zwei besetzte Ports der Station benutzt. So das man den Treiber anpassen müsste. > > Also kann ich das Teil in die Tonne klopfen. > > Besten Dank für die Info. > > Hallo Axel, > Bevor Du die Station wegwirfst, öffne sie einfach und löte die beiden Kondensatoren einfach > aus. (PS: Garantie ist dann weg!) > > MfG André H. Der Treiber ist doch bestimmt in Assembler geschrieben. Benutze doch einfach meinen Disassembler, um den Assemblerquelltext zu generieren und ändere die entsprechenden Adressen, bzw. Ports. Grüße, Dietmar Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Re: C-Station + 2W-Bus (von Axel am 18.6.2001, 19:32) Re: C-Station + 2W-Bus (von Dietmar am 18.6.2001, 21:02)
Zum Bezugsartikel