Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: LCD (von André H., Homepage - 26.5.2001 14:09)
Hallo Frank, > Kann mir jeman den Unterschied zwischen einer 8 Bit und einer > 4 Bit Ansteuerung beim LCD Display vom Appli-Board nennen? > Kann dieses Display auch irgendwie anders ansteuern? Der Unterschied liegt in der Anzahl der Datenleitungen. Beim 4bit-Mode sind es 4 und beim 8bit Mode sind es 8. Der 8-bit Mode ist i.d.R. schneller, braucht aber mehr Ports. Am Appl.Board wird das LCD im 4-bit-Mode betrieben. Das LCD braucht dann 7 Ports (4 für Daten. 3 für R/S,R/W,Enable) Beim 8bit-Mode wären es 11 Ports. 8-bit ist am Appl.Board ohne Lötarbeiten nicht möglich. MfG André H. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel