HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Taster (von PeterM - 21.6.2001 15:49)
> Just add a PAUSE statement like: > Peter. > Relais1=on > pause 250 '250*20msec=5000msec=5sec > Relais1=off > > It is not very elegant, but it does the required trick. > > Friendly regards, > > Hugo de Jong > > prima, ich danke dir. mfg. > > Hallo zusammen, ich brauch von Euch mal einen Tip, und zwar habe ich eine C-Control 1 inkl. der Relaisplatine von Conrad. > > Nun möchte ich das z.B. ein Relais anzieht, und nach 5 Sek. wieder abfällt, bzw. wieder deaktiviert wird. Das ganze dient für meine Fernsteuerung mit der ich ein Zimmer automatisieren will. > > Folgende Zeile zum einschalten eines Relais ist im Moment aktiv: > > if hour = 17 and minute = 30 then Relais 1 = on > > if hour = 18 and minute = 00 then Relais 1 = off > > > > Wer von Euch kann mir dabei weiterhelfen ? > > > > P.S. jo, sorry die Klammern in der Variable habe ich vergessen, aber die Funktion ist i.O. > > > > mfg. Peter Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel