# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

ULN 2803 (von Michael T - 2.6.2001 10:36)
Nim doch einfach 2 ULN 2803( Darlington-Arrays) . Damit kann man Pro IC 8 Ports schalten, und pro IC max. 500mA. Denn IC kannst du mit 5V oder 12V versorgen. Braucht einfach weniger Platz. Du kannst sogar gleich ein Relais dranhängen, denn eine Diode ist schon eingebaut. Viele Grüße Michael T Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel