HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: C-Station + 2W-Bus (von Axel - 18.6.2001 19:32)
> > > > Das 2W-Bus Modem lässt sich leider nicht an der STATION betreiben. > > > > Der Grund ist, dass bei der STATION die Ports mit jeweils 100nf > > > > auf Ground gelegt sind (war wegen geltender EMV Vorschriften nötig) > > > > Im Sommer kommt ein Modem mit serieller Schnittstelle, speziell für die Station. > > > > > > Na toll, die von Conrad sagten mir, das es nicht funktioniert, da der Treiber zwei besetzte Ports der Station benutzt. So das man den Treiber anpassen müsste. > > > Also kann ich das Teil in die Tonne klopfen. > > > Besten Dank für die Info. > > > > Hallo Axel, > > Bevor Du die Station wegwirfst, öffne sie einfach und löte die beiden Kondensatoren einfach > > aus. (PS: Garantie ist dann weg!) > > > > MfG André H. > > Der Treiber ist doch bestimmt in Assembler geschrieben. Benutze doch einfach meinen Disassembler, um den Assemblerquelltext zu generieren und ändere die entsprechenden Adressen, bzw. Ports. > > Grüße, > Dietmar > > Der Gedanke mit dem auslöten hatte ich auch schon. Bleibt dann nur das Problem mit dem Disassembler, habe noch keinen gefunden der mit dem Motorola-S19 Format klar kommt. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Re: C-Station + 2W-Bus (von Dietmar am 18.6.2001, 21:02)
Zum Bezugsartikel