Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

A/D-Port testen (von Harald - 21.5.2001 16:56)
> > > Hallo Si, ich bin ja so dämlich, ich habe es nun endlich hinbekommen mit meinem Lichtsensor, Anbei die Lösung, und sie ist doch so einfach: Define light ad[1] Define relais port[1] Define ldr word Define ein 20 Define aus 40 #messung ldr = light *2 - 273 if ldr aus then relais = o goto messung So, nun kommt aber was zum denken, denn hierbei gebe ich völlig auf: Habe noch einen Feuchtesensor con Conrad gibt es auf Seite 983 mit der Nummer 18 26 30-88, hasse da evt. Ne Idee wie die Beschaltung der Pins aussieht, oder wie ich werte aus dem Ding bekomme ?, ja, ich weiß, ich nerve, aber es scheint mit so als wärst Du ein echter Profi. mfg Harald Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Datenblätter von Conrad-Artikeln (von Dietmar am 21.5.2001, 17:17)
Zum Bezugsartikel