# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Transistor (von ReadyRed - 31.5.2001 17:50)
Hi, ich will für meinen Roboter zwölf RC Servos an die Ports 1-12 legen. Mit zwei Servos klappt das sehr gut. Wenn ich zwölf Servos gleichzeitig betreibe befürchte ich aber zuviel Strom aus den Controler zu ziehen. Ich hab bis jetzt nur jeweils einen 470 Ohm Widerstand dazwischen. Kann ich einen Transistor z.B. BC547C nehmen? So anschließen, wie ein Relais geht wohl nicht. Wenn ich den Collektor direkt an +5V anschließe und den Emitter an die Pulsleitung vom Servo würde das Funktionieren? Ich könnte natürlich auch ein OR-Gatter nehmen aber das nüßte ich dann auch erst wieder bestellen. Wieviel Strom zieht soein BC547C oder ein Gatter sn74sl32 eigentlich aus den Port? Danke schonmal für etwaige Antworten Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
ULN 2803 (von Michael T am 2.6.2001, 10:36) Transistor (von Volker am 31.5.2001, 21:26) Transistor (von sl am 31.5.2001, 23:30) Transistor (von KlaRa am 1.6.2001, 10:14) Transistor (von ReadyRed am 1.6.2001, 16:05)
Zum Bezugsartikel