# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: C-Station + 2W-Bus (von Dietmar - 18.6.2001 21:02)
> Der Gedanke mit dem auslöten hatte ich auch schon. Bleibt dann nur das Problem mit dem Disassembler, habe noch keinen gefunden der mit dem Motorola-S19 Format klar kommt. Ich habe in meiner Infosammlung beschrieben, wie das Assembler-, bzw. Maschinenspracheprogramm, daß sich im internen EEPROM der C-Control befindet, wieder zum PC zurückübertragen werden kann. Schaue dazu einmal in die Datei BEFEHLE.TXT. Infos zum Format des S19-Formates findest Du im Internet. Eine URL habe ich zwar nicht, aber Du kannst ja mal mit einer Suchmaschine danach suchen. Dann könntest Du Dir einen S19- nach Binärumsetzer programmieren. Vielleicht gibt es sowas aber auch schon. Der C-Control-BASIC-Compiler kann das Format auf jeden Fall lesen und den Quellcode dafür findest Du auf meiner Site. Grüße, Dietmar. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel