Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: Frage zum temp umrechnen (von André H. - 27.6.2001 13:18)
> Hi an Alle :-)) > > wenn ich diese Werte von der C Control zuückbekommen über ein Terminal Prg , wie > rechne ich die Temperaturen ( T1 & T2 ) + Luftfeuchtigkeit ( H1) um in Grad C und % für > die Feuchte ? HYG.tab habe ich genommen . > Jetzt schon mal vielen Dank :-))) > > MAny Greetz > > Lars > > #Werte: 250 (T1), 215 (T2), 61 (H1), 255 (220V), 1305 (Zeit) Hallo Lars, Bitte ein bißchen genauer! Welche Sensoren benützt Du ? Welche C Control 1 ? (Station oder Unit/M-Unit) Was bedeuten die Werte? entspricht T1=250 25°C ? entspricht T2=215 21,5°C ? Wenn ja, mußt Du einfach ein Komma einfügen. entspricht H1=61 61% rel.Luftfeuchte? Wenn Ja, dann ist das bereits der Prozentwert. Hast Du 230V an die Unit geklemmt???????????????? wegen 255(220V) ??? Uref.>=Wer t255 !!! Oder was soll das bedeuten? Heißt bei der Zeit "1305" 13 Uhr 5? Wenn Ja, mußt Du nur einen Doppelpunkt zwichen 13 und 05 einfügen MfG André H. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Re: Frage zum temp umrechnen (von Lars Früauff am 27.6.2001, 15:41) Re: Frage zum temp umrechnen (von André H. am 27.6.2001, 19:15) Re: Frage zum temp umrechnen (von lars früauff am 27.6.2001, 21:09)
Zum Bezugsartikel