# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von Igab - 5.6.2001 16:51)
> > Hallo . > > Ich bin ziemlich neu in Sachen C-Control , habe ein wenig erfahrung mit der Programierung von SPS ( Siemens S7 ) . > > Ich wollte eine schnelle Frequenzerfassung bis max. 200 Hz mit der C-Control verwirklichen . > > Bei einem Grenzwert sollt eine Schaltfunktion mit Hysterese statt finden . > > Leider wird der Frequenzport scheinbar nur einmal pro Sekunde abgefragt , was viel zu langsam ist . > > Ich brauche Min. 100ms . > > Ich habe irgendwo gelesen , das man mit dem normalen Digitaleingang Frequenzen messen kann , finde aber keinen Hinweis auf die Programmierung ( ich habe die Plus Version die der Programmierung der S7 mit FUP nahe kommt ) . > > Kann mir da jemand helfen ??? > > > > Vielen Dank im vorraus . > > MFG Igab ( Ingo G. ) > > Hallo Ingo, > > Die "Grafiksmybole-Rumschubserei" erzeugt letztendlich Basic-Code > > d.h. sowohl Programmierung in plus wie in Basic sind zu langsam > > weiter unten habe ich Artikel-Nummern aus dem Archiv des CC1-Forums von > c-control-help zusammengestellt die sich mit > Frequenzmessung bzw. Periodenmessung beschäftigen > dort kannst Du mal nachlesen > > Am besten Du lädtst Dir das Archiv mal komplett runter (4,7MB) > dann kannst Du über windows-eplorer suche nach Text "xy" selber mal stöbern und dann offline browsen > > mfg sl > > P.S.: Wenn es Dir WIRKLICH NUR um Frequenzmessung und Umschalten mit Hysterese geht, > kann man das in unübertroffener > Geschwindigkeit mit dem IC LM2907 und einem Komparator mit Hysterese machen > > Die c-control wäre dafür mit Kanonen auf Spatzen geschossen > Hallo SL . Ich habe vor mit der C-Control die Drehzahl meines 50 ccm Rollers zu messen , die Geschwindigkeit zu messen , die Wassertemperatur zu messen , eine Beschleunigungsmessung von ersten schliessen des Kontaktes bis eines individuellen Geschwindigkeit ( änderbar über die Tastatur des Appli.-Boards z.b. Taste 1 = 0-50 Km/h ... ). Das alles soll mir dann über das LCD angezeigt werden . Aber ich will immer eines nach dem anderen angehen . Wie muß dieser LM 2907 beschaltet werden , welche Versorgungsspannung benötigt er und von allen Dingen : Wo bekomme ich Ihn ???? Danke für Deine Antworten IGAB Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von sl am 5.6.2001, 22:31) Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von Igab am 7.6.2001, 16:06)
Zum Bezugsartikel