Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

mit PRG-Sprache plus noch langsamer geht nut in Assembler (von sl - 4.6.2001 22:50)
> Hallo . > Ich bin ziemlich neu in Sachen C-Control , habe ein wenig erfahrung mit der Programierung von SPS ( Siemens S7 ) . > Ich wollte eine schnelle Frequenzerfassung bis max. 200 Hz mit der C-Control verwirklichen . > Bei einem Grenzwert sollt eine Schaltfunktion mit Hysterese statt finden . > Leider wird der Frequenzport scheinbar nur einmal pro Sekunde abgefragt , was viel zu langsam ist . > Ich brauche Min. 100ms . > Ich habe irgendwo gelesen , das man mit dem normalen Digitaleingang Frequenzen messen kann , finde aber keinen Hinweis auf die Programmierung ( ich habe die Plus Version die der Programmierung der S7 mit FUP nahe kommt ) . > Kann mir da jemand helfen ??? > > Vielen Dank im vorraus . > MFG Igab ( Ingo G. ) Hallo Ingo, Die "Grafiksmybole-Rumschubserei" erzeugt letztendlich Basic-Code d.h. sowohl Programmierung in plus wie in Basic sind zu langsam weiter unten habe ich Artikel-Nummern aus dem Archiv des CC1-Forums von c-control-help zusammengestellt die sich mit Frequenzmessung bzw. Periodenmessung beschäftigen dort kannst Du mal nachlesen Am besten Du lädtst Dir das Archiv mal komplett runter (4,7MB) dann kannst Du über windows-eplorer suche nach Text "xy" selber mal stöbern und dann offline browsen mfg sl P.S.: Wenn es Dir WIRKLICH NUR um Frequenzmessung und Umschalten mit Hysterese geht, kann man das in unübertroffener Geschwindigkeit mit dem IC LM2907 und einem Komparator mit Hysterese machen Die c-control wäre dafür mit Kanonen auf Spatzen geschossen Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von Igab am 5.6.2001, 16:51) Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von sl am 5.6.2001, 22:31) Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von Igab am 7.6.2001, 16:06)
Zum Bezugsartikel