Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: Hochfrequente Töne beim Dimmen mit BUK100-50GL (von André H. - 10.5.2001 20:23)
> Ich hab letztens versucht, 12V-21W-Lämpchen mittels zwei BUK100-50GL anzusteuern (über die PWM-Ausgänge der M-Unit). Nun habe ich, je nach Aussteuerung, ein hochfrequentes Fiepen. Es scheint aus den Lampemn selber zu kommen. Angeschlossen ist das ganze an ein Netzteil 13,8V-4A. Wie krieg ich die Töne weg? Hallo, Versuch's mal mit einer Drossel, die gepulsten Ströme zu glätten. Wenn die Töne nur von der Lampe kommen müsste es funzen. MfG André H. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel