Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Frage zum temp umrechnen (von KlaRa - 27.6.2001 13:11)
> Hi an Alle :-)) > > wenn ich diese Werte von der C Control zuückbekommen über ein Terminal Prg , wie > rechne ich die Temperaturen ( T1 & T2 ) + Luftfeuchtigkeit ( H1) um in Grad C und % für > die Feuchte ? HYG.tab habe ich genommen . > Jetzt schon mal vielen Dank :-))) > > MAny Greetz > > Lars > > #Werte: 250 (T1), 215 (T2), 61 (H1), 255 (220V), 1305 (Zeit) > > Allgemeine Verfahren: Du mußt die Sensoren abgleichen. D.h., wenn der Sensor einen Wert von 250 liefert, dann miss die Temperatur. Genauso nimmst Du einen zweiten Punkt auf (kaltes Wasser). So erhältst Du eine Steigung und einen 0-Punkt. Damit kann man alle Zwischenwerte ausrechnen. > > > > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Frage zum temp umrechnen (von Lars Früauff am 27.6.2001, 15:37)
Zum Bezugsartikel