Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: C-Control /Basic zu Control/Plus (von Dietmar - 6.6.2001 13:46)
Die C-Control kann keine Strings verarbeiten. Ein Paßwort, daß über die RS232-Schnittstelle empfangen wird, muß also Buchstabe für Buchstabe auf Korrektheit überprüft werden: define buchstabe byte #empfange get buchstabe if buchstabe<>65 then goto empfange 'ASCII-Code von A ist 65 get buchstabe if buchstabe<>66 then goto empfange 'ASCII-Code von B ist 66 get buchstabe if buchstabe<>67 then goto empfange 'ASCII-Code von C ist 67 print "Paßwort empfangen!" end Das obenstehende Programm ist ohne Gewähr und sollte abfragen, ob über die RS232-Schnittstelle "ABC" gesendet wurde. Ich hoffe, Du steigst da durch. Man könnte noch RXD abfragen, wenn man sichergehen möchte, daß Daten anliegen (die C-Control wartet sonst ewig auf den Empfang der Paßwort-Daten). Dietmar > > HHHMMM...... :) Das haben wir auch gerade rausgekriegt. Aber trotzdem hätte ich noch ne Frage. > > Gibt es ne gute Seite wo so Sachen wie Passwortabfrage usw. beschreieben stehen ? > > Langsam finde ich gefallen an C-Control. =) > > > > Grüße Finn.S > > PS: Wäre super wenn die PW-Abfrage in Basic ist. > > > > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel