Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Hugo de Jong - 6.6.2001 11:29)
This type of (HW) handshaking is not available in CC-1, as far as I know. Just do everything without handshaking, and it will work fine. If you really need something like handshaking check an echo character. Hugo > > Hallo, > > > > ist es moeglich, dass ich Befehle an das C-Control schicken kann? > > Wie kann ich im C-Control die Schnittstelle abfragen? > > Das Senden von Daten geht mittels Print. Aber wie geht das Empfangen? > > > > Vielen Dank fuer eine Antwort. > > > > Viele Gruesse > > Hannes > > #WartescheifeZeichenempfangen > if rxd then get command > > if command = 65 then gosub ..... "der integerwert 65 entspricht einem "A" > if command = 66 then gosub ..... "der integerwert 66 entspricht einem "B" > . > . > . > . > > goto WartescheifeZeichenempfangen > > man kann immer nur einzelne Zeichen senden > > Da habe ich auch eine Frage > > es gibt den Befehl handshake=on > > Wer hat schon erfolgreich damit gearbeitet? > ich habe bisher einen eigenen "handshake" in Basic programmiert > (CC1 sendet gerade empfanges byte zurück > erst wenn CC1 Quittierung auf zurückgesendetes byte erhält nächstes byte senden usw) > > > meine Versuche den mit dem Befehl handshake=on in Verbindung mit einem HP48 > (HP48 sendet via RS232 an die c-control brachten keinen Unterschied) > > Wer hat ein DEMO-Programm in Visualbasic mit dem man Zeichen über den COM-Port aussenden kann? > > Vielen Dank schon im Voraus > > mfg > sl > Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Dietmar am 6.6.2001, 13:29)
Zum Bezugsartikel