# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

c-control vernetzen (von Rainer - 1.7.2001 14:57)
> Hallo. > > Ich habe eine c-control im Fahrzeug und eine c-control im Anhänger. Ich möchte die beiden so miteinander vernetzen, daß alle Ports von beiden c-control aus angesteuert werden können. > > Bitte helft mir!!!! Hallo Andi, aus der Theorie betrachtet, erscheint z.B. diese Lösung möglich (ungetestet!!!!). Eine zweiadrige Leitung zwischen Zugmaschine und Anhänger überträgt TXD und RXD. TXD des einen MC wird mit RXD des zweiten verbunden und umgekehrt. Gnd braucht man auch noch, aber da nimmt ja traditionell die Fahrzeug. Das ganze stellt dann einen Ringbus dar, in der jede Unit durch eine Gerätenummer eindeutig gekennzeichnet ist, d.h. Du kannst noch 253 weitere Anhänger-MC ;-) ansteuern. Eine andere Lösung scheint nicht möglich, weil man ja offenbar nie weiß, welche Unit als nächstes sendet. Ich würde nun z.B. mittels define zugmaschine byteport[1] der Variablen "zugmaschine" ein Byte-Abbild der Sensor-/Schalter-Einstellung übertragen und an den Anhänger senden. Wie das Prog weiter geschrieben werden muß, hängt von der gestellten Anforderung ab, da solltest Du möglicherweise noch ein wenig präziser werden. Dann wollen wir weitersehen! MfG Rainer Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel