# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von sl - 4.6.2001 22:58)
> Hallo, > > ist es moeglich, dass ich Befehle an das C-Control schicken kann? > Wie kann ich im C-Control die Schnittstelle abfragen? > Das Senden von Daten geht mittels Print. Aber wie geht das Empfangen? > > Vielen Dank fuer eine Antwort. > > Viele Gruesse > Hannes #WartescheifeZeichenempfangen if rxd then get command if command = 65 then gosub ..... 'der integerwert 65 entspricht einem "A" if command = 66 then gosub ..... 'der integerwert 66 entspricht einem "B" . . . . goto WartescheifeZeichenempfangen man kann immer nur einzelne Zeichen senden Da habe ich auch eine Frage es gibt den Befehl handshake=on Wer hat schon erfolgreich damit gearbeitet? ich habe bisher einen eigenen "handshake" in Basic programmiert (CC1 sendet gerade empfanges byte zurück erst wenn CC1 Quittierung auf zurückgesendetes byte erhält nächstes byte senden usw) meine Versuche den mit dem Befehl handshake=on in Verbindung mit einem HP48 (HP48 sendet via RS232 an die c-control brachten keinen Unterschied) Wer hat ein DEMO-Programm in Visualbasic mit dem man Zeichen über den COM-Port aussenden kann? Vielen Dank schon im Voraus mfg sl Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Volker am 7.6.2001, 21:55) wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Hugo de Jong am 6.6.2001, 11:29) wer hat Erfahrung mit dem Befehl handshake on? (von Dietmar am 6.6.2001, 13:29)
Zum Bezugsartikel