Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Digi-Port mit ASM ansteuern. (von Robert Budde - 14.5.2001 23:46)
Hi Leute! Bin mittlerweile echt am verzweifeln: Ich kriege PortB nicht unter Assembler angesprochen... Also: Die UNit scheint den ASM-Code zu nehmen, und startet ihn wohl mit dem SYS-Befehl auch (wenn ich ne endlos-Schleife progge hängt sich das Ding wie gewünscht auf). Auch kann ich den Port unter Basic völlig fehlerfrei ansprechen. Habe schon die Interrupts gesperrt (sei) und versucht, andere Fehlerquellen aufzuschliessen. SEI LDA $FF ; Akku mit FF laden STA $05 ; DDR POrt B STA $01 ; Port B CLI Warum funktioniert der Scheiss nicht???? MfG Robert Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Digi-Port mit ASM ansteuern. (von Dietmar am 15.5.2001, 9:26) Digi-Port mit ASM ansteuern. (von Robert Budde am 15.5.2001, 14:33)
Zum Bezugsartikel