HIS Auktion - die neue Auktionssoftware. Erstellen Sie ein eigenes Auktionshaus.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Extra PWM (von Wim Hager, Homepage - 24.6.2001 0:21)
Hi Mouse, I did make a connection to the beeper port but the duty-cyle stays 50% only the frequenty will change. The Beep port must be a PWM port but how to program it? Thanks, Wim. > > Hi, > > > > I need a extra PWM port on my M-basic unit. I already use two DA outputs as PWM port but I need a extra port for motor controll. > > Is there a option to use the beep port for this? > > > > Please tell me how. > > > > Best regards, > > Wim. > > Well, I heard that the beeper uses one of the PWM-ports, so if you just connect the motor control instead of the beeper ... > I just don't know. Maybe it works, mybe not. > > Mouse Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Zum Bezugsartikel