Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Re: C-Control1 (von André H. - 13.5.2001 15:10)
> Hallo zusammen, > bin Anfänger an der C-Control 1, und möchte wissen, wie ich einen der Digitalausgänge als Eingang > programieren kann. > Wer kann helfen ? > Danke im voraus. > Hallo Harald, Die Digital-Ports sind solange als Eingang konfiguriert, bis man sie schaltet(Ein oder Aus). Wenn ein Port als Ausgang konfiguriert war, muß man ihn mit "deact" wieder deaktivieren, damit er wieder ein als Eingang funktioniert. MfG André H. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
1000-Ohm-Widerstand zum Schutz der Digiports (von sl am 13.5.2001, 22:05) 1000-Ohm-Widerstand zum Schutz der Digiports (von Harald am 14.5.2001, 16:35)
Zum Bezugsartikel