# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von sl - 5.6.2001 22:31)
> > > Hallo . > > > Ich bin ziemlich neu in Sachen C-Control , habe ein wenig erfahrung mit der Programierung von SPS ( Siemens S7 ) . > > > Ich wollte eine schnelle Frequenzerfassung bis max. 200 Hz mit der C-Control verwirklichen . > > > Bei einem Grenzwert sollt eine Schaltfunktion mit Hysterese statt finden . > > > Leider wird der Frequenzport scheinbar nur einmal pro Sekunde abgefragt , was viel zu langsam ist . > > > Ich brauche Min. 100ms . > > > Ich habe irgendwo gelesen , das man mit dem normalen Digitaleingang Frequenzen messen kann , finde aber keinen Hinweis auf die Programmierung ( ich habe die Plus Version die der Programmierung der S7 mit FUP nahe kommt ) . > > > Kann mir da jemand helfen ??? > > > > > > Vielen Dank im vorraus . > > > MFG Igab ( Ingo G. ) > > > > Hallo Ingo, > > > > Die "Grafiksmybole-Rumschubserei" erzeugt letztendlich Basic-Code > > > > d.h. sowohl Programmierung in plus wie in Basic sind zu langsam > > > > weiter unten habe ich Artikel-Nummern aus dem Archiv des CC1-Forums von > > c-control-help zusammengestellt die sich mit > > Frequenzmessung bzw. Periodenmessung beschäftigen > > dort kannst Du mal nachlesen > > > > Am besten Du lädtst Dir das Archiv mal komplett runter (4,7MB) > > dann kannst Du über windows-eplorer suche nach Text "xy" selber mal stöbern und dann offline browsen > > > > mfg sl > > > > P.S.: Wenn es Dir WIRKLICH NUR um Frequenzmessung und Umschalten mit Hysterese geht, > > kann man das in unübertroffener > > Geschwindigkeit mit dem IC LM2907 und einem Komparator mit Hysterese machen > > > > Die c-control wäre dafür mit Kanonen auf Spatzen geschossen > > > > Hallo SL . > Ich habe vor mit der C-Control die Drehzahl meines 50 ccm Rollers zu messen , die Geschwindigkeit zu messen , die Wassertemperatur zu messen , eine Beschleunigungsmessung von ersten schliessen des Kontaktes bis eines individuellen Geschwindigkeit ( änderbar über die Tastatur des Appli.-Boards z.b. Taste 1 = 0-50 Km/h ... ). > Das alles soll mir dann über das LCD angezeigt werden . > Aber ich will immer eines nach dem anderen angehen . > Wie muß dieser LM 2907 beschaltet werden , welche Versorgungsspannung benötigt er und von allen Dingen : Wo bekomme ich Ihn ???? > > Danke für Deine Antworten > IGAB > > Den IC gibt es bei reichelt oder rs-components Das Datenblatt kannst Du Dir bei national semiconductor runterladen Für die Drehzahlanzeige schreib ich jetzt bestimmt schon zum siebten mal Eine digtale Anzeige für Meßwerte die sich schnell ändern wie Drehzahl, Geschwindigkeit flippt rum und man kann sie doch nicht ablesen Deshalb haben auch alle Fahrzeuge DAFÜR immer noch eine analoge Anzeige mfg sl Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Drehzahlmesser mit Zusatzfunktionen (von Igab am 7.6.2001, 16:06)
Zum Bezugsartikel