Fussball Manager Online Spiel.

# C-Control-intern - Forum zur CC-1

Zur Übersicht - Neuer Beitrag - Zur FAQ - Zum CC-2-Forum

Tor zeit Am Freq port (von Dietmar - 6.6.2001 12:47)
Falls kürzere Torzeiten als eine Sekunde benötigt werden, muß man die Firmwareroutinen des Betriebssystems, die für den FREQ-Interrupt zuständig sind, durch eigene Assemblerroutinen ersetzen. Einfacher ist es, einen 8-MHZ-Quarz einlöten. Man kommt dann auf eine Torzeit von einer halben Sekunde (die dabei auftretenden Probleme habe ich in der FAQ beschrieben). Ansonsten solltest Du Dich mal an den PKi wenden. Der hat ein Softwaremodul für eine ähnliche Aufgabe schon einmal programmiert und stellt sie kostenlos zur Verfügung. Auf diese Nachricht eine Antwort schreiben bisherige Antworten:
Tor zeit Am Freq port= Danke o/t (von kai am 6.6.2001, 19:07)
Zum Bezugsartikel